Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
CIMGAZ-7/2025

”Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune medie din or. Cimișlia, str. Al cel Bun, Ștefan cel Mare, r-nul Cimișlia (reamplasare)” 

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:
Reconstrucția gazoductului de presiune medie din or. Cimișlia, str. Al cel Bun, Ștefan cel Mare, r-nul Cimișlia (reamplasare)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de terasament			
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,500	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,675	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	110,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	227,424	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	110,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,224	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,900	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,981	
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,900	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,938	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,351	
		2. Tevi si Armaturi			
6	GD52L	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 315 mm	m	300,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	168,000	
	2521216710001315	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 315	m	300,000	
	2710503808003	Fir trasor	m	330,000	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	324,000	
	2416526101467	Mastic 	kg	13,500	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	45,300	
7	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm	buc	28,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	58,800	
	25231567138121	Fiting polietilena (mufa, ) d. 315mm	buc	28,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	53,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	53,200	
8	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm	buc	4,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,400	
	252315671381221	Fiting polietilena ( cot 90 gade) d. 315mm 	buc	4,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,600	
9	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting trecere PE/OT din polietilena, tevile avind diametrul de 315/273 mm	buc	2,000	
	2523115956713811t	Fiting polietilena trecere PE/OT d. 315/273	buc	2,000	
10	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 315/63/315 mm	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,100	
	2523156711113811	Fiting polietilena (teu) 315/63/315	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,900	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,900	
11	TfA02F2	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata  suprateran, la o inaltime de 3-15 m, i avind diametrul de 273/159	buc	1,000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,050	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,740	
	28752273/1590000	Reductie de otel d. 273/159	buc	1,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,626	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,180	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,032	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,180	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,295	
12	GC03I	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 350 mm	1 km	0,300	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,097	
13	TfA02G1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta suprateran, la o inaltime de pina la 3 m,  avind diametrul de 377/273	buc	1,000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,780	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,400	
	2875325/273274040000	Reductie de otel d. 377/273	buc	1,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,928	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,035	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,400	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,628	
14	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu, din polietilena, tevile avind diametrul de 315/63/315 mm	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,100	
	252315671322811t	Fiting polietilena teu d. 315/63/315	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,900	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,900	
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	252315671363811	Fiting polietilena (mufa,) d. 63mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
16	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (racordare spre prg nr. 2)	m	1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	
	252163216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 63 mm	m	1,000	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,015	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,002	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	
17	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm  spre prg nr. 6	m	30,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,160	
	25271216776510001	Teava polietilena PE80 SDR11 d. 63	m	30,000	
	2710503808003	Fir trasor	m	33,000	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	32,400	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,600	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,060	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,200	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,200	
18	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm	m	3,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,100	
	252121675701000	Teava din otel d.57	m	3,015	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,465	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,570	
19	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,000	
	25723156765713811	Fiting polietilena (mufa ) d. 63	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,600	
20	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	2575231566713811	Fiting polietilena ( cot,) d. 63	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
21	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OT) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50 mm	buc	1,000	
	2523175/50567613811	Fiting polietilena (trecere PE/OT) d. 63/50	buc	1,000	
22	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,200	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,992	
	252121670100150150	Teava din otel 108	m	1,224	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,400	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,144	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,168	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,180	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,800	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,960	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,360	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,072	
23	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 	1 km	0,031	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,009	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,001	

Președintele Grupului de lucru	  		                         Stoian N.
              Secretarul Grupului                                                              Țurcan V.
              Membrii Grupului                                                                 Eșanu L.
                                                                                                               Creangă L.
                                                                                                               Ciobanu I.