Extinderea statiei de epurare conform proiectului si a retelor de apeduct si canalizare in sectorul nou in s. Magdacesti, r-l Criuleni cu conectarea la retelele existente	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-20-A-PG-7-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)
	100 m3	2,6600	
 2	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	452,2000	
 3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
	100 m3	0,6300	
 4	TsC22B1 k=2
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II
	100 m3	0,6300	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	13,8500	
 6	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	2 354,5000	
 7	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	13,8500	
 		Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera
			
8	TsC53A
	Compactarea pamintului 
	100m2	1,5000	
 9	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	27,0000	
 10	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2	1,5000	
 11	DI134A1 k=9
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134
	100m2	1,5000	
 		Capitolul 1.3. Inverzirea
			
12	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	3,8000	
 13	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare
	100 buc	0,2500	
 14	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m
	100 buc	0,2500	
 15	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot 
	buc	25,0000	
 16	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
	100 buc	0,2500	
 		Capitolul 1.4. Imprejmuiri
			
17	CO06A3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat   pe stilpi metalici  montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 30- buc cu capac, Panouri  gata confectionate - 4.5 m2 29 buc (GARDLINE)
	m	71,5000	
 18	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu  для опор калитки  и ворот
	m3	0,2560	
 19	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5
	m3	0,2880	
 20	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (GARDLINE)
	m2	6,3000	
 21	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	2,0000	
 22	CK33B
	Miner
	buc	2,0000