[bookmark: _Toc449692096]Anexa nr. 8
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021



[bookmark: _Hlk77771056]DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei 

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (semnătura autorizată)


[bookmark: _Hlk190243848]Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.
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Anexa nr. 22
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                              nr. 115 din 15.09.2021
               
  Specificații tehnice
[bookmark: _Hlk190243940][Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]
	Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

	Obiectul achiziției: Instrumente și utilaje de lucru

	

	Denumirea bunurilor/
serviciilor
	Denumirea modelului bunului/
serviciului
	Țara de origine
	Produ
că
torul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referință

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Instrumente și utilaje de lucru
	
	

	[bookmark: _GoBack]Lotul nr. 1 Instrumente manuale pentru instalații frigorifice (DIL)
	
	

	1.1. Cheie
	
	
	
	Lungime: min. 70 cm; 
Destinație: pentru fixarea șuruburilor la unităților exterioare climatizator. 
Diametrul: min. 14 mm;
Deschiderea max. a dispozitivului: 18 cm;
două mânere distincte pentru fixare și înșurubare; adecvată pentru fixarea șuruburilor dintre unitatea exterioară și suportul de perete.
	
	

	1.2. Set de chei dinamometrice
	
	
	
	Set de chei dinamometrice pentru instalații frigorifice, în carcasă, minimum 6 pentru dimensiunile: 17, 22, 24, 26, 27 și 29 mm; interval de cuplu trebuie să acopere minimum 10–75 Nm.
	
	

	1.3. Dispozitiv de bercuit si
largit tevi din cupru
	
	
	
	Pentru țevi din cupru cu diametrele 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8” și 3/4”; bară de fixare și con excentric din oțel; mecanism de centrare și indicator de poziție.
	
	

	1.4. Dispozitiv de taiat tevi din cupru
	
	
	
	Dimensiuni 4-28 mm
	
	

	1.5. Set Indoitor de teava spirala L=30 cm
	
	
	
	Set de minimum 5 arcuri din oțel pentru îndoirea țevilor frigorifice; diametre 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8” și 3/4”; lungimea fiecărui arc minimum 30 cm.
	
	

	1.6. Indoitor tevi 3 in 1 
	
	
	
	Dispozitiv manual tip pârghie 3 în 1, compatibil cu țevi de 1/4” - 5/16” - 3/8”; dispozitivul să poată prelucra 3 diametre diferite de țeavă  
	
	

	1.7. Dispozitiv (Cleste) de largit tevi
	
	
	
	Pentru țevi de 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8";  Pentru țevi de 6 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm -12 mm - 16 mm - 19 mm - 22 mm
	
	

	Lotul nr. 2  (DIL)
	
	
	
	
	
	

	2.1. Kit statie manometrica 

	
	
	
	Kit statie manometrica cu 2 iesiri; protectie din
cauciuc și cutie de transport + 3 tuburi R32-R410A-R22; Manometre tip BOURDON Ø 80 mm;  
Cântar Psi, bar; 3 X 1/4” cuplaje SAE;
Furtunuri: 3 HP 
	
	

	2.2. Pompa de vid in 2 trepte

	
	
	
	Pompă în două trepte; Nivel de vid 15 microni
 Supapă de reținere încorporată
 Valva solenoida; Vacumare în baie de ulei (85l/min)
 Alimentare 230 V - 50 Hz; Conexiune pompa SAE de 1/4".
 Vacuometru în baie de ulei Ø 63 mm
 compatibilă inclusiv cu instalații R32.
	
	

	2.3. Valva pentru compresor cu
gaz pentru R407C - R22
	
	
	
	Se conectează la robinetul de serviciu al unităților exterioare și evită scurgerile de gaz în timpul operațiunilor de cuplare/decuplare a furtunurilor flexibile.
	
	

	2.4. Robineti cu sfera
	
	
	
	Set de 3- Robineti cu sfera la 45° M/F 1/4" pentru R22-R407C
	
	

	Lotul nr. 3  (DIL)
	
	
	
	
	
	

	3.1. Husa pentru igienizarea
climatizatorului
	
	
	
	Compatibil cu:
18000 BTU - 24000 BTU - 36000 BTU
	
	

	3.2. Detergent spumant pentru
unitatea exterioara
	
	
	
	Detergent pentru curățarea exterioară a unităților de condensare și evaporatoare cu acțiune de spumare. Pentru îndepărtarea ruginii, mucegaiului, grăsimilor, ciupercilor și uleiulu în ambalaj de 5 litri
	
	

	Lotul nr. 4  Mașini electrice și cu accumulator (DIL+RD)
	
	
	

	4.1. Burghiu de strapungere (DIL)
	
	
	
	Burghiu de străpungere pentru beton armat, prindere SDS-Max, diametru 55 mm, lungime totală minimum 550 mm, construcție monobloc din oțel, cap cu minimum 3 tăișuri și canale pentru evacuarea prafului. Milwaukee 4932492056 sau echivalent.
	
	

	4.2.  Mașină de înșurubat cu acumulator (DIL)
	
	
	
	Tip Motor-Cu perii
Tip mandrina-Fixarerapidă
Numar de viteze-2
Numar de trepte cuplu rot.-20+1
Cuplu maxim-30 Nm
Turatie maxima-1500
Deschiderea mandrinei-10
Ø max. gaurire in otel-10
Ø max. gaurire in lemn-20
Funcțional adițional
Functie de impact-Nu
LED-uri de iluminare-Da
Functie revers-Da
Complectatie-Valiză/Încărcător/2 baterii/
Control turatie-Da
Tensiune acumulator min. 12 V
Capacitate acumulator-2 Ah
Tip acumulatoare-Li-Ion
Numar de acum. in comp. 2 buc.
Garantie-12 luni
	
	

	4.3. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator (RD)
	
	
	
	Număr percuţii - 0 - 7500/28500 percuţii/min
Tensiune (V) 18 V; Acumulator min. 5 Ah
Moment de torsiune - 50 Nm
Turaţii la mersul în gol - 1900 rot/min
Diametru max. găurire oţel 13 mm
Complectaţie min. 2 acumulatoare, Încărcător
Tip alimentare: Acumulator
Diametru max. găurire lemn - 38 mm
	
	

	4.4. Ciocan rotopercutor (DIL)
	
	
	
	-Tip alimentare: Rețea
-Putere:min- 1050 W
-Tensiune: 220 - 240 V
-Tip prindere: SDS Max
-Turații la mersul în gol:min- 480 rot/min
-Număr percuții:min- 4100 percuții/min
-Diametru max. găurire beton: 40 mm
-Complectație: valiză pentru transport 
	
	

	Lotul nr. 5
Lada pentru instrumente (DIL)
	
	
	
	Cutie pentru scule din plastic rezistent la impact; dimensiuni min. 450 × 260 × 240 mm; mâner și sistem de închidere; compartimentare interioară.
	
	

	Lotul nr. 6 Pânze pentru fierăstraie (DIL)
	
	
	

	6.1. Set panze pentru fierastrau pendular/ vertical
	
	
	
	Lungime lama 100 mm
Material Otel (HCS)
Numar bucati in set 5 buc
Tăiere rapidă pentru PAL, placaj, plăci din fibre, plastic; compatibila cu fierastrau pendular
	
	

	6.2.  Set panze pentru fierastrau sabie
	
	
	
	Grosime: 1.25 mm; Lungime: 305 mm
Lungime activa: 283.5 mm; Material: lemn/metal
Pas dinti: 4.3 - 6 TPI; 5 buc. în set
	
	

	6.3.  Set panze pentru fierastrau pendular/ vertical
	
	
	
	Setul cu 10 buc. să conțină următoarele piese:
-2 panze x JW20: 100.4x7.5x1.25 mm, pasul dintilor 3 mm, pentru lemn
-2 panze x JW40: 100.4x7.2x1.25 mm, pasul dintilor 3-5 mm, pentru lemn
-o panza x JW10C: 76.6x4.7x1.25 mm, pasul dintilor 1.4 mm, pentru lemn
-2 panze x JW10: 100.4x7.2x1.5 mm, pasul dintilor 2.5 mm, pentru lemn
-o panza x JW10R: 100.4x7.2x1.5 mm, pasul dintilor 2.5 mm, pentru lemn
-2 panze x JM10: 91.5x7.5x1 mm, pasul dintilor 1.1-1.5 mm, pentru metal.
	
	

	Lotul nr. 7 Scule manuale (DIL+RD)
	
	
	

	7.1. Clește papagal autoreglant
	
	
	
	Clesti reversibile; Lungimea totală - 300 mm;
Lungimea suprafețelor de lucru - 33 mm;
Materialul clestelor - Oțel
	
	

	7.2.  Set  șurubelnițe
	
	
	
	Tip virf-PH/T/SL; În set -12 unit. Forma manerului-Dreaptă; Virf magnetizat-Da; Clichet-Nu; Orificiu pentru agățare-Da; Acoperire dielectrică-Nu
Șurubelniță cu indicator-Nu
	
	

	7.3.  Set biți și prelungitor
	
	
	
	Tip - Biți și prelungitor; Tip virf	PH/PZ/SL; 
Tip coada - 1/4" HEX; Material - Oțel Cr-V
Suport magnetic-Da; În set-9 unit.
	
	

	7.4. Cheie combinată
	
	
	
	Mărime cheie: 20 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV
	
	

	7.5. Cheie combinată
	
	
	
	Mărime cheie: 22 mm; Dimensiuni (L x W x H): 240 mm; Material: Oțel CrV
	
	

	7.6. Cheie combinată
	
	
	
	Mărime cheie: 24 mm; Dimensiuni (L x W x H): 280 mm; Material: Oțel CrV
	
	

	7.7. Cheie combinată
	
	
	
	Mărime cheie: 27 mm; Dimensiuni (L x W x H): 310 mm; Material: Oțel CrV
	
	

	7.8. Cheie combinată
	
	
	
	Mărime cheie: 30mm; Dimensiuni (L x W x H): 340 mm; Material: Oțel CrV
	
	

	7.9. Cheie combinată
	
	
	
	Mărime cheie: 32 mm; Dimensiuni (L x W x H): 350mm; Material: Oțel CrV
	
	

	7.10. Antrenor cu clichet izolat (DIL)
	
	
	
	1000V 1/2" 250 mm
	
	

	7.11. Set de chei torx (DIL – 1 set, RD – 1 set)
	
	
	
	Set chei torx; Număr de unități   9 un.
Mărime cheie - T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/
T45/T50; Tip material - Crom vanadium
	
	

	7.12. Set de instrumente dielectrice (DIL)
	
	
	
	Set de 11 piese, inclusiv șurubelnițe și clești dielectrice, izolate pentru a rezista la o tensiune de până la 1000V trusă de transport; echivalent RI-02 
	
	

	Lotul nr. 8 Nituri (DIL)
	
	
	
	
	

	8.1. Nituitor cu pârghie
	
	
	
	Tip material-Metal/Plastic; Dimensiuni L -410 mm; Diametru-M3 - M12; Complectaţie-7 duze, valiză
	
	

	8.2. Nituri aluminiu
	
	
	
	Cantitate in cutie – 50 buc; Diametrul - 4 mm; Lungime - 10 mm; Material - Aluminiu
	
	

	8.3. Nituri aluminiu
	
	
	
	Cantitate in cutie - 50 buc; Diametrul – 4 mm; Lungime - 20 mm; Material - Aluminiu
	
	

	8.4. Nituri aluminiu
	
	
	
	Cantitate in cutie - 50 buc; Diametrul - 3,2 mm
Lungime - 10 mm; Material - Aluminiu
	
	

	
	
	
	
	Total Lotul nr. 8
	
	

	Lotul nr. 9  Discuri și sârmă pentru sudură (DIL)
	
	
	

	9.1. Disc abraziv
	
	
	
	Discuri de șlefuire; Diametru: 125 mm; 
Destinație: pentru metal; Diametru de prindere: 22 mm
	
	

	9.2. Disc debitat metal/inox
	
	
	
	Pentru metal; Diametru alezaj: 22.23 mm
Diametrul: 125 mm; Grosime: 1,2 mm; Tip: Pentru debitare
	
	

	9.3. Disc debitat metal/inox
	
	
	
	Destinatie-Metal/Inox; Diametrul – 230 mm; Diametrul orificiului -22,23 mm; Grosime - 1.9  mm; Tip disc - pentru debitare
	
	

	9.4. Disc diamantat pentru ceramică
	
	
	
	Diam. de prindere-22.2 mm; Diametru - 125 mm
Destinație - pentru ceramic; 
Grosime-1.6 mm; Tip-Tăiere umedă
	
	

	9.5. Disc diamantat pentru beton
	
	
	
	Diam. de prindere-22.2 mm; Destinație-pentru beton
Diametru-125 mm; Tip-Tăiere uscată
	
	

	9.6. Disc diamantat pentru beton
	
	
	
	Diametru exterior-230 mm; Diametru interior-22.2 mm; Grosime-2.3 mm; Tip disc-Segmentat; Tip tăiere Uscat/Umed; Material prelucrat-Beton; Înăltime supr. diamant-10 mm; Turatie maxima-6650 rot/min
	
	

	9.7. Disc fierastrau circular pentru lemn la polizor unghiular 
	
	
	
	Diametru: exterior-210 mm; Diametru: interior-30 mm
Numar dinti - 40 buc. Material prelucrat - lemn
Turatie max. 7600 rot/min
	
	

	9.8. Sarma sudura 
	
	
	
	Diametru-0.8 mm; Material-Pulbere/Flux
Tip sudura-MIG/MAG; Greutate-1 kg
	
	

	Lotul nr. 10 Ochelari de protecție, transparenți (DIL)
	
	
	
	Lentile din policarbonat – rezistente la impact și zgârieturi; Protecție UV;  brațe reglabile sau flexibile; Vizibilitate optimă – lentilele transparente. Utilizare îndelungată – materiale ușoare și durabile.
	
	

	Lotul nr.  11 Pompă de drenaj și compresor (DIL+TV)
	
	
	

	11.1. Pompă de drenaj (DIL)
	
	
	
	Putere-1000 w
Debit apa pompata-20000 l/h
Presiune maxima-0.9 bar
Adincime max. de pompare-9 m
Inaltime maxima de lucru-7 m
Tip mecanism pompa-Rotativ
Ø teava de iesire-2 "
Tip lichid pompat-Apă murdară
Material pale de maruntire-Plastic
Lungime cablu-9 m
Protectie supraincalzire-Da
Plutitor in circuit-Da
Material carcasă-Plastic
Garantie-12 luni
	
	

	11.2. Compresor (TV)
	
	
	
	Putere - 1200 w
Presiune maxima - 8 bar
Compresor cu piston
Capacitate rezervor aer - 6 L
Tip conexiune - Cuplu rapid EURO
Tip lubrifiere - Fără ulei
Numar de ieșiri - 1
Numar cilindri - 1
Tensiune curent electric - 220 V
Include: Furtun pneumatic spiralat cu conexiune rapidă si pistol
	
	

	Lotul nr. 12 (DIL)
	
	
	
	
	
	

	12.1. Burghiu pentru beton
	
	
	
	6x160 mm SDS Plus M2
	
	

	12.2. Burghiu pentru beton
	
	
	
	8x160 mm SDS Plus M2
	
	

	12.3. Burghiu pentru beton
	
	
	
	14x600 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate
	
	

	12.4. Burghiu pentru beton
	
	
	
	14x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate
	
	

	12.5. Burghiu pentru beton
	
	
	
	16x1000 mm SDS Plus M2, 3 puncte de spargere înclinate
	
	

	Lotul nr. 13 (DIL+RD)
	
	
	

	13.1. Bit (DIL)
	
	
	
	PH2-50mm 
	
	

	13.2. Set biți și accesorii (DIL)
	
	
	
	Set - 38 buc. biți și accesorii compatibile cu mașini de înșurubat cu impact; prindere hexagonală 1/4”; oțel aliat tratat termic; cutie de depozitare; sau echivalent  Milwaukee
	
	

	13.3. Set burghii treptate HSS (DIL)
	
	
	
	Număr de trepte: 4-12 mm - 5; 4-20 mm - 9 trepte:; 4-32 mm - 15 trepte: metal HSS.
	
	

	 
13.4. Set burghiu pentru metal (RD)
	
	
	
	Set de burghie HSS-R pentru metal Ø (1.0-10.0) mm, 19 buc; Dimensiuni: Dimensiuni burghie: Ø 1.0-10.0 mm (19 dimensiuni)
	
	

	13.5. Set de burghie (RD)
	
	
	
	Tipul - Set burghii; Tipul de foraj: Pană 
Material prelucrat – Lemn; Coadă Hexaedre
Cantitate - 12 buc
Diametru: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm
	
	

	13.6. Set burghiu pentru lemn cu virf (RD)
	
	
	
	Tipul de foraj – Spirală; Material prelucrat - Lemn, Plastic: Cantitate – 5 buc. Coadă – Cilindric; Material - Otel
Diametru: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
Lungimea totală: 61 mm, 75 mm, 86 mm, 93 mm, 117 mm
	
	

	Lotul nr. 14 Instrumente pentru cabluri și conectori (DIL+RD)
	
	
	

	14.1. Cleștele de sertizare conectori (DIL)
	
	
	
	Clește cu clichet pentru sertizarea conectorilor RJ10, RJ11, RJ12 și RJ45; funcție de tăiere și dezizolare; mânere ergonomice.
	
	

	14.2. Instrument pentru montarea cablului(DIL)
	
	
	
	Tip material: plastic/oțel; funcție de tăiere automata a cablului, să includă cârlige speciale pentru scoaterea cablului din conector; sau echivalent HT314B 
	
	

	14.3 Tester cablu de rețea (DIL)
	
	
	
	Tester pentru cabluri cu conectori RJ45 și RJ11  sau echivalent UT682
	
	

	14.4. Set de clești pentru strângerea conectoril (RD)
	
	
	
	Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru strângerea conectorilor electrici: 5 matrițe diferite pentru sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm² (AWG 22 - 6); dezizolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm² (AWG 22 - 10); mecanismul cu clichet; un dezizolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1;
lungime totală cleștilor: 225 mm;
mânerul practic, cu două componente, Ambalat într-o cutie cu fermoar 
	
	

	14.5. Cleşte sertizat (RD)
	
	
	
	Cleste de stringere fir telefon/calculator
Cleşte sertizat conectori RJ45 și RJ11
	
	

	Lotul nr. 15 Ciocane și stație de lipit (DIL+TV)
	
	
	

	15.1 Ciocan de lipit (DIL)
	
	
	
	60 W 220 – 240 V 500 °С
	
	

	15.2. Ciocan de lipit (DIL – 1 buc. TV – 1 buc.)
	
	
	
	40 W 220 – 240 V 500 °С 
	
	

	15.3. Stație de lipit cu termofen (TV)
	
	
	
	Stație de lipit + termofen; 750W, 220V, 100÷480°C sau echivalent Yato YT82458
	
	

	Lotul nr. 16  Fierăstrău și accesorii (DIL)
	
	
	
	

	16.1. Fierastrau benzina
	
	
	
	Alimentare – Benzina; 
Lungimea sinei de ghidaj (cm)-50
Pasul lantului (") 3/8; Tip: Ferastrau pe benzina
Volumul motorului (cm3) 60
Volumul rezervorului de combustibil (L)min-0.60
Volumul rezervorului de ulei (L)min-0.23
Garanție minimum 12 luni
	
	

	16.2. Șină p/u fierăstrău
	
	
	
	Lungime barei: 20 ″/ 50 cm; Pasul lanțului: 3/8 ″
Număr de legături: 68; Numarul dintilor: 34
	
	

	16.3. Lanț
	
	
	
	Tip: lanț; Grosimea legăturii: 1,6 mm; Pasul lanțului: 3/8 ″/ 50 cm; Număr de legături: 68 buc; Numarul dintilor: 34 buc
	
	

	Lotul nr. 17 Arzător cu gaz (DIL)
	
	
	

	17.1. Arzător cu gaz
	
	
	
	Tip - arzător cu gaz; Tip combustibil butan/propan
Consum gaz  min. 180 g/h; 
Temperatura flacara	1350 °C
Sarcina termica 1.9 kw; Tip conexiune- cu puncție
	
	

	17.2. Butelie gaz  
	
	
	
	Tip balon-cu puncție
Diametru-90 mm
Înălțime-90 mm
Greutate-375 g
	
	

	Lotul nr. 18 Utilaje (DIL)
	
	
	
	

	18.1.  Cărucior transport marfă
	
	
	
	Greutate suportată: 150 kg; Dimensiuni: min. 1170 mm x 540 mm; Roți pneumatice cu jantă și rulment
	
	

	18.2. Roaba
	
	
	
	Volum cuva: 100L; Tip roata: Poliuretanic
Ax cu Rulment: DA
Cadru din 2 piese: DA
Lungimea: 140 cm
Inaltimea: 63 cm
Distanta dintre manere: 60 cm
Maner cauciucat: DA
Marime roata: 3.50 - 8
	
	

	Lotul nr. 19 Atomizor pe benzina (DIL)
	
	
	
	-Tip motor 2 Timpi
-Tip alimentare - Benzina
-Tip pulverizare  Ceata, Praf, Picaturi
-Tip pornire  Manuala
- Robinet oprire solutie
 -Pulverizare pe verticala
 -Acceleratie la mana
Capacitate cilindrica min- 41.5cm
Putere motor min-  3.2 CP
Capacitate rezervor solutie  14 l
	
	

	Lotul nr. 20 Foarfecă de tuns gard viu (DIL)
	
	
	
	Motor - 1.0 C.P/0.75 kW
Lungimea taiere-min	45 cm
Capacitate - min 27.2 см³
Lungime lama -min 60 cm
Tip motor - 2 timpi.
	
	

	Lotul nr. 21 (RD)
	
	
	
	
	
	

	21.1. Set chei tubulare cu clichet
	
	
	
	Set chei tubulare cu clichet; Dimensiuni - 1/4''
Tip material – Metal; Bucăţi în set - 56
	
	

	21.2. Set chei hexagonale
	
	
	
	Set chei hexagonale cu cap sferic; Tip material: Crom vanadium; Număr de unități - 12 un.; Mărime cheie - 1 - 16 mm; Dimensiuni - 91 - 233 mm
	
	

	21.3. Set chei fixe
	
	
	
	Set chei combinate
Număr de unități - 12 un.
Mărime cheie - 6 - 22 mm
	
	

	21.4. Set șurubelnițe
	
	
	
	Set șurubelnițe SL/PH/PZ 8 buc
Șurubelnițe plate: 4 x 75 mm; 6 x 120 mm; 8 x 150 mm;
Șurubelnițe Phillips: PH1 x 75 mm; PH2 x 100 mm 
PH3 x 150 mm;
Șurubelnițe PZ: PZ1 x 75 mm; PZ2 x 100 mm
	
	

	21.5. Patent universal
	
	
	
	Tensiune (V) - 1000 V; Dimensiuni - 200 mm
Tip material - Crom vanadium/Cauciuc; Dimensiuni: 200 mm; Tip material: Metal / Plastic
	
	

	21.6. Echer de tâmplărie
	
	
	
	Lungimea: 300 mm; Tip material: aluminiu
	
	

	Lotul nr. 22 Încărcătoare (RD)
	
	
	

	22.1. Încărcător baterie
	
	
	
	Numarul de locuri – 4; Tip baterie - AA/AAA
Tip acumulator- Ni-MH; Alimentare rețea - 220V
	
	

	22.2. Încărcător baterie
	
	
	
	Numarul de locuri – 2; Tip baterie -  AA/AAA
Tip acumulator - Ni-MH; Alimentare rețea - 220V 
	
	

	Lotul nr. 23 Instrument de tragere a cablurilor (RD)
	
	
	
	Instrument de tragere a cablurilor 
dimensiuni: min.  45x315x395 mm
Lungime:  20m; Raza de îndoire: 15 mm
Ø tub recomandat: 16-40 mm; Greutate: 1,36 kg
Sarcina totală: 270 kg; Material: bandă de plastic specială răsucită triplă; Diametru tija: 5,3 mm
	
	

	Lotul nr. 24 Indicator de tensiune și multimetru (DIL+TV)
	
	

	24.1. Multimetru digital (TV)
	
	
	
	Interval tensiune 0-1000V, Interval current 0-20A, Masurare rezistenta 0-200Mom, Masurare capacitate 0-200 mkF
	
	

	24.2. Indicator de tensiune 0,4kV (DIL)
	
	
	
	indicator bipolar, la o tensiune nominală de 50 până la 1000 V
	
	

	Lotul nr. 25 Lanterna reincarcabila (TV)
	
	
	
	Tip material – Plastic; Puterea (W) - 6/10 W
Acumulator - 2000 mAh; Flux luminos (lm) – min 1000 lm; Gradul de protecţie (IP) - IP44
	
	

	Lotul nr. 26 (TV)
	
	
	
	
	
	

	26.1. Set de scule 
electrician
	
	
	
	Numar surubelnite in set 24-40, Surubelnite plate, Surubelnite cruce, Surubelnite steluta (6), Echivalent Yato 39009
	
	

	26.2. Set chei
	
	
	
	Numar chei minim 6, Marime chei 6-17mm
	
	

	26.3. Cleste
	
	
	
	Cleste combinate 160mm
	
	

	26.4. Cleste
	
	
	
	Cleste taitor combinat 160mm
	
	

	26.5. Set șurubelnițe
	
	
	
	Numar surubelnite in set 9-11, Surubelnite plate, Surubelnite cruce, Surubelnite steluta
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: ______________________ Adresa: _________________________
*Notă: Coloanele 2, 3, 4, 6, 7 se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.


























Anexa nr. 23
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

	Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

	Obiectul achiziției: Instrumente și utilaje de lucru

	
	

	Cod 
CPV
	Denumirea bunurilor

	Unita
tea de măsu
ră
	Canti
tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma fără TVA
	Suma cu TVA
	Termenul de livrare
	Clasificație bugetară 
(IBAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	44510000-8
	Lotul nr. 1 Instrumente manuale pentru instalații frigorifice (DIL)
	
	
	
	
	
	
	Bunurile vor fi livrate în decurs de 40 zile de la semnarea contractului
	MD47ML000000002251206328

	
	1.1. Cheie
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Set de chei dinamometrice
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Dispozitiv de bercuit si
largit tevi din cupru
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Dispozitiv de taiat tevi din cupru
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.5. Set Indoitor de teava spirala L=30 cm
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.6. Indoitor tevi 3 in 1 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	1.7. Dispozitiv (Cleste) de largit tevi
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 2  (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Kit statie manometrica 
	cutie
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Pompa de vid in 2 trepte
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Valva pentru compresor cu gaz pentru R407C - R22
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2.4. Robineti cu sfera
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Total Lotul nr. 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 3  (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. Husa pentru igienizarea
climatizatorului
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Detergent spumant pentru unitatea exterioara
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total Lotul nr. 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 4  Mașini electrice și cu accumulator (DIL+RD)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1. Burghiu de strapungere (DIL)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.  Mașină de înșurubat cu acumulator (DIL)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.3. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator (RD)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	4.4. Ciocan rotopercutor (DIL)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Total Lotul nr. 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 5
Lada pentru instrumente (DIL)
	buc
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 6 Pânze pentru fierăstraie (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.1. Set panze pentru fierastrau pendular/ vertical
	set
	5
	
	
	
	
	
	

	
	6.2.  Set panze pentru fierastrau sabie
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	6.3.  Set panze pentru fierastrau pendular/ vertical
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 7 Scule manuale (DIL+RD)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.1. Clește papagal autoreglant
	buc
	3
	
	
	
	
	
	

	
	7.2.  Set  șurubelnițe
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.3.  Set biți și prelungitor
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.4. Cheie combinată
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.5. Cheie combinată
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.6. Cheie combinată
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.7. Cheie combinată
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.8. Cheie combinată
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.9. Cheie combinată
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.10. Antrenor cu clichet izolat (DIL)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	7.11. Set de chei torx (DIL – 1 set, RD – 1 set)
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	7.12. Set de instrumente dielectrice (DIL)
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 8 Nituri (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.1. Nituitor cu pârghie
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	8.2. Nituri aluminiu
	cutie
	4
	
	
	
	
	
	

	
	8.3. Nituri aluminiu
	cutie
	4
	
	
	
	
	
	

	
	8.4. Nituri aluminiu
	cutie
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 9  Discuri și sârmă pentru sudură (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.1. Disc abraziv
	buc
	5
	
	
	
	
	
	

	
	9.2. Disc debitat metal/inox
	buc
	40
	
	
	
	
	
	

	
	9.3. Disc debitat metal/inox
	buc
	20
	
	
	
	
	
	

	
	9.4. Disc diamantat pentru ceramică
	buc
	6
	
	
	
	
	
	

	
	9.5. Disc diamantat pentru beton
	buc
	6
	
	
	
	
	
	

	
	9.6. Disc diamantat pentru beton
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	9.7. Disc fierastrau circular pentru lemn la polizor unghiular 
	buc
	4
	
	
	
	
	
	

	
	9.8. Sarma sudura 
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 10 Ochelari de protecție, transparenți (DIL)
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr.  11 Pompă de drenaj și compresor (DIL+TV)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11.1. Pompă de drenaj (DIL)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	11.2. Compresor (TV)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 12 (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.1. Burghiu pentru beton
	buc
	5
	
	
	
	
	
	

	
	12.2. Burghiu pentru beton
	buc
	5
	
	
	
	
	
	

	
	12.3. Burghiu pentru beton
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	12.4. Burghiu pentru beton
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	12.5. Burghiu pentru beton
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 13 (DIL+RD)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13.1. Bit (DIL)
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	
	13.2. Set biți și accesorii (DIL)
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	13.3. Set burghii treptate HSS (DIL)
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	 13.4. Set burghiu pentru metal (RD)
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	13.5. Set de burghie (RD)
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	13.6. Set burghiu pentru lemn cu virf (RD)
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 14 Instrumente pentru cabluri și conectori (DIL+RD)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14.1. Cleștele de sertizare conectori (DIL)
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	14.2. Instrument pentru montarea cablului(DIL)
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	14.3 Tester cablu de rețea (DIL)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	14.4. Set de clești pentru strângerea conectoril (RD)
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	14.5. Cleşte sertizat (RD)
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 15 Ciocane și stație de lipit (DIL+TV)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15.1 Ciocan de lipit (DIL)
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	15.2. Ciocan de lipit (DIL – 1 buc. TV – 1 buc.)
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	15.3. Stație de lipit cu termofen (TV)
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 16  Fierăstrău și accesorii (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16.1. Fierastrau benzina
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	16.2. Șină p/u fierăstrău
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	16.3. Lanț
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 17 Arzător cu gaz (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17.1. Arzător cu gaz
	buc
	4
	
	
	
	
	
	

	
	17.2. Butelie gaz  
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 18 Utilaje (DIL)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18.1.  Cărucior transport marfă
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	18.2. Roaba
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 19 Atomizor pe benzina (DIL)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 20 Foarfecă de tuns gard viu (DIL)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 21 (RD)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21.1. Set chei tubulare cu clichet
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	21.2. Set chei hexagonale
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	21.3. Set chei fixe
	set
	1
	
	
	
	
	
	

	
	21.4. Set șurubelnițe 
	set
	2
	
	
	
	
	
	

	
	21.5. Patent universal
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	21.6. Echer de tâmplărie
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 21
	
	
	
	
	
	
	Bunurile vor fi livrate în decurs de 40 zile de la semnarea contractului
	MD47ML000000002251206328

	44510000-8
	Lotul nr. 22 Încărcătoare (RD)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	22.1. Încărcător baterie
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	
	22.2. Încărcător baterie
	buc
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 23 Instrument de tragere a cablurilor (RD)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 24 Indicator de tensiune și multimetru (DIL+TV)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24.1. Multimetru digital (TV)
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	24.2. Indicator de tensiune 0,4kV (DIL)
	buc
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 25 Lanterna reincarcabila (TV)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Lotul nr. 26 (TV)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	26.1. Set de scule 
electrician
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	26.2. Set chei
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	26.3. Cleste
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	26.4. Cleste
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	26.5. Set șurubelnițe
	buc
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Total lot nr. 26
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Total:
	
	
	
	



Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

*Notă: se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.

