Anexa  

	N

d/o
	Denumirea
	Parametri tehnici
	Unitatea de măsură
	Cantitatea

	1.
	Mașină laser multifuncțională 4 în 1
	Putere laser: minimum 1500 W;

Sursă laser: MAX sau echivalent;

Lungime de undă: 1080 ± 5 nm;

Cap multifuncțional 4 în 1 (sudare, curățare, tăiere și curățarea cordonului);

Sistem de răcire cu apă inclus; Alimentator automat de sârmă inclus;

Ecran tactil;

Lungime fibră optică minimum 10 m;

Alimentare electrică 220V ±10%, 50Hz;

Grosime sudare 0,5–4,5 mm;

Utilizare cu azot, argon sau aer;

Set duze și lentile de protecție incluse;

Garanție minimă 12 luni pentru echipament și 24 luni pentru sursa laser.
	buc.
	3


Termen de livrare  30 zile calendaristice de la solicitare.

Condiții de livrare - agent economic. 

Condiții de achitare - 60 zile. 

Perioada de garanție - un an. 

