ANUNȚ DE PARTICIPARE 
		privind achiziționarea Lucrărilor de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Centrului de instruire al Serviciului Vamal, amplasat 
în mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6, 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

1.	Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
2.	IDNO: 1006601000185
3.	Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
4.	Numărul de telefon/fax: 022 574-201
5.	Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.
6.	Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. 
7.	Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
8.	Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	U/m	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată, fără TVA	
Lot 1	45400000-1	Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Centrului de instruire	lot	1	Conform informației expuse în Anexă	580683,0	
9.	În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10.	În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.
11.	Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12.	Termenii și condițiile de executare solicitați: 120 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
13.	Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15.	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
16.	Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/
Obligativitatea	
1	DUAE	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 – semnat electronic	Obligatoriu	
2	Propunerea tehnică	Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) – semnat electronic	Obligatoriu	
3	Propunerea financiară	Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului – semnat electronic	Obligatoriu	
4	Garanție pentru ofertă	Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul:
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat    
IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA 
Cod fiscal: 1006601000185 – semnat electronic	Obligatoriu	
5	Cerere de participare	Conform Anexei nr.7 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr.8 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
7	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 – semnat electronic	Obligatoriu	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – semnat electronic	Obligatoriu	
9	Grafic de executare a lucrărilor	Conform Anexei nr.10 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
10	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Conform Anexei nr.14 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
11	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
(obligatoriu prezentarea diriginților de șantier pentru domeniile de calificare: construcții civile, electricitate,  apeduct și canalizare, inclusiv anexarea certificatelor de atestare tehnico-profesională)	Conform Anexei nr.15 din Documentația standard – semnat electronic	Obligatoriu	
12	Criterii obligatorii de calificare	-	Minim 1 an de experiență în domeniu;
-	Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate;	Obligatoriu	
17.	Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.
18.	Termenul de garanţie a lucrărilor: 1 an. 
19.	Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA, transfer pe cont.
20.	Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
21.	Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
22.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
23.	Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.
24.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.
25.	Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%	
	nu se aplică		
26.	Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-	până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
-	pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
27.	Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”
28.	Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
29.	Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”, ofertele întârziate vor fi respinse.
30.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
31.	Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
32.	Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
33.	Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34.	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
35.	În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
36.	Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md
37.	Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”
38.	În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu	
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă	
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă	
facturarea electronică	Se acceptă	
plățile electronice	Se acceptă	
39.	Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
40.	Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                      

Viorel DOAGĂ_____________________

Anexa nr. 1 
la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta clădirii administrative a Centrului de instruire al Serviciului Vamal, amplasat în mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6.
Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală
Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație curentă a încăperilor de serviciu.        
2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate. 
3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 1 an din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie: 580683,0 MDL fără TVA.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 120 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

6.  În cazul apariției necesității de a face cunoștință cu încăperile ce urmează a fi reparate, operatorii economici vor apela la nr. (373) 69129482 Leonid Cernev.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1
                                                                               
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M.	Cantitate conform datelor din
proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Reparatie coridor et. 2			
		1.1.1. Lucrari de demolare			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) 	m2	20,00	
2	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea 
	m2	380,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	87,40	
 		1.1.2. Reparatie pereti			
3	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei 	m2	165,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,25	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	185,38	
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,35	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	4,95	
		Total			
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca 	m2	20,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	
	2416586105303-2	Grund cu patrundere adinca	kg	3,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00	
5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	20,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,40	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,58	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32	
6	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	20,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,00	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	20,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	20,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,10	
	4100126202818	Apa	m3	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	20,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00	
10	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	20,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,86	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	380,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,40	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	57,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,00	
12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	380,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	209,00	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	152,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,80	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	190,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,76	
 		1.2. Reparatie bir. 201; 202; 203; 204; 205; 206, sala de protocol			
		1.2.1. Lucrari de demolare			
13	norma compusa	Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1) 	h-om.	64,00	
	35435354545	Muncitor	h-om.	64,00	
14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) 	m2	20,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20	
15	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea 
	m2	390,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	89,70	
16	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate tip Armstrong 	m2	5,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,65	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,60	
 		1.2.2. Reparatie pereti si tavane			
17	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei 	m2	300,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	30,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	337,05	
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,63	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,00	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca 	m2	20,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	
	2416586105303-2	Grund cu patrundere adinca	kg	3,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	20,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,40	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,58	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32	
20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	20,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,00	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	20,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00	
22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	20,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,10	
	4100126202818	Apa	m3	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	20,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00	
24	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	20,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,86	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane 	m2	390,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,70	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,50	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	390,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	214,50	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	156,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,40	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	195,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,78	
27	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 	m2	5,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75	
	7422010060100	Timplar	h-om	10,25	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	20,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	5,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	
 		1.3. Reparatia casa scarii 1			
		1.3.1. Lucrari de demolare			
28	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) 	m2	15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,75	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15	
29	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea 	m2	207,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,66	
 		1.3.2. Reparatie pereti si tavane			
30	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei 	m2	35,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	39,32	
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,07	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,05	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca 	m2	15,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	
	2416586105303-2	Grund cu patrundere adinca	kg	2,25	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75	
32	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	15,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,30	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	107,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,18	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,24	
33	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,50	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	15,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,25	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	15,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,82	
	4100126202818	Apa	m3	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
36	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare 	m2	15,00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,10	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	6,22	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75	
37	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori 	m2	15,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,30	
	26531021008311	Tink	kg	34,50	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,09	
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane 	m2	207,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,22	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,08	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,36	
39	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	207,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	113,96	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	82,88	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,43	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	103,60	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,36	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41	
 		1.4. Reparatie coridor et. 1			
		1.4.1. Lucrari de demolare			
40	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) 	m2	15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,75	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15	
41	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanelor de vopsea 	m2	160,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,80	
42	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate tip Armstrong 	m2	90,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	11,70	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	10,80	
 		1.4.2. Reparatie pereti si tavane			
43	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei 	m2	90,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	101,12	
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,19	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,70	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca 	m2	15,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	
	2416586105303-2	Grund cu patrundere adinca	kg	2,25	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75	
45	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	15,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,30	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	107,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,18	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,24	
46	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,50	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	15,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,25	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75	
48	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	15,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,82	
	4100126202818	Apa	m3	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
49	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare 	m2	15,00	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,10	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	6,22	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75	
50	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti interiori 	m2	15,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,30	
	26531021008311	Tink	kg	34,50	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,09	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane 	m2	160,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,80	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,00	
52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	160,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,00	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	64,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,60	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	80,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32	
53	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 	m2	90,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	184,50	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	360,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	94,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,35	
54	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 	m2	5,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,35	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,90	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,50	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,50	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,50	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	
 		1.5. Balustrada scara la intrarea principala			
55	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 45 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 450mm (h), modelul se va coordona cu beneficiarul) 	m	25,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,50	
	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	25,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,50	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,50	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,50	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,62	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,00	
 		1.6. Hotel bloc sanitar comun			
		1.6.1. Lucrari de demolare			
56	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	
57	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	
58	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	
59	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	
60	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" 	m	10,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	
61	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 	m2	2,24	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,87	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,87	
	4100126202818	Apa	m3	0,11	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,11	
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	13,50	
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,80	
	4100126202818	Apa	m3	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20	
63	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane 	m2	2,25	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,06	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,06	
 		1.6.2. Pardoseli			
64	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 	m2	2,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,86	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06	
65	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	2,25	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,25	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03	
66	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	2,25	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,87	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,32	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	9,11	
	24302261000001	Fuga	kg	0,68	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	45,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03	
 		1.6.3. Pereti			
67	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 	m2	13,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,75	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,13	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	10,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	
68	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 	m2	13,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	18,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,05	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,75	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,32	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,11	
69	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 	m2	13,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,15	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	13,91	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	59,99	
	24302261000001	Fuga	kg	5,86	
	4100126202818	Apa	m3	0,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,15	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,99	
 		1.6.4. Tavane			
70	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie 	m2	2,25	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,07	
	2662102701000-1	Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate	m2	2,46	
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	2,15	
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	5,15	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,50	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,77	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,63	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,20	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,86	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	37,89	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,01	
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	2,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,34	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11	
72	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 	m2	2,25	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,37	
	4100126202818	Apa	m3	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	2,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,34	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11	
74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	2,25	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,24	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,90	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,13	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	
 		1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare			
75	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03	
76	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar cromat calitate superioara) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	
	2913124201370-2	baterie amesticatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara	buc	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	
77	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	
	2521216720210-1	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	
78	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	
79	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara  set 500x70mm, d50) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	
	2875114202905-1	Rigola de dus lineara  set 500x70mm, d50	buc	1,05	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	
80	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	
	2875274201000-5	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	1,02	
81	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava PPR PN16, D20) 	m	10,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	
	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	10,20	
	2523156719431-1	Cot PPR d20	buc	0,80	
	2523156719451-1	Teu PP d20	buc	7,10	
	2523156719401-1	Mufa PPR d20	buc	7,80	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20	
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12	
82	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm) 	m	10,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	5,10	
	33205173516-5	Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm	m	10,82	
83	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 	10 m	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	
84	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2") 	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	
	2875274201000-6	Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2"	buc	5,10	
85	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) 	m	4,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	
	2521216720160-2	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm	m	4,12	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	
86	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) 	m	0,50	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	
	2521216720160-1	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm	m	0,52	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	
87	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	2523156721037-3	Revizie D110	buc	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	
88	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	2523156721037-5	Revizie D50	buc	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	
89	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,05	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	
 		1.6.6. Retele electrice			
90	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	
		Total			
91	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 	m	5,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10	
92	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime 	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	
93	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
 		1.7. Camera 105; 112; hol; coridor			
		1.7.1. Lucrari de demolare			
94	norma compusa	Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1) 	h-om.	32,00	
	35435354545	Muncitor	h-om.	32,00	
		Total			
95	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfaceri de tencuieli si curatirea peretilor) 	m2	30,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30	
		Total			
96	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea 	m2	335,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,05	
 		1.7.2. Reparatie pereti si tavane			
97	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei 	m2	107,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,35	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	120,21	
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,22	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,21	
98	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca 	m2	20,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	
	2416586105303-2	Grund cu patrundere adinca	kg	3,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00	
99	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	20,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,40	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,58	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32	
100	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	20,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,00	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	
101	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 	m2	2,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,72	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,75	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	36,52	
	4100126202818	Apa	m3	0,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,07	
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	22,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,38	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,12	
103	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	22,50	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,74	
	4100126202818	Apa	m3	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
104	CN53	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	22,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,38	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,12	
105	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	22,50	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	11,09	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane 	m2	335,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,05	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,25	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,75	
107	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	335,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	184,25	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	134,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,10	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	167,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,75	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,67	
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	107,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,05	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,35	
109	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	107,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,85	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	42,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,42	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,35	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21	
 		1.8. Camera 108			
		1.8.1. Camera 108			
		1.8.1.1. Lucrari de demolare			
110	norma compusa	Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1) 	h-om.	4,00	
	35435354545	Muncitor	h-om.	4,00	
111	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea 	m2	40,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,20	
 		1.8.1.2. Reparatie pereti si tavane			
112	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei 	m2	12,10	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	13,59	
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,03	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,36	
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane 	m2	40,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,00	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,00	
114	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	40,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,00	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	16,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,40	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	12,10	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,82	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,60	
116	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	12,10	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,66	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	4,84	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,73	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	
 		1.8.2. Bloc sanitar			
		1.8.2.1. Lucrari de demolare			
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	
118	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	
119	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	
120	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	
121	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" 	m	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	
122	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 	m2	3,35	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,31	
	4100126202818	Apa	m3	0,17	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,17	
123	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	19,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	15,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,20	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	
124	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane 	m2	3,35	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,57	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,57	
 		1.8.2.2. Pardoseli			
125	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 	m2	3,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,68	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,27	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	2,68	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	
126	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	3,35	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,55	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,14	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	
127	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	3,35	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,45	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	13,57	
	24302261000001	Fuga	kg	1,00	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	67,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	
 		1.8.2.3. Pereti			
128	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 	m2	19,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	7,22	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	15,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48	
129	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 	m2	19,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	26,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	199,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,57	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,46	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,15	
130	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 	m2	19,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,10	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	19,57	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	84,44	
	24302261000001	Fuga	kg	8,25	
	4100126202818	Apa	m3	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,21	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,39	
 		1.8.2.4. Tavane			
131	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie 	m2	3,35	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,55	
	2662102701000-1	Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate	m2	3,66	
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	3,20	
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	7,66	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	8,19	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,64	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,94	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,30	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,75	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	56,41	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,02	
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,35	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,10	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,17	
133	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 	m2	3,35	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,51	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,53	
	4100126202818	Apa	m3	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	3,35	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,10	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,17	
135	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	3,35	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,84	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,34	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,68	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	
 		1.8.2.5. Lucrari tehnico-sanitare			
136	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03	
137	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar cromat calitate superioara) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	
	2913124201370-2	baterie amesticatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara	buc	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	
138	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	
	2521216720210-1	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	
139	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	
140	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara  set 500x70mm, d50) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	
	2875114202905-1	Rigola de dus lineara  set 500x70mm, d50	buc	1,05	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	
141	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	
	2875274201000-5	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	1,02	
142	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava PPR PN16, D20) 	m	10,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	
	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	10,20	
	2523156719431-1	Cot PPR d20	buc	0,80	
	2523156719451-1	Teu PP d20	buc	7,10	
	2523156719401-1	Mufa PPR d20	buc	7,80	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20	
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12	
143	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm) 	m	10,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	5,10	
	33205173516-5	Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm	m	10,82	
144	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 	10 m	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	
145	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2") 	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	
	2875274201000-6	Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2"	buc	5,10	
146	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) 	m	4,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	
	2521216720160-2	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm	m	4,12	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	
147	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) 	m	0,50	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	
	2521216720160-1	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm	m	0,52	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	
148	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	2523156721037-3	Revizie D110	buc	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	
149	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	2523156721037-5	Revizie D50	buc	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	
150	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,05	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	
 		1.8.2.6. Retele electrice			
151	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 	m	5,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10	
153	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime 	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	
154	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
 		1.9. Camera 111			
		1.9.1. Camera 111			
		1.9.1.1. Lucrari de demolare			
155	norma compusa	Demontarea, evacuarea din birouri si montarea la loc a mobilierului (resurse Muncitor k=1) 	h-om.	4,00	
	35435354545	Muncitor	h-om.	4,00	
156	RpCR42A aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea 	m2	70,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,10	
 		1.9.1.2. Reparatie pereti si tavane			
157	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei 	m2	32,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	35,95	
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,07	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,96	
158	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca 	m2	10,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30	
	2416586105303-2	Grund cu patrundere adinca	kg	1,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	
159	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	10,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,20	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,16	
160	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	10,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,00	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,00	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	10,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	
162	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,55	
	4100126202818	Apa	m3	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 	m2	10,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	
164	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,93	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane 	m2	70,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,10	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,50	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,50	
166	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	70,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,50	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	28,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,20	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14	
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	32,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,96	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,80	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,60	
168	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 	m2	32,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,60	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	12,80	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,92	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06	
 		1.9.2. Bloc sanitar			
		1.9.2.1. Lucrari de demolare			
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	
171	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de dus cu D=1/2" pentru functionari multiple 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	
172	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	
173	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" 	m	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	
174	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 	m2	4,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,56	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,56	
	4100126202818	Apa	m3	0,20	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20	
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	21,00	
	7132010010900	Faiantar	h-om	16,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,80	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,32	
176	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane 	m2	4,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,88	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,88	
 		1.9.2.2. Pardoseli			
177	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 	m2	4,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,52	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	3,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	
178	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	4,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	
179	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	4,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,12	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	16,20	
	24302261000001	Fuga	kg	1,20	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	80,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,05	
 		1.9.2.3. Peret			
180	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	21,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	7,98	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	16,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53	
181	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 	m2	21,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	29,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	220,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,63	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17	
182	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 	m2	21,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	60,90	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	21,63	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	93,32	
	24302261000001	Fuga	kg	9,12	
	4100126202818	Apa	m3	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,53	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,23	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,53	
 		1.9.2.4. Tavane			
183	СF59J
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie 	m2	4,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,02	
	2662102701000-1	Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate	m2	4,37	
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	3,82	
	2710703520285-2	Profil de suport CD	m	9,15	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	9,78	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,15	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,13	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,36	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,86	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	67,36	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,02	
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	4,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,12	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,20	
185	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 	m2	4,00	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,22	
	4100126202818	Apa	m3	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	4,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,12	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,60	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,20	
187	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	4,00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,20	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,24	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	
 		1.9.2.5. Lucrari tehnico-sanitare			
188	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Lavoar din ceramica, mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03	
189	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar cromat calitate superioara) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	
	2913124201370-2	baterie amesticatoare pentru lavoar cromat, calitate superioara	buc	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	
190	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica ) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	
	2521216720210-1	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	
191	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	
192	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus lineara  set 500x70mm, d50) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	
	2875114202905-1	Rigola de dus lineara  set 500x70mm, d50	buc	1,05	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	
193	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	
	2875274201000-5	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	1,02	
194	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava PPR PN16, D20) 	m	10,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	
	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	10,20	
	2523156719431-1	Cot PPR d20	buc	0,80	
	2523156719451-1	Teu PP d20	buc	7,10	
	2523156719401-1	Mufa PPR d20	buc	7,80	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20	
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12	
195	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm) 	m	10,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	5,10	
	33205173516-5	Tub izolatie polietilena expandata DN22x9mm	m	10,82	
196	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 	10 m	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	
197	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2") 	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	
	2875274201000-6	Robinet cu bila si fluture de actionare D1/2"	buc	5,10	
198	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) 	m	4,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	
	2521216720160-2	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm	m	4,12	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05	
199	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) 	m	0,50	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	
	2521216720160-1	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm	m	0,52	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	
200	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie D110) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	2523156721037-3	Revizie D110	buc	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	
201	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie D50) 	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	
	2523156721037-5	Revizie D50	buc	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	
202	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,05	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	
 		1.9.2.6. Retele electrice			
203	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	
204	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 	m	5,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10	
205	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime 	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	
206	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
 		2. Montare utilaj			
		2.1. Hotel bloc sanitar comun			
		2.1.1. Lucrari tehnico-sanitare			
207	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	1,05	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,09	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00	
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	
 		2.1.2. Retele electrice			
208	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
209	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 3P 25A) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
210	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
211	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
212	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
213	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) 	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	5,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,28	
214	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) 	m	10,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,55	
215	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) 	m	15,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,50	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	16,14	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	2,36	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	2,36	
216	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	
	1111000100020-1	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	
217	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	
	2746167335100-1	Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54	buc	1,02	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	
218	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece	buc	1,04	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,04	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,04	
 		2.2. Bloc sanitar cam. 108			
		2.2.1. Lucrari tehnico-sanitare			
219	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	1,05	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,09	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00	
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	
 		2.2.2. Retele electrice			
220	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
221	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 3P 25A) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
222	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
223	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
224	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
225	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) 	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	5,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,28	
226	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) 	m	10,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,55	
227	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) 	m	15,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,50	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	16,14	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	2,36	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	2,36	
228	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	
	1111000100020-1	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	
229	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	
	2746167335100-1	Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54	buc	1,02	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	
230	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece	buc	1,04	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,04	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,04	
 		2.3. Bloc sanitar cam. 111			
		2.3.1. Lucrari tehnico-sanitare			
231	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	1,05	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,09	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00	
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	
 		2.3.2. Retele electrice			
232	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP31) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	
233	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 3P 25A) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
234	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
235	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
236	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	
237	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) 	m	5,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	5,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,28	
238	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) 	m	10,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,55	
239	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) 	m	15,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,50	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	16,14	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	2,36	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	2,36	
240	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	
	1111000100020-1	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	
241	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	
	2746167335100-1	Priza cu capac pentru blocuri sanitare IP54	buc	1,02	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	
242	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece) 	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 18W, 500Lm, lumina neutra sau rece	buc	1,04	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,04	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,04	
 		3. Utilaj			
		3.1. Hotel bloc sanitar comun			
		3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare			
243		Boiler electric V=100l, 	buc	1,00	
	54543453	Boiler electric V=100l	buc	1,00	
 		3.1.2. Retele electrice			
244		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) 	buc	1,00	
	51577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)	buc	1,00	
245	
	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V  ВА47-29/3Р/C25A 	buc	1,00	
	465311315435	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V  ВА47-29/3Р/C25A	buc	1,00	
246	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A 	buc	1,00	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	
247	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A 	buc	1,00	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	
248	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА 	buc	1,00	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00	
 		3.2. Bloc sanitar cam. 108			
		3.2.1. Lucrari tehnico-sanitare			
249		Boiler electric V=100l, 	buc	1,00	
	54543453	Boiler electric V=100l	buc	1,00	
 		3.2.2. Retele electrice			
250		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) 	buc	1,00	
	51577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)	buc	1,00	
251	
	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V  ВА47-29/3Р/C25A 	buc	1,00	
	465311315435	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V  ВА47-29/3Р/C25A	buc	1,00	
252	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A 	buc	1,00	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	
253	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A 	buc	1,00	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	
254	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА 	buc	1,00	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00	
 		3.3. Bloc sanitar cam. 111			
		3.3.1. Lucrari tehnico-sanitare			
255		Boiler electric V=100l, 	buc	1,00	
	54543453	Boiler electric V=100l	buc	1,00	
 		3.3.2. Retele electrice			
256		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate) 	buc	1,00	
	51577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)	buc	1,00	
257	
	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V  ВА47-29/3Р/C25A 	buc	1,00	
	465311315435	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V  ВА47-29/3Р/C25A	buc	1,00	
258	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A 	buc	1,00	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	
259	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A 	buc	1,00	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	
260	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА 	buc	1,00	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00