	Reparatia curenta a tamplariilor aflate in gestiunea Aeroportului International Chisinau
	Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 11-26
Lucrari de reparatie a tamplariilor

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	

	
	
	
	
	Volum 

	
	
	
	
	Consum de resurse pe unitate de măsură



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Montare pereti despartitori din sticla la Terminal sala sosiri nr. inv.1650.001
	
	

	1
	CK22B

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Suprafata 8,95x2,34m, incluisv si usa 2,34x0,9m (Profil Alutech ALT 111 sau analog, RAL 9006. 6mm ESG + 6mm matelux ESG)
.

	m2 
	
20,94


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,910

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,160

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,056

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020

	
	
	2. Cladirea OMTC str.Aeroport 78 nr. inv.184
	
	

	2
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre.)

	m2 
	
5,60


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210

	3
	TrB05A2-8

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m

	t 
	
0,10


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,290

	4
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t 
	
0,10


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,580

	5
	TsH92A

	Incarcarea in auto gunoi

	t 
	
0,10


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,360

	6
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t 
	
0,10


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258

	7
	CK57C

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm)

	m2 
	
1,75


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,637

	
	2030112931160
	Ferestre din mase plastice, Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm
	m2
	1,000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,500

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,640

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,740

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,640

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,193

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1734

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1126

	8
	CK57D

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm)

	m2 
	
2,60


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,109

	
	2030112931160
	Ferestre din mase plastice, Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm
	m2
	1,000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,500

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,590

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,630

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,510

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,123

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,160

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1039

	9
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2 
	
2,82


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,730

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020

	10
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm

	m 
	
2,47


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2743123549025
	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	11
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm

	m 
	
2,47


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2521106718035
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	12
	CK32B apl

	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC

	m2 
	
1,80


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,600

	
	1752127334760
	Plasa anti-insecta 
	m2
	1,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,160

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,000

	
	
	3. Cladirea SATELS str. Aeroport 80/3 nr. inv.171
	
	

	13
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)

	m2 
	
53,99


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210

	14
	TrB05A2-8

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m

	t 
	
1,10


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,290

	15
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t 
	
1,10


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,580

	16
	TsH92A

	Incarcarea in auto gunoi

	t 
	
1,10


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,360

	17
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t 
	
1,10


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258

	18
	CK57C

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm)

	m2 
	
3,75


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,637

	
	2030112931160
	Ferestre din mase plastice, Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm
	m2
	1,000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,500

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,640

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,740

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,640

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,193

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1734

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1126

	19
	CK57D

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm)

	m2 
	
50,24


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,109

	
	2030112931160
	Ferestre din mase plastice, Profil 70mm, 5 camere. Trei rinduri sticla, 4s+4 +4 lowe, distantiea calda intre sticle, profil cald pentru pervazuri, Metal - 1.5mm
	m2
	1,000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,500

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,590

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,630

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,510

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,123

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,160

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1039

	20
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm

	m 
	
27,58


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2743123549025
	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	21
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm

	m 
	
27,58


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2521106718035
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	22
	CK32B apl

	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC

	m2 
	
10,60


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,600

	
	1752127334760
	Plasa anti-insecta 
	m2
	1,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,160

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,000

	
	
	4. Cladirea Administrativa str. Bd. Dacia Nr.80/3 nr.inv. 119
	
	

	23
	RpCQ05I2

	Inlocuirea geamurilor termoabsorbante cu garnituri de cauciuc si baghete metalice cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 20  mp la un punct de lucru (6mm + 6mm)

	m2 
	
3,25


	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	1,160

	
	2611112500002
	Geam
	m2
	1,100

	
	2430116101404
	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR  6149-69
	kg
	0,510

	
	2513736601961
	Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2
	kg
	0,500

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,033

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,020




	

	Întocmit    Carp A.

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
