CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor    Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclavare, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni                                                                             

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Resistematizarea incaperilor
			
		1.1. Demolari 
			
1	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Incaperea 14 si 16)
	m3		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	
2	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida
	m3		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn  -usi (9 buc)
	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
4	RpCI42A
	Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC
	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica -  ceramica
	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite  la pereti
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
7	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   -  placi ceramice
	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport gr.30mm
	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
9	RpCO56C
	TAVAN.   Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS la  tavane suspendate
	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200	
10	RpID22A
	Demontarea robinetilor  cu diametrul 3/8"-1/2"
	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1200	
11	RpID26A
	Demontarea fitingurilor
	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600	
12	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: Panou
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
13	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
14	RpEP23A
	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare
	buc		
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1500	
15	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	
16	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp
	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	
17	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
18	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat 
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	
19	RpSC13A
	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
20	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	
21	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	
22	RpSC16A
	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	
23	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m
	t		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	
24	TRI1AA04B2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2
	t		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
25	TsI50C5
	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	
		1.2. Timplarii
			
26	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U1=10 buc (1,0*2,05)
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	111062741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
27	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U 2 = 2 buc (950*2,05)
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	111062741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
28	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U3=4 buc (900*2,05)
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	111062741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
29	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U4=9 buc (800*2,05)
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	111062741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
30	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U5=1 buc (700*2,05)
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	111062741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
31	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U6=1 buc (600*2,05)
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	111062741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
32	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U7=1 buc (1200*2200)
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	111062741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
33	CK23C
	Ferestre din mase plastice PVC cu 6 canaturi clasa RAL 9010  cu rupere termica  transmitere termica 1,5 W/m2K cu geam termopan din sticla cu gr.4mm oscilobatante (pliante swing-out) in 6 canaturi inclusiv in prezentea cercevelelor ale geamurilor fixe dintre care 1 canat oscilobatant dotat cu plasa antiinsecte avind suprafata tocului peste 2,5  mp (F1= 1buc)
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice cu 6 canaturi  clasa RAL 9010 	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
34	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	
35	CK26C
	Pervazuri montate la ferestrei din mase plastice inclusiv instalarea dopurilor laterale
	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393	Pervazuri  din mase plastice pentru ferestre si usi L=250m	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.3. Tavan
			
36	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
37	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umeditate , grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	
38	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tapeta din fibra de sticla)
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Tapeta din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
40	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	00126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Strok" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane
	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	1,0549	
	00126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic)
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea  emulsie apasa de exterior si interior 	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	00126202818	Apa	m3	0,0020	
		1.4. Pereti
			
		1.4.1. tip I - Nod 3 incaperile (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
			
44	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	
45	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	
46	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC,  gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie 
	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton hidro gr.12,5mm	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	3,3000	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
47	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
48	CF53Ak=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art 52)
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	
	2875277400000	Compresor 	h-ut	0,0630	
49	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Tapeta din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	1,0549	
	00126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
51	CK18C aplicativ
	Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru pereti si glafuri
	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	27431235490251	Coltar  din aluminiu perforat	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
53	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa exterioar, colorata conform cerintelor beneficiarului tip silikondecor
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic)
	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea  emulsie apasa de exterior si interior 	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	00126202818	Apa	m3	0,0020	
		1.4.2. Tip II -  Nod 4 incaperile (3,14,18,21 pina la 28)
			
55	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
56	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat
	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonocontact "	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
57	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
58	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	267011220300091	Placi tip faianta 400x200mm	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		1.4.3. Tip III -  Nod 5  incaperile (15,17,16,19,20)
			
59	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
60	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat
	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonocontact "	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
61	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	1,0549	
	00126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
63	CI23A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,5700	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2523116716347	Covor P.V.C. special  "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	
		1.5. Pardosea
			
		1.5.1. Tip I S=124,65 m2
			
64	IzF04J1 aplicativ
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena 
	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	
	2682132601626	folie	m2	1,0800	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	
65	CC03A1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100*100 d=5 (2,1kg/m2)
	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0007	
66	IzF11B
	Strat termoizolant la pardosea , executat cu cimentoplast gr.8 cm
	m3		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	
67	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0330	
	00126202818	Apa	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic
	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
69	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi:/ Placi de gresieportelanat 600x600mm, mata, calitatea I.
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	
	26611128007200	Placi sau piscoturi de gresie 600x600mm, mata, cal.superioara	m2	1,0300	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	6,4000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	
70	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
71	CL20A
	Grile din plastic alba 200x300(h)mm
	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	
	28112363062002121	Grila de PVC alba 200x300(h)mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
		1.5.2. Tip II S=69,79 m2
			
72	CC03A1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100*100 d=5 (2,1kg/m2)
	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0007	
73	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0330	
	00126202818	Apa	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
74	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic
	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
75	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi:/ Placi de gresieportelanat 400x400mm, mata, calitatea I.
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm, mata, cal.superioara	m2	1,0300	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	6,4000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	
76	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
		1.5.3. Tip III S=38,45m2
			
77	IzF04J1 aplicativ
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena 
	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	
	2682132601626	folie	m2	1,0800	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	
78	IzF11B
	Strat termoizolant la pardosea , executat cu cimentoplast gr.8 cm
	m3		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	
79	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	0,0330	
	00126202818	Apa	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
80	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic
	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
81	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 3mm 
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
82	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
83	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu gr.2,5 mm
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000