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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Reparații capitale ale clădirilor (reparația grupei de creșă din cadrul Grădiniței de copii nr.1 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni)

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Dormitor


	1.1.1. Demolari


	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre

	m2
	
	2,0900


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,4389

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,4389

	2
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	56,8000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	6,8160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,5200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,8400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,5680

	3
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din laminat cu recuperarea materialelor

	m2
	
	28,1000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	7,5870

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	7,5870

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	0,7025

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,8430

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	1,1240

	4
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	28,1000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	4,2150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,2150

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,4050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,1240

	5
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	4,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,8800

	6
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	10,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	1,6000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	0,5000

	7
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	8
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	9
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	4,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,4800

	10
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	25,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	13,2500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	3,2500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	6,1000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	1,6250

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.1.2. Tavan


	11
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	28,1000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	53,6710

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	29,6525

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	25,9530

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	62,1291

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	66,3652

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	21,3922

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	7,6532

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	2,4710

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	46,5968

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	457,2137

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,1293

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	1,3348

	12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	28,1000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8430

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,2150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4050

	13
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	28,1000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	25,2900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,6200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	59,2854

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0562

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0562

	14
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	28,1000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	5,6200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,8100

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	13,8533

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0281

	15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	28,1000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8430

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,2150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4050

	16
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	28,1000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	15,4550

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	11,2400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,6860

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	14,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,4050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0562

	17
	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice

	m
	
	21,5000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	11,1800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,0430

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	1,8275

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	22,5750

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,5375

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0215

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,0430

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,3225

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,1290

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,0860

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,0430

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,0430

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0215

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,1290

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.1.3. Pereti


	18
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - astupare gol 

	m2
	
	2,0900


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	3,7348

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	2,2055

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	1,5438

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	4,6210

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	4,9361

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,5911

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,5692

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1838

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	3,1507

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	27,1168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0134

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0882

	19
	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	
	1,5300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,4800
	6,8544

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,9200
	1,4076

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	394,0000
	602,8200

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,2400
	0,3672

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4400
	0,6732

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4000
	0,6120

	20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	56,8000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,7040

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	15,3360

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,8400

	21
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	85,2000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	3,4080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,4260

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	86,0520

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,4260

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,8520

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	25,5600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0511

	22
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	56,8000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	56,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	11,3600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	178,9200

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	204,4800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	1,4768

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,3408

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,1136

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,2840

	23
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	56,8000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	22,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	6,8160

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	1,3632

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2272

	24
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	56,8000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,7040

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,5200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,8400

	25
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	56,8000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	11,3600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	62,4800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	8,5200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0170

	26
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	56,8000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	69,2960

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	405,5520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,2272

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,9088

	27
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	56,8000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,7040

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,5200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,8400

	28
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	56,8000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	25,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,6800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	59,9183

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0568

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0568

	29
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	56,8000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	11,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,6800

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	28,0024

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0568

	30
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	56,8000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,7040

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,5200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,8400

	31
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	56,8000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	31,2400

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	22,7200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,4080

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	28,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,8400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1136

	32
	CK18C
	Coltari din aluminiu

	m
	
	28,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	7,2800

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	29,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,7000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0280

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	168,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.1.4. Pardosea


	33
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	87,1100


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,1778

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,4355

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	87,9811

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,4355

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,8711

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	26,1330

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0523

	34
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	28,1000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	22,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,8100

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	2,8802

	35
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-28,1000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-8,4300

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-0,8599

	36
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	28,1000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,5620

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	30,3480

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0141

	37
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	28,1000


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	1,9670

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	1,4050

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	29,0919

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,1124

	38
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	28,1000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,5620

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	30,3480

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0141

	39
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	28,1000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	16,8600

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,9273

	40
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	28,1000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	16,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	3,3720

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	362,4900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	1,1802

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,3372

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,5058

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,2529

	41
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC)

	m2
	
	28,1000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	32,3150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,2150

	
	26701122040511222
	Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul
	m2
	1,0500
	29,8001

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	29,8001

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	25,5429

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,8430

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dormitor
	

	1.2. WC


	1.2.1. Demolari


	42
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta de la pereti

	m2
	
	21,6100


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	17,2880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	17,2880

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0648

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,3241

	43
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	34,8900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,1868

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,2335

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,7445

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,3489

	44
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor gresie

	m2
	
	8,8800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,4632

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,4632

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,4440

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,4440

	45
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 

	m2
	
	8,8800


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,3320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,3320

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,4440

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,3552

	46
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm 

	m
	
	10,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,8000

	47
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,4400

	48
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	5,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	0,8000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	0,2500

	49
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	50
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	51
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	52
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	2,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	1,0600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	0,2600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	0,4880

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,1300

	53
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile

	buc
	
	3,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	2,8500

	54
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	
	3,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	3,3000

	55
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	2,8800


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,1000
	8,9280

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.2.2. Tavan


	56
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	8,8800


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	16,9608

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	9,3706

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	8,2015

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	19,6337

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	20,9723

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	6,7602

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	2,4185

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,7809

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	14,7253

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	144,4860

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0408

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,4218

	57
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	8,8800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2664

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,3320

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4440

	58
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	8,8800


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,9920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,7760

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	18,7350

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0178

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0178

	59
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	8,8800


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	1,7760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,8880

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	4,3778

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0089

	60
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	8,8800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2664

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,3320

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4440

	61
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	8,8800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,8840

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	3,5520

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,5328

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,4400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,4440

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0178

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.2.3. Pereti


	62
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	34,8900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,0467

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	9,4203

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,7445

	63
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	52,3400


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	2,0936

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,2617

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	52,8634

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,2617

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,5234

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	15,7020

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0314

	64
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	34,8900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	34,8900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	6,9780

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	109,9035

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	125,6040

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	0,9071

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,2093

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,0698

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,1744

	65
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	34,8900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	13,9560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	4,1868

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	0,8374

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1396

	66
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	
	34,8900


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	78,5025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	6,9780

	
	26701122030002
	Placi portelonat 600x600 mm
	m2
	1,0500
	36,6345

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	13,9560

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	697,8000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	11,5137

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0080
	0,2791

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	139,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,6978

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,4187

	67
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi

	m2
	
	1,2000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	2,1444

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	1,2663

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	0,8864

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	2,6532

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	2,8341

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	0,9135

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,3268

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1055

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	1,8090

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	15,5695

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0077

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0506

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.2.4. Pardosea


	68
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	27,5200


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,6880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,1376

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	27,7952

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,1376

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,2752

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	8,2560

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0165

	69
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	8,8800


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	7,1040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,8880

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	0,9102

	70
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-8,8800


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-2,6640

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-0,2717

	71
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	8,8800


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,1776

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	9,5904

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0044

	72
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	8,8800


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	0,6216

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	0,4440

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	9,1935

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,0355

	73
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	8,8800


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,1776

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	9,5904

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0044

	74
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	8,8800


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	5,3280

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,2930

	75
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	8,8800


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	5,3280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,0656

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	114,5520

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,3730

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1066

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,1598

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0799

	76
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600x10 mm

	m2
	
	8,8800


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	9,7680

	
	11266111280072030112222
	Placi de portelonat 600*600x10 mm
	m2
	1,0300
	9,2379

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	57,4003

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	3,6772

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	179,3760

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0269

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0160

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,1492

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,5594

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.2.5. Tamplarie


	77
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu  la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)

	m2
	
	2,8000


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,3800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2800

	
	281210630605012233
	Usi din profiluri din aluminiu  
	m2
	1,0000
	2,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,4000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,4900

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,6800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0560

	78
	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii

	m2
	
	3,1000


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9100
	2,8210

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,1550

	
	20301129510002
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm
	m2
	1,0000
	3,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1600
	0,4960

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0560
	0,1736

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,2400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000
	1,8600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0620

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total WC
	

	1.3. Coridor


	1.3.1. Demolari


	79
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,6956

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,1195

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,7065

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,1413

	80
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din laminat cu recuperarea materialelor

	m2
	
	2,5500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	0,6885

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	0,6885

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	0,0638

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,0765

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	0,1020

	81
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	2,5500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	0,3825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,3825

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,1275

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,1020

	82
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,2200

	83
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	4,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	0,6400

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	0,2000

	84
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	85
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.3.2. Tavan


	86
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	2,5500


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	4,8705

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	2,6909

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	2,3552

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	5,6380

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	6,0225

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,9413

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,6945

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,2242

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	4,2285

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	41,4909

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0117

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,1211

	87
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	2,5500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0765

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1275

	88
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5500


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,2950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	5,3800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0051

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0051

	89
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5500


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2550

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	1,2571

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0025

	90
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	2,5500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0765

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1275

	91
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	2,5500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	1,4025

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	1,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,1530

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,2750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,1275

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0051

	92
	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice

	m
	
	7,0000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	3,6400

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	0,5950

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	7,3500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,1750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0070

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,1050

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,0420

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,0280

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,0140

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0070

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,0420

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.3.3. Pereti


	93
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4239

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	3,8151

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7065

	94
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	21,2000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,8480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,1060

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	21,4120

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,1060

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,2120

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	6,3600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0127

	95
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	14,1300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,8260

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	44,5095

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	50,8680

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	0,3674

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0848

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,0283

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,0707

	96
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	5,6520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,6956

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	0,3391

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0565

	97
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4239

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,1195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7065

	98
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,8260

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	15,5430

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,1195

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0042

	99
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	17,2386

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	100,8882

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0565

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,2261

	100
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4239

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,1195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7065

	101
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,3585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4130

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	14,9057

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0141

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0141

	102
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	2,8260

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4130

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	6,9661

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0141

	103
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4239

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,1195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7065

	104
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	7,7715

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	5,6520

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,8478

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,0650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,7065

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0283

	105
	CK18C
	Coltari din aluminiu

	m
	
	15,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	3,9000

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	15,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,3750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	90,0000

	106
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi

	m2
	
	1,2000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	2,1444

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	1,2663

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	0,8864

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	2,6532

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	2,8341

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	0,9135

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,3268

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1055

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	1,8090

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	15,5695

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0077

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0506

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.3.4. Pardosea


	107
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	7,9000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,1975

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,0395

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	7,9790

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,0395

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,0790

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	2,3700

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0047

	108
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	2,5500


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	2,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2550

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	0,2614

	109
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-2,5500


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-0,7650

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-0,0780

	110
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	2,5500


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,0510

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	2,7540

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0013

	111
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	2,5500


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	0,1785

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	0,1275

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	2,6400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,0102

	112
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	2,5500


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,0510

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	2,7540

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0013

	113
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	2,5500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	1,5300

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,0842

	114
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	2,5500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	1,5300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,3060

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	32,8950

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,1071

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0306

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,0459

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0229

	115
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC)

	m2
	
	2,5500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	2,9325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,3825

	
	26701122040511222
	Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul
	m2
	1,0500
	2,7043

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	2,7043

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	2,3179

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,0765

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	1.4. Grupa de activitate


	1.4.1. Demolari


	116
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	80,1000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	9,6120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	12,0150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	4,0050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,8010

	117
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din laminat cu recuperarea materialelor

	m2
	
	51,3300


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	13,8591

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	13,8591

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	1,2833

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	1,5399

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	2,0532

	118
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	51,3300


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	7,6995

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,6995

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,5665

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	2,0532

	119
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	6,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	1,3200

	120
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	30,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	4,8000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	1,5000

	121
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	2,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,1200

	122
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	123
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	5,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,6000

	124
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	35,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	18,5500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	4,5500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	8,5400

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	2,2750

	125
	RpCU10B
	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor

	buc
	
	1,0000


	
	7122010013050
	Sobar
	h-om
	6,3600
	6,3600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2500
	1,2500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,0500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1000
	0,1000

	126
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	
	2,3700


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	1,0665

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5000
	8,2950

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,2844

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,1896

	127
	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,8800
	5,8800

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1000
	0,1000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0500
	0,0500

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0500
	0,0500

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	2710403605033
	Tabla neagra 4 mm
	kg
	2,5000
	2,5000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,1000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.4.2. Tavan


	128
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	51,3300


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	98,0403

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	54,1660

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	47,4081

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	113,4906

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	121,2286

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	39,0769

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	13,9800

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	4,5138

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	85,1180

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	835,1879

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,2361

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	2,4382

	129
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	51,3300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,5399

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,6995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,5665

	130
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	51,3300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	46,1970

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	10,2660

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	108,2960

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,1027

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1027

	131
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	51,3300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	10,2660

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,1330

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	25,3057

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0513

	132
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	51,3300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,5399

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,6995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,5665

	133
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	51,3300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	28,2315

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	20,5320

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,0798

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	25,6650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,5665

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1027

	134
	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice

	m
	
	30,0000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	15,6000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,0600

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	2,5500

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	31,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,7500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,0600

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,4500

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,1800

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,1200

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,0600

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,0600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.4.3. Pereti


	135
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	80,1000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,4030

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	21,6270

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,0050

	136
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	120,1500


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	4,8060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,6008

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	121,3515

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,6008

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,2015

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	36,0450

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0721

	137
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	80,1000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	80,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	16,0200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	252,3150

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	288,3600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	2,0826

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,4806

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,1602

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,4005

	138
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	80,1000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	32,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	9,6120

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	1,9224

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,3204

	139
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	80,1000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,4030

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,0150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,0050

	140
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	80,1000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	16,0200

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	88,1100

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	12,0150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0240

	141
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	80,1000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	97,7220

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	571,9140

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,3204

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,2816

	142
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	80,1000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,4030

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,0150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,0050

	143
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	80,1000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	36,0450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,0100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	84,4975

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0801

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0801

	144
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	80,1000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	16,0200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,0100

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	39,4893

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0801

	145
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	80,1000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,4030

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,0150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,0050

	146
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	80,1000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	44,0550

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	32,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,8060

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	40,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1602

	147
	CK18C
	Coltari din aluminiu

	m
	
	30,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	7,8000

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	31,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,7500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	180,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.4.4. Pardosea


	148
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	159,1200


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	3,9780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,7956

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	160,7112

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,7956

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,5912

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	47,7360

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0955

	149
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	51,3300


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	41,0640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,1330

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	5,2613

	150
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-51,3300


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-15,3990

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-1,5707

	151
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	51,3300


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0266

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	55,4364

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0257

	152
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	51,3300


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	3,5931

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	2,5665

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	53,1419

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,2053

	153
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	51,3300


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0266

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	55,4364

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0257

	154
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	51,3300


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	30,7980

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	1,6939

	155
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	51,3300


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	30,7980

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	6,1596

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	662,1570

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	2,1559

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,6160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,9239

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,4620

	156
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC)

	m2
	
	51,3300


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	59,0295

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,6995

	
	26701122040511222
	Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul
	m2
	1,0500
	54,4355

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	54,4355

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	46,6590

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,5399

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grupa de activitate
	

	1.5. Vestiar


	1.5.1. Demolari


	157
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	47,2300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,6676

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,0845

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,3615

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,4723

	158
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din laminat cu recuperarea materialelor

	m2
	
	16,5200


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	4,4604

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	4,4604

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	0,4130

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,4956

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	0,6608

	159
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	16,5200


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	2,4780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,4780

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,8260

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,6608

	160
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	4,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,8800

	161
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	25,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	4,0000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	1,2500

	162
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	2,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,1200

	163
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	164
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	165
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	15,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	7,9500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	1,9500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	3,6600

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,9750

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.5.2. Tavan


	166
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	16,5200


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	31,5532

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	17,4327

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	15,2578

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	36,5257

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	39,0161

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	12,5765

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,4993

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,4527

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	27,3943

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	268,7961

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0760

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,7847

	167
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	16,5200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4956

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,4780

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,8260

	168
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	16,5200


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	14,8680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,3040

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	34,8539

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0330

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0330

	169
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	16,5200


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	3,3040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6520

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	8,1444

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0165

	170
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	16,5200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4956

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,4780

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,8260

	171
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	16,5200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	9,0860

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,6080

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,9912

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,2600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,8260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0330

	172
	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice

	m
	
	18,0000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	9,3600

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,0360

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	1,5300

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	18,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,4500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0180

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,0360

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,2700

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,1080

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,0720

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,0360

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,0360

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0180

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,1080

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.5.3. Pereti


	173
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	47,2300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4169

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	12,7521

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,3615

	174
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	70,8400


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	2,8336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,3542

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	71,5484

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,3542

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,7084

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	21,2520

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0425

	175
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	47,2300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	47,2300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	9,4460

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	148,7745

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	170,0280

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	1,2280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,2834

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,0945

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,2361

	176
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	47,2300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	18,8920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	5,6676

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	1,1335

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1889

	177
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	47,2300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4169

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,0845

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,3615

	178
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	47,2300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,4460

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	51,9530

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,0845

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0142

	179
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	47,2300


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	57,6206

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	337,2222

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1889

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,7557

	180
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	47,2300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4169

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,0845

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,3615

	181
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	47,2300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	21,2535

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,7230

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	49,8229

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0472

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0472

	182
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	47,2300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	9,4460

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,7230

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	23,2844

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0472

	183
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	47,2300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4169

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,0845

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,3615

	184
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	47,2300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	25,9765

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	18,8920

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,8338

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	23,6150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,3615

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0945

	185
	CK18C
	Coltari din aluminiu

	m
	
	10,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	2,6000

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	10,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,2500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0100

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	60,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.5.4. Pardosea


	186
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	51,2100


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	1,2803

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,2560

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	51,7221

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,2560

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,5121

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	15,3630

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0307

	187
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	16,5200


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	13,2160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6520

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	1,6933

	188
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-16,5200


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-4,9560

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-0,5055

	189
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	16,5200


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,3304

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	17,8416

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0083

	190
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	16,5200


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	1,1564

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	0,8260

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	17,1032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,0661

	191
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	16,5200


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,3304

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	17,8416

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0083

	192
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	16,5200


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,9120

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,5452

	193
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	16,5200


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	9,9120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,9824

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	213,1080

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,6938

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1982

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,2974

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,1487

	194
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC)

	m2
	
	16,5200


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	18,9980

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,4780

	
	26701122040511222
	Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul
	m2
	1,0500
	17,5195

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	17,5195

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	15,0167

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,4956

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Vestiar
	

	1.6. Jaluzele


	195
	CK32A
	Jaluzele verticale executate din tesatura textil impregnate cu solutie anti praf clasa standard sau premium, 100% poliester, latimea lamelelor - 89 mm, caseta din AL alb

	m2
	
	33,5000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4100
	13,7350

	
	172513735567422
	Jaluzele verticale executate din tesatura textil impregnate cu solutie anti praf clasa standard sau premium, 100% poliester, latimea lamelelor - 89 mm, caseta din AL alb
	m2
	1,1000
	38,6925

	
	2051146308628
	Rurou cu arc pentru storuri
	buc
	1,0000
	35,1750

	
	2670112202900
	Baghete din lemn
	m
	1,1000
	38,6925

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Jaluzele
	

	1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate


	196
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	65,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1000
	6,5000

	197
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	65,0000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	19,5000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	110,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,0325

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,6500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,9750

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	1,3000

	198
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	10,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600
	2,6000

	199
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	10,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	2,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,0500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie pentru electricitate
	

	1.8. Apeduct si canalizare


	200
	RCsB29K
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 120 mm 

	buc
	
	2,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3640
	0,7280

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1560
	0,3120

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0070
	0,0140

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0378
	0,0756

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2500
	0,5000

	201
	RCsB10A k=3
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou 

	buc
	
	2,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6300
	3,7800

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0140
	0,1126

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,1500
	49,4460

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0322

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0150
	0,1206

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,0350
	0,2100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,1200

	202
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fitingurile din norma)

	m
	
	65,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	40,9500

	
	252121671113
	Conducta PP-R, D=20 mm
	m
	1,0200
	66,3000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	1,3000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,3900

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,1300

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	2,7235

	203
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	65,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	10,4000

	204
	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	
	6,5000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1100
	0,7150

	205
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)

	m
	
	65,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	22,7500

	
	1111000101113
	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm
	m
	1,0300
	70,2975

	206
	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)

	buc
	
	12,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000
	3,6000

	
	2875274204992
	Bratara fixare PP-R, D=20 mm
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	1,2000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	1,8000

	207
	Pret de piata
	Cot PP-R, D=20 mm

	buc
	
	22,0000


	
	252315671006
	Cot PP-R, D=20 mm
	buc
	1,0300
	22,6600

	208
	Pret de piata
	Mufa PP-R, D=20 mm

	buc
	
	8,0000


	
	252315696
	Mufa PP-R, D=20
	buc
	1,0300
	8,2400

	209
	Pret de piata
	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2''

	buc
	
	10,0000


	
	25231567100601
	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2''
	buc
	1,0300
	10,3000

	210
	SD19A
	Robinet cu sfera PPR D 20 mm

	buc
	
	2,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,4600

	
	29131245031502
	Robinet cu sfera PPR D 20 mm
	buc
	1,0000
	2,0300

	211
	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)

	buc
	
	2,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000
	8,4000

	
	2622102442760
	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet
	buc
	1,0100
	2,0806

	
	2622102452900
	Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	2,0600

	212
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)

	buc
	
	3,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000
	5,7000

	
	2622102111000
	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile
	buc
	1,0100
	3,0906

	
	2875114220222800
	Sifon  90 grade cromat
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000
	0,9180

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100
	3,0906

	213
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)

	buc
	
	3,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	4,9500

	
	291312420137022
	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	6,0000

	214
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,1500

	
	2913124201350
	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)
	buc
	1,0000
	1,0050

	215
	SC02A
	Cada pentru dus din acril cu sifon

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,8500

	
	28751142007803
	Cada pentru dus din acril cu sifon
	buc
	1,0000
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,0300

	216
	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8300
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardoseala, D=50 mm
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1100
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0400
	0,0420

	217
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)

	m
	
	19,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	6,0800

	
	2521216720111
	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm
	m
	1,0300
	19,5700

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,2850

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,2850

	218
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)

	m
	
	24,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	6,0000

	
	2521216720112
	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm
	m
	1,0300
	24,7200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,0960

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,2880

	219
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	2523156710011
	Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0150

	220
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	2523156712997
	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0150

	221
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	2523156712115
	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0150

	222
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)

	buc
	
	6,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	1,3200

	
	252315671998
	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,0600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,0720

	223
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	2523156712199
	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0150

	224
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)

	buc
	
	2,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,4400

	
	2523135671998
	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,0240

	225
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	3,1000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,2480

	226
	RCsB31S   k=4.6
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm. (Gaurirea peretelui fundatiei, D=250 mm, L=500 mm) 

	buc
	
	1,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,8790
	4,0434

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3770
	1,7342

	
	50010003
	Freza cu carota diamanta, D=250 mm
	buc
	0,0154
	0,0708

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1445
	0,6647

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,6100
	2,8060

	227
	SA34I  k=1.25
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6".  (Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500
	0,8125

	
	2522103304985
	Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm
	m
	0,4000
	0,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1180
	0,1475

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0530
	0,0663

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,0112

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0400
	0,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,4280
	0,5350

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,0003

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,0030

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0013

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct si canalizare
	

	1.9. Ventilare


	228
	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm 

	buc
	
	3,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3780
	1,1340

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1620
	0,4860

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0079
	0,0237

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0431
	0,1293

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2600
	0,7800

	229
	RCsB29O
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 160 mm

	buc
	
	1,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4480
	0,4480

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1920
	0,1920

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0088
	0,0088

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0630
	0,0630

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3100
	0,3100

	230
	CL20A
	Grile de ventilatie exterioare metalice 160x160 mm

	buc
	
	4,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,1200

	
	331112311
	Grile de ventilatie exterioare metalice 160x160 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.10. Incalzire


	231
	IC35A
	Teava PE-Xa cu bariera de oxigen vison D16x2 mm

	m
	
	900,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000
	270,0000

	
	25212167102331222
	Teava PE-Xa cu bariera de oxigen vison D16x2 mm
	m
	1,0300
	927,0000

	232
	pret de piata
	Coliere (clipse) din plastic

	buc
	
	2 500,0000


	
	544444
	Coliere (clipse) din plastic
	buc
	1,0000
	2 500,0000

	233
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm - Ecoplastik (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	125,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	43,7500

	
	25212167102
	Teava  20,0x3,4 mm - Ecoplastik
	m
	1,0300
	167,3750

	234
	IC35C
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm - Ecoplastik (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	30,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	12,0000

	
	2521216710002033112
	Teava 25х4,2 mm - Ecoplastik
	m
	1,0300
	40,1700

	235
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	155,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	13,9500

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	6,2000

	236
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S

	m
	
	125,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	43,7500

	
	332051735223322
	Termoizolatie conducte Turbolit TL-25/6-S
	m
	1,0300
	135,1875

	237
	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado" 33K-300-1700)

	buc
	
	9,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000
	7,2000

	
	28221344337812233
	Radiator "Korado" 33K-300-1700
	buc
	1,0000
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0050
	0,0450

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0100
	0,0900

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,4500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000
	54,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	2,7000

	238
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-1000)

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	0,5000

	
	4445282898212127842454
	Radiator "Korado" 22K-500-1000
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0030
	0,0030

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,2000

	239
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar)

	buc
	
	10,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	1,8000

	
	287527420217001
	Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,2400

	240
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar)

	buc
	
	10,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	1,8000

	
	287527420227002
	Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,2400

	241
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RTR 7090)

	buc
	
	10,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	4,5000

	
	14587211122
	Cap termostat RTR 7090
	buc
	1,0000
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,1600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,3200

	242
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet cu sfera DN20)

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	0,5000

	
	2875274233305100
	Robinet cu sfera DN20
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,1200

	243
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet  cu sfera DN25)

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	0,5000

	
	28752742333051005
	Robinet cu sfera DN25
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,1200

	244
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de golire 3/4")

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,3000

	
	28752742052222
	Robinet de golire 3/4"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0640

	245
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4")

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,3000

	
	28752742052222000
	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0640

	246
	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat - Colector de tur/retur cu debimetri, 9 CAI 1"x3/4"

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,4000
	3,4000

	
	291312004331122
	Colector de tur/retur cu debimetri, 9 CAI 1"x3/4"
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2710403615911
	Tabla groasa 10 x 1000 
	kg
	0,0300
	0,0300

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1250
	0,1250

	
	2875274418000
	Flansa oarba 
	buc
	0,0500
	0,0500

	247
	IB20B
	Console de prindere pentru colectoare

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	0,2000

	
	282211570800122
	Console de prindere pentru colectoare
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	0,1500

	248
	IA52A
	Cutie de amplasare a colectoarelor

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	2,0000

	
	2811236829552
	Cutie  de amplasare a colectoarelor 
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	3,0000
	3,0000

	249
	RCsB29B
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 30 mm  

	buc
	
	10,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2520
	2,5200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1080
	1,0800

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0060
	0,0600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0065
	0,0650

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1700
	1,7000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.11. Evacuare gunoi


	250
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	
	56,5000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9600
	167,2400

	251
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	56,5000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	25,4250

	252
	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)

	t
	
	56,5000


	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2580
	14,5770

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Evacuare gunoi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Apeduct si canalizare


	253
	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000
	3,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct si canalizare
	

	2.2. Ventilare


	254
	VB33A
	Montarea sistemelor de ventilare Climtec RDT-125, 150 sau echivalent dupa caracterisitici - doar manopera si utilajele

	buc
	
	3,0000


	
	7129200011300
	Specialist mase plastice 
	h-om
	4,3600
	13,0800

	
	2513206621492
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,1150
	0,3450

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	18,0000

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1500
	0,4500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	255
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	1,0000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,5500
	11,5500

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,1000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.3. Incalzire


	256
	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	2,2000
	2,2000

	
	2874115801148
	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2200
	0,2200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5200
	0,5200

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0600
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	2.4. Electricitate


	257
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,7100

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	258
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН-3P/63A

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	259
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA

	buc
	
	5,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	5,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	260
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA

	buc
	
	6,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	6,7200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0120

	261
	08-03-575-1
	Automat AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	2,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	262
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	263
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	3,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	20,2200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,9300

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	2,4000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	36,6000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1500

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,4800

	264
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	300,0000


	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	300,0000

	265
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	2,7000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	21,2220

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0540

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,8370

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	2,1600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	32,9400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1350

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0540

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,8640

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,1080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,1080

	266
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	270,0000


	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	270,0000

	267
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	5,7000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	135,6600

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	570,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	5,4720

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	76,3800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	76,3800

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	38,1900

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	102,6000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	27,5880

	268
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,1800


	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	7,7760

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	18,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,1836

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0198

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	1,1520

	269
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20

	100 buc
	
	0,0400


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	1,3120

	
	540-4026
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20
	buc
	100,0000
	4,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	4,0800

	270
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0200


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,6440

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,0400

	271
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	24,0000


	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	24,0000

	272
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	4,0000


	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	4,0000

	273
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator

	100 buc
	
	0,0100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	0,8800

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	2,0400

	
	33443
	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator
	buc
	100,0000
	1,0000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,0204

	274
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED - la montare se va coordona cu beneficiarul

	100 buc
	
	0,2300


	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	20,2400

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	46,9200

	
	33443331828111222267
	Corp de iluminat cu lampi LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	buc
	100,0000
	23,0000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,4692

	275
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)

	100 m
	
	0,3000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	4,8870

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	0,3000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	60,0000

	
	1110-0333
	Cablu canal 22x10x2000
	m
	100,0000
	30,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	1,8240

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	1,8240

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Electricitate
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Apeduct si canalizare


	276
	pret de piata
	Boiler electric 100L, 2,2kw,  250V

	buc
	
	1,0000


	
	5466632
	Boiler electric 100L, 2,2kw,  250V
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct si canalizare
	

	3.2. Ventilare


	277
	pret de piata
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-150 Standart, N=0,026 kw

	buc
	
	1,0000


	
	565654411212
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-150 Standart, N=0,026 kw
	buc
	1,0000
	1,0000

	278
	pret de piata
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, N=0,007 kw

	buc
	
	2,0000


	
	56565441121278
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, N=0,007 kw
	buc
	1,0000
	2,0000

	279
	pret de piata
	Ventilator axial Silent 100 CZ SILVER DESIGN 8 W 220 - 240 V 95 m3/h 2400 rot/min

	buc
	
	1,0000


	
	5656544112127833
	Ventilator axial Silent 100 CZ SILVER DESIGN 8 W 220 - 240 V 95 m3/h 2400 rot/min
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.3. Incalzire


	280
	pret de piata
	Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4

	buc
	
	1,0000


	
	44333443322333433233
	Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	3.4. Electricitate


	281
	pret de piata
	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31

	buc
	
	1,0000


	
	54455333344622
	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31
	buc
	1,0000
	1,0000

	282
	pret de piata
	Intrerupator ВН-32 3P/63A

	buc
	
	1,0000


	
	42209944411445555542333
	Intrerupator ВН-32 3P/63A
	buc
	1,0000
	1,0000

	283
	pret de piata
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA

	buc
	
	5,0000


	
	206233331132231210
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA
	buc
	1,0000
	5,0000

	284
	pret de piata
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA

	buc
	
	6,0000


	
	2062333112231221022
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA
	buc
	1,0000
	6,0000

	285
	pret de piata
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	2,0000


	
	442230009434778291212
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Electricitate
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)




