Lista cu cantitatea de lucrări

1. Lucrari de reparatie a curtii blocurilor de locuit de pe str. Decebal nr. 10 (lotul 3)
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Decebal nr. 10
	
		1.1. Intrare in curte
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	420,0000	
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,3700	
3	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	12,6000	
4	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	340,0000	
5	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000*250*80)
	m	80,0000	
6	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	6,8000	
7	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1800	
8	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	273,0000	
9	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2300	
10	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	911,0000	
11	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	44,0000	
12	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	80,0000	
13	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 5 fintini
Alte utilaje=1,0300
	m3	0,6000	
14	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime
	m2	210,0000	
		1.2. Parcare
	
15	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,9500	
16	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	95,0000	
17	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	152,0000	
18	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	2,4000	
19	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 100*30-15)
	m	82,0000	
20	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (strat grosime 6 cm)
	m3	22,8000	
21	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=20cm
	m3	76,0000	
22	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2500	
23	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder
	t	53,6000	
24	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0900	
25	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	380,0000	
26	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime
	m2	40,0000