____
Formular Nr.5
WinCmeta
Reconstructia blocului de studii cu ateliere CTA Blocul A	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Blocul A Ferestre
					
1	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat
	m2			1 029,129
—————
94,389	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,39	
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25	
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,00	5,28	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,00	5,48	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,6400	2,00	1,28	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1930	60,00	11,58	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	25,00	0,72	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	25,00	4,33	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	25,00	2,82	
2	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi 
	m2			971,144
—————
47,079	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08	
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	900,00	900,00	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25	
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	2,00	3,08	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	2,00	3,22	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,5200	2,00	1,04	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1160	60,00	6,96	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0297	25,00	0,74	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27	
3	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m			109,514
—————
23,064	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	85,00	85,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
		2. Compartiment
					
4	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 085,130
—————
46,705	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50	
5	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2			914,013
—————
103,788	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	800,00	800,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,28	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	9,00	4,05	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	20,00	4,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50	
6	CK07B
	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre 
	m			99,738
—————
4,613	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	90,00	94,50	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,22	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	1,00	0,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
7	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc			395,950
—————
144,150	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80	
		3. Compartiment
					
8	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2			212,346
—————
146,456	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	57,66	2,88	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	81,00	29,97	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,92	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,00	4,86	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20	
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,00	4,44	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.