Universitatea de Stat  "Alecu Russo" din  Balti	Formular Nr.1A	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 
Transa III Reparatii acoperis,fatada
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Reparatii acoperis
					
1	RpCI13A
	Invelitoare din tabla zincata, ondulata,(Reparatii) la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat(tabla ondulata demontata) 
	m2	52,000			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,960			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,200			
	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	19,282			
	2710403644209	Tabla zincata ondulata pt. ctii 0,75 x 800 x 2000 OL32	kg	465,972			
	2710603434939	Otel lat lam. cald lt=30 x 6 OL 37-ln Zn	kg	17,407			
	2874115830631	Surub cap semirotund  M 6 x 12 OL34 Zn	kg	2,678			
	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	5,356			
	2874125882099	Saiba plata uzuala pt. metale zincate de  M 6	buc	214,240			
2	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis(stresna) - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.(Autoturn-4ore) 
	m2	36,000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,840			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,840			
3	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	190,000			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36,100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,900			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,900			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton(Profil CD,UD)	kg	190,000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,950			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,520			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,850			
4	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata(tabla profil h=25mm ,gr.045mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
	m2	36,000			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	52,200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600			
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	43,470			
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	22,680			
	2874125886734	Nituri POP	buc	189,000			
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	189,000			
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	12,285			
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	3,780			
5	CK18B
	Montarea baghetelor(Reparatii placare) la lambriuri din mase plastice 
	m	8,000			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,160			
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,016			
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,680			
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	8,400			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,200			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008			
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,016			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,048			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,032			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,016			
	2320166200729	Parchetin	l	0,016			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,008			
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,048			
6	RpCI19A
	Reparatii la jgheaburi(demontare-montare) din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm 
	m	42,000			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,724			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	12,075			
7	RpCI21A
	Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm 
	m	18,000			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,560			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,403			
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane 	buc	5,040			
8	RpCI03A
	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald  
	m2	42,000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,100			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,620			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,500			
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	47,628			
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	101,430			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,970			
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,615			
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b  3,0 x 30  S2111	kg	1,323			
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	92,610			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,088			
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	70,560			
	1412122100880	Filer de calcar	kg	35,280			
9	CE24B
	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare    
	buc	2,000			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,600			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	0,840			
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,100			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,785			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,100			
10	CE24J
	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut  din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm 
	buc	2,000			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	1,545			
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,721			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,062			

					
 			Total Reparatii acoperis	            				
 		2. Reparatii fatada
					
11	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren (Gr,50mm) 
	m2	6,000			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,520			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,788			
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	24,240			
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	24,240			
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 	m2	6,484			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,666			
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,000			
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,360			
12	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 
	m2	6,000			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,320			
	26531021008311	Tink	kg	13,800			
	4100126202818	 Apa	m3	0,024			
13	RpCJ36B
	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton de pe autoturnuri: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: peste 5 m2 
	m2	12,000			
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,320			
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,264			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,680			
	2652102100713	Var pasta	kg	13,800			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,324			
	4100126202818	 Apa	m3	0,084			
14	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  
	m2	16,000			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,920			
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	6,640			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,800			
15	RpCR24E
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi pe BCA executata pe un strat de glet de netezire existent, cu un strat de vopsea pe baza de poliacetat de vinil si un strat de vopsea decorativa 
	m2	16,000			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,280			
	243011610350	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil	kg	2,400			
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	14,400			
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,920			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,064			
16	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
	m2	12,000			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600			
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	69,930			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,378			
	2873147300863	Agrafe	kg	3,150			
17	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. 
	kg	0,350			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,025			
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,357			

					
 			Total Reparatii fatada	            				
 
	Total					
	CASM					
	Cheltueli de transport					
	Cheltueli de regie					
	Beneficiu					
	Total					
	TVA					
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

APROBAT:

Investitor 	Ofertant  Botnari N	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

L.Ş.	
L.Ş.