CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Nisporeni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Nisporeni
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de intretinere de rutina a drumurilor publice locale pentru anul 2020

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. L 393 "Valea-Trestieni - G 89" --- "Drum de acces spre or. Nisporeni"
	
1	DI89A
	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material 
	100m2	120,00	
		2. L 395 "M 1 - Drum de acces spre s. Bursuc"
	
2	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc	5,00	
3	DF53A
	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale
	buc	5,00	
4	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
	buc	5,00	
		3. L 396 "M 1 - Drum de acces spre s. Iurceni"
	
5	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	8,40	
6	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc	4,00	
7	DF53A
	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale
	buc	4,00	
8	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
	buc	4,00	
		4. L 397 "M 1 - Drum de acces spre s. Cristesti"
	
9	PJ08B
	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat
	m3	2,00	
10	RpDD02A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire h=15 cm
	m3	1,50	
11	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,04	
12	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	10,00	
13	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,02	
14	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	10,00	
15	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	8,40	
		5. L 398 "R 25 - Drum de acces spre s. Cioresti"
	
16	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini 
	100m2	10,00	
		6. L 401 "R 10 - Drum de acces la Manastirea Varzaresti"
	
17	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc	1,00	
18	DF53A
	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale
	buc	1,00	
19	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
	buc	1,00	
		7. L 403.1 "Drum de acces spre s. Odaia"
	
20	DI89B
	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 
	100m2	53,00	
21	DI89A
	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material 
	100m2	77,00	
22	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc	2,00	
23	DF53A
	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale
	buc	2,00	
24	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
	buc	2,00	
		8. L 404 "Drum de acces spre s. Drojdieni"
	
25	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	2,50	
26	RpDD02A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire
	m3	5,00	
27	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,03	
28	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	50,00	
		9. L 405 "Drum de acces spre s. Vinatori"
	
29	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	110,00	
30	DI89A
	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material 
	100m2	102,00	
31	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc	1,00	
32	DF53A
	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale
	buc	1,00	
33	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat
	buc	1,00