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Lucrari generale de constructie. (marca SA, demontari)


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc 

	m3
	0,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,045

	2
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usilor) 

	m2
	3,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,63

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,63

	3
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea ferestre din PVC) 

	m2
	3,90

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,819

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,819

	4
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

	m3
	0,32

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,144

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,12

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0384

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0256

	5
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usilor) 

	m2
	5,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,05

	6
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	262,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	31,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	39,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	13,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,62

	7
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	44,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	35,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,132

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,66

	8
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	19,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,41

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,95

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,95

	9
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc 

	m3
	2,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	15,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,625

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,375

	10
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	121,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	6,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,21

	11
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	13,20

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,148

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,148

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,66

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,66

	12
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile 

	m2
	10,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,20

	13
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	79,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,85

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,95

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,79

	14
	

	Moloz 

	
	

	15
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 

	100 m3
	0,05

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,13

	16
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 

	t
	2,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,10

	17
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  

	t
	10,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,06




Lucrari generale de constructie. (marca SA)



	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Perete si perete despartitor

	
	
	

	1
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara  

	m3
	0,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,781

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,567

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,81

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2,70

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,063

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,09

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,09

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,333

	2
	CD50A

	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m  

	m3
	0,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,448

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,092

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	39,40

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,024

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,044

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,04

	3
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara  

	m3
	3,34

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,3206

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,1042

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	3,006

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	10,02

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,2338

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,334

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0017

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,334

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,2358

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Perete si perete despartitor
	            
	

	 
	
	2. Ferestre 

	
	
	

	4
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, F1) 

	m2
	2,31

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,231

	
	203011293810
	Ferestre din din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm
	m2
	2,31

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,6285

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,5706

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,86

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,386

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0462

	5
	CK19B

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, F-2, F-3) 

	m2
	10,08

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,7616

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8064

	
	203011293810
	Ferestre din din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm
	m2
	10,08

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,7376

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,6632

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	40,32

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2016

	6
	CK01A

	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Lucarna L-1) 

	m2
	0,80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,008

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,912

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	203011293800
	Ferestre din lemn
	m2
	0,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,12

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,584

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,456

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,016

	7
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi   (PVC) 
Materiale marunte (dopuri)=1,02

	m
	7,10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,988

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,568

	
	252110671834
	Glafuri din mase plastice pentru ferestre  PVC  
	m
	7,242

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	28,968

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,071

	8
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300 mm) 

	m
	7,10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,272

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,568

	
	274312354903
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 300 mm
	m
	7,10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	28,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,071

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Ferestre 
	            
	

	 
	
	3. Usi

	
	
	

	9
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa din lemn, U-1 ... U-3) 

	m2
	5,46

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,0262

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,4368

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,365

	
	20301129301
	Usa din lemn
	m2
	5,46

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4641

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	2,457

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	1,2012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1092

	10
	CK03C

	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa din lemn, U-4) 

	m2
	2,94

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1164

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1176

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,735

	
	20301129301
	Usa din lemn
	m2
	2,94

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,147

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,882

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,441

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0588

	11
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k, UE-1, UE-2) 

	m2
	5,46

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,641

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,546

	
	281210630605
	Usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2С°/Vt, conductivitate termica к=1,6 Vt/m2k
	m2
	5,46

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21,84

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,73

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,9555

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,276

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1092

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Usi
	            
	

	 
	
	4. Pardoseli 

	
	
	

	
	
	4.1. Tip A

	
	
	

	12
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 

	t
	6,05

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,534

	13
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	3,78

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1718

	14
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

	m3
	3,87

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9025

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,387

	15
	CG32B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

	m3
	1,80

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,36

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,45

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	1,98

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,18

	16
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (4 Br I pas 200x200) 

	kg
	14,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,072

	
	287312200404
	Plase sudate 4 Br I pas 200x200
	kg
	14,544

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,072

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,144

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,32

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0086

	17
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (С8/10) 

	m2
	18,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	14,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa С8/10
	m3
	1,845

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,80

	18
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Barier de vapori) 
Material marunt=1,03

	m2
	18,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	268213260467
	Barier de vapori
	m2
	21,321

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	222,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18

	19
	IzF14D

	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala gr.100 mm) 

	m2
	18,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,52

	
	268216261010
	Vata minerala gr.100 mm
	m2
	18,36

	20
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de polietilena) 
Material marunt=1,03

	m2
	18,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	26821326056
	Folie de polietilena
	m2
	21,321

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	222,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18

	21
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (5 Br I pas 100x100) 

	kg
	34,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,855

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,171

	
	287312200405
	Plase sudate 5 Br I pas 100x100
	kg
	34,542

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,171

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,342

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	10,26

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0205

	22
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (С16/20, gr.7 cm) 

	m2
	18,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	14,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,845

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,80

	23
	CG22A5 k=3

	Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C16/20) 
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00

	m2
	-18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,54

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	-0,5535

	24
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa ceramica antiderapanta gr.15 mm)   

	m2
	18,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	40,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	266111280705
	Placa ceramica antiderapanta gr.15 mm
	m2
	18,54

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	72,90

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,40

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	360,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	16,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,81

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,216

	25
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05

	m
	19,26

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	7,704

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,926

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	20,6275

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	7,0781

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	121,338

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	2,0223

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,778

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,963

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0193

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip A
	            
	

	 
	
	4.2. Tip B

	
	
	

	26
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) 

	m2
	18,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	2664102102024
	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)
	m3
	0,594

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,54

	27
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	-18,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,72

	
	2664102102024
	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)
	m3
	-0,198

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,108

	28
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Barier de vapori) 
Material marunt=1,03

	m2
	18,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	268213260467
	Barier de vapori
	m2
	21,321

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	222,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18

	29
	IzF14D

	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala gr.50 mm) 

	m2
	18,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,52

	
	268216261050
	Vata minerala gr.50 mm
	m2
	18,36

	30
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de polietilena) 
Material marunt=1,03

	m2
	18,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	26821326056
	Folie de polietilena
	m2
	21,321

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	222,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18

	31
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (5 Br I pas 100x100) 

	kg
	34,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,855

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,171

	
	287312200405
	Plase sudate 5 Br I pas 100x100
	kg
	34,542

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,171

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,342

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	10,26

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0205

	32
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (С16/20, gr.6 cm) 

	m2
	18,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	17,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,845

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,80

	33
	CG22A5 k=4

	Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C16/20) 
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00

	m2
	-18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,72

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	-0,738

	34
	IzF01D1 corect

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice,  cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Hidroizolare lichida (bicomponenta) gr.2 mm - 2,8 kg/m2) 

	m2
	18,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,90

	
	241331700012
	Hidroizolare lichida (bicomponenta)
	kg
	50,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0054

	35
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placa ceramica antiderapanta gr.10 mm)   

	m2
	18,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	46,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,22

	
	266111280701
	Placa ceramica antiderapanta gr.10 mm
	m2
	18,54

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	72,90

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,40

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	360,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	16,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,81

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,216

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip B
	            
	

	 
	
	4.3. Tip C

	
	
	

	36
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) 

	m2
	107,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	64,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,70

	
	2664102102024
	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)
	m3
	3,531

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,21

	37
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	-107,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-21,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-4,28

	
	2664102102024
	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)
	m3
	-1,177

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,642

	38
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Barier de vapori) 
Material marunt=1,03

	m2
	107,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	21,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,35

	
	268213260467
	Barier de vapori
	m2
	126,7415

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	1 322,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,07

	39
	IzF14D

	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala gr.50 mm) 

	m2
	107,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	14,98

	
	268216261050
	Vata minerala gr.50 mm
	m2
	109,14

	40
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de polietilena) 
Material marunt=1,03

	m2
	107,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	21,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,35

	
	26821326056
	Folie de polietilena
	m2
	126,7415

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	1 322,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,07

	41
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (5 Br I pas 100x100) 

	kg
	203,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,0825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0165

	
	287312200405
	Plase sudate 5 Br I pas 100x100
	kg
	205,333

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0165

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,033

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	60,99

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,122

	42
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (С16/20, gr.5 cm) 

	m2
	107,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	85,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,70

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	10,9675

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,70

	43
	CG22A5 k=5

	Pardoseli din beton simplu clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C16/20) 
Коэффициент к трудозатратам=5,00
Коэффициент к материалам=5,00

	m2
	-107,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-5,35

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	-5,4838

	44
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (gr.5mm) 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00

	m2
	107,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	25,038

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 637,10

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	9,63

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,428

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,494

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,07

	45
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,00
Коэффициент к трудозатратам=5,00
Коэффициент к машинам=5,00

	m2
	-107,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-12,305

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	-818,55

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-0,535

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-2,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,535

	46
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC omogen, antibacterian gr.3 mm) 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01

	m2
	107,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,70

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	107,00

	
	252311671633
	Covor PVC omogen, antibacterian gr.3 mm
	m2
	113,4735

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	3,2421

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	64,842

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	8,6456

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	54,035

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1621

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	21,614

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,5937

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0648

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	108,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,21

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip C
	            
	

	 
	
	4.4. Tip D

	
	
	

	47
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) 

	m2
	13,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,32

	
	2664102102024
	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)
	m3
	0,4356

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,396

	48
	CG01A1 k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	-13,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-2,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,528

	
	2664102102024
	Mortar ciment M 150 T(pt.informatie)
	m3
	-0,1452

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,0792

	49
	IzF01D1 corect

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice,  cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Hidroizolare lichida (bicomponenta) gr.2 mm - 2,8 kg/m2) 

	m2
	13,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,66

	
	241331700012
	Hidroizolare lichida (bicomponenta)
	kg
	36,96

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,004

	50
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placa ceramica antiderapanta gr.10 mm)   

	m2
	13,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	34,452

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,828

	
	266111280701
	Placa ceramica antiderapanta gr.10 mm
	m2
	13,596

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	53,46

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,96

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	264,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	11,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,594

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1584

	51
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05

	m
	14,10

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	5,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,41

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	15,1011

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	5,1818

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	88,83

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,4805

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	4,23

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,705

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0141

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tip D
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pardoseli 
	            
	

	 
	
	5. Finisaj interior 

	
	
	

	
	
	5.1. Tavan

	
	
	

	52
	IzA03A

	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice 

	m2
	3,80

	
	7135010011000
	Galvanizator
	h-om
	3,002

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,893

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0114

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,19

	53
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (STRATO 4900) 

	m2
	3,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,114

	
	241658610503
	STRATO 4900
	kg
	0,57

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,19

	54
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Resisto unifix Rapid 15) 

	m2
	3,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	5,814

	
	265310210831
	Resisto unifix Rapid 15
	kg
	27,132

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0152

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3002

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0741

	55
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm) 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00

	m2
	129,56

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	247,4596

	
	26621027012
	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm
	m2
	136,038

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	119,0656

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	285,032

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	304,466

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	98,1417

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	35,1108

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	11,3365

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	213,774

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 097,5764

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,596

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,1541

	56
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton rezistent la umiditate gr.12,5 mm) 
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00

	m2
	18,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	34,38

	
	26621027013
	Placi ghips-carton rezistent la umiditate gr.12,5 mm
	m2
	18,90

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	16,542

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	39,60

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	42,30

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	13,635

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	4,878

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,575

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	29,70

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	291,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0828

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,855

	57
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	147,56

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,4268

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	22,134

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,378

	58
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	147,56

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	66,402

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,756

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	155,661

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1476

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1476

	59
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	147,56

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,4268

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	22,134

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,378

	60
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila) 

	m2
	147,56

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	81,158

	
	24301610385
	Vopsea lavabila
	kg
	59,024

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,8536

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	73,78

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,378

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2951

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	5.2. Perete

	
	
	

	61
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (amorsa de profunzime) 

	m2
	383,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,49

	
	241658610533
	Amorsa de profunzime
	kg
	57,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,15

	62
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala de baza de ipsos gr.10 mm) 

	m2
	383,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	467,26

	
	2653102100831
	Tencuiala de baza de ipsos
	kg
	2 734,62

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,532

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	30,257

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,128

	63
	CF51B k=5

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (tencuiala de baza de ipsos) 
Коэффициент к трудозатратам=5,00
Коэффициент к материалам=5,00
Коэффициент к машинам=5,00

	m2
	383,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	459,60

	
	2653102100831
	Tencuiala de baza de ipsos
	kg
	2 738,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,915

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	30,64

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,745

	64
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  

	m2
	383,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	45,96

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	158,945

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,15

	65
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	383,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	76,60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	421,30

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	57,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1149

	66
	CF57A k=2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (gr.2 mm) 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	383,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	344,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	76,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	808,0534

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,766

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,766

	67
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	383,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,49

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	57,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,15

	68
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila) 

	m2
	383,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	210,65

	
	24301610385
	Vopsea lavabila
	kg
	153,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	22,98

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	191,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	19,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,766

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Perete
	            
	

	 
	
	5.3. Panou

	
	
	

	69
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (amorsa de profunzime) 

	m2
	44,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,32

	
	241658610533
	Amorsa de profunzime
	kg
	6,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,20

	70
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala de baza de ipsos gr.15 mm) 

	m2
	44,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	53,68

	
	2653102100831
	Tencuiala de baza de ipsos
	kg
	314,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,176

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,476

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,704

	71
	CF51B k=10

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (tencuiala de baza de ipsos) 
Коэффициент к трудозатратам=10,00
Коэффициент к материалам=10,00
Коэффициент к машинам=10,00

	m2
	44,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	105,60

	
	2653102100831
	Tencuiala de baza de ipsos
	kg
	629,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,04

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,32

	72
	IzF01D1 k=2

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice,  cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (hidroizolare lichida in 2 straturi) 
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к материалам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	m2
	44,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,40

	
	24133170003
	Hidroizolare lichida
	kg
	26,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0264

	73
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (gr.8 mm) 

	m2
	44,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	99,00

	
	267011220300
	Placi tip faianta gr.8 mm
	m2
	46,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	17,60

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	880,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	14,52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,352

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	176,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,88

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,528

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Panou
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Finisaj interior 
	            
	

	 
	
	6. Finisaj exterior

	
	
	

	74
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=100 mm) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	7,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	9,94

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,086

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	28,28

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	28,28

	
	252130260297
	Penopolistirol XPS, p=26kg/m3, b=100 mm
	m2
	7,5649

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	7,777

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	42,42

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,175

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0238

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,161

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,126

	75
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placa ceramica "Porcelonato")   

	m2
	7,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	15,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,40

	
	266111280703
	Placa ceramica "Porcelonato" 
	m2
	7,35

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,80

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	140,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,31

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,056

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	28,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,14

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,084

	76
	IzF55C

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=135 kg/m3, gr.100 mm) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	79,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	149,468

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	33,022

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	319,16

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	398,95

	
	268216261131
	Placi vata minerala р=135 kg/m3, gr.100 mm
	m2
	85,3753

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	87,769

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	638,32

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,975

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2686

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	2,37

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,659

	77
	IzF55E

	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala (vata minerala  р=135 kg/m3, gr.50 mm; cornier din aluminiu perforat - 30,0m) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	7,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	16,758

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,703

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	28,28

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	35,35

	
	268216261135
	Placi vata minerala р=135 kg/m3, gr.50 mm
	m2
	7,5649

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	8,9789

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu perforat 
	m
	30,2999

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	56,56

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,175

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0238

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	2,10

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,147

	78
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  

	m2
	86,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,32

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	35,69

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,30

	79
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	86,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	104,92

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	197,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,344

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,516

	80
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

	m2
	105,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	78,75

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0315

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0105

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0315

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,0126

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,315

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	472,50

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Finisaj exterior
	            
	

	 
	
	7. Pereu 

	
	
	

	81
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	0,12

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1188

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,138

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,012

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,0504

	82
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	0,084

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3234

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0546

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa С8/10
	m3
	0,087

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0085

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,021

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,0336

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Pereu 
	            
	

	 
	
	8. Scara metalica ScM-1 (ingradiri)

	
	
	

	83
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite  

	m3
	1,75

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	5,425

	84
	RpCA06A

	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi  

	m3
	0,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,817

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,095

	85
	

	Fundatie Fm1, Fm2 

	
	0,00

	86
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  C8/10 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	0,18

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,621

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,072

	
	2663102100910
	Beton marfa clasa С8/10
	m3
	0,1863

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0182

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,108

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,045

	87
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  C16/20 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	1,12

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,864

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,448

	
	2663102100912
	Beton marfa clasa C16/20
	m3
	1,1595

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1131

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,672

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,28

	88
	CC01D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate 

	kg
	4,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,2585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0188

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	4,8175

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,705

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,047

	89
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ми1-26) 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01

	kg
	9,20

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	1,932

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	9,6637

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0929

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,736

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,092

	90
	pret piata

	Bulon 5.M24x120 

	buc
	4,00

	
	12255202412
	Bulon 5.M24x120
	buc
	4,00

	91
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	3,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,48

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,36

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,016

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,96

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,96

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,096

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,16

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,256

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,32

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0112

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0016

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,384

	92
	CL08A

	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 

	t
	0,62

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	21,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,10

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	632,40

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,279

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,03

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,03

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,03

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0403

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,062

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,24

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,093

	93
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.    

	t
	0,62

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,4818

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	0,9672

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0682

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0471

	94
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.    

	t
	0,21

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,5019

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	0,3276

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0231

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,016

	95
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   

	t
	0,62

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,3684

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	3,224

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2232

	96
	

	Ingradiri 

	
	0,00

	97
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura 

	t
	0,12

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,10

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,57

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,51

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	120,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,66

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,60

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,60

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,60

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,048

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,072

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,66

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,14

	98
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.    

	t
	0,12

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,2868

	
	2430126103299
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80  ГФ-021
	kg
	0,1872

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0132

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0091

	99
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   

	t
	0,12

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,4584

	
	2430116103215
	Vopsea de ulei orice culoare  ПФ-115
	kg
	0,624

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0432

	100
	pret piata

	Surub de ancorare сu piulita M10, L=130, "Hilti" 

	buc
	34,00

	
	1225520120
	Surub de ancorare сu piulita M10, L=130, "Hilti"
	buc
	34,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Scara metalica ScM-1 (ingradiri)
	            
	


 


Apeduct A1.
	

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x1,9 mm (teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10) 

	m
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,12

	
	2521216717020
	Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn20x1,9 mm
	m
	8,16

	
	252315671920
	Cot din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,48

	
	252315671820
	Teu din material plastic Dn20 mm
	buc
	1,20

	
	252315671720
	Reductie din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,40

	
	252315671620
	Mufa din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,72

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,048

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0752

	2
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm  

	m
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,28

	3
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

	m
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,40

	4
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый латунный муфтовый) 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01

	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,38

	
	291312450320
	Кран шаровый латунный муфтовый, Dn20 mm
	buc
	6,06

	5
	SA38A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 15 mm (клипсы полипропилен) 

	buc
	8,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,32

	
	287527420415
	Клипсы полипропилен, Ду15 мм
	buc
	8,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,04

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	8,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8,00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	8,00

	6
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5,0 mm (изоляция "Изофлекс") 
Materiale marunte=1,05

	m
	8,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,04

	
	33205173522
	Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5,0 мм
	m
	8,652

	7
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (teava din polipropilena) 
Material marunt=1,04

	piesa
	2,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,48

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,00

	
	2521216717025
	Teava din polipropilena PPRS тип 3 PN10, Dn25x2,3 mm
	m
	0,832




Apeduct T3.
	

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari sanitare

	
	
	

	1
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,8 mm (teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16) 

	m
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,84

	
	2521216717020
	Teava din polipropilena PPRA тип 3 PN16, Dn20x2,8 mm
	m
	6,12

	
	252315671920
	Cot din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,36

	
	252315671820
	Teu din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,90

	
	252315671720
	Reductie din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,30

	
	252315671620
	Mufa din material plastic Dn20 mm
	buc
	0,54

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,036

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0564

	2
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm  

	m
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,96

	3
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

	m
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,30

	4
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый) 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,46

	
	291312450315
	Кран шаровый латунный муфтовый, Dn15 mm
	buc
	2,02

	5
	SA38A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (клипсы полипропилен) 

	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,24

	
	287527420415
	Клипсы полипропилен, Ду15 мм
	buc
	6,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,03

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	6,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	6,00

	6
	RpIF09D1

	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x5,0 mm (изоляция "Изофлекс") 
Materiale marunte=1,05

	m
	6,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,78

	
	33205173522
	Изоляция "Изофлекс" Ду=15мм Д=22х5,0 мм
	m
	6,489

	7
	SD19A

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (автоматический клапан давления со спуском ''после себя") 
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,46

	
	291312450415
	Автоматический клапан давления со спуском ''после себя", Dn15 mm
	buc
	2,02

	8
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для мойки) 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,65

	
	29131242013
	Смеситель для мойки
	buc
	1,00

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari sanitare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	9
	SE44B

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete  (бойлер электрический V=100 l) 

	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,22

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,90

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	1,05

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,09

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,008

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,105

	10
	SE44A

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=50 l) 

	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,08

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	11
	

	Бойлер электрический V=100 l 

	buc
	1,00

	
	202240051010
	Бойлер электрический V=100 l
	buc
	1,00

	12
	

	Бойлер электрический V=50 l 

	buc
	1,00

	
	20224005105
	Бойлер электрический V=50 l
	buc
	1,00

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	




Gradinita de copii. Canalizare C1.
	
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm  (teava din polipropilena) 

	m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,96

	
	2521216730100
	Teava din polipropilena, Dn100 mm
	m
	3,09

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,045

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,045

	2
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena) 

	m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75

	
	2521216730050
	Teava din polipropilena, Dn50 mm
	m
	3,09

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,012

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,036

	3
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv 

	10 m
	0,60

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,048

	4
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический полукруглый детский с сифоном) 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,55

	
	262210243801
	Умывальник керамический полукруглый детский
	buc
	3,0906

	
	287511420280
	Сифоном с выпуском
	buc
	3,06

	
	287511420352
	Кронштеин
	buc
	6,12

	5
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  

	buc
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,95

	
	291312420137
	Baterie amestecatoare pt. lavoar
	buc
	3,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	6,00

	6
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз типа "Компакт" детский) 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,40

	
	26221024271
	Унитаз типа "Компакт" детский
	buc
	2,121

	7
	SC06A

	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (мойка из нержавеющей стали с бутылочным сифоном) 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,02

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,55

	
	287511420030
	Мойка из нержавеющей стали
	buc
	1,02

	
	287511420313
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	1,02

	8
	AcE51C

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (teava din polipropilena) 
Material marunt=1,03

	piesa
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,95

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,56

	
	2521216730100
	Teava din polipropilena, Dn100 mm
	m
	0,412

	9
	AcE51A

	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (teava din polipropilena) 
Material marunt=1,04

	piesa
	1,00

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,24

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,00

	
	2521216730050
	Teava din polipropilena, Dn50 mm
	m
	0,416

	10
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm  (teava din polipropilena, фасонные части) 

	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,32

	
	2521216730100
	Teava din polipropilena, Dn100 mm
	m
	1,03

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015

	11
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (teava din polipropilena, фасонные части) 

	m
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	2521216730050
	Teava din polipropilena, Dn50 mm
	m
	1,03

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012




Incalzire.
	
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari sanitare

	
	
	

	1
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20) 

	m
	90,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	31,50

	
	252121671020
	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, Dn20x2,8 mm
	m
	92,70

	2
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,4 mm (teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20) 

	m
	26,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,40

	
	252121671025
	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, Dn25x3,4 mm
	m
	26,78

	3
	IC13B

	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 25x2,0 mm (teava de otel electrosudata) 

	m
	7,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,00

	
	252121670125
	Teava din otel cu sudare electrica, Dn25x2,0 mm
	m
	7,00

	
	272120412025
	Mufa fonta maleabila, Dn25 mm 
	buc
	0,98

	
	287527411725
	Cot fonta maleabila, Dn25 mm
	buc
	0,49

	
	272120411025
	Reductie fonta, Dn25 mm 
	buc
	0,14

	
	287527412225
	Racord olandez, Dn25 mm
	buc
	0,14

	
	272120411525
	Teu din fonta maleabila, zincat, Dn25 mm
	buc
	0,56

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,021

	
	287527412325
	Dop din fonta maleabila, Dn25 mm 
	buc
	0,14

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,049

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,098

	
	2320186202990
	Ulei mineral 
	kg
	0,014

	4
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	123,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	11,07

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	4,92

	5
	IE04A

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	123,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,84

	6
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, fitingi 30%) 

	m
	27,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,45

	
	252121671020
	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, Dn20x2,8 mm
	m
	27,81

	7
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,4 mm (teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, fitingi 30%) 

	m
	7,80

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,12

	
	252121671025
	Teava de PP-RCT Fiber Bazalt Plus cu mijloacele de fixare si accesorii PN20, Dn25x3,4 mm
	m
	8,034

	8
	IB06B

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-1400) 

	buc
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,95

	
	2822115220514
	Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-1400
	buc
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,024

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,75

	9
	IB06B

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-1200) 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,60

	
	2822115220512
	Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-1200
	buc
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,016

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,20

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	16,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,00

	10
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-700) 

	buc
	3,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	2822115220507
	Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala, in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare RADIC KLASIC firma KORADO, tip 22K-500-700
	buc
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,009

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,018

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	9,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,60

	11
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (element termostatic interval de temperaturi 6-26°C, RA 2990 f. Danfoss) 

	buc
	7,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,05

	
	287527420510
	Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C, RA 2990 f. Danfoss
	buc
	7,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,105

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,224

	12
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (supapa de inchidere unghiulara RLV- У) 

	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	287527420515
	Supapa de inchidere unghiulara RLV- У, Dn15 mm
	buc
	10,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,15

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,32

	13
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (supapa cu reglare unghiulara prestabilita RA - N- У f. Danfoss) 

	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	287527420415
	Supapa cu reglare unghiulara prestabilita RA - N- У f. Danfoss, Dn15 mm
	buc
	10,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,15

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,32

	14
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2'' (ventil pentru drenaj) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,10

	
	291313415015
	Ventil pentru drenaj 1/2"
	buc
	1,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,10

	15
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8'' (supapa automata de aer R88Y002 f. Giacomini) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,10

	
	291313415010
	Supapa automata de aer 3/8'', R88Y002 f. Giacomini
	buc
	1,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,10

	16
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8'' (supapa de mufa) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15

	
	287527420210
	Supapa de mufa 3/8''
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032

	17
	

	Protectie anticoroziva 

	
	

	18
	IzJ09B

	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea  

	m2
	1,50

	
	7112020030100
	Specialist
	h-om
	0,465

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,24

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,303

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,228

	
	2430226109301
	Diluant decapant pentru suprafete feroase
	kg
	0,045

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,06

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,075

	19
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Izolatie termica cutie tubulara cu banda TUBEX autocolanta grоs.15mm) 
Materiale marunte=1,05

	m
	3,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,53

	
	33205173420
	Izolatie termica cutie tubulara cu banda TUBEX autocolanta gras.15mm pentru Dn20 mm 
	m
	3,2445

	20
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Izolatie termica cutie tubulara cu banda TUBEX autocolanta grоs.15mm) 
Materiale marunte=1,05

	m
	3,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,53

	
	33205173425
	Izolatie termica cutie tubulara cu banda TUBEX autocolanta gras.15mm pentru Dn25 mm 
	m
	3,2445

	21
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (сutie arhitectorala pentru 2 tevi) 

	m
	55,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,55

	
	252110671833
	Cutie arhitectorala pentru 2 tevi
	m
	55,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	330,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,55

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari sanitare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	22
	IA41A

	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 20 mm (regulator presiune ASV-PV) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,80

	
	2874115801148
	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm
	buc
	8,00

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,00

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	8,00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,07

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,22

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,07

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,08

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,018

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,015

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,04

	23
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (clapeta de masurare reglabila de oprire) 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,15

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	24
	

	Regulator presiune, presetare 5...25kPa livrat in set cu clapeta masurare/inchidere si tubul de impuls ASV-PV d20 (003L7601) 

	buc
	1,00

	
	287527420920
	Regulator presiune, presetare 5...25kPa livrat in set cu clapeta masurare/inchidere si tubul de impuls ASV-PV d20 (003L7601)
	buc
	1,00

	25
	

	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-М d20 (003L7642) 

	buc
	1,00

	
	287527420921
	Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls ASV-М d20 (003L7642)
	buc
	1,00

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	



Ventilatie

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari sanitare

	
	
	

	
	
	1.1. RА1, RA2, RA5

	
	
	

	1
	VB15B

	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal (Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2) 

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,17

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,04

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,06

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	28,00

	
	2874115760430
	Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2
	buc
	1,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,60

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	28,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	28,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,18

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,02

	2
	IzH05B

	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (ROLE AUTOADEZIVE CU PLASA RANFORSATA de tip Armaflex Duct AL este o rola autoadeziva din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat. ADU-19MM-1/EA-L are o grosime de 19 mm) 

	m2
	18,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	16,38

	
	2682162613040
	ROLE AUTOADEZIVE CU PLASA RANFORSATA de tip Armaflex Duct AL este o rola autoadeziva din cauciuc spumat negru cu un invelis din aluminiu ranforsat. ADU-19MM-1/EA-L are o grosime de 19 mm
	m2
	18,324

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	6,804

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	1,044

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,738

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total RА1, RA2, RA5
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari sanitare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	2.1. RА1, RA2, RA5

	
	
	

	3
	VC37D

	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Recuperator РД150 Base, Lref=85m3/h, Lasp=85m3/h, N=0.026kw, ten electric 0.1kw, f. Climtec) 
Materiale marunte=1,05

	buc
	3,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	12,00

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	47,25

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,23

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,36

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,42

	4
	VC37D

	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Recuperator РД200 Base, Lref=138m3/h, Lasp=103m3/h, N=0.038kw, ten electric 0.3kw, f. Climtec) 
Materiale marunte=1,05

	buc
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	8,00

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	31,50

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,82

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,24

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	0,28

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total RА1, RA2, RA5
	            
	

	 
	
	2.2. A1

	
	
	

	5
	VC05A

	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi  - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,  de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Ventilator Vents 125MA, L=60-85m3/h, N=0.03kw, n=2400rot/min, H=70-65 Pa) 
Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,52

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2625

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,1575

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,21

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	27,30

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1575

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,21

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	27,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,10

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,10

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,45

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total A1
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. RА1, RA2, RA5

	
	
	

	6
	

	Recuperator РД150 Base, Lref=85m3/h, Lasp=85m3/h, N=0.026kw, ten electric 0.1kw, f. Climtec 

	buc
	3,00

	
	258451206031
	Recuperator РД150 Base, Lref=85m3/h, Lasp=85m3/h, N=0.026kw, ten electric 0.1kw, f. Climtec
	buc
	3,00

	7
	

	Recuperator РД200 Base, Lref=138m3/h, Lasp=103m3/h, N=0.038kw, ten electric 0.3kw, f. Climtec 

	buc
	2,00

	
	258451206032
	Recuperator РД200 Base, Lref=138m3/h, Lasp=103m3/h, N=0.038kw, ten electric 0.3kw, f. Climtec
	buc
	2,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total RА1, RA2, RA5
	            
	

	 
	
	3.2. A1

	
	
	

	8
	

	Ventilator Vents 125MA, L=60-85m3/h, N=0.03kw, n=2400rot/min, H=70-65 Pa 

	buc
	1,00

	
	258451206011
	Ventilator Vents 125MA, L=60-85m3/h, N=0.03kw, n=2400rot/min, H=70-65 Pa
	buc
	1,00

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total A1
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	



Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montaj

	
	
	

	1
	08-03-572-8

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый, IP31) РЩ2 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,30

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,01

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,55

	2
	08-03-525-1

	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН 3Р/20А) 

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,18

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,13

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,08

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,08

	3
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,24

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,196

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,88

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,144

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,08

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,52

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,16

	4
	

	Шина соединительная YNS21-3-063 

	buc
	1,00

	
	611590063
	Шина соединительная YNS21-3-063
	buc
	1,00

	5
	

	Шина РЕ и N YNN10-14-100 

	buc
	2,00

	
	147963220
	Шина РЕ и N YNN10-14-100
	buc
	2,00

	6
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, розетка штепсельная 16А, 220В, IP20 

	100 buc
	0,11

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,191

	
	321654770
	Розетка штепсельная, скрытой проводки, 16А, 220В, IP20
	buc
	11,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,165

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	11,22

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0462

	7
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa, выключатель одноклавишный IP20 

	100 buc
	0,07

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	2,254

	
	15264143
	Выключатель одноклавишный IР20
	buc
	7,00

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0002

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	7,14

	8
	08-03-591-5

	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa выключатель двухклавишный IP20 

	100 buc
	0,01

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,328

	
	8775161442
	Выключатель двухклавишный IР20
	buc
	1,00

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,02

	9
	

	Коробка для установки розеток скрытой проводки 

	buc
	19,00

	
	23654120196
	Коробка для установки розеток скрытой проводки
	buc
	19,00

	10
	

	Коробка ответвительная кабельная 

	buc
	14,00

	
	789512340
	Коробка ответвительная кабельная
	buc
	14,00

	11
	08-03-594-1

	Corp de iluminat (cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый, 220В, 410 Вт, IP20) 

	100 buc
	0,18

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,84

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0006

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	36,72

	12
	08-03-594-1

	Corp de iluminat (cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый, 220В, 210 Вт, IP20) 

	100 buc
	0,01

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,88

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	2,04

	13
	08-03-594-1

	Corp de iluminat (cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый, 220В, 120 Вт, IP54) 

	100 buc
	0,04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,52

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0001

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	8,16

	14
	08-03-593-10

	Indicatori de iluminat de perete  (светильник светодиодный с указателем "Выход" MIZAR S led) 

	100 buc
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,946

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1224

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0063

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,768

	15
	

	Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 410 Вт, IP20 

	buc
	18,00

	
	74100340
	Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 410 Вт, IP20
	buc
	18,00

	16
	

	Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 210 Вт, IP20 

	buc
	1,00

	
	741003401
	Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 210 Вт, IP20
	buc
	1,00

	17
	

	Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 120 Вт, IP54 

	buc
	4,00

	
	7410034013
	Cветильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый 220В, 120 Вт, IP54
	buc
	4,00

	18
	

	Cветильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR 

	buc
	3,00

	
	78945612079
	Cветильник светодиодный, с указателем "Выход" MIZAR
	buc
	3,00

	19
	

	Лампа LED трубчатая 20 Вт 

	buc
	4,00

	
	12020
	Лампа LED трубчатая 20 Вт
	buc
	4,00

	20
	

	Лампа LED трубчатая 10 Вт 

	buc
	74,00

	
	12010
	Лампа LED трубчатая 10 Вт
	buc
	74,00

	21
	08-02-412-1

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x1,5 mm2) 

	100 m
	1,12

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,2832

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,896

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	13,664

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,056

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0224

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1792

	22
	08-02-412-1

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x2,5 mm2) 

	100 m
	0,86

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,8246

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,688

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,492

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,043

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0172

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1376

	23
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5x4 mm2) 

	100 m
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,1348

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,016

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	0,244

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0032

	24
	08-02-412-1

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3x1,5 mm2) 

	100 m
	0,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,244

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	4,88

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,008

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,064

	25
	

	Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x1,5 mm2 

	m
	112,00

	
	87930011
	Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x1,5 mm2
	m
	112,00

	26
	

	Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x2,5 mm2 

	m
	86,00

	
	879300111
	Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 3x2,5 mm2
	m
	86,00

	27
	

	Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5x4 mm2 

	m
	2,00

	
	8793001113
	Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-LSLTx сеч. 5x4 mm2
	m
	2,00

	28
	

	Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3x1,5 mm2 

	m
	40,00

	
	879300114
	Кабель с медными жилами, ВВГнг(A)-FRLSLTx сеч. 3x1,5 mm2
	m
	40,00

	29
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ Д=20 мм) 

	100 m
	1,43

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,034

	
	503-80220
	Труба ПВХ Д=20 мм
	m
	143,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,3728

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	19,162

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	19,162

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	22,594

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,861

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,9212

	30
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба ПВХ Д=25 мм) 

	100 m
	0,80

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,04

	
	503-802
	Труба ПВХ Д=25 мм
	m
	80,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,768

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,72

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,72

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	12,64

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,16

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	3,872

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montaj
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	31
	

	Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый, ЩРв-18з-1 

	buc
	1,00

	
	23458918
	Бокс для установки 18 модулей, металлический, встраиваемый, ЩРв-18з-1
	buc
	1,00

	32
	

	Выключатель нагрузки, 380В, 20А, ВН 3Р/20А 

	buc
	2,00

	
	23569001
	Выключатель нагрузки, 380В, 20А, ВН 3Р/20А
	buc
	2,00

	33
	

	Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 10А, ВА 1Р/В10 

	buc
	2,00

	
	7894561410
	Выключатель автоматический однополюсный, 220В, 10А, ВА 1Р/В10
	buc
	2,00

	34
	

	Автомат дифференциальный двухполюсный АД 2Р/16А/30мА 

	buc
	2,00

	
	897832140161
	Автомат дифференциальный двухполюсный АД 2Р/16А/30мА
	buc
	2,00

	
	
	


	
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
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