CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari re reparatie a retelelor inginerestie la gradinita nr. 119.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Lucrari de demontare
	
1	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	100,00	
2	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	90,00	
3	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (d=32 mm)
	m	120,00	
4	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (d=57 mm)
	m	160,00	
5	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	6,00	
6	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	6,00	
7	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	8,00	
8	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm
	buc	3,00	
		1.2. Incalzirea
	
9	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	12,00	
10	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.
	m	110,00	
11	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"
	buc	4,00	
12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc	4,00	
13	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (BIMETAL) 300x1500
	buc	1,00	
14	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (BIMETAL) 300x2000
	buc	11,00	
15	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu olandez)
	buc	12,00	
16	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu olandez)
	buc	12,00	
17	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord 25x1/2)
	buc	24,00	
18	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Automat)
	buc	24,00	
19	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	110,00	
20	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	110,00	
21	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi termoizolante) d=40 mm
	m	110,00	
		1.3. Retele de canalizare
	
22	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	120,40	
23	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	90,00	
24	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110/110/45 gr.)
	buc	26,00	
25	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110/110/87 gr.)
	buc	4,00	
26	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50/50/45 gr.)
	buc	16,00	
27	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50/50/87 gr.)
	buc	20,00	
28	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110/50/45 gr.)
	buc	14,00	
29	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45 grade)
	buc	28,00	
30	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45 grade)
	buc	40,00	
31	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa)
	buc	4,00	
32	IC52B
	Manson de dilatare avind diametrul de 125 mm (Inel de cauciuc d=124/110 mm)
	buc	5,00	
33	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Tije cu filet) d=8 mm
	buc	100,00	
34	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Prelungitor) d=8 mm
	buc	200,00	
35	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (d=50 mm)
	buc	100,00	
36	IC40C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (d=100 mm)
	buc	80,00	
37	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie 110/50)
	buc	4,00	
38	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop d=110 mm)
	buc	20,00	
39	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop d=50 mm)
	buc	12,00	
40	RpSB14F
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm (Trecere fonta/PE d=124/110 mm)
	buc	4,00	
41	RpSB14D
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Trecere fonta/PE d=75/50 mm)
	buc	6,00	
42	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizia)
	buc	12,00	
43	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia)
	buc	6,00	
44	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	21,04	
45	RCsB31B
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 30 mm (L=30 cm)
	buc	12,00	
46	RCsB31G
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 80 mm (L=40 cm)
	buc	4,00	
		1.4. Reparatie WC
	
47	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	36,00	
48	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	36,00	
49	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	11,00	
50	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	36,00	
51	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	6,00	
52	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	6,00	
53	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, d=8 mm
	buc	400,00	
54	CD72A
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	9,90	
55	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	6,00	
56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	6,00	
57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	6,00	
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	6,00	
59	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	6,00	
60	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	33,00	
61	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	33,00	
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	33,00	
63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	33,00	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	33,00	
65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	33,00	
66	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,87	
67	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	9,60	
68	RpSC24A
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,00	
69	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
70	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
71	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 80x80 cm
	buc	1,00	
72	SB28A
	Sifon pentru cada
	buc	1,00	
73	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
74	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	2,00	
75	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
	buc	2,00	
76	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	0,05	
		1.5. Retele antiincendiare
	
77	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)
	buc	4,00	
		1.6. Retele de apeduct
	
78	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	220,00	
79	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	320,00	
80	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	m	140,00	
81	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	66,00	
82	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.
	m	80,00	
83	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	11,00	
84	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	9,00	
85	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	8,00	
86	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	17,00	
87	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Chiuveta)
	buc	3,00	
88	SB28A
	Sifon pentru bide
	buc	1,00	
89	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Bide)
	buc	1,00	
90	IC53A
	Racord flexibil pentru baterie L=300 mm
	buc	28,00	
91	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de irigare), d=15 mm 
	buc	12,00	
92	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de lavuar
	buc	15,00	
93	SB28A
	Sifon pentru lavuar si chiuveta
	buc	15,00	
94	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	8,00	
95	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.
	buc	3,00	
96	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet d=15 mm)
	buc	30,00	
97	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet coltar), d=15 mm
	buc	150,00	
98	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Robinet coltar), d=20 mm
	buc	7,00	
99	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR), d=20 mm
	buc	40,00	
100	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR), d=25 mm
	buc	33,00	
101	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR), d=32 mm
	buc	10,00	
102	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet PPR), d=50 mm
	buc	4,00	
103	SD07F
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet antiincendiar)
	buc	2,00	
104	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" (Robinet PPR), d=63 mm
	buc	3,00	
105	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu)
	buc	60,00	
106	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)
	buc	20,00	
107	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu)
	buc	2,00	
108	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu)
	buc	2,00	
109	IC38L
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu)
	buc	4,00	
110	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu)
	buc	8,00	
111	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu) d=20x15x20 mm
	buc	70,00	
112	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu) d=25x20x25 mm
	buc	40,00	
113	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu) d=32x25x32 mm
	buc	8,00	
114	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu) d=40x25x40 mm
	buc	8,00	
115	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu) d=40x32x40 mm
	buc	2,00	
116	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu) d=50x25x50 mm
	buc	8,00	
117	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu) d=50x32x50 mm
	buc	2,00	
118	IC38L
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu) d=63x25x63 mm
	buc	8,00	
119	IC38L
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu) d=63x32x63 mm
	buc	4,00	
120	IC38L
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu) d=63x50x63 mm
	buc	1,00	
121	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 gr.)
	buc	260,00	
122	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 gr.)
	buc	320,00	
123	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 gr.)
	buc	120,00	
124	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 gr.)
	buc	180,00	
125	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 45 gr.)
	buc	80,00	
126	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 gr.)
	buc	120,00	
127	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90 gr.)
	buc	48,00	
128	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Cot 90 gr.)
	buc	20,00	
129	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa)
	buc	80,00	
130	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)
	buc	120,00	
131	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Mufa)
	buc	80,00	
132	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Mufa d=40 mm)
	buc	16,00	
133	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa)
	buc	24,00	
134	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Mufa)
	buc	26,00	
135	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Reductie) d=25x20 mm
	buc	20,00	
136	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Reductie) d=32x20 mm
	buc	6,00	
137	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Reductie) d=32x25 mm
	buc	8,00	
138	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Reductie) d=40x32 mm
	buc	4,00	
139	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Reductie) d=50x32 mm
	buc	4,00	
140	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Reductie) d=50x40 mm
	buc	4,00	
141	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Reductie) d=63x40 mm
	buc	2,00	
142	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Reductie) d=63x50 mm
	buc	2,00	
143	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida d=25 mm
	buc	400,00	
144	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida d=32 mm
	buc	250,00	
145	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida d=40 mm
	buc	80,00	
146	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida d=50 mm
	buc	120,00	
147	IC40C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida d=63 mm
	buc	100,00	
148	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse) d=20 mm
	buc	900,00	
149	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse) d=25 mm
	buc	200,00	
150	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse) d=32 mm
	buc	60,00	
151	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Americanca) d=3/4
	buc	2,00	
152	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Americanca) d=1 1/4
	buc	2,00	
153	IC53A
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Americanca) d=1/2x20
	buc	50,00	
154	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord) d=3/4x25
	buc	4,00	
155	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord) d=20x1/2
	buc	50,00	
156	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord) d=1 1/4x50
	buc	2,00	
157	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord) d=50x63
	buc	5,00	
158	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord) d=25x32
	buc	2,00	
159	IC50B
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Cot cu fixare) d=15x20
	m	100,00	
160	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Tije cu filet) d=8 mm
	buc	600,00	
161	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Prelungitor) d=8 mm
	buc	1 200,00	
162	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	746,00	
163	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	80,00	
164	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	74,60	
165	SF03B
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	10 m	8,00	
166	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi termoizolante) d=25 mm
	m	320,00	
167	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi termoizolante) d=32 mm
	m	140,00	
168	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi termoizolante) d=50 mm
	m	66,00	
169	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX (Tuburi termoizolante) d=63 mm
	m	60,00	
		1.7. Transportarea deseuri
	
170	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	2,00	
171	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	2,00	
		2. Lucrari de montare
	
172	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
	buc	4,00	
173	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv
	buc	1,00	
174	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	2,00	
		3. Electricitatea
	
175	RpEB12B
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x4 la 1x6 mmp
	m	8,00	
176	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	1,00	
177	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	1,00	
178	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 2x1,5 mmp
	m	16,00	
179	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 3x1,5 mmp
	m	22,00	
180	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,  LED 
	100 buc	0,02	
181	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	2,00	
182	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (UZO) 16 A
	buc	1,00	
		4. Utilaj
	
183	
	Filtru PPR d=32 mm
	buc	2,00	
184	
	Filtru d=50 mm
	buc	2,00	
185	
	Pompa de recirculatie
	buc	1,00	
186	
	Ventilator de fereastra
	buc	2,00