Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie a blocului administrativ lit"V"in incinta MAI	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
anexa la deviz in suma 1 647 571,50 lei

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. SUBSOL
					
		1.1. Demontari si evacuari
					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			16,15
—————
16,15	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,25	8,08	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	45,25	8,08	
2	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			17,69
—————
17,69	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,25	8,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,25	8,85	
3	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2			20,77
—————
20,77	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	45,25	10,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	45,25	10,38	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (in locurile deteriorate)
	m2			10,39
—————
10,39	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,25	4,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
5	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc			42,31
—————
42,31	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,25	42,31	
6	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc			36,54
—————
36,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,25	36,54	
7	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (blocuri sanitare)
	m2			61,54
—————
61,54	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,25	30,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,25	30,77	
8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2			30,00
—————
30,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,25	15,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,25	15,00	
9	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2			11,53
—————
11,53	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,25	5,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
10	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t			71,93
—————
71,93	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,25	71,93	
11	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t			21,15
—————
21,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,25	21,15	
12	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			64,51
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,51	
		1.2. Tavane
					
13	CJ04C
	Profiluri  si ornamente decorative din polistirol,aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (forma se va coordona cu beneficiarul)
	m			31,77
—————
19,23	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,25	1,92	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,80	3,60	
	28121063059001	Profiluri decorative din polistirol	m	1,0700	8,35	8,93	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,24	
15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2			25,27
—————
21,15	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
17	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2			296,22
—————
84,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,25	78,85	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60	
	27321036461511	Panouri "Armstrong" grosimea 12 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00	
		1.3. Pereti
					
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,95	
19	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			74,42
—————
46,16	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,25	38,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,60	0,08	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23	
21	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			59,86
—————
46,92	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,25	46,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,40	0,09	
22	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m			12,36
—————
10,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,25	10,00	
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,25	2,36	
23	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			14,07
—————
7,69	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,55	6,11	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2			25,27
—————
21,15	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
26	RpCR27D1
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac
	m2			41,66
—————
30,39	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	45,25	23,08	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1900	45,25	7,31	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	27,40	2,74	
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	55,00	5,50	
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   D.007-1	kg	0,1000	30,33	3,03	
		1.4. Pardosea
					
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,95	
28	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2			112,47
—————
9,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,25	9,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,66	101,90	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,90	1,34	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,40	0,23	
29	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele  de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)
	m2			402,56
—————
59,62	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	45,25	53,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,25	6,54	
	26701122040511	Placi din laminat grosimea 12 mm clasa 33	m2	1,0500	300,00	315,00	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,85	11,39	
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	3,0000	0,25	0,75	
	20301229467661	Plinte din MDF	m	1,0000	15,80	15,80	
		1.5. Tamplarie
					
30	CK03A
	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat,inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)
	m2			1 455,98
—————
69,23	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,25	56,54	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,25	9,62	
	20301129300001	Usi idin MDF sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00	
	2416566101573	Spuma de poliuretan	buc	0,5500	65,00	35,75	
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	4,0000	0,25	1,00	
31	CK33B
	Miner pentru usi
	buc			211,92
—————
36,92	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	45,25	35,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,25	1,92	
	28631463109001	Minere pentru usi	buc	1,0000	175,00	175,00	
32	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc			347,66
—————
96,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,25	93,08	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50	
33	CK25D1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi  inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea  minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituru (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare)
	m2			1 838,33
—————
38,08	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	45,25	33,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	45,25	4,61	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	70,00	13,50	
		1.6. Bloc sanitar
					
		1.6.1. Tavan
					
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2			3,39
—————
1,16	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,16	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2			25,27
—————
21,16	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
36	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umezeala)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
		1.6.2. Pereti
					
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,94	
38	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			74,42
—————
46,16	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,25	38,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,60	0,08	
39	CI22B
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)
	m2			297,68
—————
63,46	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,25	63,46	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	204,00	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	3,7000	2,80	10,36	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,00	18,80	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,40	0,05	
40	SC13A1
	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete 
	buc			818,73
—————
26,93	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	45,25	26,93	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	780,00	787,80	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,00	4,00	
		1.6.3. Pardosea
					
41	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi Linicrom)
	m2			115,20
—————
3,08	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000	18,60	55,80	
	26821326016261	Linocrom	m2	1,1000	25,60	56,32	
42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			55,19
—————
26,93	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,25	23,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,23	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,60	0,19	
43	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2			18,60
—————
9,23	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,25	7,69	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,25	1,54	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,23	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,09	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,60	0,05	
44	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)
	m2			242,52
—————
42,31	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,25	42,31	
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	6,4000	2,80	17,92	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,40	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	5,40	0,09	
		1.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare
					
45	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (inclusiv coloana)
	m			41,33
—————
12,31	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,25	12,31	
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm	m	1,0300	28,18	29,03	
46	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm
	buc			36,94
—————
14,62	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,25	14,62	
	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare d110x110x110 mm	buc	1,0000	22,32	22,32	
47	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 90)
	buc			25,85
—————
10,77	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	45,25	10,77	
	25231567210371	Cot 90 din material plastic  pentru canalizare d110 mm	buc	1,0000	15,08	15,08	
48	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere 100x50 mm)
	buc			26,43
—————
10,77	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	45,25	10,77	
	25231567210372	Trecere 100x50 mm  din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	15,66	15,66	
49	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m			25,24
—————
9,61	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,25	9,61	
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm	m	1,0300	15,18	15,63	
50	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)
	buc			25,28
—————
8,46	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	45,25	8,46	
	25231567210373	Cot 90  din material plastic  pentru canalizare d50 mm	buc	1,0000	16,82	16,82	
51	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc			822,55
—————
78,85	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,25	78,85	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	656,50	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,00	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,00	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6000	12,00	7,20	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00	
52	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			448,46
—————
63,47	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,25	63,47	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,00	
53	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc			1 413,04
—————
161,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	45,25	161,54	
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat cu rezervor si rama	buc	1,0100	1 150,00	1 161,50	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	30,00	30,00	
54	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m			50,50
—————
24,23	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,25	24,23	
	25212167170501	Teava din material plastic  d20-25 mm	m	1,0200	25,00	25,50	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	18,30	0,77	
55	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota:Racord metal-polipropilena F 20mm x1/2"
	buc			50,03
—————
13,46	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	45,25	13,46	
	25231567138111	Racord metal-polipropilena F 20 mm x 1/2"	buc	1,0300	35,50	36,56	
56	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)
	buc			66,54
—————
11,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,25	11,54	
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	55,00	55,00	
		2. ETAJ I

		2.1. Demontari si evacuari
					
57	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			16,15
—————
16,15	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,25	8,08	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	45,25	8,08	
58	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			17,69
—————
17,69	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,25	8,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,25	8,85	
59	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2			20,77
—————
20,77	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	45,25	10,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	45,25	10,38	
60	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			12,31
—————
12,31	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	45,25	12,31	
61	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (in locurile deteriorate)
	m2			10,38
—————
10,38	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,25	4,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
62	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			36,15
—————
36,15	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,25	18,08	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	45,25	18,08	
63	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc			42,31
—————
42,31	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,25	42,31	
64	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc			36,54
—————
36,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,25	36,54	
65	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (blocuri sanitare)
	m2			61,54
—————
61,54	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,25	30,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,25	30,77	
66	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2			30,00
—————
30,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,25	15,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,25	15,00	
67	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2			11,54
—————
11,54	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,25	5,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
68	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t			71,92
—————
71,92	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,25	71,92	
69	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t			21,15
—————
21,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,25	21,15	
70	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			64,51
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,51	
		2.2. Tavane
					
71	CJ04C
	Profiluri  si ornamente decorative din polistirol,aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (forma se va coordona cu beneficiarul)
	m			31,77
—————
19,23	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,25	1,92	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,80	3,60	
	28121063059001	Profiluri decorative din polistirol	m	1,0700	8,35	8,93	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,24	
73	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2			25,27
—————
21,15	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
		2.3. Pereti
					
75	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane,  inclusiv glafurile cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie
	m2			127,96
—————
68,74	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	45,25	68,74	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,25	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,75	4,96	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,90	19,58	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,20	2,82	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,20	0,91	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,90	1,06	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,90	1,30	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,40	0,60	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,80	0,45	
76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,94	
77	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			74,42
—————
46,16	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,25	38,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,60	0,08	
78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23	
79	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			59,86
—————
46,92	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,25	46,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,40	0,09	
80	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m			12,36
—————
10,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,25	10,00	
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,25	2,36	
81	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			14,07
—————
7,69	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,55	6,11	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27	
82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2			25,27
—————
21,15	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
83	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
		2.4. Pardosea
					
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,95	
85	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2			112,47
—————
9,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,25	9,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,66	101,90	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,90	1,34	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,40	0,23	
86	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele  de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)
	m2			402,56
—————
59,62	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	45,25	53,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,25	6,54	
	26701122040511	Placi din laminat grosimea 12 mm clasa 33	m2	1,0500	300,00	315,00	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,85	11,39	
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	3,0000	0,25	0,75	
	20301229467661	Plinte din MDF	m	1,0000	15,80	15,80	
		2.5. Tamplarie
					
87	CK03A
	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat,inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)
	m2			1 455,98
—————
69,23	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,25	56,54	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,25	9,62	
	20301129300001	Usi idin MDF sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00	
	2416566101573	Spuma de poliuretan	buc	0,5500	65,00	35,75	
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	4,0000	0,25	1,00	
88	CK33B
	Miner pentru usi
	buc			211,93
—————
36,93	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	45,25	35,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,25	1,92	
	28631463109001	Minere pentru usi	buc	1,0000	175,00	175,00	
89	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc			347,66
—————
96,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,25	93,08	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50	
90	CK25D1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi  inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea  minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituru (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare) si delimitare coridor
	m2			1 838,34
—————
38,08	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	45,25	33,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	45,25	4,61	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	70,00	13,51	
		2.6. Bloc sanitar
					
		2.6.1. Tavan
					
91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,24	
92	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2			25,27
—————
21,15	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
93	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umezeala)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
		2.6.2. Pereti
					
94	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,94	
95	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			74,43
—————
46,16	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,25	38,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,60	0,08	
96	CI22B
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)
	m2			297,68
—————
63,46	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,25	63,46	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	204,00	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	3,7000	2,80	10,36	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,00	18,80	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,40	0,05	
97	SC13A1
	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete 
	buc			818,73
—————
26,93	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	45,25	26,93	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	780,00	787,80	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,00	4,00	
		2.6.3. Pardosea
					
98	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi Linicrom)
	m2			115,20
—————
3,08	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000	18,60	55,80	
	26821326016261	Linocrom	m2	1,1000	25,60	56,32	
99	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			55,21
—————
26,92	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,25	23,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,25	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,60	0,19	
100	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2			18,58
—————
9,23	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,25	7,69	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,25	1,54	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,07	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,60	0,05	
101	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)
	m2			242,52
—————
42,31	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,25	42,31	
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	6,4000	2,80	17,92	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,40	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	5,40	0,09	
		2.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare
					
102	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (inclusiv coloana)
	m			41,33
—————
12,31	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,25	12,31	
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm	m	1,0300	28,18	29,03	
103	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm
	buc			36,94
—————
14,62	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,25	14,62	
	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare d110x110x110 mm	buc	1,0000	22,32	22,32	
104	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 90)
	buc			25,85
—————
10,77	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	45,25	10,77	
	25231567210371	Cot 90 din material plastic  pentru canalizare d110 mm	buc	1,0000	15,08	15,08	
105	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere 100x50 mm)
	buc			26,43
—————
10,77	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	45,25	10,77	
	25231567210372	Trecere 100x50 mm  din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	15,66	15,66	
106	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m			25,24
—————
9,61	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,25	9,61	
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm	m	1,0300	15,18	15,63	
107	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)
	buc			25,28
—————
8,46	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	45,25	8,46	
	25231567210373	Cot 90  din material plastic  pentru canalizare d50 mm	buc	1,0000	16,82	16,82	
108	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc			822,55
—————
78,85	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,25	78,85	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	656,50	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,00	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,00	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6000	12,00	7,20	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00	
109	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			448,46
—————
63,47	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,25	63,47	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,00	
110	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc			1 413,04
—————
161,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	45,25	161,54	
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat cu rezervor si rama	buc	1,0100	1 150,00	1 161,50	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	30,00	30,00	
111	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m			50,50
—————
24,23	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,25	24,23	
	25212167170501	Teava din material plastic  d20-25 mm	m	1,0200	25,00	25,50	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	18,30	0,77	
112	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota:Racord metal-polipropilena F 20mm x1/2"
	buc			50,03
—————
13,46	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	45,25	13,46	
	25231567138111	Racord metal-polipropilena F 20 mm x 1/2"	buc	1,0300	35,50	36,56	
113	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)
	buc			66,54
—————
11,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,25	11,54	
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	55,00	55,00	
		3. ETAJ II

		3.1. Demontari si evacuari
					
114	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			16,15
—————
16,15	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,25	8,08	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	45,25	8,08	
115	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2			17,69
—————
17,69	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,25	8,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,25	8,85	
116	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2			20,77
—————
20,77	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	45,25	10,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	45,25	10,38	
117	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2			12,31
—————
12,31	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200	45,25	12,31	
118	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (in locurile deteriorate)
	m2			10,38
—————
10,38	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,25	4,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
119	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			36,15
—————
36,15	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	45,25	18,08	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	45,25	18,08	
120	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc			42,31
—————
42,31	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	45,25	42,31	
121	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc			36,54
—————
36,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,25	36,54	
122	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (blocuri sanitare)
	m2			61,54
—————
61,54	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,25	30,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,25	30,77	
123	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2			30,00
—————
30,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,25	15,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,25	15,00	
124	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2			11,54
—————
11,54	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,25	5,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
125	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t			71,93
—————
71,93	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,25	71,93	
126	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t			21,15
—————
21,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,25	21,15	
127	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			64,50
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,50	
		3.2. Tavane
					
128	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2			296,22
—————
84,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	45,25	78,85	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60	
	27321036461511	Panouri "Armstrong" grosimea 12 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00	
		3.3. Pereti
					
129	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,94	
130	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			74,42
—————
46,15	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,25	38,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,60	0,08	
131	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,24	
132	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			59,86
—————
46,92	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,25	46,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,40	0,09	
133	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m			12,36
—————
10,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,25	10,00	
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,25	2,36	
134	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			14,07
—————
7,69	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,55	6,10	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27	
135	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2			25,27
—————
21,15	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
136	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
		3.4. Pardosea
					
137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,94	
138	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2			112,47
—————
9,00	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,25	9,00	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,66	101,90	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	14,90	1,34	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,40	0,23	
139	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele  de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)
	m2			402,56
—————
59,62	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	45,25	53,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,25	6,54	
	26701122040511	Placi din laminat grosimea 12 mm clasa 33	m2	1,0500	300,00	315,00	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,85	11,39	
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	3,0000	0,25	0,75	
	20301229467661	Plinte din MDF	m	1,0000	15,80	15,80	
		3.5. Tamplarie
					
140	CK03A
	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat,inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)
	m2			1 455,98
—————
69,23	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,25	56,54	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,25	9,62	
	20301129300001	Usi idin MDF sponate cu spon natural	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00	
	2416566101573	Spuma de poliuretan	buc	0,5500	65,00	35,75	
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	4,0000	0,25	1,00	
141	CK33B
	Miner pentru usi
	buc			211,93
—————
36,93	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	45,25	35,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,25	1,92	
	28631463109001	Minere pentru usi	buc	1,0000	175,00	175,00	
142	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc			347,66
—————
96,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,25	93,08	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50	
143	CK25D1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi  inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea  minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituru (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare) si delimitare coridor
	m2			1 838,34
—————
38,08	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	45,25	33,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	45,25	4,61	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	70,00	13,51	
		3.6. Bloc sanitar
					
		3.6.1. Tavan
					
144	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,24	
145	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2			25,27
—————
21,15	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
146	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umezeala)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
		3.6.2. Pereti
					
147	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,94	
148	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			74,43
—————
46,16	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,25	38,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,60	0,08	
149	CI22B
	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)
	m2			297,68
—————
63,46	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,25	63,46	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	204,00	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	3,7000	2,80	10,36	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,00	18,80	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,40	0,05	
150	SC13A1
	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete 
	buc			818,73
—————
26,93	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	45,25	26,93	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	780,00	787,80	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	1,00	4,00	
		3.6.3. Pardosea
					
151	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi Linicrom)
	m2			115,20
—————
3,08	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	45,25	3,08	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000	18,60	55,80	
	26821326016261	Linocrom	m2	1,1000	25,60	56,32	
152	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			55,21
—————
26,92	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,25	23,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,25	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,60	0,19	
153	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2			18,58
—————
9,23	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,25	7,69	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,25	1,54	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,24	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	3,07	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,60	0,05	
154	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)
	m2			242,52
—————
42,31	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,25	42,31	
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	6,4000	2,80	17,92	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,40	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	5,40	0,09	
		3.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare
					
155	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (inclusiv coloana)
	m			41,33
—————
12,31	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	45,25	12,31	
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm	m	1,0300	28,18	29,03	
156	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm
	buc			36,94
—————
14,62	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,25	14,62	
	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare d110x110x110 mm	buc	1,0000	22,32	22,32	
157	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 90)
	buc			25,85
—————
10,77	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	45,25	10,77	
	25231567210371	Cot 90 din material plastic  pentru canalizare d110 mm	buc	1,0000	15,08	15,08	
158	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere 100x50 mm)
	buc			26,43
—————
10,77	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	45,25	10,77	
	25231567210372	Trecere 100x50 mm  din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000	15,66	15,66	
159	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m			25,24
—————
9,61	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	45,25	9,61	
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50 mm	m	1,0300	15,18	15,63	
160	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)
	buc			25,28
—————
8,46	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	45,25	8,46	
	25231567210373	Cot 90  din material plastic  pentru canalizare d50 mm	buc	1,0000	16,82	16,82	
161	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc			822,55
—————
78,85	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	45,25	78,85	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	656,50	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,00	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,00	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6000	12,00	7,20	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,00	
162	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			448,46
—————
63,47	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,25	63,47	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	325,00	325,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,00	
163	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc			1 413,04
—————
161,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	45,25	161,54	
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat cu rezervor si rama	buc	1,0100	1 150,00	1 161,50	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	30,00	30,00	
164	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m			50,50
—————
24,23	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	45,25	24,23	
	25212167170501	Teava din material plastic  d20-25 mm	m	1,0200	25,00	25,50	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	18,30	0,77	
165	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota:Racord metal-polipropilena F 20mm x1/2"
	buc			50,03
—————
13,46	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	45,25	13,46	
	25231567138111	Racord metal-polipropilena F 20 mm x 1/2"	buc	1,0300	35,50	36,56	
166	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)
	buc			66,54
—————
11,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,25	11,54	
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	55,00	55,00	
		4. Casa scarii
 					
		4.1. Demontari si evacuari
					
167	RpCO56A
	Demontari: timplarie alumin (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			16,15
—————
16,15	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,25	8,08	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	45,25	8,08	
168	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2			10,38
—————
10,38	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,25	4,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,25	5,77	
169	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)
	kg			1,73
—————
1,54	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	45,25	0,77	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0200	45,25	0,77	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	38,60	0,19	
170	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t			71,93
—————
71,93	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	45,25	71,93	
171	TrI1AA01B1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t			21,15
—————
21,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,25	21,15	
172	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t			64,49
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	250,00	64,49	
		4.2. Tavan
					
173	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2			145,60
—————
84,69	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	45,25	84,69	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,25	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,75	6,20	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,90	19,58	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,20	2,82	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,20	0,91	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,90	1,06	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	14,90	1,30	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	0,66	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,80	0,51	
174	CJ04C
	Profiluri  si ornamente decorative din polistirol,aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (forma se va coordona cu beneficiarul)
	m			31,76
—————
19,23	
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,25	1,92	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,80	3,60	
	28121063059001	Profiluri decorative din polistirol	m	1,0700	8,35	8,93	
175	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,24	
176	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2			50,54
—————
42,31	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	34,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	7,69	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23	
177	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
		4.3. Pereti
					
178	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,94	
179	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			74,42
—————
46,16	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,25	38,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	22,91	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,60	0,08	
180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			3,39
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,90	2,23	
181	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			59,86
—————
46,92	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,25	46,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,40	0,09	
182	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			14,07
—————
7,69	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,25	7,69	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,55	6,11	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,80	0,27	
183	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m			12,36
—————
10,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,25	10,00	
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	2,25	2,36	
184	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2			25,27
—————
21,15	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,25	17,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11	
185	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2			32,22
—————
21,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,25	21,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	27,40	10,96	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
186	CH06A
	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX
	m			854,62
—————
34,62	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	45,25	34,62	
	28121063057141	Mina curenta din teava INOX	m	1,0000	820,00	820,00	
		4.4. Pardosea
					
187	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2			5,10
—————
1,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,25	1,15	
	24165861053031	Betonogrunt	kg	0,1500	26,30	3,94	
188	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie PORTILONAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450 mm (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)
	m2			268,27
—————
42,31	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	45,25	42,31	
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie portilonat gr.9 mm dimensiuni 450x450 mm	m2	1,0300	185,00	190,55	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	6,4000	2,80	17,92	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	40,00	16,40	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	5,40	0,09	
189	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILONAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2			361,21
—————
148,27	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	45,25	148,27	
	26701122020521	Placi de gresie portilonat la trepte	m2	1,0200	185,00	188,70	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,80	16,24	
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00	
190	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m			59,78
—————
32,69	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	45,25	28,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,25	3,85	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,50	18,87	
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	40,00	4,00	
191	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei
	m			47,00
—————
8,49	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,25	8,49	
	27431235490252	Coltare din aluminiu la muchia treptei	m	1,0500	35,00	36,75	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Director SRL"Carnals Grup" Iacovlev Iurie		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.