Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. ILG-09/2024
”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a sectorului particular PRG 1, 2, 3 din s. Lozova , r-nul Strășeni” 

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

1.	Gazoduct de presiune medie și joasă PRG 1, 2, 3 
 din s. Lozova, r-nul Strășeni 
              
Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constrcutie
			
		1.1. Presiunea Medie
			
		1.1.1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune medie.ШГРП N1,3.
			
		1.1.1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
 	100 m3	6,390	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,099	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)
 	m3	19,170	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,490	
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
 	m3	10,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,068	
	7137010011500	Electrician	h-om	1,296	
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Приямoк на врезке)
 	m3	10,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,100	
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
 	m3	94,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,140	
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
 	m3	94,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,780	
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
 	100 m3	4,450	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,851	
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
 	100 m3	5,450	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,069	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	56,626	
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)
 	100 m3	0,090	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,119	
		1.1.1.2. Трубопроводы .
			
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	6,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,216	
	2521216710001244037	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	6,018	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,090	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,012	
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба  PE 100  SDR 11- ф50x4,6 )
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1 592,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,656	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	57,312	
	252121671001150	Труба  PE 100  SDR 11 ф50x4,6 	m	1 596,776	
	2416526101467	Mastic 	kg	23,880	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	3,184	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	63,680	
12	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte
 	1 km	1,598	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,447	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,037	
13	12	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1 598,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1 598,000	
		1.1.1.3. Фасонные части PE.
			
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Муфта типа МВ50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	16,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,800	
	252367138115050	Муфта типа  МВ50	buc	16,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,600	
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Отвод 90* с закл. нагр. D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523671138115050	Отвод 90* с закл. нагр. D50	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Заглушка с закл. нагр. D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523671138215050	Заглушка с закл. нагр. D50	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
		1.1.1.4. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт.
			
17	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Тройник  без нагр.элементов d125x100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,250	
	252315671381125100	Тройник  без нагр.элементов d125x100	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,150	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,150	
18	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Mуфта  с нагр.элементов d125мм)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,500	
	2513156713811125	Mуфта с  нагр.элементами  d125мм	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,300	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,300	
19	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm(Mуфта  с нагр.элем. без упора d110мм)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,200	
	2523156713811110	Mуфта  с нагр.элем. без упора d110мм	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,080	
		1.1.1.5. Установка шарового п/э крана   d50 в колодце(УПГ-12-3)-1шт.
			
		1.1.1.5.1. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт
			
20	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm( (Ковер) (с учетом подушки  из  бетона  кл. B 12,5 V=0,001м3   и песка   V=0,02м3)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	45657678890900	Бетон М150	m3	0,010	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
21	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena,  tubul avind diametrul de 50 mm  (Труба защитная ПЭ Dn 50)
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,659	
	25212145456716000150	Труба защитная ПЭ Dn 50	m	1,022	
22	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Подушка, бетон кл. В12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,040	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,292	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,016	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,693	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,031	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,029	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,012	
23	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II  UJCN 5781-82)
 	kg	2,100	
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,134	
	27106021000006	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	2,152	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,315	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,021	
24	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)
 	m2	0,600	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,054	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,043	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	
		1.1.1.5.2. поз.3. Колодец кирпичный
			
25	CD54A	Сamine din caramida
 	m3	0,530	
	7122050013400	Zidar	h-om.	5,761	
	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,182	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	223,130	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,127	
26	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030
	buc	1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700	
	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,030	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026	
27	Pret de piata	Nisip
 	m3	0,500	
	14212022060001	Nisip  	m3	0,500	
		1.1.1.5.3. поз.4 Муфта терморезисторная (2шт)
			
28	GD54A	Муфта терморезисторная d=50mm
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	225231567138150	Муфта терморезисторная d=50mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
		1.1.1.5.4. поз.5 Опора (2шт)
			
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
 	kg	30,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	5,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,300	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,300	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150	
		1.1.1.5.5. Футляр cтальной d=80mm L=300-2шт
			
30	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр стальной  d=80mm L=300)
 	buc	0,300	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	
	272210331000080	Футляр d=80mm L=300	m	0,090	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,013	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,128	
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,001	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,000	
		1.1.1.6. Вход-выход газопровода из земли d50мм (УПГ-1-3)-2шт
			
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
 	m	2,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	3,320	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,840	
	9221671000111	Teava din otel d=100mm 	m	2,040	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	16,560	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,240	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,280	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,300	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,480	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,580	
32	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)
 	buc	2,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,200	
	65438987098	Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	2,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,260	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,540	
33	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,020	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,146	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,008	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,846	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,016	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,014	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
34	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)
 	kg	7,760	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,785	
	2811236309800	Confectii metalice diverse(уголок 40x40	kg	7,760	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,039	
35	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50mm(Труба PE 100 SDR-11 Dn50x4,6)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	3,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,054	
	25212167100050	Труба PE 100 SDR-11 Dn50x4,6	m	3,009	
36	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40 mm
 	m	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,700	
	252121670100010140	Teava din otel d=40mm	m	1,005	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,010	
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	252315671381150	Муфта с закл. нагрев.D50	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
38	Pret di piate	Tranzitie  PE/OL d=50x40 mm
 	buc	2,000	
	2875274210013285040	Tranzitia  PE/OLd=50x40mm	buc	2,000	
		1.1.1.7. Вход-выход газопровода ихз земли  УПГ1-2 -Д=40мм-2шт
			
39	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
 	m	2,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	3,320	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,840	
	9221671000111	Teava din otel d=100mm 	m	2,040	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	16,560	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,240	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,280	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,300	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,480	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,580	
40	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)
 	buc	2,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,200	
	65438987098	Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	2,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,260	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,540	
41	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,020	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,146	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,008	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,846	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,016	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,014	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
42	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)
 	kg	7,760	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,785	
	2811236309800	Confectii metalice diverse(уголок 40x40	kg	7,760	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,039	
43	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	3,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,054	
	25212167100025	Teava polietilena PE80 SDR11d=40x3.7	m	3,009	
44	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm
 	m	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,700	
	2521216701000101	Teava din otel d=32mm	m	1,005	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,010	
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	252315671381140	Муфта с закл. нагрев.D40	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
46	47	Tranzitie  PE/OL d=40x32 mm
 	buc	2,000	
	287527421001328	Tranzitia  PE/OLd=40x32mm	buc	2,000	
		1.1.1.8. Пункт провода  спутника в ковере совмещенный с контрольной трубкой  (ППС-КТ)(УПГ-6л .3)-3шт
			
47	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	3,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,660	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,060	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,510	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,560	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,330	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,330	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	3,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	8,400	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,830	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,210	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,560	
48	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,120	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,876	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,048	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	35,078	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,093	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,086	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,035	
49	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм A-II)
 	kg	6,300	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,290	
	27106021000006	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	6,457	
50	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
 	m2	1,800	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,162	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,128	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,016	
51	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5..)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,030	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,219	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,012	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,770	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,023	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,021	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,009	
52	53	Липкая лента
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	4,500	
	43455897656	Липкая лента	m	4,500	
		1.1.1.9. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=17м)-1шт
			
		1.1.1.9.1. Футляр ф90x8,2 L=17м-1шт
			
53	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	17,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	11,101	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	11,101	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,814	
	25228761216700061	Tub din polietilena d=90mm	m	17,375	
		1.1.1.9.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
54	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
55	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	1,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,000	
56	57	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	0,500	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	0,500	
57	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	0,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,020	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,015	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,005	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,023	
	211224986	Бризол 	kg	0,056	
58	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	0,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,045	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,035	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,060	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,069	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,025	
60	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
		1.1.1.9.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
61	62	Пенополимерный материал
 	kg	0,100	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,100	
62	63	Пакля смоляная ленточная
 	kg	4,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	4,000	
63	64	Полимерная липкая лента
 	m	20,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	20,000	
		1.1.1.10. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=22м)-1шт
			
		1.1.1.10.1. Футляр ф90x8,2 L=22м-1шт
			
64	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	22,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	14,366	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	14,366	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,818	
	25228761216700061	Tub din polietilena d=90mm	m	22,485	
		1.1.1.10.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
65	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
66	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	1,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,000	
67	68	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	0,500	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	0,500	
68	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	0,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,020	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,015	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,005	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,023	
	211224986	Бризол 	kg	0,056	
69	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	0,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,045	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,035	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,060	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,069	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,025	
71	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
		1.1.1.10.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
72	73	Пенополимерный материал
 	kg	0,100	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,100	
73	74	Пакля смоляная ленточная
 	kg	4,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	4,000	
74	75	Полимерная липкая лента
 	m	20,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	20,000	
		1.1.1.11. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=12,5м)-2шт
			
		1.1.1.11.1. Футляр ф90x8,2 L=12,5м-2шт
			
75	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	25,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	16,325	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	16,325	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,020	
	25228761216700061	Tub din polietilena d=90mm	m	25,551	
		1.1.1.11.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(2шт)
			
76	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	2,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,040	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,340	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,040	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,220	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,220	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	2,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	5,600	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,220	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,140	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,040	
77	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	2,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	2,000	
78	79	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	1,000	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	1,000	
79	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	1,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,040	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,030	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,010	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	
	211224986	Бризол 	kg	0,112	
80	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	1,000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,090	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,071	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,009	
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,120	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,138	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,012	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,025	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,050	
82	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,020	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,146	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,008	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,846	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,016	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,014	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
		1.1.1.11.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
83	84	Пенополимерный материал
 	kg	0,200	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,200	
84	85	Пакля смоляная ленточная
 	kg	8,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	8,000	
85	86	Полимерная липкая лента
 	m	40,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	40,000	
		1.1.1.12. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=10м)-7шт
			
		1.1.1.12.1. Футляр ф90x8,2 L=10м-7шт
			
86	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	70,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	45,710	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	45,710	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	28,056	
	25228761216700061	Tub din polietilena d=90mm	m	71,543	
		1.1.1.12.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(7шт)
			
87	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	7,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,540	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,140	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,190	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	10,640	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,770	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,770	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	7,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	19,600	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,270	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,490	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,640	
88	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	7,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	7,000	
89	90	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	3,500	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	3,500	
90	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	3,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,140	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,105	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,035	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,161	
	211224986	Бризол 	kg	0,392	
91	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	3,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,315	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,248	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,030	
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,420	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,483	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,042	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,088	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,176	
93	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,070	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,511	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,028	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,462	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,054	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,021	
		1.1.1.12.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
94	95	Пенополимерный материал
 	kg	0,700	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,700	
95	96	Пакля смоляная ленточная
 	kg	28,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	28,000	
96	97	Полимерная липкая лента
 	m	140,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	140,000	
		1.1.1.13. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-3- ( ф90x8,2, L=5,5м)-1шт
			
		1.1.1.13.1. Футляр ф90x8,2 L=5,5м-1шт
			
97	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	5,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,591	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	3,591	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,204	
	25228761216700061	Tub din polietilena d=90mm	m	5,621	
		1.1.1.13.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
98	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
99	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	1,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,000	
100	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	0,500	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	0,500	
101	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	0,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,020	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,015	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,005	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,023	
	211224986	Бризол 	kg	0,056	
102	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	0,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,045	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,035	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,060	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,069	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,025	
104	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
		1.1.1.13.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
105	106	Пенополимерный материал
 	kg	0,100	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,100	
106	107	Пакля смоляная ленточная
 	kg	4,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	4,000	
107	108	Полимерная липкая лента
 	m	20,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	20,000	
					
		1.1.1.14. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3 (D50)-9шт
			
108	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm-футляр
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	22,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,373	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,723	
	252116710001	Teava polietilena PE80 SDR11 ф90мм	m	22,612	
109	GD52A	Cигнальная  лента
 	m	36,000	
	2827987210012	Cигнальная лента	m	36,000	
110	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
 	m3	5,400	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,294	
	14821102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,535	
		1.1.1.15. Среднее давление. Надземная прокладка.
			
		1.1.1.15.1. Размещение  шкафных регуляторных установок (ШГРП)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)- (2шт)
			
111	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm
 	buc	2,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	2,320	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,020	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,040	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,120	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,320	
112	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm
 	buc	4,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	
	287527440020032	Flanse din otel d32 mm	buc	4,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,360	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,160	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,320	
113	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm
 	buc	1,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
114	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm
 	buc	4,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	
	287527440020065	Flanse din otel d65 mm	buc	4,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,360	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,160	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,160	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,320	
115	GD01C	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm
 	m	4,800	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,080	
	25212701000	Teava din otel ф100мм	m	4,824	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,960	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,200	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,480	
116	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	4,800	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,096	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,120	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,120	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,213	
117	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 50x50x3 L=0,8м)
 	kg	3,720	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,856	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	9,970	
118	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  электросварная d38x3)
 	m	2,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,640	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,140	
	272210310700038	Трубы стальные электросварныеф32x3мм	m	2,008	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,052	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,020	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,724	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,036	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,036	
119	TfA01B1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Трубa стальная  электросварная d76x3)
 	m	2,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,280	
	272210310700076	Трубa стальная  электросварная d76x3	m	2,008	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,012	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,004	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,044	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,018	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,036	
120	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm 
 	m2	0,480	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,226	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,048	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,062	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,058	
121	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier  (сетчатое ограждение на мет.опорах)(L=10,2м-0,7м калитка=9,5м.)
 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027
	m	13,400	
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	5,240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,030	
	76598654332	Бетон кл. 12,5	m3	0,861	
	8709667788899	Coединительный элемент(МС5)	kg	18,854	
	27326250	Cетка металлическая N 50x3 B1500	m2	20,643	
	2815411063005	Stilpi din metalic (труба Д=57x3мм L=2,1м)	kg	86,267	
122	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка)
 	m2	2,100	
	7123020011130	Fierar	h-om	1,050	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050	
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,260	
	09876543456	Петля	kg	4,956	
	2873122005042	Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка  N50x3  В=1500)	kg	3,380	
	27341813805279	Арматура ф16мм AI	kg	2,520	
	272103300085	Уголок 50x5	m	33,999	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	2,790	
123	CN21A	Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (cетчатого забора)
 	m2	20,100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	22,512	
124	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Уcтройство подстилающего слоя из песка Н=10см)
 	m3	1,180	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,433	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,274	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,547	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,181	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,027	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,127	
125	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Устройство покрытия з щебня М400  Н=0,14м)
 	m3	1,660	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,337	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	2,024	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,249	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,428	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	
		1.1.1.15.2. Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах.
			
		1.1.1.15.2.1. Cтальные трубопроводы.
			
126	TfA01B1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ;(Трубa стальная электросварная ф89x3,0)
 	m	10,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,630	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,560	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,508	
	2722103107000893	Трубa стальная электросварная ф89x3,0	m	10,040	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,370	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,059	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,279	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,180	
127	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная электросварная ф40x3,5)
 	m	21,000	
	27221031070104035	Трубa стальная электросварная ф40x3,5	m	21,084	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,047	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,021	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,126	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,063	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,084	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,378	
128	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm 
 	m2	2,800	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,316	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,280	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,364	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,336	
129	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	21,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,100	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,420	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,525	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,525	
		1.1.1.15.2.2. Опоры под трубопроводы.
			
130	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Земляные работы под опоры)(враспор)
 	m3	1,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	
131	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Фундамент под опору из бетона кл. B10)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	1,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,550	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,508	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	288,260	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,771	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,710	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,294	
132	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры  ОП 2,2, из трубы ф57x3,H=1,2м -(3шт))(Опоры  ОПП2,5 из трубa ф89x3,5мм H=5м -(2шт))
 	t	0,120	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,728	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,216	
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	120,000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,114	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,540	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	0,540	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	0,540	
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,480	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,420	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,114	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,096	
		1.1.1.16. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги  (S=930м2)
			
133	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  покрытия дороги)
 	100 m3	1,670	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,342	
134	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного  основания дороги)
 	m3	93,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,700	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	102,300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	9,300	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,060	
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
 	m3	167,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	165,726	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	96,255	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	70,308	
		1.1.1.17. Вывоз мусора.
			
136	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)
 	100 m3	0,840	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,184	
137	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
 	t	133,920	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,178	
		1.1.2. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune medie.ШГРП  N2
			
		1.1.2.1. Земляные работы.
			
138	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
 	100 m3	0,490	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,004	
139	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)
 	m3	1,470	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,028	
140	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
 	m3	7,500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,325	
141	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
 	m3	7,500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,525	
142	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
 	100 m3	0,420	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,458	
143	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
 	100 m3	0,420	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,704	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,364	
144	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)
 	100 m3	0,010	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,013	
		1.1.2.2. Трубопроводы.
			
145	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба  PE 100  SDR 11- ф40x3.7 )(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	123,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,214	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,428	
	252121671001140	Труба  PE 100  SDR 11 ф40x3,7	m	123,369	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,845	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,246	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	4,920	
146	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte
 	1 km	0,123	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,034	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,003	
147	148	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	123,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	123,000	
		1.1.2.3. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа.(УПГ-27-2)-1шт.
			
148	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Тройник  без нагр.элементов d125x100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,250	
	252315671381100	Тройник  без нагр.элементов d125x100	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,150	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,150	
149	GD54D	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Муфта с закл. нагр. без упора d125)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,500	
	252315671381100125	Муфта с закл. нагр. без упора d125	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,300	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,300	
150	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта с закл. нагр. без упора d110)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,200	
	2523156713811110	Mуфта  с нагр.элем. без упора d110мм	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,080	
		1.1.2.4. Фасонные части PE.
			
151	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Муфта  c закл. нагрев.D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523156713803240	Муфта  c закл. нагрев.D40	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
152	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Отвод  90* c закл. нагрев.D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	25231567138401240	Отвод  c закл. нагрев.90*D40	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
		1.1.2.5. Установка шарового п/э крана   ф40 в колодце(УПГ-12-3)-1шт.
			
		1.1.2.5.1. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт
			
153	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm( (Ковер) (с учетом подушки  из  бетона  кл. B 12,5 V=0,001м3   и песка   V=0,02м3)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	45657678890900	Бетон М150	m3	0,010	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
154	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena,  tubul avind diametrul de 50 mm  (Труба защитная ПЭ Dn 50)
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,659	
	25212145456716000150	Труба защитная ПЭ Dn 50	m	1,022	
155	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Подушка, бетон кл. В12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,040	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,292	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,016	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,693	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,031	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,029	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,012	
156	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II  UJCN 5781-82)
 	kg	2,100	
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,134	
	27106021000006	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	2,152	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,315	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,021	
157	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)
 	m2	0,600	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,054	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,043	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	
		1.1.2.5.2. поз.3. Колодец кирпичный
			
158	CD54A	Сamine din caramida
 	m3	0,530	
	7122050013400	Zidar	h-om.	5,761	
	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,182	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	223,130	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,127	
159	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030
	buc	1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700	
	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,030	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026	
160	Pret de piata	Nisip
 	m3	0,500	
	14212022060001	Nisip  	m3	0,500	
		1.1.2.5.3. поз.4 Муфта терморезисторная (2шт)
			
161	GD54A	Муфта терморезисторная d=40mm
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	225231567138140	Муфта терморезисторная d=40mm	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
		1.1.2.5.4. поз.5 Опора (2шт)
			
162	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
 	kg	10,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050	
		1.1.2.5.5. Футляр cтальной d=65mm L=300-2шт
			
163	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр стальной  d=65mm L=300)
 	buc	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	
	272210331000065	Футляр d=65mm L=300	m	0,600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	
		1.1.2.6. Вход-выход газопровода ихз земли  УПГ1-2 -Д=40мм-1шт
			
164	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
 	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,660	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,420	
	9221671000111	Teava din otel d=100mm 	m	1,020	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,280	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,240	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	
165	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)
 	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,600	
	65438987098	Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,130	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270	
166	169	Пeнополимерный материал 
 	kg	0,700	
	241354730412	Пенополимерный  материал	kg	0,700	
167	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
168	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)
 	kg	3,880	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,892	
	2811236309800	Confectii metalice diverse(уголок 40x40	kg	3,880	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,019	
169	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40mm
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1,500	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	0,054	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,027	
	25212167100025	Teava polietilena PE80 SDR11d=40x3.7	m	1,504	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,018	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,018	
170	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 32 mm
 	m	0,500	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,350	
	2521216701000101	Teava din otel d=32mm	m	0,502	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	
171	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671381140	Муфта с закл. нагрев.D40	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
172	Pret di piate	Tranzitie  PE/OL d=40x32 mm
 	buc	1,000	
	287527421001328	Tranzitia  PE/OLd=40x32mm	buc	1,000	
		1.1.2.7. Пункт провода  спутника в ковере совмещенный с контрольной трубкой  (ППС-КТ)(УПГ-6л .3)-1шт
			
173	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
174	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,040	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,292	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,016	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,693	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,031	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,029	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,012	
175	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм A-II)
 	kg	2,100	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	
	27106021000006	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	2,152	
176	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala
 	m2	0,600	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,054	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,043	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	
177	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5..)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
178	182	Липкая лента
 	m	1,500	
	848709665443301	Сигнальная лента	m	28,750	
		1.1.2.8. Размещение  шкафных регуляторных установок (ШРУ)с домовыми и индивидуальными регуляторами-(УПГ-7л.3,4)- (1шт)
			
179	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm
 	buc	1,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,160	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,060	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,160	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,071	
180	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm
 	buc	2,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	
	287527440020032	Flanse din otel d32 mm	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	
181	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm
 	buc	1,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
182	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm
 	buc	2,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	
	287527440020065	Flanse din otel d65 mm	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	
183	GD01C	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm
 	m	2,400	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,040	
	25212701000	Teava din otel ф100мм	m	2,412	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,480	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,060	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,600	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,240	
184	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	2,400	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,240	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,048	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,060	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,060	
185	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Уголок 50x50x3 L=0,8м)
 	kg	1,860	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,428	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,860	
186	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная  электросварная d38x3)
 	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	
	272210310700038	Трубы стальные электросварныеф32x3мм	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,010	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,228	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	
187	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,020	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,025	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,025	
188	TfA01B1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Трубa стальная  электросварная d76x3)
 	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,190	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,310	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,140	
	272210310700076	Трубa стальная  электросварная d76x3	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,016	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,022	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,009	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,006	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	
189	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm 
 	m2	0,240	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,113	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,024	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,031	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,029	
190	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier  (сетчатое ограждение на мет.опорах)(L=10,2м-0,7м калитка=9,5м.)
 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027
	m	6,700	
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	5,240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,030	
	76598654332	Бетон кл. 12,5	m3	0,431	
	8709667788899	Coединительный элемент(МС5)	kg	9,427	
	27326250	Cетка металлическая N 50x3 B1500	m2	10,321	
	2815411063005	Stilpi din metalic (труба Д=57x3мм L=2,1м)	kg	43,134	
191	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка)
 	m2	1,050	
	7123020011130	Fierar	h-om	1,050	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,525	
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,630	
	09876543456	Петля	kg	2,478	
	2873122005042	Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка  N50x3  В=1500)	kg	1,690	
	27341813805279	Арматура ф16мм AI	kg	1,260	
	272103300085	Уголок 50x5	m	17,000	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,189	
192	CN21A	Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (cетчатого забора)
 	m2	1,050	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,176	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,126	
193	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Уcтройство подстилающего слоя из песка Н=10см)
 	m3	0,590	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,218	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,137	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,773	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,090	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,014	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,028	
194	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Устройство покрытия з щебня М400  Н=0,14м)
 	m3	0,830	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,498	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,168	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,012	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,124	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,035	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,214	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,012	
		1.2. Presiunea Joasa
			
		1.2.1. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune   joasa.  ШГРП N1.
			
		1.2.1.1. Земляные работы.
			
195	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
 	100 m3	5,210	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,680	
196	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)
 	m3	15,630	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,198	
197	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
 	m3	7,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,712	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,864	
198	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
 	m3	70,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,700	
199	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
 	m3	70,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,900	
200	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
 	100 m3	4,510	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,916	
201	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
 	100 m3	4,510	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,778	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	46,859	
202	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)
 	100 m3	0,170	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,224	
		1.2.1.2. Трубопроводы .
			
203	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х3,6mm ( PE 100 SDR 17,6 )(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	198,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,564	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,128	
	252110001226358	Teava polietilena PE100 SDR17,6d=63x5,8mm	m	198,594	
	2416526101467	Mastic 	kg	2,970	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,396	
204	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба  PE 100  SDR 11- ф50x4,6 )(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	269,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,842	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,684	
	252121671001150	Труба  PE 100  SDR 11 ф50x4,6 	m	269,807	
	2416526101467	Mastic 	kg	4,035	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,538	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	10,760	
205	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7)(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	390,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,020	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,040	
	2521216710001244037	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	391,170	
	2416526101467	Mastic 	kg	5,850	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,780	
206	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба  PE 100  SDR 11- ф32x3 )(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	445,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,010	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	16,020	
	25296710001323	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3	m	446,335	
	2416526101467	Mastic 	kg	6,675	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,890	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	17,800	
207	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte
 	1 km	1,302	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,365	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,030	
208	.	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1 302,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1 302,000	
		1.2.1.3. Фасонные части.
			
209	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта   типа МВ63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	252367138115063	Муфта типа  МВ63	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
210	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта типа МВ50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	252367138115050	Муфта типа  МВ50	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,000	
211	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта типа  МВ40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	4,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,200	
	252367138115040	Муфта типа  МВ40	buc	4,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
212	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта типа  МВ32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	4,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,200	
	252367138115032	Муфта типа  МВ32	buc	4,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
213	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход D63/D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671386350	Переход  D63/D50	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
214	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход D50/D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671385040	Переход MR50-40	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
215	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход D40/D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	252315671384032	Переход  с закл. нагрев.D40/D32	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
216	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Отвод с закл.нагр. D63 )
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	252315673384032	Отвод с закл.нагр. D32	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
217	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Отвод с закл.нагр. D32 )
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	5,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,000	
	252315673384032	Отвод с закл.нагр. D32	buc	5,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,000	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,000	
		1.2.1.4. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-11л.1 (63-40)-1шт
			
218	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm( Тройник Т63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2523156713863563	Тройник Т63	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
219	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход  с закл. нагрев.D63/D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671386340	Переход терморез.D63/D40	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
		1.2.1.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3л.1-(63-32)-9шт
			
220	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник  с закл. нагр. Dn 63mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	9,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,200	
	252315871381150	Тройник  с закл. нагр. Dn 63mm	buc	9,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,400	
221	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход терморез.D63/D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	9,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,000	
	252315671386332	Переход терморез.D63/D32	buc	9,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,400	
		1.2.1.6. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-14шт
			
222	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	14,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	11,200	
	252315671381163	Тройник PE d=50мм	buc	14,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,400	
223	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход 50-32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	14,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	11,200	
	2523156713815032	Переход 50-32	buc	14,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,400	
		1.2.1.7. Tройниковый переходной узел  ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)-5шт
			
224	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=40mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	5,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,000	
	252315671381164	Тройник терморезисторный d=40мм	buc	5,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,000	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,000	
225	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход  40-32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	5,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,000	
	252315671384032	Переход  с закл. нагрев.D40/D32	buc	5,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,000	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,000	
		1.2.1.8. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-30шт
			
226	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
 	m	30,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	49,800	
	7212030022700	Sudor	h-om.	12,600	
	252121670110011	Teava din otel d=100mm 	m	30,600	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	248,400	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,600	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,200	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	37,200	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	8,700	
227	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)
 	buc	30,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	18,000	
	65438987098	Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	30,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,900	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,100	
228	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,210	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,533	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,084	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,387	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,163	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,150	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,062	
229	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)
 	kg	116,400	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,772	
	2811236309800	Confectii metalice diverse(уголок 40x40	kg	116,400	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,582	
230	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	45,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,620	
	252121671000125	Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3mm	m	45,135	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,090	
231	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
 	m	15,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	10,500	
	25212167010001070	Teava din otel d=25mm	m	15,075	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,150	
232	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	30,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	24,000	
	21623156713811	Муфта d=32mm	buc	30,300	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	18,000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	18,000	
233	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	30,000	
	26523156713911	Переход ПЭ/СТ d=32х25mm	buc	30,000	
		1.2.1.9. Вход-выход газопровода из земли d63мм (УПГ-2-1)-1шт
			
234	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,020	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	14120202205200	Бетон М200	m3	0,160	
	272210311100020	Teava const f S lc 20 OLT 55 S 404/l CL.A	m	1,200	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
235	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)
 	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,600	
	65438987098	Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	1,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,130	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270	
236	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)
 	kg	3,880	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,892	
	2811236309800	Confectii metalice diverse(уголок 40x40	kg	3,880	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,019	
237	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая  PE100 SDR11 Ф63x5,8)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	
	25212167100016358	Труба полиэтиленовая  PE100 SDR11 Ф63x5,8	m	1,003	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,002	
238	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубы стальные электросварные Dу50мм)
 	m	0,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,065	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,130	
	272210310700057	Трубы стальные электросварныеф57x3мм	m	0,502	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,005	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,002	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,004	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,009	
239	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63m(Муфта с закл. нагревателями Dn63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	25234138116463	Муфта с закладными  MB 63мм	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,854	
240	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm( Переход полиэтилен -сталь  Dn 63x50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	2523413656350	Переход полиэтилен -сталь  Dn 63x50	buc	1,000	
241	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm( Отвод п/з с закл. нагревателями  Dn 63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252341365635063	Отвод п/з с закл. нагревателями  Dn 63	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
242	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из стальной трубы ф150мм)
 	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,660	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,420	
	2521216701000150	Teava din otel d=150mm	m	1,020	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	8,280	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,240	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	
		1.2.1.10. Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций-УПГ-31- 1-Д63мм-(15шт)
			
243	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm -футляр
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	37,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,675	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,350	
	25212196710001	Teava polietilena PE80 SDR11 Ф63x5.8	m	37,612	
244	247	Cигнальная  лента
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	60,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	60,000	
245	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
 	m3	9,000	
	9312040019600	Sapator	h-om	5,490	
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,225	
		1.2.1.11. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций)-УПГ-31- 2-Д75мм-(8шт)
			
246	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	20,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,420	
	252116710075	Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм	m	20,100	
247	250	Cигнальная  лента
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	32,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	32,000	
248	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
 	m3	4,800	
	9312040019600	Sapator	h-om	2,928	
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,920	
		1.2.1.12. Пересечение с коммуникациями УПГ-31- 3-Д=90мм-1шт
			
249	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm-футляр
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	2,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,152	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,302	
	252116710001	Teava polietilena PE80 SDR11 ф90мм	m	2,512	
250	253	Cигнальная  лента
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	4,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	4,000	
251	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
 	m3	0,600	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,366	
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,615	
		1.2.1.13. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-2- ( d75, L=10м)-1шт
			
		1.2.1.13.1. Футляр ф75x8,2 L=10м-1шт
			
252	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	10,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,610	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,210	
	25211671000175	Teava polietilena PE100 SDR11 ф75x6.8мм	m	10,050	
		1.2.1.13.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
253	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
254	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	1,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,000	
255	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	0,500	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	0,500	
256	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	0,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,020	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,015	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,005	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,023	
	211224986	Бризол 	kg	0,056	
257	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	0,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,045	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,035	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
258	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,060	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,069	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,025	
259	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
		1.2.1.13.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
260	263	Пенополимерный материал
 	kg	0,100	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,100	
261	264	Пакля смоляная ленточная
 	kg	4,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	4,000	
262	265	Полимерная липкая лента
 	m	20,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	20,000	
		1.2.1.14. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт
			
263	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Ковер, подушки  из  бетона  кл. B 12,5 V=0,001м3   и песка   V=0,02м3)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	45657678890900	Бетон М150	m3	0,010	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
264	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena,  tubul avind diametrul de 50 mm(Tруба защитная ПЭ Dn50)
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,653	
	252121454567160001	Tub din polietilena d=50mm	m	1,022	
265	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,040	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,292	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,016	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,693	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,031	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,029	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,012	
266	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркас, круг d6 A-II  ГOCT 5781-82)
 	kg	2,100	
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,134	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,006	
	27106021000006	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	2,152	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,315	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,021	
267	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка асфальтобетонная)
 	m2	0,600	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,054	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,043	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	
		1.2.1.15. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(30шт)
			
268	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)
 	m	180,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	23,400	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	46,800	
	7212030022700	Sudor	h-om	23,400	
	272086170002028	Conducta de otel ф20x2,8	m	180,720	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,800	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,620	
269	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	180,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	3,600	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	4,500	
270	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода)
 	kg	72,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,560	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	72,000	
271	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке)
 	kg	35,100	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,073	
	271070000000050	Уголок 50x50	kg	35,100	
272	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)
 	kg	264,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,160	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,640	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,640	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,640	
	277527630988650	Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м	kg	264,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,320	
273	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)
 	t	0,260	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,993	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,352	
274	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход D25/D20)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	30,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	24,000	
	252315671382520	Переход D25/D20	buc	30,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	18,000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	18,000	
275	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,900	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,195	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	259,434	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,694	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,639	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,265	
276	ID10A	Robinet de inchidere cu bila si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm
 	buc	30,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,500	
	287527420510020	Кран шаровый муфтовыйм ф20мм	buc	30,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,360	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,720	
		1.2.1.16. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ34.2ф25)-1шт
			
277	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm
 	buc	1,000	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
278	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm
 	buc	2,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	
	287527440000025	Flansa rotunda din otel ф25	buc	2,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	
279	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф25x3,2мм)
 	m	3,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,390	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,780	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,390	
	272086170002028	Conducta de otel ф20x2,8	m	3,012	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,030	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,003	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,027	
280	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	3,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,060	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,075	
281	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода)
 	kg	2,400	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,552	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,400	
282	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке)
 	kg	1,170	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,269	
	271070000000050	Уголок 50x50	kg	1,170	
283	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)
 	kg	8,800	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,672	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,088	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,088	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,088	
	277527630988650	Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м	kg	8,800	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,044	
284	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)
 	t	0,010	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,038	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,052	
285	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,030	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,106	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,012	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	8,648	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,023	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,021	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,009	
		1.2.1.17. Низкое  давление. Надземная прокладка.
			
		1.2.1.17.1. Надземная прокладка стальных трубопроводов на опорах.
			
		1.2.1.17.1.1. Cтальные трубопроводы.
			
286	TfA01B1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 ;(Трубa стальная электросварная ф89x3,0)
 	m	10,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,630	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,560	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,508	
	2722103107000893	Трубa стальная электросварная ф89x3,0	m	10,040	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,160	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,077	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,020	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,038	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,279	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,180	
287	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Трубa стальная электросварная ф40x3,5)
 	m	21,000	
	27221031070104035	Трубa стальная электросварная ф40x3,5	m	21,084	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,126	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,063	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,084	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,268	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,378	
288	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm 
 	m2	2,800	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,316	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,280	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,364	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,336	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,140	
289	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	21,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,100	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,420	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,525	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,525	
		1.2.1.17.1.2. Опоры под трубопроводы.
			
290	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Земляные работы под опоры)
 	m3	2,360	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,770	
291	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Фундамент под опору из бетона кл. B10)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	1,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,550	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,508	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	288,260	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,771	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,710	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,294	
292	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опоры  ОП 2,2, из трубы ф57x3,H=1,2м -(3шт))(Опоры  ОПП2,5 из трубa ф89x3,5мм H=5м -(2шт))
 	t	0,120	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	1,728	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,216	
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	120,000	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,114	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,540	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	0,540	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	0,540	
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,480	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,420	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,114	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,096	
293	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Крепление газопровода к опоре)
 	kg	6,250	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,438	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	6,250	
294	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	21,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,100	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,420	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,525	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,525	
		1.2.1.18. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги  (S=120м2)
			
295	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  покрытия дороги)
 	100 m3	0,220	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,572	
296	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного  основания дороги)
 	m3	12,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,800	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,200	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,040	
297	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
 	m3	21,600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,384	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	12,420	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,072	
		1.2.1.19. Вывоз мусора.
			
298	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)
 	100 m3	0,110	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,286	
299	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
 	t	17,280	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,313	
		1.2.2. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune joasa. ШГРП N2.
			
		1.2.2.1. Земляные работы.
			
300	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
 	100 m3	4,650	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,533	
301	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)
 	m3	13,950	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,737	
302	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
 	m3	69,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,390	
303	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
 	m3	69,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,030	
304	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
 	100 m3	3,960	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,316	
305	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
 	100 m3	3,960	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,927	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	41,144	
306	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)
 	100 m3	0,023	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,030	
		1.2.2.2. Трубопроводы .
			
307	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Труба  PE 80 SDR 17.6-D75x4.3)(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	13,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,468	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,936	
	25212167100017543	Труба  PE 100 SDR 17.6-D75x4.3	m	13,039	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,260	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,026	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,520	
308	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба  PE 80  SDR 11- ф50x4,6 )(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	705,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,690	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	25,380	
	252121671001150	Труба  PE 100  SDR 11 ф50x4,6 	m	707,115	
	2416526101467	Mastic 	kg	10,575	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,410	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	28,200	
309	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 80 SDR 11 40x3,7)(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	325,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,700	
	2521216710001244037	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	325,975	
	2416526101467	Mastic 	kg	4,875	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,650	
310	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба  PE 80  SDR 11- ф32x3 )(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	120,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,320	
	25296710001323	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3	m	120,360	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,800	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,240	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	4,800	
311	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte
 	1 km	1,163	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,326	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,027	
312	.	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1 163,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	1 163,000	
		1.2.2.3. Фасонные части.
			
313	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта с закл. нагрев.D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	7,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,600	
	252315671381150	Муфта с закл. нагрев.D50	buc	7,070	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,200	
314	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта с закл. нагрев.D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	252315671381140	Муфта с закл. нагрев.D40	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
315	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта с закл. нагрев.D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671381132	Муфта с закл. нагрев.D32	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
316	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход  с закл. нагрев.D75/D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,000	
	25231567138117550	Переход  с закл. нагрев.D75/50	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,600	
317	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход  с закл. нагрев.D50/D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	252315671385040	Переход MR50-40	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
318	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Переход  с закл. нагрев.D40/D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671384032	Переход  с закл. нагрев.D40/D32	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
319	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник D75)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	25231567181075	Тройник D75	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
320	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Заглушка с закл. нагр. D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600	
	25231561381140	Заглушка с закл. нагр. D40	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200	
321	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Отвод 90*с закл. нагрев.D75)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,000	
	252315671381075	Отвод  с закл. нагрев.D75	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,600	
322	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод 90* с закл. нагрев.D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	252315691381050	Отвод 90* с закл. нагрев.D50	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
323	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод 90* с закл. нагрев.D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315691381032	Отвод 90* с закл. нагрев.D32	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
		1.2.2.4. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-19л.1-(75-50)-1шт
			
324	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник без  закл. нагрев.D75/D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	252315671377550	Тройник без  закл. нагрев.D75/D50	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
325	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта терморезисторная D75)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,000	
	25231567138117540	Тройник  без  закл. нагрев неравно прох.D75-40	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,600	
326	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Муфта терморез.D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671381950	Муфта терморез.D50	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
		1.2.2.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-7шт
			
327	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	7,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,600	
	252315671381163	Тройник PE d=50мм	buc	7,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,200	
328	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	7,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,600	
	252315671381192	Переход MR50-32	buc	7,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,200	
		1.2.2.6. Tройниковый переходной узел  ТПУ -УПГ-14-1л.1.(40-32)-8шт
			
329	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=40mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	8,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,400	
	252315671381164	Тройник терморезисторный d=40мм	buc	8,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,800	
330	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход  40-32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	8,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	6,400	
	252315671384032	Переход  с закл. нагрев.D40/D32	buc	8,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,800	
		1.2.2.7. Выход газопровода из земли УПГ1-1 д32мм-16шт
			
331	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 
 	m	16,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	26,560	
	7212030022700	Sudor	h-om.	6,720	
	252121670110011	Teava din otel d=100mm 	m	16,320	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	132,480	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,920	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,240	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	19,840	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,640	
332	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)
 	buc	16,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	9,600	
	65438987098	Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	16,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,080	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,320	
333	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,160	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,168	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,064	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,771	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,124	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,114	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,047	
334	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)
 	kg	62,080	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,278	
	2811236309800	Confectii metalice diverse(уголок 40x40	kg	62,080	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,310	
335	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	24,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,864	
	252121671000125	Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3mm	m	24,072	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,048	
336	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25 mm
 	m	8,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	5,600	
	25212167010001070	Teava din otel d=25mm	m	8,040	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,080	
337	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	16,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,800	
	21623156713811	Муфта d=32mm	buc	16,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,600	
338	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Переход ПЭ/СТ d=32х25mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	16,000	
	26523156713911	Переход ПЭ/СТ d=32х25mm	buc	16,000	
		1.2.2.8. Вход-выход газопровода из земли d75мм (УПГ-2-2)-3шт
			
339	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой )
 	buc	3,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,660	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	3,060	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	4,560	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,330	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,330	
	14120202205200	Бетон М200	m3	0,480	
	272210311100020	Teava const f S lc 20 OLT 55 S 404/l CL.A	m	3,600	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	8,400	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,830	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,210	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,560	
340	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой)
 	buc	3,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,800	
	65438987098	Патрубок   КT- из стальной трубы Ду20 L=50мм с заглушкой	buc	3,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,390	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,810	
341	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Cтойка, уголок 40x40, L=0,8)
 	kg	11,640	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,677	
	2811236309800	Confectii metalice diverse(уголок 40x40	kg	11,640	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,058	
342	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm (Труба SDR 11Dn 75x6.8)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	3,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,216	
	2521698001217568	Труба SDR 11Dn 75x6.8	m	3,009	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,006	
343	TfA01B1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80(Труба стальная Dу 65)
 	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,285	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,465	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,210	
	272210310700065	Труба стальная Dу 76mm	m	1,506	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,024	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,003	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,033	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,013	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,180	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
344	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта с закладными эл. нагрев. Dn75)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,000	
	252315671381175	Муфта с закладными эл. нагрев. Dn75	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
345	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход полиэтилен-сталь  Dn75x65)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	252315871381175	Переход полиэтилен-сталь  Dn75x65	buc	3,000	
346	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Отвод п/э с закл. нагр. Dn 75mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,000	
	252315871387575	Отвод п/э с закл. нагр. Dn 75mm	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
347	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр из стальной трубы Ду 150 L=1000мм)
 	m	3,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	4,980	
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,260	
	2521216701000150	Teava din otel d=150mm	m	3,060	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	24,840	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,360	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,420	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,720	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,150	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,870	
		1.2.2.9. поз.2 Пункт провода-спутника ППС-К (УПГ-6)(л.2)-1шт
			
348	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (ковер )
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	14202022055012	Beton М200	m3	0,040	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
349	Pret de piata	Плата, текстолит A-8,0 ГОСТ 2910-74, 100x250
 	buc	1,500	
	84870966000443301	Плата, текстолит A-8,0 ГОСТ 2910-74, 100x250	buc	2,070	
350	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба защитная  PE 80 Dn 50)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	
	2521216710011500	Труба защитная  PE 80 Dn 50	m	1,003	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,015	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,002	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	0,040	
351	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Подушка, бетон кл. В12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,040	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,292	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,016	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,693	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,031	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,029	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,012	
352	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Каркас, круг d 6мм A-II)
 	kg	2,100	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,097	
	27106021000006	Ote Каркас, круг d 6мм A-II	kg	2,152	
353	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмоста а/б)
 	m2	0,600	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,054	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,043	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005	
		1.2.2.10. Нaдземная прокладка.
			
		1.2.2.10.1. Установка счетчика газа  G4T на опоре(УПГ-33 вар.1)-16 шт.
			
354	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)
 	m	48,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,240	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,480	
	7212030022700	Sudor	h-om	7,648	
	272086170002028	Conducta de otel ф20x2,8	m	48,192	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,480	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,432	
355	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	48,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,338	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,960	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,200	
356	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода)
 	kg	38,400	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	8,832	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	38,400	
357	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке)
 	kg	18,720	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	4,306	
	271070000000050	Уголок 50x50	kg	18,720	
358	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)
 	kg	140,800	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,752	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,408	
	277527630988650	Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м	kg	140,800	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,704	
359	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)
 	t	0,141	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,539	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,733	
360	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m (Reductie otel 25/20)
 	buc	16,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	16,000	
	252315671382520	Переход D25/D20	buc	16,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,824	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	16,704	
361	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,480	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,704	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	138,365	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,370	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,341	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,141	
362	ID10A	Robinet de inchidere cu bila si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm
 	buc	16,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,200	
	287527420510020	Кран шаровый муфтовыйм ф20мм	buc	16,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,192	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,384	
		1.2.2.11. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги  (S=110м2)
			
363	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  покрытия дороги)
 	100 m3	0,198	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,515	
364	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного  основания дороги)
 	m3	11,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,900	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,100	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,620	
365	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
 	m3	19,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,602	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	11,385	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,316	
		1.2.2.12. Вывоз мусора.
			
366	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)
 	100 m3	0,099	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,257	
367	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
 	t	15,840	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,204	
		1.2.3. Alimentarea cu gaze.Conducte exterioare presiune   joasa.  ШГРП N3.
			
		1.2.3.1. Земляные работы.
			
368	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
 	100 m3	8,740	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,917	
369	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)
 	m3	26,220	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,013	
370	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
 	m3	15,600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,876	
	7137010011500	Electrician	h-om	1,872	
371	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
 	m3	129,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,990	
372	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
 	m3	129,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,230	
373	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
 	100 m3	7,450	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,121	
374	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
 	100 m3	7,450	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,709	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	77,406	
375	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание излишнего грунта бульдозером)
 	100 m3	0,120	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,158	
		1.2.3.2. Трубопроводы .
			
376	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Труба  PE 100  SDR 17.6 ф75x4,3 ))(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	185,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,660	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,320	
	25212167100017543	Труба  PE 100 SDR 17.6-D75x4.3	m	185,555	
	2416526101467	Mastic 	kg	3,700	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,370	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	7,400	
377	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 100 SDR 11 63x5.8))(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	512,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,216	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,432	
	252765126101226358	Труба PE 100 SDR 11 63x5.8	m	513,536	
	2416526101467	Mastic 	kg	7,680	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,024	
378	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба  PE 100  SDR 11- ф50x4,6 ))(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	300,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,800	
	252121671001150	Труба  PE 100  SDR 11 ф50x4,6 	m	300,900	
	2416526101467	Mastic 	kg	4,500	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,600	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	12,000	
379	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба PE 100 SDR 11 40x3,7))(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	663,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,934	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	23,868	
	2521216710001244037	Труба PE 100 SDR 11 40x3,7	m	664,989	
	2416526101467	Mastic 	kg	9,945	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,326	
380	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба  PE 100  SDR 11- ф32x3 )(в  том  числе 2% на укладку змейкой, изгот. контр. cварных соед. и сварн. стыков)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	525,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,450	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,900	
	25296710001323	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3	m	526,575	
	2416526101467	Mastic 	kg	7,875	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,050	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h/ut	21,000	
381	.	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью ''Газ'' DFSL
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	2 185,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	2 185,000	
382	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte
 	1 km	2,185	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,612	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,050	
		1.2.3.3. Фасонные части PE.
			
383	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта 75)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	25231567138107575	Mуфта  терморез.75	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
384	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта  c закл. нагр.  типа МВ63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	5,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,000	
	252367138115063	Муфта типа  МВ63	buc	5,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,000	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,000	
385	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта типа МВ50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	252367138115050	Муфта типа  МВ50	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
386	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта типа  МВ40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	6,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,800	
	252367138115040	Муфта типа  МВ40	buc	6,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,600	
387	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта типа  МВ32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	5,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,000	
	252367138115032	Муфта типа  МВ32	buc	5,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,000	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,000	
388	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход MR 75/63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,000	
	252315638117563	Переход MR 75/63	buc	2,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,600	
389	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход D63/D50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671386350	Переход  D63/D50	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
390	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход D63/D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671386340	Переход терморез.D63/D40	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
391	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход D50/D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671385040	Переход MR50-40	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
392	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход D40/D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	7,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	5,600	
	252315671384032	Переход  с закл. нагрев.D40/D32	buc	7,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,200	
393	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Переход D50/D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671385032	Переход MR50-32	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
394	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник T 75)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	
	25231567138107575	Mуфта  терморез.75	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	
395	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник T40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	252367138116040	Тройник T40	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
396	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32, 40, 50, 63 mm(Отвод с закл.нагр. D32 )
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	6,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,800	
	252315673384032	Отвод с закл.нагр. D32	buc	6,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,600	
		1.2.3.4. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-18л.1 (63-50)-1шт
			
397	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник   терморез. Dn 63mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315871381150	Тройник  с закл. нагр. Dn 63mm	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
398	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход  терморез. 63-50)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	252315671486340	Переход  терморез. 63-40	buc	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
		1.2.3.5. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-12л.1 (75-40)-4шт
			
399	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник  без  закл. нагрев неравно прох.D75-40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	4,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,000	
	25231567139117540	Тройник  без  закл. нагрев неравно прох.D75-40	buc	4,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,200	
400	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта терморезисторная D75)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	8,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,000	
	25231567148117540	Муфта терморезисторная D75	buc	8,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,400	
401	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта терморезисторная D40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	4,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,200	
	252367138115040	Муфта типа  МВ40	buc	4,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
		1.2.3.6. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-4л.1 (75-32)-3шт
			
402	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Тройник  без  закл. нагрев неравно прох.D75-32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,000	
	25231567139117540	Тройник  без  закл. нагрев неравно прох.D75-40	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400	
403	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Муфта терморезисторная D75)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	8,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,000	
	25231567148117540	Муфта терморезисторная D75	buc	8,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,400	
404	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Муфта типа  МВ32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400	
	252367138115032	Муфта типа  МВ32	buc	3,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800	
		1.2.3.7. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-3л.1-(63-32)-9шт
			
405	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник  с закл. нагр. Dn 63mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	9,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,200	
	252315871381150	Тройник  с закл. нагр. Dn 63mm	buc	9,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,400	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,400	
406	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Переход терморез.D63/D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	9,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,000	
	252315671386332	Переход терморез.D63/D32	buc	9,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,200	
		1.2.3.8. Tройниковый переходной узел ТПУ- УПГ-14-2 (50-32)-12шт
			
407	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=50mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	12,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,600	
	252315671381163	Тройник PE d=50мм	buc	12,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,200	
408	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR50-32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	12,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	9,600	
	252315671381192	Переход MR50-32	buc	12,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,200	
		1.2.3.9. Tройниковый переходной узел  ТПУ -УПГ-14-1 (40-32)-17шт
			
409	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Тройник терморезисторный  d=40mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	17,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	13,600	
	252315671381164	Тройник терморезисторный d=40мм	buc	17,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,200	
410	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Переход МR40-32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	17,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	13,600	
	252315671381193	Переход MR40-32	buc	17,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,200	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,200	
		1.2.3.10. Футляр из полиэтиленовой трубы-(при пересечении с коммуникаций газ-дом 32мм-)-УПГ-31- 1-(5шт)
			
411	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm -футляр
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	12,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,225	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,450	
	25212196710001	Teava polietilena PE80 SDR11 Ф63x5.8	m	12,537	
412	424	Cигнальная  лента
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	20,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	20,000	
413	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
 	m3	3,000	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,830	
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,075	
		1.2.3.11. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-31- 2-(6шт)
			
414	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	15,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,915	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,815	
	252116710075	Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм	m	15,075	
415	427	Cигнальная  лента
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	24,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	24,000	
416	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
 	m3	3,600	
	9312040019600	Sapator	h-om	2,196	
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,690	
		1.2.3.12. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении  коммуникаций газ-дом ф63)- УПГ-31- 4-(1шт)
			
417	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	2,500	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,458	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,237	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,458	
	252121671000100	Teava polietilena PE80 SDR11 ф100	m	2,512	
	2710503808003	Fir trasor	m	2,750	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,700	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,068	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,005	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,225	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,225	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	
418	GD52A	Cигнальная  лента
 	m	4,000	
	2827987210012	Cигнальная лента	m	84,000	
419	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
 	m3	0,600	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,366	
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,615	
		1.2.3.13. Футляр из полиэтиленовой трубы -(при пересечении с коммуникаций газ-дом ф40)-УПГ-30- 2-(1шт)
			
420	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75mm-футляр
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	4,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,274	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,544	
	252116710075	Teava polietilena PE80 SDR11 ф75мм	m	4,522	
421	423	Cигнальная  лента
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	4,000	
	434558978994656	Детекционная фольгированная сигнальная лента	m	4,000	
422	424	Липкая   лента
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	10,000	
	434558978994600	Липкая   лента	m	10,000	
423	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях)
 	m3	0,600	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,366	
	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,615	
		1.2.3.14. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-4 (d110,L=12,5м)- 1шт
			
		1.2.3.14.1. Футляр ф110x10 L=12,5м-1шт
			
424	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm   
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	12,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8,162	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	8,162	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,010	
	25228761216700110	Tub din polietilena d=110mm	m	12,776	
		1.2.3.14.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
425	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
426	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	1,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,000	
427	429	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	0,500	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	0,500	
428	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	0,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,020	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,015	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,005	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,023	
	211224986	Бризол 	kg	0,056	
429	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	0,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,045	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,035	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
430	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,060	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,069	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,025	
431	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
		1.2.3.14.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
432	444	Пенополимерный материал
 	kg	0,100	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,100	
433	445	Пакля смоляная ленточная
 	kg	4,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	4,000	
434	446	Полимерная липкая лента
 	m	20,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	20,000	
		1.2.3.15. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-4 (d110,L=10м)- 1шт
			
		1.2.3.15.1. Футляр ф110x10 L=10м-1шт
			
435	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm   
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	12,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8,162	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	8,162	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,010	
	25228761216700110	Tub din polietilena d=110mm	m	12,776	
		1.2.3.15.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
436	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
437	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	1,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,000	
438	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	0,500	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	0,500	
439	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	0,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,020	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,015	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,005	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,023	
	211224986	Бризол 	kg	0,056	
440	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	0,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,045	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,035	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
441	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,060	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,069	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,025	
442	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
		1.2.3.15.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
443	455	Пенополимерный материал
 	kg	0,100	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,100	
444	456	Пакля смоляная ленточная
 	kg	4,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	4,000	
445	457	Полимерная липкая лента
 	m	20,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	20,000	
		1.2.3.16. Прокладка газопровода в футляре  УПГ-8-4 (d110,L=5.5м)- 1шт
			
		1.2.3.16.1. Футляр ф110x10 L=5,5м-1шт
			
446	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm   
 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	5,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,591	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	3,591	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,204	
	25228761216700110	Tub din polietilena d=110mm	m	5,621	
		1.2.3.16.2. Контрольная   ПЭ трубка  Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт)
			
447	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная  трубка РЕ с учетом ковера и песка)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,170	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,520	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,110	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,110	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,000	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,800	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,610	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,070	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,520	
448	GD52C	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	1,000	
	2698566710765	Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм	buc	1,000	
449	Pret de piata	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500
 	m	0,500	
	87278765261	Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм	m	0,500	
450	IzL07A	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола)
 	m2	0,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,020	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,015	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om.	0,005	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,023	
	211224986	Бризол 	kg	0,056	
451	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка )
 	m2	0,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,045	
	11100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,035	
	290004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,004	
452	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание  под отмостку)
 	m3	0,060	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,069	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,013	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,025	
453	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон B12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,073	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,923	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,007	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003	
		1.2.3.16.3. Maтериалы для заделки футляра.
			
454	466	Пенополимерный материал
 	kg	0,100	
	28287210012	Пенополимерный материал	kg	0,100	
455	467	Пакля смоляная ленточная
 	kg	4,000	
	2827210012	Пакля смоляная ленточная	kg	4,000	
456	468	Полимерная липкая лента
 	m	20,000	
	2828721001200	Полимерная липкая лента	m	20,000	
		1.2.3.17. Установка счетчика газа G-4T на опоре -(УПГ33 вар.1)-(53шт)
			
457	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная ф20)
 	m	159,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,670	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	41,340	
	7212030022700	Sudor	h-om	20,670	
	272086170002028	Conducta de otel ф20x2,8	m	159,636	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,590	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,159	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,431	
458	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv
 	m	159,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,900	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	3,180	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	3,975	
459	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Кронштейн для крепления газопровода)
 	kg	127,200	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,256	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	127,200	
460	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata  (Уголок 50x50, L=300)(для приварки шкафчика к стойке)
 	kg	127,200	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,256	
	271070000000050	Уголок 50x50	kg	127,200	
461	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м)(под шкафчик)
 	kg	466,400	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,616	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,664	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,664	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,664	
	277527630988650	Cтойка, трубы ф50 Д=2,2м	kg	466,400	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,332	
462	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (опор)
 	t	0,470	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,795	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,444	
463	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m (Reductie otel 25/20)
 	buc	53,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	53,000	
	252315671382520	Переход D25/D20	buc	53,000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	6,042	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	55,332	
464	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон кл.12,5)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	1,590	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,644	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,636	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 	kg	458,333	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,227	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	1,130	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,468	
465	ID10A	Robinet de inchidere cu bila si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm
 	buc	53,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,850	
	287527420510020	Кран шаровый муфтовыйм ф20мм	buc	53,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,636	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,272	
		1.2.3.18. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги  (S=610м2)
			
466	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  покрытия дороги)
 	100 m3	1,100	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,860	
467	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного  основания дороги)
 	m3	61,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,900	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	67,100	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	6,100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,620	
468	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
 	m3	109,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,702	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	63,135	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,116	
		1.2.3.19. Вывоз мусора.
			
469	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)
 	100 m3	0,550	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,430	
470	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
 	t	87,840	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,676	
		2. Lucrari de montare
			
		2.1. Монтажные работы PRG1,3
			
471	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h
 	buc	2,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,820	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,100	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,066	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,120	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,324	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,360	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,640	
472	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm( Кран  шаровый  полиэтиленовый  в колодце Ф50мм)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
473	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление)
 	100 m	0,080	
	1	Muncitor	h-om.	1,328	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,072	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х5 mm	t	0,016	
	0487650502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,250	
474	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm (заземление)
 	10 buc	0,200	
	1	Muncitor	h-om.	1,658	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,016	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,156	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,508	
		2.2. Монтажные работы PRG 2
			
475	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h
 	buc	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,033	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,060	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,680	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,320	
476	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Монтаж шарового полиэтиленового крана в колодце Ф40мм)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	
	310320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	
477	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземление)
 	100 m	0,080	
	1	Muncitor	h-om.	1,328	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,072	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х5 mm	t	0,016	
	0487650502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,250	
478	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm (заземление)
 	10 buc	0,200	
	1	Muncitor	h-om.	1,658	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,016	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,156	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,508	
		3. Utilaj
			
479	01	Шкафная регуляторная установка   ШГРП  с 2-мя регуляторами давления FE-100)
 	buc	2,000	
	56768178176804050100	Шкафная регуляторная установка  ШГРП с двумя регуляторами давления   FEXS-100	buc	2,000	
480	02	Шкафная регуляторная установка   ШГРП  с 2-мя регуляторами давления FERG-2MB -20
 	buc	1,000	
	123456789055520	Шкафная регуляторная установка   ШГРП  с 2-мя регуляторами давления FRG-2MB -20	buc	1,000	
481	03	Кран шарового полиэтиленового Ф40мм
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000	
	45556767889750	Кран шаровой полиэтиленовый ф40мм	buc	1,000	
482	04	Кран шарового полиэтиленового Ф50мм
 	buc	1,000	
	252367138118050	 Кран  шаровый  полиэтиленовый  в колодце Ф50м	buc	1,000	
483	05	Кран шарового фланцевый Ф32мм
 	buc	3,000	
	287527420500032	Кран шаровый фланцевый ф32мм	buc	3,000	
484	06	Кран шарового фланцевый Ф65мм
 	buc	3,000	
	287527420500065	Кран шаровый фланцевый ф65мм	buc	3,000	
485	06	Кран шарового фланцевый Ф25мм
 	buc	1,000	
	287527420500025	Кран шаровый фланцевый Dу25	buc	1,000