Servicii de proiectare a lucrarilor de reparatie capitala a institutiei de invatamint si educatiei cu nr.cadastral 0100105.251.01,
str.Zelinscki(1-19-1-IV)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitatile de lucrari № 
Incalzire
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare
			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22 600/500)
	buc	2,00	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22 700/500)
	buc	1,00	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500)
	buc	4,00	
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22 900/500)
	buc	2,00	
 5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500)
	buc	5,00	
 6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Тип 22 1100/500)
	buc	2,00	
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Тип 22 1200/500)
	buc	6,00	
 8	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Тип 22 1300/500)
	buc	5,00	
 9	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Тип 22 1400/500)
	buc	5,00	
 10	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Тип 22 1500/500)
	buc	2,00	
 11	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm  (Тип 22 1600/500)
	buc	3,00	
 12	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm  (Тип 22 1800/500)
	buc	1,00	
 13	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  (Тип 33 1400/300)
	buc	5,00	
 14	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm  (Тип 33 1600/300)
	buc	4,00	
 15	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm  (Тип 33 1700/300)
	buc	4,00	
 16	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm  (Тип 33 1800/300)
	buc	8,00	
 17	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm  (Тип 33 2000/300)
	buc	4,00	
 18	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан балансировочный статический (R206B) "Giacomini")  d15
	buc	4,00	
 19	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан балансировочный статический (R206B) "Giacomini")  d20
	buc	12,00	
 20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Клапан балансировочный статический (R206B) "Giacomini")  d25
	buc	2,00	
 21	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан балансировочный статический (R251C) "Giacomini")  d15
	buc	4,00	
 22	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан балансировочный статический (R251C) "Giacomini")  d20
	buc	12,00	
 23	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Клапан балансировочный статический (R251C) "Giacomini")  d25
	buc	2,00	
 24	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер Giacomini(R608D))
	buc	36,00	
 25	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Автоматический регулятор температуры d15)
	buc	54,00	
 26	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран угловой зап.регул. "Giacomini"(R14TG)  d15mm)
	buc	63,00	
 27	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Ручной угловой клапан с герм.прокладкой"Giacomini"(R5TG)  d15mm)
	buc	9,00	
 28	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускная пробка с герм.прокладкой   "Giacomini" R90)
	buc	63,00	
 29	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик)
	buc	12,00	
 30	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)
	m	300,00	
 31	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)
	m	290,00	
 32	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. .(Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=32x4,4mm)
	m	35,00	
 33	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	590,00	
 34	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"  
	m	35,00	
 35	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Тройник 20х20х20)
	buc	4,00	
 36	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Тройник 25х20х25)
	buc	74,00	
 37	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Тройник 32х20х32)
	buc	8,00	
 38	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Колено d=20mm)
	buc	58,00	
 39	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Колено d=25mm)
	buc	36,00	
 40	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Колено d=32mm)
	buc	8,00	
 41	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Муфта  d=25/d20)
	buc	30,00	
 42	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Муфта  d=32/d25)
	buc	4,00	
 43	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической резьбой  наружный d20x/1/2)
	buc	126,00	
 44	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник  45гр.d=20)
	buc	126,00	
 45	CG09A
	Плинтус для трубопроводов пластиковый (без комплектующих)
	m	640,00	
 46	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Крепление труб(на 2 трубы)
	buc	420,00	
 47	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm
	m	50,00	
 48	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm
	m	52,00	
 49	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm
	m	23,00	
 50	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de45x3,0mm
	m	55,00	
 51	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm
	m	14,00	
 52	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm 
	m	15,00	
 53	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m	50,00	
 54	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m	144,00	
 55	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	15,00	
 56	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	86,00	
 57	AcA25A
	Тройник  стальной d70/70/70
	buc	4,00	
 58	AcA25A
	Тройник  стальной d50/50/50
	buc	4,00	
 59	AcA25A
	Тройник  стальной d40/40/40
	buc	6,00	
 60	AcA25A
	Тройник  стальной d32/32/32
	buc	6,00	
 61	AcA25A
	Тройник  стальной d25/25/25
	buc	8,00	
 62	AcA25A
	Тройник  стальной d20/20/20
	buc	4,00	
 63	AcA25A
	Переход стальной d70х20
	buc	4,00	
 64	AcA25A
	Переход стальной d70х50
	buc	2,00	
 65	AcA25A
	Переход стальной d50х40
	buc	4,00	
 66	AcA25A
	Переход стальной d50х25
	buc	2,00	
 67	AcA25A
	Переход стальной d40х32
	buc	6,00	
 68	AcA25A
	Переход стальной d32х25
	buc	8,00	
 69	AcA25A
	Переход стальной d32х20
	buc	8,00	
 70	AcA25A
	Переход стальной d25х20
	buc	12,00	
 71	AcA25A
	Переход стальной d40х20
	buc	2,00	
 72	AcA25A
	Переход стальной d20х15
	buc	4,00	
 73	AcA25A
	Переход стальной d40х25
	buc	2,00	
 74	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile
	m2	15,00	
 75	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele 
	m2	15,00	
 76	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	14,00	
 77	AcA25A
	Отвод стальной d20
	buc	6,00	
 78	AcA25A
	Отвод стальной d25
	buc	4,00	
 79	AcA25A
	Отвод стальной d50
	buc	4,00	
 80	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	15,00	
 81	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm 
	buc	55,00	
 82	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	55,00	
 83	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei 
	m	54,00	
 84	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	21,00	
 85	IzH04A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO  sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv 
	m2	60,95	
 86	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare
	m2	60,95	
 87	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare
	m2	60,95	

	
Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.