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CAIET DE SARCINI

Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R13 Bălți – Florești – R14, km 22+310 – 32+570 (Selectiv)

   
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Structura rutiera
	
	
	

	
	
	1.1. Structura rutiera, km 22,310 - 23,090
	
	
	

	1
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) 
	m2
	
	8 000,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 2
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	324,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 3
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)  
	t
	
	5,60

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 4
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70) 
	t
	
	300,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 5
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	2,40

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 6
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	8 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.2. Structura rutiera, km 23,305 - 23,350
	
	
	

	7
	DI155D k=0.9

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0,9)
 K=0,9000

	m2
	
	270,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,013400
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,007100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,007100
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,007100
	

	 8
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	11,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 9
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	0,19

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 10
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	270,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.3. Structura rutiera, km 24,190 - 24,470 (selectiv)
	
	
	

	11
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	750,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 12
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	30,40

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 13
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	0,53

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 14
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	750,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.4. Structura rutiera, km 24,620 - 26,350
	
	
	

	15
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	13 840,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 16
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	560,50

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 17
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	9,70

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 18
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70)
 
	t
	
	525,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 19
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	4,20

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 20
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	13 840,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.5. Structura rutiera, km 26,620 - 27,880
	
	
	

	21
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	13 230,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 22
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm
 
	m2
	
	500,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,289000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,006000
	

	
	1422102205518BAD
	Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7

	t
	0,115000
	

	
	23203226001101
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	0,000600
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,030000
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,050000
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,030000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	 23
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	535,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 24
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	9,30

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 25
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70)
 
	t
	
	650,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 26
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	4,00

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 27
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	13 230,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.6. Structura rutiera, km 28,060 - 29,925 (selectiv)
	
	
	

	28
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	4 000,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 29
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm
 
	m2
	
	100,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,289000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,006000
	

	
	1422102205518BAD
	Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7

	t
	0,115000
	

	
	23203226001101
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	0,000600
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,030000
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,050000
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,030000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	 30
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	172,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 31
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	2,80

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 32
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70)
 
	t
	
	195,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 33
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	1,20

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 34
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	4 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.7. Structura rutiera, km 29,925 - 30,335
	
	
	

	35
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	4 150,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 36
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	168,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 37
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	2,90

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 38
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70)
 
	t
	
	195,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 39
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	1,25

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 40
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	4 150,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.8. Structura rutiera, km 30,490 - 30,615
	
	
	

	41
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	1 000,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 42
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm
 
	m2
	
	50,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,289000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,006000
	

	
	1422102205518BAD
	Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7

	t
	0,115000
	

	
	23203226001101
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	0,000600
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,030000
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,050000
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,030000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	 43
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	45,50

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 44
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	0,70

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 45
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70)
 
	t
	
	48,70

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 46
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	0,30

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 47
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	1 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.9. Structura rutiera, km 31,790 - 32,080
	
	
	

	48
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	2 320,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 49
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm
 
	m2
	
	250,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,289000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,006000
	

	
	1422102205518BAD
	Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7

	t
	0,115000
	

	
	23203226001101
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	0,000600
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,030000
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,050000
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,030000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	 50
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	104,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 51
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) 
 
	t
	
	1,63

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 52
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70)
 
	t
	
	113,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 53
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) 
 
	t
	
	0,70

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 54
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) 
 
	m2
	
	2 320,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.10. Structura rutiera intersectie cu R13 Balti - Floresti - R14 si G36 G35 - Pirlita - Vadeni - Floresti - R13
	
	
	

	55
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor)
 
	m2
	
	1 360,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 56
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm
 
	m2
	
	50,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,289000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,006000
	

	
	1422102205518BAD
	Beton asfaltic preparat la cald BAD 22,4 leg. 50/7

	t
	0,115000
	

	
	23203226001101
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	0,000600
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,030000
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,050000
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,008000
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,030000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	 57
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	60,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 58
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)  
	t
	
	0,95

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 59
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70) 
	t
	
	66,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 60
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)  
	t
	
	0,40

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 61
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)  
	m2
	
	1 360,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	1.11. Structura rutiera, km 32,250 - 32,570
	
	
	

	62
	DI155G

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) 
	m2
	
	2 560,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,003600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,025000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005000
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,005000
	

	 63
	TsI51A1

	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	
	103,70

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,023200
	

	 64
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)  
	t
	
	1,79

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 65
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70) 
	t
	
	122,90

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,210000
	

	
	14221022055070
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mascate BAD 22,4 leg. 50/70
	t
	1,010000
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,039900
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,133000
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,032600
	

	 66
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)  
	t
	
	0,77

	
	232032260004011
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 67
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)  
	m2
	
	2 560,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050000
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,097400
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,005300
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,005300
	

	 
	
	2. Structura rutiera tip Caseta
	
	
	

	68
	DI155E

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=10 cm 
	m2
	
	2 000,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,017400
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,032000
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,009100
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,009100
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,009100
	

	 69
	TsI51A3

	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
 
	t
	
	405,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,030700
	

	 70
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
 
	100 m3
	
	4,00

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,250000
	

	 71
	TsI51A3

	Transportarea materiale demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
 
	t
	
	640,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,030700
	

	 72
	TsD7C1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% 
	100 m3
	
	4,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,070000
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	9,516000
	

	 73
	DA10B

	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica h=20 cm 
	m3
	
	400,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,720000
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,160000
	

	
	1421302200464
	Agregate naturale stabilizate cu ciment clasa C5/6 conform SM EN 14227-1:2015
	m3
	1,003000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,115000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,720000
	

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,077000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,072000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,004000
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,077000
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,077000
	

	 74
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)
 
	t
	
	1,40

	
	23203226000401
	Emulsie bituminoasa C60
	t
	1,030000
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300000
	

	 75
	DB19G aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) 
	m2
	
	2 000,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,060000
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,141000
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,007900
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,007900
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,007900
	

	 
	
	3. Consolidarea acostamentelor
	
	
	

	76
	DI115 aplicativ

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, b=1,0 m (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3) 
	m2
	
	6 900,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,031700
	

	
	14111222016601
	Asfalt frezat
	m3
	0,150000
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,007000
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,003510
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,000970
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,011000
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,000450
	

	 
	
	4. Siguranta rutiera
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	DF18A aplicativ

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial  
	buc
	
	140,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,330000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,760000
	

	
	266310210000012.15
	Beton C12/15
	m3
	0,055900
	

	
	2811106301794
	Stilp metalic confectionat industrial
	buc
	1,000000
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	DF19A

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 
	buc
	
	100,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,220000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,220000
	

	
	2615107326105
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial
	buc
	1,000000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,000000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,000000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,000000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,000000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,020000
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,040000
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	DF19B

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati 
	buc
	
	20,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,330000
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,330000
	

	
	2615107326105.2
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial montat pe 2 stilpi gata plantati
	buc
	1,000000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,000000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	3,000000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,000000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	3,000000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,030000
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,060000
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	DF17A aplicativ

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante)  
	m2
	
	5 000,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,016000
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,016000
	

	
	2430126108720
	Email ii E. 109-5
	kg
	0,730000
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,056000
	

	
	1111000100020
	Microbile reflectorizante
	kg
	0,350000
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,010600
	


 
Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 21 589,04 mii lei




