Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti,
 r-l Donduseni. 
N10-23-AE.SU	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  OFERTA № 2-1-1
 Sistemul de alimentare cu apa. (ETAPA 1)

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Valoarea utilajului.
					
1	Pret de piata	Hidrant subteran de incendiu DN80mm H=1,0m
	buc	6,000
			
 2	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu
	buc	6,000
			
		2. Lucrari de montare.
					
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm 
	buc	6,000
			
 4	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare.  Nota; Doar manopera.
	buc	6,000
			
		3. Lucrari de constructii
					
		3.1. Lucrari terasamente
					
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	78,940
			
 6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	244,000
			
 7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 
	m3	74,000
			
 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)
	100 m3	3,180
			
 9	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t	541,000
			
 10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,180
			
 11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	78,940
			
 12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	78,940
			
		3.2. Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat)
					
13	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  161-250 mm  Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm 
	m	10,000
			
 14		Inel distantier PA 3-36
	buc	9,000
			
 15	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  161-250 mm  Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm 
	m	8,000
			
 16		Inel distantier PA 3-36
	buc	8,000
			
		3.3. Conducte si accesorii
					
17	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2 (standard de referinta PAS1075)- (A1)
	m	278,000
			
 18	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip 2 (standard de referinta PAS1075)-  (A1)
	m	5 774,000
			
 19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip 2 (standard de referinta PAS1075)  - (A1)
	m	1 304,000
			
 20	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,  Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip 2 (standard de referinta PAS1075)-  (A1)
	m	4 490,000
			
 21		Banda de avertizare cu fir otel inoxidabil
	m	11 846,000
			
 22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	5 794,000
			
 23	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	6 052,000
			
 24	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	11 846,000
			
 25	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm
	buc	161,000
			
 26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm
	buc	5,000
			
 27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm
	buc	22,000
			
 28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm
	buc	14,000
			
 29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm
	buc	5,000
			
 30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm
	buc	2,000
			
 31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm
	buc	10,000
			
 32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d80mm
	buc	88,000
			
 33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d65mm
	buc	20,000
			
 34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm
	buc	47,000
			
 35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica  cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm
	buc	1,000
			
 36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica  cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm
	buc	2,000
			
 37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica  cu flanse fonta ductila PN10 d80/50mm
	buc	11,000
			
 38	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa  PEHD RC PE100 d110mm
	buc	1,000
			
 39	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa  PE ID RC PE100 d90mm
	buc	94,000
			
 40	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa  PE ID RC PE100 d75mm
	buc	20,000
			
 41	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa  PE ID RC PE100 d63mm
	buc	46,000
			
 42	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 110mm
	buc	1,000
			
 43	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 90mm
	buc	94,000
			
 44	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 75mm
	buc	20,000
			
 45	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 63mm
	buc	46,000
			
 46	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63/50mm
	buc	46,000
			
 47	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm
	buc	45,000
			
 48	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm
	buc	10,000
			
 49	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PEHD RC PE100 d50mm
	buc	1,000
			
 50	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* PEHD RC PE100 d50mm
	buc	9,000
			
 51	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110мм
	buc	1,000
			
 52	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90мм
	buc	1,000
			
 53	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d110мм
	buc	1,000
			
 54	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d110мм
	buc	1,000
			
 55	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d90мм
	buc	2,000
			
 56	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 11* PEHD RC PE100 d90мм
	buc	9,000
			
 57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 (Pentru sprijine coturi- f.36 )
	m3	1,455
			
		3.4. Camine circulare
					
58	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj =2.35m3)
	m3	66,030
			
 59	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	10,850
			
 60	Pret de piata	 Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc	67,000
			
 61	Pret de piata	 Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc	5,000
			
 62	Pret de piata	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3)
	buc	47,000
			
 63	Pret de piata	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9(0.40 m3)
	buc	47,000
			
 64	Pret de piata	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6а (0,39 m3)
	buc	5,000
			
 65	Pret de piata	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc	5,000
			
 66	Pret de piata	 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc	41,000
			
 67	Pret de piata	 Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)
	buc	6,000
			
 68	Pret de piata	 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc	5,000
			
 69	Pret de piata	 Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc	104,000
			
 70	Pret de piata	 Inel de reazem КЦ7-3 (0,05 m3)
	buc	52,000
			
 71		Scara
	kg	888,160
			
 72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)
	kg	833,280
			
 73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	1,721
			
 74		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250
	buc	52,000
			
 75	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10  (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1al caminului de vizitare)
	m3	2,600
			
 76	IzF31A	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)
	m2	477,810
			
		3.5. Demolarea si reconditionarea
					
		3.5.1. Drumul din asfalt (L=580m)
					
77	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	1 160,000
			
 78	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	40,600
			
 79	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)
	100 m3	1,790
			
 80	TsC54A	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm  h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip
	m3	60,900
			
 81	TsC54B	Strat de  fundatie di piatra sparta LA30,amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010).  (Nota: 50% din volumul total)
	m3	58,930
			
 82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, exclus piatra sparta)
	m3	58,930
			
 83	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant, 50/70, H=60mm cu agregate mari(conform CP D.02.25-2021) ,cu asternere mecanica  
	m2	406,000
			
 84	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70,  (0,7 l/m2)  (conform SM SR EN 12591-2010).
	t	0,284
			
 85	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, H=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021) ,cu asternere mecanica  
	m2	406,000
			
 86	DI107	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70,  (0,3 l/m2)  (conform SM SR EN 12591-2010).
	t	0,122
			
		3.5.2. Drumul din pietris (L=7150m)
					
87	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)
	100 m3	16,520
			
 88	TsC54A	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm  h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip
	m3	750,800
			
 89	TsC54B	Strat de  fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total)
	m3	450,500
			
 90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, exclus piatra sparta)
	m3	450,500
			
		3.5.3. Drumul din beton de ciment  (L=12m)
					
91	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	24,000
			
 92	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	1,510
			
 93	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III. (Desfacerea straturilor din piatra sparta si balast cilindrat)
	100 m3	0,030
			
 94	TsC54B	Strat de  fundatie din balast cilindrat, h=100mm (STAS 6400)
	m3	0,840
			
 95	TsC54B	Strat de  fundatie din piatra sparta M400, h=250mm (conform SM SR EN 12620+A1-2010)
	m3	2,100
			
 96	CA02A2	Beton de ciment amestecat intr-un singur strat SR 183-1 STAS 10107/0) h=180mm
	m3	1,510
			
 97	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (Strat bituminos SR 174-40mm)
	m2	8,400
			
		3.5.4. Drumul din asfalt trotuar (L=130m)
					
98	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	260,000
			
 99	DG05A K=1.33	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (a/b-4sm)
	m2	91,000
			
 100	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
	m2	13,000
			
 101	TsC54B	Strat de  fundatie di piatra sparta M400 (SM SR EN 12620)- h=100mm.
	m3	13,000
			
 102	DE12C K=1.33	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm
	m2	91,000
			
		3.5.5. Transportarea gunoiului
					
103	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	0,460
			
 104	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	77,700
			
 105	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,460

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	

Formular Nr.1B
WinCmeta
Obiect Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti. r-l Donduseni. 
N10-23-AE.SU.	Investitor ООО	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Sistemul de alimentare cu apa. (Etapa 1)
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Valoarea utilajului.
					
1	Pret de piata
	Hidrant subteran de incendiu DN80mm H=1,0m
	buc				
	1023748203	Hidrant subteran de incendiu DN80mm H=1,0m	buc	1,0000			
2	Pret de piata
	Indicator hidrant de incendiu
	buc				
	1023748206	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,0000			
		2. Lucrari de montare.
					
3	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm 
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200			
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant d80mm	buc	1,0000			
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360			
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000			
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700			
4	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare.  Nota; Doar manopera.
	buc				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300			
		3. Lucrari de constructii
					
		3.1. Lucrari terasamente
					
5	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
6	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
7	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu 
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400			
8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
9	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640			
10	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
11	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,0900			
12	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300			
		3.2. Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat)
					
13	GD59C
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  161-250 mm  Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm 
	m				
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000			
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400			
	2521216716002	Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm 	m	1,0030			
	4100126202818	Apa	m3	0,5600			
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000			
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400			
14	
	Inel distantier PA 3-36
	buc				
	1207121612548	Inel distantier PA 2,5-48	buc	1,0000			
15	GD59C
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  161-250 mm  Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm 
	m				
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000			
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400			
	2521216716002	Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm 	m	1,0030			
	4100126202818	Apa	m3	0,5600			
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000			
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400			
16	
	Inel distantier PA 3-36
	buc				
	1207121612548	Inel distantier PA 2,5-48	buc	1,0000			
		3.3. Conducte si accesorii
					
17	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2 (standard de referinta PAS1075) (A1)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	2521216711090	 Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat tip 2	m	1,0150			
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
18	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip 2  (standard de referinta PAS1075)  (A1)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	2521216701001	Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip 2	m	1,0150			
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
19	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip 2 (standard de referinta PAS1075)  (A1)
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470			
	2521216701011	Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d75mm triplustrat tip 2	m	1,0150			
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300			
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115			
20	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,  Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d50mm triplustrat tip 2 (standard de referinta PAS1075)   (A1)
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	25212167100012	 Conducta PEHD PE100 RC  SDR17 PN10 d50 mm triplustrat tip 2	m	1,0030			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
21	
	Banda de avertizare cu fir otel inoxidabil
	m				
	2513206621501	Banda de avertizare cu fir otel inoxidabil	m	1,0000			
22	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300			
23	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500			
24	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041			
25	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500			
	272210331012	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 	m	0,2000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0036			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009			
26	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527411240	 Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110489	Teu fonta cu flanse PN10  d80/80mm	buc	1,0000			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
28	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110495	Teu fonta cu flanse PN10  d80/65mm	buc	1,0000			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
29	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110496	Teu fonta cu flanse PN10  d80/50mm	buc	1,0000			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
30	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110497	Teu fonta cu flanse PN10  d65/50mm	buc	1,0000			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
31	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274110498	Teu fonta cu flanse PN10  d50/50mm	buc	1,0000			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
32	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	2874117300153	Vana sertar cauciucat PN10 d80mm	buc	1,0000			
33	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	2874117300154	Vana sertar cauciucat PN10 d65mm	buc	1,0000			
34	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	2874117300156	Vana sertar cauciucat din fonta PN10d50mm	buc	1,0000			
35	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica  cu flanse fonta ductila PN10 d100/80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527411101	 Reductia concentrica  cu flanse fonta ductila PN20 d100/80mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
36	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica  cu flanse fonta ductila PN10 d80/65mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752741102	Reductia concentrica  cu flanse fonta ductila PN20 d80/65mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
37	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica  cu flanse fonta ductila PN10 d80/50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752741103	Reductia concentrica  cu flanse fonta ductila PN20 d80/50mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000			
38	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa  PEHD RC PE100 d110mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671478	Capat flansa  PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,0300			
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa  PE ID RC PE100 d90mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671479	Capat flansa  PEID RC PE100 d90mm	buc	1,0300			
40	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa  PE ID RC PE100 d75mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671480	Capat flansa  PEID RC PE100 d75mm	buc	1,0300			
41	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa  PE ID RC PE100 d63mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	252315671481	Capat flansa  PEID RC PE100 d63mm	buc	1,0300			
42	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 110mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	28752744286	Flansa libera din otel zincat d110mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
43	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 90mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	28752744289	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
44	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 75mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	28752744290	Flansa libera din otel zincat d75mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
45	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat 63mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	28752744291	Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	1,0000			
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100			
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite 	buc	8,0000			
46	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63/50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671476	 Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63/50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
47	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671477	 Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
48	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	252315671445	Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
49	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PEHD RC PE100 d50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	25231567147161	Cot electrosudabil 90* PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
50	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* PEHD RC PE100 d50mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000			
	25231567147162	Cot electrosudabil 45* PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000			
51	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715581	Cot 90* PЕHD RC PE100 д110мм	buc	1,0300			
52	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715571	Cot 90* PЕHD RC PE100 д90мм	buc	1,0300			
53	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 d110мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715582	Cot 45* PЕHD RC PE100 д110мм	buc	1,0300			
54	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d110мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715583	Cot 30* PЕHD RC PE100 д110мм	buc	1,0300			
55	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 d90мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715573	Cot 30* PЕHD RC PE100 д90мм	buc	1,0300			
56	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 11* PEHD RC PE100 d90мм
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800			
	2523156715574	Cot 11* PЕHD RC PE100 д90мм	buc	1,0300			
57	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 (Pentru sprijine coturi- f.36 )
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
	266310210035	Beton В20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000			
		3.4. Camine circulare
					
58	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj =2.35m3)
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,1300			
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990			
	2663102109455	Beton de ciment  clasa M100 (pentru masiv ancoraj)	m3				
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	40,9600			
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000			
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200			
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300			
	2664102101126	Var	kg	0,1100			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800			
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490			
59	AcE12B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,3500			
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,2840			
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	42,7900			
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000			
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600			
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300			
	2664102101126	Var	kg	0,1470			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0400			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300			
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560			
60	Pret de piata
	 Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc				
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000			
61	Pret de piata
	 Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc				
	26611264332152	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000			
62	Pret de piata
	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3)
	buc				
	26611264331524	Inel prefabricat pt. camine КЦ15-6а(0,265 m3)	buc	1,0000			
63	Pret de piata
	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9(0.40 m3)
	buc				
	26611264331531	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.40 m3)	buc	1,0000			
64	Pret de piata
	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6а (0,39 m3)
	buc				
	26611264332156	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6а (0,29 m3)	buc	1,0000			
65	Pret de piata
	 Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc				
	26611264332153	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000			
66	Pret de piata
	 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc				
	26611264331527	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000			
67	Pret de piata
	 Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)
	buc				
	26611264331528	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000			
68	Pret de piata
	 Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc				
	266112643321578	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3)	buc	1,0000			
69	Pret de piata
	 Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc				
	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000			
70	Pret de piata
	 Inel de reazem КЦ7-3 (0,05 m3)
	buc				
	266112643315455	Inel de reazem КЦ7-3 (0,05m3)	buc	1,0000			
71	
	Scara
	kg				
	2775276309890	Scara	kg	1,0000			
72	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice 	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
73	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750			
74	
	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250
	buc				
	2875274200012	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000			
75	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10  (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1al caminului de vizitare)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500			
	2663102101	Beton B10	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000			
76	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800			
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0250			
		3.5. Demolarea si reconditionarea
					
		3.5.1. Drumul din asfalt (L=580m)
					
77	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900			
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940			
78	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750			
79	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500			
80	TsC54A
	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm  h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	14211022525	Nisip h=150mm	m3	1,1000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	12340002506	Compresor mobil motor argere interna presiunea pina la 686 kPa  (7atm)  2.2m3/min	h/ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
81	TsC54B
	Strat de  fundatie di piatra sparta LA30,amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010).  (Nota: 50% din volumul total)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	14211022530	Pietris	m3	1,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	12340002506	Compresor mobil motor argere interna presiunea pina la 686 kPa  (7atm)  2.2m3/min	h/ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h/ut	0,0000			
82	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, exclus piatra sparta)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
83	DB19G
	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg. liant, 50/70, H=60mm cu agregate mari(conform CP D.02.25-2021) ,cu asternere mecanica  
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
84	DI107
	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70,  (0,7 l/m2)  (conform SM SR EN 12591-2010).
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
85	DB16H
	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, H=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021) ,cu asternere mecanica  
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
86	DI107
	Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70,  (0,3 l/m2)  (conform SM SR EN 12591-2010).
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
		3.5.2. Drumul din pietris (L=7150m)
					
87	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500			
88	TsC54A
	Strat suport din amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm  h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000			
	14211022525	Nisip h=150mm	m3	1,1000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
	12340002506	Compresor mobil motor argere interna presiunea pina la 686 kPa  (7atm)  2.2m3/min	h/ut	0,0000			
89	TsC54B
	Strat de  fundatie di piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
90	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, h=180mm. (Nota: 50% din volumul total, exclus piatra sparta)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
		3.5.3. Drumul din beton de ciment  (L=12m)
					
91	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900			
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940			
92	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500			
93	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III. (Desfacerea straturilor din piatra sparta si balast cilindrat)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500			
94	TsC54B
	Strat de  fundatie din balast cilindrat, h=100mm (STAS 6400)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	141112220175204	Balast cilindrat	m3	1,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	12340002506	Compresor mobil motor argere interna presiunea pina la 686 kPa  (7atm)  2.2m3/min	h/ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h/ut	0,0000			
95	TsC54B
	Strat de  fundatie din piatra sparta M400, h=250mm (conform SM SR EN 12620+A1-2010)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	141112220175202	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	12340002506	Compresor mobil motor argere interna presiunea pina la 686 kPa  (7atm)  2.2m3/min	h/ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h/ut	0,0000			
96	CA02A2
	Beton de ciment amestecat intr-un singur strat SR 183-1 STAS 10107/0) h=180mm
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2700			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000			
97	DI07A K=2
	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (Strat bituminos SR 174-40mm)
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300			
	2664102100013	Mortar asfaltic 	t	0,0420			
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030			
		3.5.4. Drumul din asfalt trotuar (L=130m)
					
98	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900			
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400			
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940			
99	DG05A K=1.33
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (a/b-4sm)
	m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400			
100	DG01A
	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip
	m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300			
101	TsC54B
	Strat de  fundatie di piatra sparta M400 (SM SR EN 12620)- h=100mm.
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	142110225350	Strat de  fundatie di piatra sparta M400 (SM SR EN 12620)- h=100mm	m3	1,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	12340002506	Compresor mobil motor argere interna presiunea pina la 686 kPa  (7atm)  2.2m3/min	h/ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h/ut	0,0000			
102	DE12C K=1.33
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600			
	11110002000101	Asfalt turnat mica	t	0,0720			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020			
		3.5.5. Transportarea gunoiului
					
103	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,6000			
104	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640			
105	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200			

    
Intocmit		
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     	
L.S.