	


Lucrari de executie a platformei, in sat Singereii Noi, r-ul Singerei
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitectural constructive
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie a platformei


	1
	TsA03C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare

	m3
	
	1,00


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,39
	2,39

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,30
	0,30

	2
	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare

	m3
	
	1,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,43
	0,43

	3
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,  Beton C20/25

	m3
	
	0,40


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,00
	1,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,40
	0,16

	
	2663102100000-3
	Beton C20/25
	m3
	1,025
	0,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10
	0,04

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,60
	0,24

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,25
	0,10

	4
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr. 40-20 - 100mm

	m3
	
	0,20


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	0,20

	
	1421102200068-1
	Pietris ciuruit nespalat de riu 40-20mm
	m3
	1,15
	0,23

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	0,02

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	0,04

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	0,08

	5
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 100x8x20h pe beton C12/16)

	m
	
	6,40


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	0,77

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	1,15

	
	2663102100001-1
	Beton C16/20
	m3
	0,048
	0,31

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,02
	6,53

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,003
	0,02

	
	2666122800325-1
	Bordura 100x8x20h pe beton C12/15
	m
	1,005
	6,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,003
	0,02

	6
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=40mm, )

	m2
	
	2,00


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	1,16

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	0,03

	
	2661112800655-2
	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=40mm
	m2
	1,015
	2,03

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	3,20

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	15,74

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	0,01

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	0,09

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	0,04

	7
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50x50x4mm- 12,9m.l.)

	kg
	
	84,00


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,19
	15,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,01
	0,84

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,01
	0,84

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,01
	0,84

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,00
	84,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,42

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,67

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	1,26

	8
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,08


	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,28
	0,58

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	12,00
	0,96

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	6,00
	0,48

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,84
	0,07

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,00
	0,24

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,50
	0,12

	9
	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	
	2,60


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,45
	3,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10
	0,26

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,15
	3,14

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,60
	1,64

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,00
	13,65

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,00
	13,65

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,325
	0,89

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,10
	0,27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,022
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie a platformei
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




