,,Resistematizarea  și reparația bibliotecii  a CEMF  ,,Raisa Pacalo”	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie. Etajul 1 (bir.1-4), coridor 
			
		Capitolul 1. Demolarea/demontarea
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	21,500	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	40,300	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie - vitrine 
	m2	9,800	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	860,400	
 5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	230,300	
 6	RpCK42E
	Desfacerea plintelor 
	m	230,300	
 7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	230,300	
 8	RCsG32D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	1,800	
 9	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	1,800	
 10	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	1,500	
 11	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor termoizolant 
	m2	231,800	
 12	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -  Evacuarea deseurilor 
	t	67,000	
 13	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -  transportarea materialelor lu punctul de lucru 
	t	32,000	
 14	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	67,000	
 15	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km 
	t	67,000	
 		Capitolul 2. Pereti despartitori 
			
16	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 
	100m2	0,050	
 17	CD51D
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m
	100m2	0,040	
 		Capitolul 3. Timplarie 
			
18	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -  aluminiu termomost 
	m2	5,200	
 19	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 5  camere, albe 
	m2	14,200	
 20	CK57C
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat  - 5 camere 
	m2	40,300	
 21	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - 5  camere 
	m2	9,800	
 		Capitolul 4. Finisarea glafuri 
			
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  ntr-un strat, la glafuri 
	m2	33,800	
 23	RpCJ07B
	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil)
	m	159,000	
 24	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	33,800	
 25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	33,800	
 26	CK18C
	Montarea cornier   din  aluminiu
	m	159,000	
 27	CF57A k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor 
	m2	33,800	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 
	m2	33,800	
 29	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  -  la glafuri 
	m2	33,800	
 		Capitolul 5. Finisarea tavane 
			
30	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  intr-un strat, la tavane 
	m2	283,300	
 31	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	283,300	
 32	CF53B k-5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	283,300	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	283,300	
 34	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	283,300	
 35	CF57A k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor 
	m2	283,300	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	283,300	
 37	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual     la tavane
	m2	283,300	
 		Capitolul 6. Finisarea peretilor 
			
38	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  intr-un strat, la pereti 
	m2	577,100	
 39	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	230,000	
 40	CF02A k-2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	577,100	
 41	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	577,100	
 42	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	577,100	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor 
	m2	577,100	
 44	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	577,100	
 45	CF57A k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 
	m2	577,100	
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	577,100	
 47	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual     la  pereti
	m2	577,100	
 48	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	3,800	
 49	CI11A
	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-  pervaz din  granit 
	m2	0,870	
 50	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor- corob 
	m2	3,000	
 51	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	3,500	
 52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor 
	m2	3,500	
 53	CF57A k-2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 
	m2	3,500	
 54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	3,500	
 55	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual     la  pereti
	m2	3,500	
 		Capitolul 7. Pardosea 
			
56	CG22A
	Pardoseli din cimentoplast   gr. 10cm 
	m2	230,300	
 57	RpCK01B k-2
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	231,800	
 58	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  intr-un strat, la pardosele 
	m2	230,300	
 59	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	230,300	
 60	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  intr-un strat, la pardosele 
	m2	230,300	
 61	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  600x600
	m2	230,300	
 62	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	166,000	
 		Capitolul 8. Scarile 
			
63	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  intr-un strat, la pardosele 
	m2	15,000	
 64	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,000	
 65	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	15,000	
 66	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 
	m2	15,000	
 67	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	8,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Incalzirea 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
		Capitolul 1. Aprovizionarea cu caldura si sistemul de incalzire
			
1	RCsB21A  k=4
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 
	buc	24,000	
 2	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4"
	buc	12,000	
 3	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	24,000	
 4	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"
	buc	12,000	
 5	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm
	m	116,000	
 6	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2.0 mm
	m	90,000	
 7	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	75,000	
 8	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	96,000	
 9	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	75,000	
 10	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	96,000	
 11	CN23E
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	116,000	
 12	CN23F
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv
	m2	20,000	
 13	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	60,000	
 14	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	48,000	
 15	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a teurilor, din otel, avind diametrul de 57-108 mm
	buc	20,400	
 16	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a coturilor, din otel, avind diametrul de 57-108 mm
	buc	24,000	
 17	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a coturilor, din otel, avind diametrul de 18-45 mm
	buc	96,000	
 18	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"
	buc	61,000	
 19	ID04A
	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	34,000	
 20	ID04A
	Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	17,000	
 21	ID04A
	Robinet de blansare cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	17,000	
 22	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica – completarea radiatoarelor existente  cu sectii suplimentare
	m2	100,000	
 23	
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara  de tip VIADRUS  500/130
	buc	250,000	
 24	
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara de tip VIADRUS 500/95
	buc	200,000	
 25	
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara  de tip VIADRUS 350/160
	buc	50,000	
 26	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, L=300mm  montat pe zid de caramida.
	buc	68,000	
 27	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	31,000	
 28	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / футорка 
	buc	192,000	
 29	IE01C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp
	m2	50,100	
 30	IE02C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 201-500 mp
	m2	50,100	
 31	IE08C
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 201-500 mp
	m2	50,100	
 32	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	60,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de demontare
			
33	RpID22C
	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"
	buc	2,000	
 34	RpID22B
	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"
	buc	34,000	
 35	RpID22A
	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"
	buc	17,000	
 36	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m	126,000	
 37	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	60,000	
 38	RpIzD39D
	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel
	m2	42,900	
 39	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	46,360	
 40	RpSA03C
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"
	m	6,000	
 41	RpSD10D
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"
	buc	2,000	
 		Capitolul 3. Hidrant
			
42	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	50,000	
 43	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50*3.2mm
	m	8,000	
 44	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a coturilor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm
	buc	6,000	
 45	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	8,000	
 46	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	0,800	
 47	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	8,000	
 48	pret furnizor
	Hidrant de incendiu Dn=2"
	buc	2,000	
 49	pret furnizor
	Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m
	buc	2,000	
 50	pret furnizor
	Stut de conecsiune a furtunului ГР-50
	buc	2,000	
 51	pret furnizor
	Stut de conecsiune ГM-50
	buc	2,000	
 52	pret furnizor
	Stut de capat incendiar PC-50
	buc	2,000	
 53	pret furnizor
	Dulap antiincendiar de tip ШПК 312-12 ВОК, 700*1300*350мм
	buc	1,000	
 54	pret furnizor
	Extinctor ОП-5
	buc	2,000	
 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Lucrarile electrotehnice

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montarea electrica 
			
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
			
1	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	1,000	
 2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	8,000	
 3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	41,000	
 4	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )
	buc	54,000	
 5	RpEE17B
	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232
	buc	43,000	
 6	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	10,000	
 7	
	Doze pentru intrerupator
	buc	53,000	
 8	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - светильники для потолка типа Armstrong
	buc	41,000	
 9	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp - Cablu VVGng-LS 3*1.5
	m	2 560,000	
 10	08-02-410-1
	Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii
	100 m	25,600	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
11	
	Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛ3
	buc	1,000	
 12	
	Выключатель ВА47-29/3Р/С20А
	buc	8,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1. Semnalizare de incendiu
			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze 
	buc	1,00	
 2	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, D9000 SR
	buc	50,00	
 3	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, contact magnetic la deschiderea ferestrelor,usilor ИПР
	buc	1,00	
 4	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 
	buc	7,00	
 5	08-02-409-1
	Teava din viniplast pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametrul pina la 25mm
	100 m	4,20	
 6	
	Teava gofrata, d=16 mm
	m	420,00	
 7	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: caramida (1x2x0.8)
	100 m	5,60	
 8	
	Cablu ecranat cu conductori de cupru сеч. 1x2х0,8 мм2
	m	560,00	
 9	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate ( 12В, 16Вт)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Capitolul 2. Utilaj
			
10	
	Receptor-dispozitiv de control DM Tech FP9000-4
	buc	1,00	
 11	
	Avertizor de fum D9000 SR
	buc	50,00	
 12	
	Buton de aprindere foc ИПР 
	buc	1,00	
 13	
	sirena 12 В
	buc	1,00	
 14	
	Acumulator
	buc	2,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1. Capitolul 1.1. Retea telefonie si calculatoare
			
1	10-04-112-01
	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 12U)
	buc	1,00	
 2	10-01-003-03
	Patch Panel 24 RJ45
	10 buc	0,20	
 3	08-03-575-1
	Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19"
	buc	2,00	
 4	08-03-575-1
	Montarea in dulap a PDU
	buc	1,00	
 5	08-03-575-1
	Montarea in dulap Organizer 19"
	buc	2,00	
 6	10-02-051-04
	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord, pigtil,
	100 buc	0,50	
 7	08-02-409-1
	Teava din viniplast pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametrul pina la 25mm
	100 m	1,95	
 8	
	Teava PE, d=20 mm
	m	105,00	
 9	
	Teava PE, d=25 mm
	m	90,00	
 10	08-02-390-3
	Canale din masa plastica 20x10 mm
	100 m	3,00	
 11	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	18,80	
 12	
	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e
	m	1 880,00	
 13	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza RJ-45
	buc	48,00	
 14	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza RJ-12
	buc	2,00	
 15	
	Priza RJ-45 cat. 5e, inclusiv suportul de montaj si rama
	buc	48,00	
 16	
	Priza RJ-12
	buc	2,00	
 17	10-08-019-01
	Utilaj divers: Minicoloana
	buc	6,00	
 18	10-06-037-09
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500
	buc	5,00	
 19	
	Cutie de distributie montata pe perete 265x182x73 mm
	buc	5,00	
 		Capitolul 2. Capitolul 2. Utilaj
			
		Capitolul 1. Capitolul 2.1. Retea telefonie si calculatoare
			
20	
	Dulap de telecomunicatii si retelistica RACK 19" 12U
	buc	1,00	
 21	
	Patch panel 24 port RJ45, cat. 5e
	buc	2,00	
 22	
	Switch 24 port
	buc	2,00	
 23	
	Patch cord cat. 5e L=0.5 m
	buc	50,00	
 24	
	Filtru retea 5 prize pentru montare in dulap
	buc	25,00	
 25	
	Organizer 1U
	buc	2,00	
 26	
	Minicoloana
	buc	4,00