Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Retelele de canalizare pe str.Viteazu, sr-la Наsdeu  or. Calaras (167-8593-CE)	Investitor ООО	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Retelele  exterioare de canalizare.
			
		1.1. Lucrari de terasament.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого  грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка  сухого грунта в основании траншеи вручную)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	
3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,12	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками в основании трашеи и колодцев)
	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	
5	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)
	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	
7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)
	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	
9	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (перемещение вытесненного грунта для обсыпки трубопровода)
	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32	
10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обсыпка трубопровода  проложенного в выемке  вытесненным грунтом )
	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	
11	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	
12	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	
13	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	
14	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	
15	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	
16	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(песчанное основание)
	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	
17	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)
	m2		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,36	
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor 	buc	0,003	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111	kg	0,0149	
		1.2. Tevi
			
18	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm  (Teava canal. PVC  SN4 ф160)(''Uniplast'')
	m		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30	
	252167005001614160	Teava canal. PVC  SN4 ф160	m	1,04	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,001	
19	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250-315 mm(Tevi PE 100 PN4 SDR 26 ф315мм)(футляр)
	m		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,197	
	2521216701001315	Tevi PE 100 PN4 SDR 26 315мм	m	1,015	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	
20	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Tevi din otel  ф325x7)(футляр)
	m		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,01	
	2521216701000315	Tevi din otel  ф325x7(футляр)	m	1,01	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,63	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,89	
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	1,20	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,16	
	2320322600374	Citom	kg	0,11	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,22	
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,91	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,17	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,061	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,005	
21	IzL07A
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia fiind normala
	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,03	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,01	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2,448	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,112	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,023	
22	Pret de piata
	Inel stopare ф160
	buc		
	28752742000012160	Inel stopare ф160	buc	1,00	
23	Pret de piata
	Inel alunigariф160
	buc		
	28752742000013160	Inel alunigari ф160	buc	1,00	
		1.3. Camine
			
24	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)
	m3		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,16	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,41	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,80	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	
25	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  (Недостающий бетон на лоток) (5,04-2,92(в норме)=2.12м3)
	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	
	2663102100001	Beton de ciment  clasa B15/M200 (Лоток)	m3	1,025	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	
26	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	put		
	6664331520215121	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10	buc	1,00	
27	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-3)
	put		
	66641132025121122	Placi prefabricate pt. camine  КЦ-10-3	buc	1,00	
28	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put		
	666411320251212	Placi prefabricate pt. camine  КЦ-10-9	buc	1,00	
29	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	put		
	666433120121512122	Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-10-2	buc	1,00	
30	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put		
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine  КЦ0-1	buc	1,00	
31	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put		
	2661126431156113	Placi prefabricate pt. camine  КЦ-7-3	buc	1,00	
32	AcE13A
	Capac din fonta  (Люк тип T)
	buc		
	28752742000012	Capacul cu rama din fonta "T''	buc	1,00	
33	AсЕ13A
	Стремянки
	kg		
	287527420000022	Стремянки	kg	1,00	
34	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,241	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,44	
35	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)  
	t		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	
36	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	
37	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,09	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,071	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	
38	CF07C1
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	
		1.4. Demontarea si restabilirea drumului  din asfalt
			
39	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	m		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,16	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,16	
40	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )
	m3		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	
41	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  основания  дороги)
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35	
42	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,10	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
43	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,575	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
44	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
45	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
		1.5. Demontarea si restabilirea drumului din pietris-S=101,75m2
			
46	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного  покрытия дороги)
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	
47	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного  основания дороги)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,10	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
48	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,575	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
		1.6. Evacuarea gunoiului.
			
49	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	
50	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,076