Proiect de executare privind forarea sondei arteziene in scopul in aprovizionarii cu apa  partii de vest  a s. Congaz, r-nul Comrat, UTA GAGAUZ YRI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Forarea si utilarea a sondei de exploatare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj					
1	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 	100m2	0,150			
 2	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфа)	100 m3	0,250			
 3	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство траншеи для временного водоотвода -30м)	100 m3	0,075			
 4	AcA07A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=50мм	m	30,000			
 5	AcA07A
	Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=50мм-K=0.5	m	30,000			
 6	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -обратная засыпка зумпфа 	100 m3	0,165			
 7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина для заполнения затрубного пространства	100 m3	0,021			
 8	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины)	t	3,316			
 9	FjH01C
	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 	m3	8,290			
 10	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA  	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. Forarea					
11	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=151mm	m	115,000			
 12	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=151mm	m	35,000			
 13	FjF01A
	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica 	operatie	1,000			
 14	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	150,000			
 15	FjB03E
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=394mm K=0.48	m	25,000			
 16	FjB03C
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=394mm K=0.48	m	10,000			
 17	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	35,000			
 18	FjD01A
	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 50-ст труба д=325х9мм	m	35,000			
 19	FjF03A
	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m3	2,860			
 20	FjB03G
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV  d=295mm -Forarea dopului de cement	m	5,000			
 21	FjB03E
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III  d=295mm K=0.48	m	112,000			
 22	FjB03C
	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II  d=295mm K=0.48	m	33,000			
 23	FjD02C
	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica-d=140mm-трубы ПВХ	m	115,000			
 24	FjD03C
	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -d=140mm-щелевой фильтр из труб ПВХ	m	15,000			
 25	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  (Установка промывочного обратного клапана	buc	1,000			
 26	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m	150,000			
 27	FjE01C
	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica 	m3	5,800			
 28	FjF05B
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica в интервале фильтровой зоны	m	15,000			
 29	FjH02F
	Ingeunarea noroiului de foraj cu argilala greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 -тампонаж затрубного пространства в интервале 100м-устье скважины	m3	8,290			
 30	Pret de peata
	Cablu ПВС-4х4 (спецификация на листе Desen tehnic №2)	m	105,000			
 31	TsA24B
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, -эксплувтационным насосом 4SR 4/46	h-ut	120,000			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Transportare materialelor	10,00 %				
		Cheltuieli de depozit	2,00 %				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj					
32	07-04-030-07
	Montarea pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса для откачки воды и определения параметров скважины	buc	1,000			
 33	07-04-030-07
	Demontarea  pompei expluatare 4SR4/46-без стоимости насоса после откачки воды и определения параметров скважины K=0.6	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 3.  Procurarea utilajului					
34	Pret de peata
	Statia de comanda "Каскад" (спецификация на листе Desen tehnic Nr2)	buc	1,000			
 35	Pret de peata
	Pompa4SR4/46	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozit	1,20 %				
		Total	100,00 +				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Cunev P)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)