WinСмета2000
Formular Nr.5-1

Investitor
Obiect	 
IMSP Institutul de Cardiologie. Clinica	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 08   2025
 Lucrari de reparatie. Clinica Etajul 8.Sect5, Etapa 1,2.
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Etapa 1- Lucrari de reparatie (Postul medical nr.1, Sectia 5)					
		1.1. Usi la interior.					
1	RpCO56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100			
2	CK58A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Instalarea usilor din profil PVC ( 12 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere)  
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029			
	2030112931109	Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere )  	m2	1,0000			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1560			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,4500			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	5,0430			
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0320			
3	CK58A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Instalarea usilor din profil PVC (16 buc )(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere),fara prag.
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029			
	2030112931109	Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere )  	m2	1,0000			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1560			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,4500			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	5,0430			
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0320			
4	CK23C1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi  ( vitrale) din mase plastice(2 bucati) (1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp,fara prag 
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600			
	2030112938152	usi din mase plastice 2400x2500) mm 	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250			
5	CK27C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400) complet echipate cu feroneria necesara, fara prag.
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2030112951159	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,9 x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
6	CK27C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( 2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2030112951158	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,5 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
7	RpCJ06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
 	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008			
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010			
8	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor,  -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
	2670112202903	Baghete  de lemn nelaminat pal 10 mm	m	1,0500			
		1.2. PardoseI linoleu medical..					
9	RpCK41C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
10	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
11	CG01A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120			
12	CK18B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cornier la plinta
 	m				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200			
	2521106718391-3539	Cornier la plinta	m	1,0000			
13	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea  conecsiune la pardosele  (lenoleu-gresie)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-511239	Prag la usa	m	1,0500			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000			
14	CG49A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om)
 Materiale marunte (cirpe )=1,005
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900			
	2523116716346	Linoleum medical (pardoseli)	m2	1,0500			
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500			
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500			
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500			
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200			
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500			
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000			
	4100126202818	Apa	m3	0,0015			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000			
		1.3. Tavane finisate.					
15	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
16	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj  UD28/27	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport  CD60/27	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
17	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la tavan
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
18	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
19	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
20	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
21	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
22	RpCR08A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0700			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
		1.4. Pereti interiori in saloane. si  birouri.					
23	RpCR32A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
 	m2				
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
24	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
25	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti cu grosimea de 10mm
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
26	CK18B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)
 	m				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200			
	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	1,0000			
27	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-12	Baghete din aluminiu (Coltar)	m	1,0500			
28	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-11	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500			
29	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
30	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
31	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
32	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
33	RpCR08A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0700			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
34	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010			
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020			
35	CN17A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare  de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
		1.5.  Spatii sanitare.					
36	RpCG29C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
 	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
37	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
38	RpCM33A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150			
39	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
40	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
41	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
42	TrB01A2-6
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200			
43	TrI1AA01F1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500			
44	TsI50B5
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportarea diseilor cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580			
45	CG01A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120			
46	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betonogrund	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
47	CD72B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC  HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832			
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000			
	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450			
	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	2,2000			
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 10 cm	m2	1,0300			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200			
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750			
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000			
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300			
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648			
48	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment  la pereti 
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
49	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
50	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
51	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
52	CI06C4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
53	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
54	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
55	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
56	RpCR07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
57	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
58	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	28112363066	Grila ventilatie tabla 500x650mm de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
		1.6. Lucrari sanitare					
59	RpSA03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000			
60	RpSB01C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900			
61	RpSC06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare)
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000			
62	RpSC05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare)
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500			
63	SC07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vas pentru closet( Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000			
	2622102442760-R	Vas pt. closet cu sifon interior Recuperat	buc	1,0100			
	2622102452900-R	Rezervor de apa cu accesoriile sale Recuperat	buc	1,0000			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000			
64	SC07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000			
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100			
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000			
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000			
65	SC04C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000			
	2622102438000-R	Lavoar Recuperat	buc	1,0100			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,3000			
	2622102453900-R	Piedestal din portelan sanitar Recuperat	buc	1,0100			
66	SC04C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000			
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,3000			
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100			
67	SD04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000			
68	SD07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
 Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800			
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000			
69	SA14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200			
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,2000			
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203			
70	SA14B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200			
	2523156719430-20	Cot din material plastic 	buc	0,2000			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206			
71	SA14C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300			
	2521216717050-25	Teava din material plastic D= 25mm	m	1,0200			
	2523156719430-25	Cot din material plastic d- 25mm 	buc	0,1200			
	2523156719450-25	Teu din material plastic d-25mm	buc	0,1900			
	2523156719460-25	Reductie din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719400-25	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	252315671953-25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219			
72	RpSA33A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta 
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200			
	2523156714800	Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) 	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0120			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0130			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400			
73	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui COT  cu diametrul de 20/90 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122401	Cot,  d-20/90	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
74	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui COT  cu diametrul de 20/45 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122402	Cot,  d-20/45	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
75	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unei  Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122403	Curba de ocolire,  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
76	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui DOP  cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122404	Dop  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
77	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui MUFA  cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122405	Mufa  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
78	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui Reductir 25x20  mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122406	Reductie  25x20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
79	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220001	Racord olandez d -20X1/2f F	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
80	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220002	Cot d-20 VC	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
81	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220003	Cot d-20 ,T	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
82	RpSA40A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220007	Racord olandez d-25*3/4M	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
83	SD07C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" 
 Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900			
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000			
84	SB08C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
85	RpSD20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" FF
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600			
	29131242016001	Robinet cu bula  FFd-1/2	buc	1,0000			
86	RpSD20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" MF
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600			
	29131242016002	Robinet cu bula  MFd-1/2	buc	1,0000			
87	SB09C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200			
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
88	SB08E
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
89	SB09E
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800			
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
		1.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 1.					
		1.7.1. Pereti interiori					
90	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
91	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj  UD28/27	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport  CD60/27	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
92	CI06C4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
93	CF15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080			
94	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti cu grosimea de 10 mm
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
95	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500			
96	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
97	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
98	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
99	CN06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
100	CN17A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare  de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
101	RpCR08A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la pereti, in 2 straturi, pe tencuieli existente 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0700			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
102	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
		1.7.2. Tavane  suspendate si finisate					
103	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
104	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
105	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:  la tavane cu grosimea de 10mm
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
106	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500			
107	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
108	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
109	CN06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
110	CK29F
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
 	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	4,0000			
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
		1.7.3. Pardoseli coridor post 1					
111	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
112	CG56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
113	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betonogrund	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
114	CI14B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
 Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050
	m				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010			
		1.8. Lucrari de reparatie Coridor  acces la scari,accesor.ospatarie.spatii auxz.					
		1.8.1. Tavane  suspendate si finisate					
115	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
116	CK29F
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
 	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	4,0000			
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
117	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
118	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500			
119	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
120	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
121	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
122	CN06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
		1.8.2. Usi la interior din PVC, Alunminiu,MDF..					
123	RpCO56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100			
124	CK58A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Instalarea usilor din profil PVC ( 4 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere),  Fara prag.
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029			
	2030112931109	Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere )  	m2	1,0000			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1560			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,4500			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	5,0430			
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0320			
125	CK58A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Instalarea usilor din profil PVC (700-900x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere)  
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029			
	2030112931109	Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere )  	m2	1,0000			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1560			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,4500			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	5,0430			
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0320			
126	RpCO26B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate,  din MDF(2100X1200mm, (2 buc) comuflata cu bagete de lambriu pe perimetru, fara prag.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om.	1,8000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om.	0,2500			
	2030112934063	Usa batanta  din MDF (2100x1200mm) cu bageta de lambrio fara prag	m2	1,0000			
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0400			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250			
127	CK27C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 buc) (2100X2400) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2030112951157	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 2,1x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
128	CK27C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( 1 bucati) (1450X2400) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2030112951156	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
129	CK21D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2				
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,9500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100			
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
130	RpCJ06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
 	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008			
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010			
131	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor,  -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
	2670112202903	Baghete  de lemn nelaminat pal 10 mm	m	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010			
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020			
		1.8.3. Pereti interiori birou,coridoare					
132	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
133	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj  UD28/27	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport  CD60/27	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
134	CI06C4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
135	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
136	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-11	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500			
137	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-12	Baghete din aluminiu (Coltar)	m	1,0500			
138	CK18B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc)
 	m				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200			
	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	1,0000			
139	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
140	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
141	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
142	CN06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
143	CN33A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500			
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie 	m2	1,1000			
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010			
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080			
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500			
	2462106109879	Aracet 	kg	0,2000			
144	CN17A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare  de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
145	RpCR08A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la pereti, in 2 straturi, pe tencuieli existente 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0700			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
146	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla600x600mm neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
		1.8.4. Pardoseli					
147	RpCK41C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
148	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
149	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
150	CG56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
151	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betonogrund	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
152	CG36B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent( Cabinet A.S), inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
 Materiale marunte (cuie)=1,010
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700			
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500			
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500			
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
		1.8.5.  Spatii sanitare.birouri					
153	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
154	RpCM33A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150			
155	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
156	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
157	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
158	CG56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
159	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betonogrund	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
160	CD72B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC  HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832			
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000			
	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450			
	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	2,2000			
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 10 cm	m2	1,0300			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200			
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750			
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000			
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300			
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648			
161	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment  la pereti 
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
162	CI06C4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
163	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
164	CF52B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
 	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195			
165	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
166	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
167	RpCR07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
168	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
		1.8.6. Lucrari sanitare					
169	RpSA03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000			
170	RpSB01C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900			
171	RpSC06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000			
172	RpSC05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500			
173	SC07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000			
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100			
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000			
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000			
174	SC04C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000			
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,3000			
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100			
175	SD04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000			
176	SD07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
 Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800			
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000			
177	SA14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200			
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,2000			
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203			
178	SA14B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200			
	2523156719430-20	Cot din material plastic 	buc	0,2000			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206			
179	SA14C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300			
	2521216717050-25	Teava din material plastic D= 25mm	m	1,0200			
	2523156719430-25	Cot din material plastic d- 25mm 	buc	0,1200			
	2523156719450-25	Teu din material plastic d-25mm	buc	0,1900			
	2523156719460-25	Reductie din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719400-25	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	252315671953-25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219			
180	RpSA33A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta 
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200			
	2523156714800	Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) 	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0120			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0130			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400			
181	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui COT  cu diametrul de 20/90 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122401	Cot,  d-20/90	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
182	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui COT  cu diametrul de 20/45 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122402	Cot,  d-20/45	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
183	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unei  Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122403	Curba de ocolire,  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
184	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui DOP  cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122404	Dop  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
185	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui MUFA  cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122405	Mufa  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
186	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220001	Racord olandez d -20X1/2f F	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
187	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220002	Cot d-20 VC	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
188	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220003	Cot d-20 ,T	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
189	RpSA40A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220007	Racord olandez d-25*3/4M	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
190	SD07C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" 
 Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900			
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000			
191	SB08C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
192	RpSD20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" FF
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600			
	29131242016001	Robinet cu bula  FFd-1/2	buc	1,0000			
193	RpSD20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" MF
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600			
	29131242016002	Robinet cu bula  MFd-1/2	buc	1,0000			
194	RpSE24A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea reductor de presiune pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" 
 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500			
195	SB09C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200			
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
196	SB08E
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
197	SB09E
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800			
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
		1.8.7. Lucrari diverse					
198	TrB01A1-4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800			
199	TrI1AA01F1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500			
200	TsI50B5
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportarea deseului  cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580			
		2. Etapa 1  - Lucrari de montare (Postul medical nr.1, Sectia 5)					
		2.1. Lucrari de electricitatie( Sectie 1, post 1)					
201	RpEC15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800			
202	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
203	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
204	08-02-146-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	16,7000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000			
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	10,2000			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0245			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
205	08-02-402-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	15,3000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,9000			
	1019852	Vopsea	kg	0,4000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0550			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut	1,8900			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900			
206	RpEC07B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4500			
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,0000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0025			
	2722103107001-2.5	Conductor de  cupru 3x 2.5mm	m	15,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2200			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1400			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007			
207	RpEE03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100			
	2746167335100-1	Priza-1	buc	1,0200			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000			
208	RpEE03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea prizelor bipolare  2  constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100			
	2746167335100-2	Priza-2	buc	1,0200			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000			
209	RpEC04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru  in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7300			
	2521216704506-16	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp	m	7,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000			
	2722103107001-15	Conductor de cupru 3x1.5 mmp	m	15,0000			
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori  	buc	1,0000			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000			
210	RpEE14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000			
	1111000100020-1	Intrerupator x 1	buc	1,0000			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
211	RpEE15D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200			
	1111000100020-2	Intrerupator x2	buc	1,0000			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
212	RpEG02A-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat  in canal  de mase plastice  instalat pe perete, complectat  cu capac decorativ , (100x60x5000mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator  1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.)
 Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300			
	2874115840479	Piulita M12	buc	28,0000			
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	12,0000			
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	24,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
213	RpEC01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900			
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,2000			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000			
	2722103107001-1.5	Conductor de  cupru 3x1.5mm	m	13,0000			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0015			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200			
214	RpEF01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat,  pe perete, complet echipate (1x18w) 
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800			
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000			
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000			
215	RpEF02A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in  tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w)
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900			
	2875274400501-4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT	buc	1,0000			
216	RpEF02A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe  tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w)
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900			
	2875274400501-4-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan	buc	1,0000			
217	08-03-595-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	291,0000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,8700			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000			
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,0400			
	5079001	Conductor ВВГнг-LS-2*1.5	m	248,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut	1,7300			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	96,9000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300			
218	RpEF02C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200			
	2875274400501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete)	buc	1,0000			
219	RpEF13C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200			
	2875274400502-1	Corp de iluminat  in spatii sanitare 60w	buc	1,0000			
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
220	RpEC01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900			
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,2000			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000			
	2722103107001-1.5	Conductor de  cupru 3x1.5mm	m	13,0000			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0015			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200			
221	RpEF13C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire)
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200			
	2875274400502	Corp de iluminat ( Indicator ''Iesire'')	buc	1,0000			
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
222	08-03-573-4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540х310х120, ЩМП-2-3
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3700			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100			
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200			
		2.2. Lucrari de montare Sectie  1 post 1(RSC)					
		2.2.1. Retea structurata de cabluri 					
223	10-02-016-02
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Comutator Switch 24 porturi
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,3800			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,6500			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,4000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0200			
224	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,0000			
	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0010			
225	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,0000			
	620-8243	Priza telefonica RJ45	buc	1,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0010			
226	10-06-034-22
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	300,0000			
	24510	Rama interioara ordinara RJ45	buc	100,0000			
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,7000			
227	10-01-055-03
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu( CAT6 UTP)
 Коэффициент к трудозатратам=0,500
	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	42,5000			
	590-40126	Conductor  CAT 6 UTP 	m	100,0000			
228	08-02-409-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	23,8000			
	530-0009	Teava gofro din ПВХ D25	m	100,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400			
229	08-01-087-3
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Constructii metalice
 	t				
	1	Muncitor	h-om	62,2000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000			
230	5566
п. 
К=1,000
	Set pentru impamintare TE
 	buc				
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000			
		2.3. Coridor acces scari, acensor.					
231	RpEC15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800			
232	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
233	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
234	RpEC07B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4500			
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,0000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0025			
	2722103107001-2.5	Conductor de  cupru 3x 2.5mm	m	15,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2200			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1400			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007			
235	RpEE03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100			
	2746167335100-1	Priza-1	buc	1,0200			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000			
236	RpEE03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea prizelor bipolare  2  constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100			
	2746167335100-2	Priza-2	buc	1,0200			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000			
237	RpEC04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru  in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7300			
	2521216704506-16	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp	m	7,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000			
	2722103107001-15	Conductor de cupru 3x1.5 mmp	m	15,0000			
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori  	buc	1,0000			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000			
238	RpEE14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000			
	1111000100020-1	Intrerupator x 1	buc	1,0000			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
239	RpEE15D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200			
	1111000100020-2	Intrerupator x2	buc	1,0000			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
240	RpEC01C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4200			
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	7,0000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,2000			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000			
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	14,0000			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1200			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0025			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000			
241	RpEF01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat,  pe perete, complet echipate (1x18w) 
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800			
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000			
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000			
242	RpEF02A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in  tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w)
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900			
	2875274400501-4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT	buc	1,0000			
243	RpEF02A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe  tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w)
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900			
	2875274400501-4-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan	buc	1,0000			
244	RpEF02C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200			
	2875274400501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete)	buc	1,0000			
245	RpEF13C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200			
	2875274400502-1	Corp de iluminat  in spatii sanitare 60w	buc	1,0000			
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
246	RpEC01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900			
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,2000			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000			
	2722103107001-1.5	Conductor de  cupru 3x1.5mm	m	13,0000			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0015			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200			
247	RpEF13C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire)
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200			
	2875274400502	Corp de iluminat ( Indicator ''Iesire'')	buc	1,0000			
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
		2.4. Lucrari sanitare					
248	RpSC06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare)
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000			
249	RpSC19A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cabinei  pentru dus din  polimetacril  (recuperata)
 Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
250	RpSC19A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cabinei  pentru dus procurate  din  polimetacril 
 Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
		3. Etapa 1  - Utilaj (Postul medical nr.1, Sectia 5)					
251	A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Bboc de prize,  intrerupatoare,buton sunarie,modulat in canal de mase plastice( H-120 mm x B- 60mmx L- 5200mm),instatalat   pe perete la inaltimia de1.40m de la podia, comuflat  cu capac decorativ .Complect-( Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator  1P -4 buc)
 Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010
	buc				
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat ( Priza 2P-3, buton alarma 1-3, intrerupatar 1P-4). pe  canal din PVC, camuflat cu caapac  decorativ 100x60x4000	buc	1,0000			
252	
п. 
К=1,000
	Cabina de dus 900x900x2000
 	set				
	1333367778333	Cabina de dus 900x900x2000	set	1,0000			
253	Pretul firmei
п. 
К=1,000
	Corp de iluminat cu protectie,  cu tub cuart  30W
 	buc				
	530-200132	Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36,  30W	buc	1,0000			
254	preturile firmei
п. 
К=1,000
	Dulap de distributie 540x310x120 ЩМП-2-3 ip54 (complectat)
 	buc				
	42567	Щит распреденлительный ЩРН-МП-36 Absolut	buc	1,0000			
255	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-5*16
 	m				
	10226	Cablu BBG 5*16	m	1,0000			
256	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-5*4
 	m				
	102226	Cablu BBG 4*2,5	m	1,0000			
257	Pretul firmei
п. 
К=1,000
	Comutator Switch 24 porturi
 	buc				
	610-8629	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,0000			
258	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sonerie 
 	buc				
	456 1	Sonerie	buc	1,0000			
		4. Etapa  2 - Lucrari de reparatie (Postul medical nr. 2, Sectia 5)					
		4.1. Usi la interior.					
259	RpCO56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100			
260	CK58A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Instalarea usilor din profil PVC ( 12 bucati) (1200x 2100 mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere)  
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029			
	2030112931109	Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere )  	m2	1,0000			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1560			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,4500			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	5,0430			
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0320			
261	CK58A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Instalarea usilor din profil PVC (16 buc )(700-800-1000x 2100mm) in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere),fara prag.
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029			
	2030112931109	Usi din PVC ( Profil clasa A cu 5 camere )  	m2	1,0000			
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1560			
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700			
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700			
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,4500			
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	5,0430			
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110			
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413			
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0320			
262	CK23C1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Usi  ( vitrale) din mase plastice(2 bucati) (1900X2400)mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp,fara prag 
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600			
	2030112938152	usi din mase plastice 2400x2500) mm 	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250			
263	CK27C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (2 bucati) (1900X2400) complet echipate cu feroneria necesara, fara prag.
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2030112951159	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,9 x 2,4 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
264	CK27C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi ( 2 bucati) (1450X2500) complet echipate cu feroneria necesara,fara prag
 	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2030112951158	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 1,45 x 2,5 m complet echipate cu feroneria necesara	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100			
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
265	RpCJ06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
 	m				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008			
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010			
266	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor,  -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
	2670112202903	Baghete  de lemn nelaminat pal 10 mm	m	1,0500			
		4.2. PardoseI linoleu medical..					
267	RpCK41C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
268	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
269	CG01A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120			
270	CK18B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cornier la plinta
 	m				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200			
	2521106718391-3539	Cornier la plinta	m	1,0000			
271	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea  conecsiune la pardosele  (lenoleu-gresie)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-511239	Prag la usa	m	1,0500			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000			
272	CG49A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic,(clasa ignifugare Bfl-s1) Dielectric(10/6---10/8 Om)
 Materiale marunte (cirpe )=1,005
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900			
	2523116716346	Linoleum medical (pardoseli)	m2	1,0500			
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500			
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500			
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500			
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200			
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500			
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000			
	4100126202818	Apa	m3	0,0015			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000			
		4.3. Tavane finisate.					
273	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
274	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj  UD28/27	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport  CD60/27	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
275	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la tavan cu grosimea de 10mm
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
276	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
277	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
278	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
279	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
280	RpCR08A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0700			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
		4.4. Pereti interiori in saloane. si  birouri.					
281	RpCR32A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
 	m2				
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3200			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300			
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
282	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti.
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
283	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti cu grosimea de 10mm
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
284	CK18B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Cornier din pvc pu protectie colturi de pereti dupa finisare.)
 	m				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200			
	2521106718391-589320	Baghete din mase plastice (Cornier din pvc)	m	1,0000			
285	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-12	Baghete din aluminiu (Coltar)	m	1,0500			
286	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Maiaki)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025-11	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500			
287	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
288	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
289	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
290	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
291	RpCR08A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la tavan, in 2 straturi, pe tencuieli existente 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0700			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
292	CK18A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000			
	26701122029001	Baghete din lemn melaminat pal 16mm	m	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010			
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010			
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080			
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030			
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020			
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020			
293	CN17A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare  de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
		4.5.  Spatii sanitare.					
294	RpCG29C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
 	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
295	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
296	RpCM33A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150			
297	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
298	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
299	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
300	TrB01A2-6
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200			
301	TrI1AA01F1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500			
302	TsI50B5
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Transportarea diseilor cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580			
303	CG01A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120			
304	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betonogrund	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
305	CD72B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC  HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832			
	2662102701000	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	2,1000			
	2710703555284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450			
	2710703577285	Profil de suport CW 100	m	2,2000			
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 10 cm	m2	1,0300			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200			
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750			
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000			
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300			
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648			
306	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment  la pereti cu grosimea de 10mm
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
307	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
308	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
309	RpCR07A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
310	CI06C4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
311	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
312	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
313	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
314	RpCR07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
315	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
316	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	28112363066	Grila ventilatie tabla 500x650mm de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
		4.6. Lucrari sanitare					
317	RpSA03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000			
318	RpSB01C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900			
319	RpSC06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat cu recuperare)
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000			
320	RpSC05A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea unui lavoar de faianta(Recuperat), inclusiv accesoriile(cu recuperare)
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500			
321	SC07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vas pentru closet( Recuperat), complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000			
	2622102442760-R	Vas pt. closet cu sifon interior Recuperat	buc	1,0100			
	2622102452900-R	Rezervor de apa cu accesoriile sale Recuperat	buc	1,0000			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000			
322	SC07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000			
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100			
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000			
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000			
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000			
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000			
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000			
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000			
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000			
323	SC04C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lavoar din semiportelan (Recuperate), portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000			
	2622102438000-R	Lavoar Recuperat	buc	1,0100			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,3000			
	2622102453900-R	Piedestal din portelan sanitar Recuperat	buc	1,0100			
324	SC04C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000			
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100			
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,3000			
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100			
325	SD04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000			
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000			
326	SD07A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
 Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800			
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000			
327	SA14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200			
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,2000			
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203			
328	SA14B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100			
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200			
	2523156719430-20	Cot din material plastic 	buc	0,2000			
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719530-20	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206			
329	SA14C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300			
	2521216717050-25	Teava din material plastic D= 25mm	m	1,0200			
	2523156719430-25	Cot din material plastic d- 25mm 	buc	0,1200			
	2523156719450-25	Teu din material plastic d-25mm	buc	0,1900			
	2523156719460-25	Reductie din material plastic	buc	0,0400			
	2523156719400-25	Mufa din material plastic	buc	0,0400			
	252315671953-25	Racord drept M x Fe	buc	1,0000			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200			
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219			
330	RpSA33A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta 
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200			
	2523156714800	Teu d-20 din PVC rigid, tip greu (G) 	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0120			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0130			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400			
331	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui COT  cu diametrul de 20/90 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122401	Cot,  d-20/90	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
332	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui COT  cu diametrul de 20/45 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122402	Cot,  d-20/45	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
333	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unei  Curbe de ocolire cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122403	Curba de ocolire,  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
334	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui DOP  cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122404	Dop  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
335	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui MUFA  cu diametrul de 20 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122405	Mufa  d-20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
336	RpSA33B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea unui Reductir 25x20  mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300			
	25231567122406	Reductie  25x20	buc	1,0000			
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000			
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070			
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200			
337	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui Racord olandez d-20x1/2F
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220001	Racord olandez d -20X1/2f F	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
338	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt VC
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220002	Cot d-20 VC	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
339	RpSA40B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) unui COT d-20, cu filet scurt T.
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0610			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220003	Cot d-20 ,T	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
340	RpSA40A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea (intercalarea) Racord olandez d-25*3/4" M
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0490			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1150			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060			
	28752741220007	Racord olandez d-25*3/4M	buc	1,0000			
	2721204123000	Niplu  	buc	1,0000			
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000			
341	SD07C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" 
 Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900			
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D-20x1/2	buc	1,0000			
342	SB08C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
343	RpSD20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea rubinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" FF
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600			
	29131242016001	Robinet cu bula  FFd-1/2	buc	1,0000			
344	RpSD20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea robinetului CU BULA, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" MF
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600			
	29131242016002	Robinet cu bula  MFd-1/2	buc	1,0000			
345	SB09C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200			
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120			
346	SB08E
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
 	m				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200			
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
347	SB09E
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800			
	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare	buc	1,0000			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150			
		4.7. Lucrari de reparatie Coridor - post 2.					
		4.7.1. Pereti interiori					
348	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
349	СF59D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate
 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5 mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj  UD28/27	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport  CD60/27	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
350	CI06C4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
 	m2				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300			
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
351	CF15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300			
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080			
352	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la pereti cu grosimea de 10mm
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
353	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500			
354	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
355	CF17C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500			
356	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
357	CN06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
358	CN17A1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare  de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000			
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800			
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200			
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700			
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
359	RpCR08A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la pereti, in 2 straturi, pe tencuieli existente 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0700			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
360	CL20A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie
 	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300			
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000			
		4.7.2. Tavane  suspendate si finisate					
361	RpCO56C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
 	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1200			
362	RpCJ35A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane
 	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
363	CF61A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la tavane cu grosimea de 10 mm
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860			
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000			
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100			
	4100126202818	Apa	m3	0,0112			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296			
364	CK18C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cornierului perforat la ferestre la interior si exterior( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile)
 	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	2743123549025	Cornier perforat	m	1,0500			
365	CF57A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
 	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
366	CN53A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor,pereti cu amorsa 
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861053031	Amorsa-grund 	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
367	CN06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
 	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
368	CK29F
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
 	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	4,0000			
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
		4.7.3. Pardoseli coridor post 1					
369	RpCK42C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
 	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
370	CG56A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
371	CG17D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
 	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500			
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300			
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500			
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000			
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - Betonogrund	kg	0,3000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120			
372	CI14B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
 Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050
	m				
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200			
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500			
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000			
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000			
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000			
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010			
		5. Etapa 2 - Lucrari de montare  (Postul medical nr. 2, Sectia 5)					
		5.1. Lucrari de electricitatie(  Post 2.Sectie.)					
373	RpEC15A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6800			
374	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
375	RpEC16A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200			
376	08-02-146-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	16,7000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000			
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	10,2000			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0245			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
377	08-02-402-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	15,3000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,9000			
	1019852	Vopsea	kg	0,4000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0550			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut	1,8900			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900			
378	RpEC07B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru de 2,5mm in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4500			
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,0000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0250			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0025			
	2722103107001-2.5	Conductor de  cupru 3x 2.5mm	m	15,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2200			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1400			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007			
379	RpEE03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100			
	2746167335100-1	Priza-1	buc	1,0200			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000			
380	RpEE03A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea prizelor bipolare  2  constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100			
	2746167335100-2	Priza-2	buc	1,0200			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000			
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000			
381	RpEC04A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru  in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7300			
	2521216704506-16	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC 16 mmp	m	7,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000			
	2722103107001-15	Conductor de cupru 3x1.5 mmp	m	15,0000			
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori  	buc	1,0000			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000			
382	RpEE14A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000			
	1111000100020-1	Intrerupator x 1	buc	1,0000			
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
383	RpEE15D
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200			
	1111000100020-2	Intrerupator x2	buc	1,0000			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000			
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050			
384	RpEG02A-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea bloc de prize si intrerupatoare, modulat  in canal  de mase plastice  instalat pe perete, complectat  cu capac decorativ , (100x60x5000mm - Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator  1P -4 buc, conectat la conductor de cupru 3x2.5mm, l= 6m.)
 Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300			
	2874115840479	Piulita M12	buc	28,0000			
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	12,0000			
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	24,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200			
385	RpEC01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900			
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,2000			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000			
	2722103107001-1.5	Conductor de  cupru 3x1.5mm	m	13,0000			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0015			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200			
386	RpEF01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat,  pe perete, complet echipate (1x18w) 
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800			
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000			
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000			
387	RpEF02A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in  tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w)
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900			
	2875274400501-4	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi inglobat IN TAVAN SUSPENDAT	buc	1,0000			
388	RpEF02A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate pe  tavane inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w)
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900			
	2875274400501-4-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente cu 4 tuburi -18w pe tavan	buc	1,0000			
389	08-03-595-2
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	291,0000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,8700			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,4000			
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,0400			
	5079001	Conductor ВВГнг-LS-2*1.5	m	248,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor princupale), 10 t	h-ut	1,7300			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	96,9000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300			
390	RpEF02C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu doua (2x18w) tuburi
 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200			
	2875274400501-2	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-cu 2 tuburi 18w (pe perete)	buc	1,0000			
391	RpEF13C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200			
	2875274400502-1	Corp de iluminat  in spatii sanitare 60w	buc	1,0000			
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
392	RpEC01B
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea locului de lampa (Indicator Iesire.), executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7900			
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,5000			
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	1,2000			
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000			
	2722103107001-1.5	Conductor de  cupru 3x1.5mm	m	13,0000			
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 	m	0,1000			
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005			
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,0015			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0150			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1200			
393	RpEF13C
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire)
 	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200			
	2875274400502	Corp de iluminat ( Indicator ''Iesire'')	buc	1,0000			
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500			
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000			
394	08-03-573-4
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540х310х120, ЩМП-2-3
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3700			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100			
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200			
		5.2. Lucrari de montare  Post 2.Sectie (RSC)					
		5.2.1. Retea structurata de cabluri 					
395	10-02-016-02
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Comutator Switch 24 porturi
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,3800			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,6500			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,4000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0200			
396	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,0000			
	620-8242	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0010			
397	10-04-066-07
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45
 	buc				
	1	Muncitor	h-om.	1,0000			
	620-8243	Priza telefonica RJ45	buc	1,0000			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0010			
398	10-06-034-22
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45
 	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	300,0000			
	24510	Rama interioara ordinara RJ45	buc	100,0000			
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,7000			
399	10-01-055-03
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu( CAT6 UTP)
 Коэффициент к трудозатратам=0,500
	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	42,5000			
	590-40126	Conductor  CAT 6 UTP 	m	100,0000			
400	08-02-409-1
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om.	23,8000			
	530-0009	Teava gofro din ПВХ D25	m	100,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400			
401	08-01-087-3
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Constructii metalice
 	t				
	1	Muncitor	h-om	62,2000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000			
402	5566
п. 
К=1,000
	Set pentru impamintare TE
 	buc				
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000			
		5.3. Lucrari sanitare					
403	RpSC06A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Demontarea cabina dus, complet echipat (cu recuperare)
 	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000			
404	RpSC19A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cabinei  pentru dus din  polimetacril  (recuperata)
 Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
405	RpSC19A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Montarea cabinei  pentru dus procurate  din  polimetacril 
 Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500			
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000			
		6. Etapa  2  - Utilaj (Postul medical nr.2, Sectia 5)					
406	A
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Bboc de prize,  intrerupatoare,buton sunarie,modulat in canal de mase plastice( H-120 mm x B- 60mmx L- 5200mm),instatalat   pe perete la inaltimia de1.40m de la podia, comuflat  cu capac decorativ .Complect-( Priza 2p-3 buc, buton alarma-3 buc,intrerupator  1P -4 buc)
 Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010
	buc				
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat ( Priza 2P-3, buton alarma 1-3, intrerupatar 1P-4). pe  canal din PVC, camuflat cu caapac  decorativ 100x60x4000	buc	1,0000			
407	
п. 
К=1,000
	Cabina de dus 900x900x2000
 	set				
	1333367778333	Cabina de dus 900x900x2000	set	1,0000			
408	Pretul firmei
п. 
К=1,000
	Corp de iluminat cu protectie,  cu tub cuart  30W
 	buc				
	530-200132	Corp de iluminat cu lampa cu mercur 1x36,  30W	buc	1,0000			
409	preturile firmei
п. 
К=1,000
	Dulap de distributie 540x310x120 ЩМП-2-3 ip54 (complectat)
 	buc				
	42567	Щит распреденлительный ЩРН-МП-36 Absolut	buc	1,0000			
410	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-5*16
 	m				
	10226	Cablu BBG 5*16	m	1,0000			
411	pret firma
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Cablu BBGнг-5*4
 	m				
	102226	Cablu BBG 4*2,5	m	1,0000			
412	Pretul firmei
п. 
К=1,000
	Comutator Switch 24 porturi
 	buc				
	610-8629	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,0000			
413	Pretul
п. 
К=R=1,000M=1,000S=1,000
	Sonerie 
 	buc				
	456 1	Sonerie	buc	1,0000			

 Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)