Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicalain  cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N. Testemitanu 29/1 mun. Chisinau.	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
 Lucrari de constructe

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. demolarea (SA pl.5)
					
1	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice  - blocuri gips
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500			
	4100126202818	 Apa	m3	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200			
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200			
2	СF59D K=0,8
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   - demolare placi  de carton ipsos si carcas  
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
3	CK11C K=0.8
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare 
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. -  usi 
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100			
5	СF59D K=0,8
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   - demontare captusirii ventilatiei
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  -linoleum 
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300			
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
7	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc- lamint
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0300			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica 
	m2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500			
9	CK29A К=0,80
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos  - demontare tavane suspendat  din ghips- carton
	m2				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
10	CK29F K=0,8
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila -     demolare 
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
12	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,0000			
13	RpCU09C1 K=4
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m 
	t				
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,5000			
14	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000			
15	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
16	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0050			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200			
		2. pereti despartitori (SA pl.10,11)
					
17	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m -  из огнестойкого г/к 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490			
	26621027010002	Placi  ghips- carton foc  gr.12.5mm	m2	2,1000			
	27107035202841	Profil de ghidaj  UW-50	m	1,1450			
	27107035202851	Profil de suport  CW50	m	2,2000			
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)  gr.50mm	m2	1,0300			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200			
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750			
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000			
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900			
	2874115833876	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300			
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937			
18	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -  профиль усиленый UA-50 
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600			
	27431235490251	Baghete din aluminiu - профиль усиленый UA-50 (mcf.md)	m	1,0500			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000			
		3. vitraj (SA pl.18)
					
19	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice -V-1,-1*(характеристика витражей см. раздел SA лист 18)
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate V-1,V-1*	m2	1,0000			
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100			
	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	0,1200			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
20	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi- подоконники b=40cm
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre  b=40cm -подоконник	m	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
21	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - отлив  b=25сm   (металл с покрытием)
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi -lacrimar  b=25cm	m	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
22	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice -Vi-1(характеристика витражей см. раздел SA лист 18)
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	25231467203001	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate   -  Vi -1	m2	1,0000			
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100			
	2430226102111	Chit ROMALCHIT 	kg	0,1200			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050			
23	CF17Cприменит
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная плёнка
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla - противоударная плёнка	m2	1,0500			
24	CK32B
	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile  
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000			
	28121063084321	Jaluzele (storuri)  si accesorii	m2	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000			
		4. usi (SA pl.18)
					
25	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  -Ui1250 ( co  звукоизоляцией +матовое стекло - низ типа sandwich)
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	20301129391501	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Ui1250	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
26	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  -Ui1000 ( co  звукоизоляцией, полотно типа sandwich)
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	20301129391502	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Ui1000	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
27	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  -Ui 900 ( co  звукоизоляцией, полотно типа sandwich)
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	20301129391503	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Ui900	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
28	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  -Ui 800 ( co  звукоизоляцией, полотно типа sandwich)
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	20301129391504	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Ui800	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
29	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  -Ui800 ( co  звукоизоляцией +матовое стекло - низ типа sandwich)
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	20301129391505	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Ui800 -  ( co  звукоизоляцией +матовое стекло - низ типа sandwich)	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
30	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  -Ui 700 ( co  звукоизоляцией, полотно типа sandwich)
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	20301129391506	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Ui700	m2	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
31	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
	buc				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600			
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300			
32	CK32B
	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile  -draperii medicala antibacteriale 
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000			
	2812106308432D	Draperii medicala antibacteriale 	m2	1,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000			
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000			
		5. podele  (SA pl.17)
					
		5.1. tip 1
					
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelei (Betonocontact)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861051303	Grund  Betonocontact	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
34	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10mm)
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
35	CG56A1 K=4
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime 
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
36	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor  tip Melopam Cosmo, площадь указана с учётом завода покрытия на стены  
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900			
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) - грунт - эмульсия	kg	0,1500			
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" - STAUF	kg	0,3500			
	24621061104321	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   - STAUF	kg	5,2500			
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200			
	252110671838611	Коннелюрный профиль DOLLKEN	m	1,0000			
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte - клей  контактный для устройства  завода  покрытия на стены  	m	0,1500			
	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala  - плинтус для завода  покрытия на стены  	m	1,1000			
	2523116716346	Covor P.V.C. special  Gerflor tip Melopam Cosmo( сonstructresurs.md) 	m2	1,0500			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0015			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000			
		5.2. tip 2
					
37	IzF04A K=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  -2 str.(  с учётом площади стен  h=0,5m )
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii  (atico.md)	kg	1,7000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130			
38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120			
39	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100 
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2873122004100	Plase sudate  5Bp-1 100*100	kg	1,0100			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelei (Betonocontact)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	24165861051303	Grund  Betonocontact	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
41	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10mm)
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
42	CG56A1 K=4
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime 
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230			
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
43	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor  tip Melopam Cosmo, площадь указана с учётом завода покрытия на стены  
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900			
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) - грунт - эмульсия	kg	0,1500			
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" - STAUF	kg	0,3500			
	24621061104321	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   - STAUF	kg	5,2500			
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200			
	252110671838611	Коннелюрный профиль DOLLKEN	m	1,0000			
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte - клей  контактный для устройства  завода  покрытия на стены  	m	0,1500			
	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala  - плинтус для завода  покрытия на стены  	m	1,1000			
	2523116716346	Covor P.V.C. special  Gerflor tip Melopam Cosmo( сonstructresurs.md) 	m2	1,0500			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0015			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000			
44	RpCE08A применит
	Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat, aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat,  1 strat de pinza bitumata de 0,5 m latime (sau carton) - лента звукоизоляционная типа ,,Стопзвук"  b=10cm    
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400			
	26821326016261	Banda tip ,,Стопзвук" в=10см, т.4мм	m2	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150			
45	RpCE18D применит
	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet -  polisteren spumat 110mmh*8mm  
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2416202602670	Placi din polistiren expandat PEX C 24mm grosime si 4 cm latime  - 110mmh*8mm	m3	0,0012			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1700			
	2462106109925	Aracet dp 50 - Supra Universal	kg	0,0650			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020			
		6. finisare interioare (SA pl.12,19)
					
46	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  -  din plite  medicale bioguard acustic  antimicrobian  ( gr.17, reflectatia  luminii  - 85%,rezistente de umidete - 95%,izolare fonica - 36db , ISO- 5)
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	4,0000			
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate :  placa pentru tavan suspendat  =760,l/m2 + carcas =100l/m2  (menatwork.md)	m2	1,0500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150			
47	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  (gr.12.5mm) 
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100			
	26621027010002	Placi  ghips- carton foc  gr.12.5mm	m2	1,0500			
	2710703520284	Profil de ghidaj  UD28/27	m	0,9190			
	2710703520285	Profil de suport  CD60/27	m	2,2000			
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500			
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575			
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710			
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875			
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500			
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475			
48	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -  gr.3mm
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195			
49	CF53B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160			
50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010			
52	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pentru spital) 
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500			
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Sansiro	kg	0,4000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020			
53	CF02B4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode
	m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000			
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0065			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050			
54	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pereti
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160			
55	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului -  gr.3mm pereti despartitori
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160			
56	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400			
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030			
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
58	CI23A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  -   Gerfloor gr.1mm
	m2				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,5700			
	2430226101025	Grund (Uni - Grund) - грунт - эмульсия	kg	0,1500			
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418" - STAUF	kg	0,4250			
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500			
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200			
	2523116716347	Covor P.V.C. special  "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci - Gerfloor gr.1mm	m2	1,0500			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0015			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080			
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700			
		7. alte lucrari
					
		7.1. pl.10 poz.12
					
59	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500			
60	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300			
61	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150			
62	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4000			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500			
63	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor   - din L50*32*4
	kg				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300			
	2710703519753	Profil normal I 10 mm  OL37 S 565 - L50*32*4	kg	1,0500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100			
64	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat  L=120mm
	buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500			
	2874136313300	Diblu din metal  l=120mm	buc	1,0000			
65	CN20A1
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100			
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,1700			
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700			
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400			
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500			
66	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900			
	4100126202818	 Apa	m3	0,1200			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200			
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200			
		7.2. pl.14 pl.10 poz.11
					
67	RpCG05C
	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm
	m3				
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200			
	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,2900			
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0160			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0480			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2800			
68	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0070			
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040			
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300			
	2416586105303	Amorsa-grund  -Supraton	kg	0,1500			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
70	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -  штукатурка сухими смесями на основе цемента т.5мм
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300			
	2653102100834	Amestec uscat  de exterior Fasad	kg	7,1400			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195			
71	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200			
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500			
72	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 
	m2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200			
	26531021008311	Tink	kg	2,3000			
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060			
		7.3. pl.13
					
73	CK26Bприменит.
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - mina-protectie  perete WG-145
	m				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800			
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - Mina curenta-protectie   WG-145	m	1,0000			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
74	CO21A применит.
	Instalarea suporturi  ( numai  manopera + mech.)
	100 buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,5000			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,0000			
75	
	Miner stationar pentru lavor   l=400
	buc				
	11	Miner ststionar pentru lavor L=400mm	buc	1,0000			
76	
	Miner mobil  pentru WC l=900mm
	buc				
	12	Miner mobil pentru WC L=900mm	buc	1,0000			
77	
	Miner stationar pentru WC  l=600*2
	buc				
	13	Miner ststionar pentru WC L=600mm*2	buc	1,0000			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Gorbaciova I.		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.