Reconstructia capitala a gradinitei nr 166 din or. Chisinau, sect. Buiucani, str. N. Costin, 63/3, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

LOTUL – 3. Teren de volei tip P-1 (S=91.0 m2)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Teren de volei tip P-1 (S=91.0 m2)
			
1	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractia 20 ... 40 mm - Gr=8.0 cm
	m3	7,300	
 2	DB02C
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) - Bitum 0.650 L/m2
	100m2	0,910	
 3	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	91,000	
 4	CG08A aplicativ
	Acoperire din placi de rezina gr= 2 ... 3 cm. Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Materiale: placi de rezina, adeziv poliuretan 0.85 kg/ma)
	m2	91,000	
 5	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100.20.8 - vibropresat
	m	40,000	

	                                                                                                         

INVESTITOR                                                                                              ION VRINCEAN	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.