	                                                                                     
	Lucrari de restabilire a pavajului deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor S.A. ''Apa-Canal Chisinau"
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 75
Lucrari de restabilire a pavajului deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor S.A. ''Apa-Canal Chisinau"
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Restabilirea Pavajului p/u 1m2

	
	
	
	

	1
	RpCS19B

	Demontari: dale din placi prefabricate 

	m2
	1,0000

	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,18
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	2
	RpCG23A

	Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat(k=0.5 pentru curatare pavaj) 

	buc
	50,0000

	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,05
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,00
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	3
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	0,0030

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,03
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,03
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	4
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	0,1000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,10
	
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,12
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,02
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,04
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	5
	DE13B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 

	m2
	1,0000

	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,60
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,86
	
	

	
	2661112800654
	Placi de trotuare din beton prefabricat
	m2
	1,02
	
	

	
	2651122100023
	Ciment portland 
	kg
	1,60
	
	

	
	1421102200548
	Nisip pentru amenajare
	m3
	0,06
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,02
	
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	6
	DE13B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Placi de trotuar -existent) 

	m2
	1,0000

	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,60
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,86
	
	

	
	2651122100023
	Ciment portland 
	kg
	1,60
	
	

	
	1421102200548
	Nisip pentru amenajare
	m3
	0,06
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,02
	
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	7
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

	100m2
	0,0100

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,08
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Restabilirea Pavajului p/u 1m2
	            
	
	
	

	 
	
	2. Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2

	
	
	
	

	8
	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu 

	m3
	0,1000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,08
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	9
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	0,0030

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,03
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,03
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	10
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	0,1000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,10
	
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,12
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,02
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,04
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	11
	CA03B3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 

	m3
	0,1000

	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,73
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,04
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	29,23
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,08
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,07
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,03
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,06
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,03
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	12
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 

	m3
	0,1000

	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,35
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,04
	
	

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,10
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,06
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,03
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Restabilirea betonului deteriorat p/u 1m2
	            
	
	
	

	 
	
	3. Instalarea borduri

	
	
	
	

	13
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura-existenta) 

	m
	1,0000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,05
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,02
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,00
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,00
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	14
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (cu bordura) 

	m
	1,0000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,05
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,02
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,00
	
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 
	m
	1,01
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,00
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	15
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura-existenta) 

	m
	1,0000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,15
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,44
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,05
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,92
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,01
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	16
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura) 

	m
	1,0000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,15
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,44
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,05
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,92
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,01
	
	

	
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 
	m
	1,01
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,01
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Instalarea borduri
	            
	
	
	


 
	
	Total
	
	
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	
	
	

	
	Transportul materialelor
	
	
	
	

	
	Cheltuieli achizitionare-depozitare
	
	
	
	

	
	Total cheltuieli derecte
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	



	
APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  Martalog V.

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	
L.Ş.
	
L.Ş.





