____
Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Universitatea de Stat din Moldova str.Alexei Mateevici, 60	Investitor Universitatea de Stat din Moldova str. Alexei Mateevici, 60	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase Bloc central
					
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600			
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
3	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300			
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100			
4	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	4100126202818	Apa	m3	0,0100			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	13,0000			
	29221400067036	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210			
5	RpCI04A
	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100			
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000			
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,5000			
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0230			
6	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat  tip Praimer
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400			
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif tip praimer	kg	0,3000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003			
7	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	26821326004701	Membrane bituminoase tehnoelast	m2	1,1500			
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000			
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000			
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400			
8	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	26821326004702	Membrane bituminoase tehnoelast	m2	1,1500			
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000			
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000			
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400			
9	RpCE27A
	Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase
	buc				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600			
	2734113805920	Sirma zincata moale d = 4 mm	kg	0,8500			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0350			
	2710403700118	Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm	kg	0,2000			
	2873132005341	Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrate de 40 mm D=1,8 mm	kg	0,2000			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500			
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,1500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200			
10	pret de piata
	Aerator ULTRA M
	buc				
	0155	Aerator ULTRA M	buc	1,0000			
11	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	3,2000			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
12	CE25B
	Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din  tabla zincata lat 10 cm
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2812106306005	Profil din tabla zincata	m	1,1000			
13	RpCE28A
	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit
	buc				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200			
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m 	m2	0,5000			
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600			
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000			
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300			
14	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700			
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0020			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
15	TrB01A1-6
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800			
16	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500			
17	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100			
18	TsI50C9
	Transportareadeseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222			
		2. Lucrari reparatie acoperis membrane bituminoase Sala senat
					
19	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600			
20	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100			
21	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  
	m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420			
	4100126202818	Apa	m3	0,0100			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	13,0000			
	29221400067036	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210			
22	RpCI04A
	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100			
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000			
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,5000			
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0230			
23	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat  tip Praimer
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400			
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif tip praimer	kg	0,3000			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003			
24	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	26821326004701	Membrane bituminoase tehnoelast	m2	1,1500			
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000			
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000			
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400			
25	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EKP 
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	26821326004702	Membrane bituminoase tehnoelast	m2	1,1500			
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000			
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000			
	29521600072001	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400			
26	RpCE27A
	Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase
	buc				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600			
	2734113805920	Sirma zincata moale d = 4 mm	kg	0,8500			
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0350			
	2710403700118	Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm	kg	0,2000			
	2873132005341	Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrate de 40 mm D=1,8 mm	kg	0,2000			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500			
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,1500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200			
27	pret de piata
	Aerator ULTRA M
	buc				
	0155	Aerator ULTRA M	buc	1,0000			
28	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000			
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	3,2000			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000			
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200			
29	CE25B
	Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din  tabla zincata lat 10 cm
	m				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	2812106306005	Profil din tabla zincata	m	1,1000			
30	RpCE28A
	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit
	buc				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200			
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m 	m2	0,5000			
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600			
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000			
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300			
31	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii
	m2				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700			
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 	m3	0,0020			
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300			
32	TrB01A1-6
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800			
33	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500			
34	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100			
35	TsI50C9
	Transportareadeseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222			

APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.