Reconstructia incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen din str. Alexandru cel Bun nr 7, or. Ialoveni	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Sistemele IVC (02/01-2024 - IVC)

Intocmit in preţuri  curente 09.02.2024
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie 
	
1	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100
	m2		15,70
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	20,881	
	2626147370012	Canale de ventilare din tabla zincata 0.6 mm 	m2	1,0000	15,857	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	237,855	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	15,0000	237,855	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	237,855	
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	1,0000	15,857	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	3,768	
2	pret furnizor	Supapa de sens pentru canale D=250 mm
	buc		2,00
	
	2875274504325	Supapa de sens pentru canale D=250 mm	buc	1,0000	2,00	
3	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (200х100 mm)
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100
	m2		10,20
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	17,126	
	2626147370010	Canale de ventilare din tabla zincata 0.5 mm 	m2	1,0000	10,302	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	154,53	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	15,0000	154,53	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	154,53	
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	0,6000	6,181	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	0,551	
4	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (400х150 mm)
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100
	m2		11,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	14,63	
	2626147370013	Canale de ventilare din tabla zincata 0.7 mm 	m2	1,0000	11,11	
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	122,21	
	2874125881199	Saiba plata pentru metal  M8	buc	11,0000	122,21	
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	122,21	
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	1,2000	13,332	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	0,704	
5	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m  - Reductie, coturi, teuri din tabla zincata 0,6 mm grosime - buc 30
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100
	m2		5,40
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	7,182	
	2626147370051	Fitinguri (cot, teu, reductie) de ventilare din tabla zincata 0.6 mm 	m2	1,0000	5,454	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	81,81	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	15,0000	81,81	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	81,81	
	2524217304531	Fisie de etansare 	m	1,0000	5,454	
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	1,296	
6	pret furnizor	Usite de vizitare gata confectionate pentru prelevare de probe montate pe canale de ventilare
	buc		6,00
	
	2875274515698	Usite de vizitare gata confectionate pentru prelevare de probe montate pe canale de ventilare 	buc	1,0000	6,00	
7		Fixari tubulatura de ventilare
	kg		25,00
	
	2874115837749	Fixari tubulatura de ventilare 	kg	1,0000	25,00	
8	CL20A	Grila de ventilare gata confectionate din otel galvanizat, acoperire cu vopsea pulbere. Manson de conectare cu garnitura de cauciuc dimensiuni 200x100 mm
	buc		15,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	7,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	0,45	
	2811236306705	Grila de ventilare gata confectionate din otel galvanizat, acoperire cu vopsea pulbere. Manson de conectare cu garnitura de cauciuc dimensiuni 200x100 mm	buc	1,0000	15,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	7,50	
9	IC35B k=4	Teava din polietilena reticulara tip PE-Xa, flexibila, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20x2.8 mm
	m		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	2,10	
	2521216710313	Teava PE-Xa Rautitan flex D=20x2.8 mm	m	1,0300	6,18	
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie 		
2. Lucrari de montare 
	
10	VC18A	Instalatie de ventilare cu recuperare de caldura, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050
	buc		1,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	56,74	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	0,503	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,508	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	0,251	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	0,151	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,0000	60,30	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	8,04	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	16,08	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	60,30	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	16,08	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	8,04	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	0,40	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	0,50	
11	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale
Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100
	buc		2,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	23,10	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	0,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	0,30	
12	VC11A	Montarea filtrului de aer
	buc		2,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	27,30	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	4,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,00	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	0,20	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	0,04	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	0,30	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	0,50	
13	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm
	buc		2,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	1,72	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	0,10	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	24,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	12,0000	24,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	24,00	
14	VB26A	Montare Supapei de sens termoizolata D=250 mm cu dispozitiv de actionare 50W, 230V
	buc		2,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	5,86	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	0,50	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	4,00	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	0,42	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	2,0000	4,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	4,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	0,02	
15	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K1)
Materiale marunte=1,0500
	buc		1,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	3,30	
	2811236305075	Console 	kg	5,0000	5,25	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	0,525	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	2,10	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	6,0000	6,30	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,0000	15,75	
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12.7	m	3,0000	3,15	
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6.35	m	3,0000	3,15	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	0,185	
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	0,945	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	0,35	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	0,08	
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	0,98	
16	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K2, K3)
Materiale marunte=1,0500
	buc		2,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	6,60	
	2811236305075	Console 	kg	5,0000	10,50	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	1,05	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	4,20	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	6,0000	12,60	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,0000	31,50	
	2746163334854	Tevi din cupru recoapte 9.53	m	3,0000	6,30	
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6.35	m	3,0000	6,30	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	0,37	
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	1,89	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	0,70	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	0,16	
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	1,96	
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare 		
3. Utilaj
	
17	pret furnizor	Unitate de ventilare cu recuperare de caldura L=600 m3/h, P=280 Pa, - calorifer electric N=6,00kW, U=400V, - automatizare intelegenta C5, - recuperator de caldura, - ventilator de aer refulat L=600 m3/h, P=280 Pa, N=0,75kW, U=400V, - ventilator de aer aspirat L=600 m3/h, P=280 Pa, N=0,75kW, U=400V - filtre clasa E5 (de tip Domekt S 800 F-HE/6 sau similara)
	ansmablu		1,00
	
	241216001	Unitate de ventilare cu recuperare de caldura L=600 m3/h, P=280 Pa, - calorifer electric N=6,00kW, U=400V, - automatizare intelegenta , - recuperator de caldura, - ventilator de aer refulat L=600 m3/h, P=280 Pa, N=0,75kW, U=400V, - ventilator de aer aspirat L=600 m3/h, P=280 Pa, N=0,75kW, U=400V - filtre clasa E5	ansmablu	1,0000	1,00	
18	pret furnizor	Filtru de aer clasa F7  400х400 mm
	buc		2,00
	
	241216030	Filtru de aer clasa Е7  400х400 mm	buc	1,0000	2,00	
19	pret furnizor	Ventilatoare centrifugal cu intrare dubla cu rotoare curbate, D=250 mm, 800 m3/h, 500 Pa, 230V, 0.17 kW, сu conexiuni flexibile  (de tip KVK DUO 250 sau similare)
	ansmablu		2,00
	
	241216007	Ventilatoare centrifugal cu intrare dubla cu rotoare curbate, D=250 mm, 800 m3/h, 500 Pa, 230V, 0.17 kW, сu conexiuni flexibile	ansmablu	1,0000	2,00	
20	pret furnizor	Filtre de aer EPA de inalta eficienеa, clasa E10, tip FyaS, 970 m3/h, cu eficienеa >=85% conform EN 1822-1-2010. Dimensiuni 530х1130x70(h) mm
	buc		2,00
	
	241216036	Filtre de aer EPA de inalta eficienеa, clasa E10, tip FyaS, 970 m3/h, cu eficienеa >=85% conform EN 1822-1-2010. Dimensiuni 530х1130x70(h) mm	buc	1,0000	2,00	
21	pret furnizor	Supapa de sens termoizolata D=250 mm cu dispozitiv de actionare 50W, 230V
	buc		2,00
	
	241216025	Supapa de sens termoizolata D=250 mm cu dispozitiv de actionare 50W, 230V	buc	1,0000	2,00	
22	pret furnizor	Auteunotor de zgomot D250 mm, L=600mm
	buc		2,00
	
	241216038	Auteunotor de zgomot D250 mm, L=600mm	buc	1,0000	2,00	
23	pret furnizor	Unitate de conditionare aer de tip split (bloc exterior + bloc interior de tip MUZ-HJ50VA + MSZ-HJ50VA sau similare), compresor de tip inverter, capacitate racire 5.0 kW, capacitate incalzire 5.4 kW, Nel=2005/1480W, debit de aer - 772 m3/h, clasa energetica A+ cu dispozitiv de comanda
	ansmablu		1,00
	
	241216017	Unitate de conditionare aer de tip split (bloc exterior + bloc interior de tip MUZ-HJ50VA + MSZ-HJ50VA sau similare), compresor de tip inverter, capacitate racire 5.0 kW, capacitate incalzire 5.4 kW, Nel=2005/1480W, debit de aer - 772 m3/h, clasa energetica A+ cu dispozitiv de comanda 	ansmablu	1,0000	1,00	
24	pret furnizor	Unitate de conditionare aer de tip split (bloc exterior + bloc interior de tip MUZ-HJ25VA  + MSZ-HJ25VA sau similare), compresor de tip inverter, capacitate racire 2.5 kW, capacitate incalzire 3.15 kW, Nel=730/870W, debit de aer - 570 m3/h, clasa energetica A+ cu dispozitiv de comanda
	ansmablu		2,00
	
	241216018	Unitate de conditionare aer de tip split (bloc exterior + bloc interior de tip MUZ-HJ25VA  + MSZ-HJ25VA sau similare), compresor de tip inverter, capacitate racire 2.5 kW, capacitate incalzire 3.15 kW, Nel=730/870W, debit de aer - 570 m3/h, clasa energetica A+ cu dispozitiv de comanda 	ansmablu	1,0000	2,00	
						
		Total				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total Utilaj		

		Total			
		Total deviz:			

Elaborat 	Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D	
                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)