Reconstructia statiei de epurare a apelor uzate din or.Causeni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Conducte proces tehnologic. Decantor cu doua etaje (poz.3a - 3k).
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare					
1	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7 mm	m	131,00			
 2	IzI04B k=3
	Bariera contra vaporilor pentru izolatii frigorifice la conducte si aparate, executata cu bitum, aplicat intr- 3 straturi	m2	90,39			
 3	AcF11B
	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	131,00			
 4	AcB14B
	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=200 mm, pentru vane montate subteran in camin (колонка управления задвижкой)	buc	10,00			
 5	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (фланец ст. приварной)	buc	10,00			
 6	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 	m2	90,39			
 7	RpAcA49C
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 219 mm	m	80,00			
 8	RpAcH07A
	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m	m3	2 300,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
9	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (задвижка клиновая)	buc	10,00			
 10	AcB01D
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300х300 mm (затвор шиберный)	buc	4,00			
 11	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200х200 mm (затвор шиберный)	buc	10,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Total					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 3. Utilaj					
12	
	Задвижка клиновая Ду200мм	buc	10,00			
 13	
	Затвор шиберный из нержавеющей стали 300х300мм	buc	4,00			
 14	
	Затвор шиберный из нержавеющей стали 200х200мм	buc	10,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: