CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret siSport sect. Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret siSport sect. Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de intretinere, reparatie retelelor electrice de alimentare institutiilor subordonate DETS sect. Botanica 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatia cablului 
			
1	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	0,0100	
 2	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m	0,0100	
 3	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,0100	
 4	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m	0,0100	
 5	08-02-144-4
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2
	100 buc	0,0100	
 6	08-02-144-5
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2
	100 buc	0,0100	
 7	08-02-144-6
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2
	100 buc	0,0100	
 8	08-02-145-2
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,0100	
 9	08-02-145-3
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg
	100 m	0,0100	
 10	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg
	100 m	0,0100	
 11	08-02-147-3
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg
	100 m	0,0100	
 12	08-02-149-1
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,0100	
 13	08-02-149-2
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg
	100 m	0,0100	
 14	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta
	100 m	0,0100	
 15	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc	1,0000	
 16	08-02-158-15
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	1,0000	
 17	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	1,0000	
 18	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	1,0000	
 19	08-02-167-1
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	1,0000	
 20	08-02-167-2
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2
	buc	1,0000	
 21	08-02-167-3
	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	1,0000	
 22	RpEM01A
	Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu
	1 km	0,0100	
 23	RpEM04A
	Desfasurarea manuala a cablului de pe tambur
	100 m	0,0100	
 24	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme
	buc	1,0000	
 25	RpEM19A
	Fazarea cablului 
	buc	1,0000	
 26	RpEM24A
	Marcarea cablului 
	buc	1,0000	
 27	RpEM30A
	Curatirea camerei de tragere pentru cablu
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice 
			
28	08-02-374-3
	Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 4
	buc	1,0000	
 29	08-02-374-2
	Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 3
	buc	1,0000	
 30	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.
	100 m	0,0100	
 31	08-02-390-2
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 
	100 m	0,0100	
 32	08-02-394-2
	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2
	100 m	0,0100	
 33	08-02-396-2
	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m
	100 m	0,0100	
 34	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,0100	
 35	08-02-396-14
	Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m
	100 m	0,0100	
 36	08-02-397-1
	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc	0,0100	
 37	08-02-398-2
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2
	100 m	0,0100	
 38	08-02-398-3
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2
	100 m	0,0100	
 39	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	0,0100	
 40	08-02-403-3
	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala
	100 m	0,0100	
 41	08-02-403-2
	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor
	100 m	0,0100	
 42	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,0100	
 43	08-02-411-4
	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm
	buc	1,0000	
 44	08-02-411-6
	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm
	buc	1,0000	
 45	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,0100	
 46	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2
	100 m	0,0100	
 47	08-02-412-6
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2
	100 m	0,0100	
 48	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A
	buc	1,0000	
 49	08-03-521-2
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A
	buc	1,0000	
 50	08-03-521-28
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc	1,0000	
 51	08-03-521-29
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A
	buc	1,0000	
 52	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	1,0000	
 53	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A
	buc	1,0000	
 54	08-03-523-3
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A
	buc	1,0000	
 55	08-03-524-8
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A
	buc	1,0000	
 56	08-03-524-9
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A
	buc	1,0000	
 57	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	1,0000	
 58	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	1,0000	
 59	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250
	buc	1,0000	
 60	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete
	buc	1,0000	
 61	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000
	buc	1,0000	
 62	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100
	buc	1,0000	
 63	08-03-574-2
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2
	100 fire	0,0100	
 64	08-03-574-4
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2
	100 fire	0,0100	
 65	08-03-574-6
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2
	100 fire	0,0100	
 66	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	1,0000	
 67	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0100	
 68	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0100	
 69	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0100	
 70	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0100	
 71	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,0000	
 72	08-03-602-1
	Dispozitive de incalzire: prosob electric
	buc	1,0000	
 73	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m	1,0000	
 74	RpEA03A
	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice
	m	1,0000	
 75	RpEA03B
	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. 
	m	1,0000	
 76	RpEA10C
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm
	m	1,0000	
 77	RpEA11A
	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor
	m	1,0000	
 78	RpEA12A1
	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC
	m	1,0000	
 79	RpEB13B
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp
	m	1,0000	
 80	RpEC13C
	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru
	buc	1,0000	
 81	RpEC13D
	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu
	buc	1,0000	
 82	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m	1,0000	
 83	RpED01C
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp
	m	1,0000	
 84	RpED01D
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp
	m	1,0000	
 85	RpED03B
	Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza 50-70 mmp
	m	1,0000	
 86	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	1,0000	
 87	RpED17B
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. 
	m	1,0000	
 88	RpED18A
	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize
	m	1,0000	
 89	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu
	buc	1,0000	
 90	RpEE03C
	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou 
	buc	1,0000	
 91	RpEE10A
	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara
	buc	1,0000	
 92	RpEE10C
	Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A  
	buc	1,0000	
 93	RpEE10B
	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A
	buc	1,0000	
 94	RpEE24B
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A
	buc	1,0000	
 95	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  
	buc	1,0000	
 96	RpEG08B
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp
	buc	1,0000	
 97	RpEG08D
	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.  
	buc	1,0000	
 98	RpEG13B
	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A
	buc	1,0000	
 99	RpEG17A
	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc	1,0000	
 100	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,0000	
 101	RpEJ01B
	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc
	buc	1,0000	
 102	RpEJ02C
	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare
	buc	1,0000	
 103	RpEJ03A
	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice
	buc	1,0000	
 104	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	1,0000	
 105	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp
	m	1,0000	
 106	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	1,0000	
 107	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)
	buc	1,0000	
 108	RpEP03A
	Inlocuirea sigurantelor PN-2
	buc	1,0000	
 109	RpEP04A
	Reparatia curenta a punctului de alimentare  
	buc	1,0000	
 110	RpEP05A
	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor
	buc	1,0000	
 111	RpEP07A
	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare
	buc	1,0000	
 112	RpEP08A
	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare
	10 buc	1,0000	
 113	RpEP09A
	Demontarea contactorului de tip KT
	buc	1,0000	
 114	RpEP10A
	Montarea contactorului de tip KT
	buc	1,0000	
 115	RpEP11A
	Demontarea contorului in punct de alimentare 
	buc	1,0000	
 116	RpEP12A
	Montarea contorului in punct de alimentare
	buc	1,0000	
 117	RpEP13A
	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare 
	buc	1,0000	
 118	RpEP14A
	Montarea transformatorului de curent in PA 
	buc	1,0000	
 119	RpEP15A
	Curatirea teritoriului punctului de alimentare 
	m3	1,0000	
 120	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc	1,0000	
 121	RpEP19A
	Reparatia usilor la punctul de alimentare
	buc	1,0000	
 122	RpEP20A
	Vopsirea punctului de alimentare
	buc	1,0000	
 123	RpEP21A
	Demontarea punctului de alimentare
	buc	1,0000	
 124	RpEP22A
	Revizia PA
	buc	1,0000	
 125	RpEP23A
	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare
	buc	1,0000	
 126	RpEQ01A
	Revizia cutiilor cu cleme
	buc	1,0000	
 127	RpEQ02A
	Vopsirea cutiilor cu cleme
	buc	1,0000	
 128	RpEQ03A
	Demontarea cutiei cu cleme
	buc	1,0000	
 129	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	1,0000	
 130	RpEQ05A
	Reparatia usilor la  cutiile cu cleme
	buc	1,0000	
 131	RpEQ07A
	Accesul 
	h-om	1,0000	
 		Capitolul 3. Prize de pamint
			
132	08-02-471-3
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm
	10 buc	0,1000	
 133	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc	0,1000	
 134	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,0100	
 135	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,0100	
 136	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m	0,0100	
 137	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,0100	
 138	08-02-472-10
	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie
	100 m	0,0100	
 139	08-02-472-11
	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii
	10 buc	0,0100	
 140	RpEB05A
	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.
	m	1,0000	
 141	RpEB05B
	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm
	m	1,0000	
 142	RpEB07A
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp
	buc	1,0000	
 		Capitolul 4. Circuit de iluminat 
			
143	08-03-592-1
	Dulie: de perete sau de tavan
	100 buc	0,0100	
 144	08-03-592-2
	Dulie: suspendata
	100 buc	0,0100	
 145	08-03-593-19
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate
	100 buc	0,0100	
 146	08-03-593-11
	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5
	buc	1,0000	
 147	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi
	100 buc	0,0100	
 148	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,0100	
 149	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,0100	
 150	08-03-594-9
	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console
	100 buc	0,0100	
 151	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,0100	
 152	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,0100	
 153	08-03-595-2
	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD
	100 buc	0,0100	
 154	08-03-599-1
	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6
	buc	1,0000	
 155	08-03-599-2
	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15
	buc	1,0000	
 156	RpEC01B
	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite
	buc	1,0000	
 157	RpEC07B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite
	buc	1,0000	
 158	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	1,0000	
 159	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	1,0000	
 160	RpEF08C
	Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate
	buc	1,0000	
 161	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	1,0000	
 162	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W
	buc	1,0000	
 163	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete
	buc	1,0000	
 164	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub
	buc	1,0000	
 165	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	1,0000	
 166	RpEF21D
	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W
	buc	1,0000	
 167	RpEF21G
	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512
	buc	1,0000	
 168	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	1,0000	
 169	RpEK01A
	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur
	buc	1,0000	
 170	RpEK03A
	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur
	buc	1,0000	
 171	RpEK04A
	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent
	buc	1,0000	
 172	RpEK05A
	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur
	buc	1,0000	
 173	RpEK06A
	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent
	buc	1,0000	
 174	RpEK07A
	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri  vapori de sodiu, mercur
	buc	1,0000	
 175	RpEK08A
	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent
	buc	1,0000	
 176	RpEK09A
	Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat
	buc	1,0000	
 177	RpEK10A
	Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat
	buc	1,0000	
 178	RpEK15A
	Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane
	10 buc	1,0000	
 179	RpEK16A
	Montarea proiectorului (la sol)
	buc	1,0000	
 180	RpEK17A
	Demontarea proiectorului (la sol)
	buc	1,0000	
 		Capitolul 5. Verificari electrice 
			
181	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	1,0000	
 182	RpEP17A
	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent
	buc	1,0000	
 183	RpEJ05B
	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A
	buc	1,0000	
 184	RpEJ05C
	Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare
	buc	1,0000	
 185	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
	buc	1,0000	
 186	RpEJ05E
	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura
	buc	1,0000	
 187	RpEJ05F
	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii
	buc	1,0000	
 188	RpEJ06A
	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
	buc	1,0000	
 189	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat
	buc	1,0000	
 190	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	1,0000	
 191	RpEJ06D
	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint
	100 m	1,0000	
 192	RpEM20A
	Masurarea rezistentei cablului
	buc	1,0000	
 193	RpEP02A
	Masurarea rezistentei izolatiei secundare
	buc	1,0000	
 194	1-11-001-1
	Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m
	cablu	1,0000	
 195	1-11-002-1
	Determinarea rezistentei active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiune pina la 35 kV
	1 masurare	1,0000	
 196	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m
	1 masurare	1,0000	
 197	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint
	100 puncte	0,0100	
 198	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"
	1 recept de cur	1,0000	
 199	1-11-022-1
	Masurarea rezistentei active si inductive, a capacitatii masinilor si a aparatelor electrice
	1 masurare	1,0000	
 200	1-11-024-1
	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV
	1 fazare	1,0000	
 201	1-11-025-1
	Masurarea coeficientului de absorbtie al infasurarilor transformatoarelor si al masinilor electrice
	1 masurare	1,0000	
 202	1-11-026-1
	Ridicarea, prelucrarea si analizarea oscilogramelor 
	1 occilogr.	1,0000	
 203	1-11-027-2
	Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de tensiune
	1 masurare	1,0000	
 204	1-11-027-1
	Masurarea curentilor de scurgere sau a tensiunii de strapungere a eclatorului
	1 masurare	1,0000	
 205	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici 
	1 linie	1,0000	
 206	1-11-028-2
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor
	1 masurare	1,0000	
 207	1-12-021-1
	Aparat de comutare, tensiune pina la 1 kV (al circuitelor de forta)
	1 incercare	1,0000	
 208	1-12-027-1
	Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV
	1 incercare	1,0000	
 		Capitolul 6. Lucrari de terasament
			
209	RpEM25A
	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat) 
	m3	1,0000	
 210	RpEM26A
	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat) 
	m3	1,0000	
 211	RpEM27A
	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol inghetat) 
	buc	1,0000	
 212	RpEM27A
	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) 
	buc	1,0000	
 213	RpEM29A
	Spargerea stratului de asfalt
	m3	1,0000	
 214	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	1,0000	
 215	TsA02D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare
	m3	1,0000	
 216	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	1,0000	
 217	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare
	m3	1,0000	
 218	TsD06A
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
	100 m3	0,0100	
 219	TsG03B
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini
	100m2	0,0100	
 220	TsG06B
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
	buc	1,0000	
 221	TsG06A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
	buc	1,0000