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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
CAIET DE SARCINI
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de reparatie


	
	

	
	
	1.1. Demolari


	
	

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (us,ferestrei)


	m2
	9,9000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0790

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,0790

	2
	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice


	kg
	45,0000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,3500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,3500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0360

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0450

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1350

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2250

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc


	kg
	30,0000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,6000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0240

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0900

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500

	4
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru (pentru perioada executarilor de reparatie)


	m2
	4,0000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,6400

	5
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (pentru perioada executarilor de reparatie)


	buc
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8500

	6
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple


	buc
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8000

	7
	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"


	buc
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	8
	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, existenta in exteriorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"


	m
	16,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6800

	9
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm


	m
	42,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5200

	10
	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm


	m
	5,4000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3240

	11
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm


	m
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2400

	12
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice


	m3
	1,2000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1440

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0960

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3840

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3840

	13
	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc


	m3
	0,3000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,8600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0450

	14
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din ceramica


	m2
	4,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0120

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600

	15
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	276,2000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	33,1440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	41,4300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	13,8100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,7620

	16
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc


	m2
	79,8000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	31,1220

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,1220

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,9900

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,9900

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demolari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2. Ginecologie


	
	

	
	
	1.2.1. Tavan


	
	

	17
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	21,9000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2850

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	44,8950

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	87,6000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	22,9950

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3285

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2.2. Pereti


	
	

	18
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m


	100m2
	0,0300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,2372

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8679

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	151,2000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,0690

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	2,7000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,0690

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0090

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1233

	19
	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv


	m2
	1,5000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,1250

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0075

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,4500

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,4500

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0450

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0750

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0375

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1500

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0015

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0015

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0022

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0300

	20
	CC02A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	5,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,2300

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	5,1250

	21
	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	7,0000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,1820

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	7,1750

	22
	CA04A
	Beton turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	0,0380



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1881

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0171

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0401

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	11,1158

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0297

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0274

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0133

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0022

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0007

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,0228

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0106

	23
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5200

	24
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600

	25
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	78,4000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,9760

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	19,6000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,9200

	26
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	78,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	109,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,5200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	823,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,3520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5488

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,8816

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3136

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,6272

	27
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	78,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	31,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,4080

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,8816

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3136

	28
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	75,2000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	91,7440

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	536,9280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,9408

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2032

	29
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	75,2000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,0400

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	82,7200

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	11,2800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0226

	30
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	75,2000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	33,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,5200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	79,3285

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0752

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0752

	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	75,2000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2560

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,2800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,7600

	32
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	75,2000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	41,3600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	30,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,5120

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	37,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,7600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1504

	33
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	21,2000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,3280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6640

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	20,7760

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0212

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1060

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1314

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0318

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0212

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0212

	34
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	7,4000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	10,9964

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,2200

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	108,1140

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0829

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5846

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,2190

	35
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	7,4000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4800

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	8,1400

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	1,1100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022

	36
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	7,4000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,0280

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	52,8360

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0296

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5846

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1184

	37
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	7,4000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,3300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7400

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	7,8063

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0074

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0074

	38
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	7,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2220

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,1100

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,3700

	39
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	7,4000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,0700

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,9600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4440

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,7000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,3700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0148

	40
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	3,2000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	7,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6400

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	3,3600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2800

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	64,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,0560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0256

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	12,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0640

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0384

	41
	CL20A
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2811236306200
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm
	buc
	2,0000

	42
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime ) *Glafuri exterioare


	m
	9,2000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,0480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0240

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,0160

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0092

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0460

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0570

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0138

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0092

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0092

	43
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	1,4000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0804

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,4200

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	20,4540

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0157

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1106

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0414

	44
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	1,6000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8800

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,6400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0960

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,8000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0032

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2.3. Pardoseli


	
	

	45
	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile


	m3
	9,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	14,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	9,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,9000

	46
	TsD16B1
	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP


	m3
	2,2000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,3760

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3960

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	2,7500

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2200

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,1100

	47
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	50,1200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,2530

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5012

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	50,6212

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,2506

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,5012

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,0360

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0351

	48
	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)


	m3
	2,6400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	10,4280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7160

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	2,7331

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	757,2576

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2,0265

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	1,8132

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,7733

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,1505

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0475

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	1,0560

	49
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	26,8000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6800

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,8844

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	348,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1256

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2680

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3216

	50
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	21,9000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	57,1590

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,3510

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	22,5570

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	88,6950

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,5700

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	438,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	19,7100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9855

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2628

	51
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	26,4000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	10,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6400

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	28,2744

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	9,7020

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	166,3200

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	2,7720

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	7,9200

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,3200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0264

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Ginecologie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Triaj


	
	

	
	
	1.3.1. Tavan


	
	

	52
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	18,4000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,7600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	37,7200

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	73,6000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	19,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2760

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3.2. Pereti


	
	

	53
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5200

	54
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600

	55
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	48,8000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,8320

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	12,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4400

	56
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	68,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,6400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	512,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3416

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,1712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1952

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3904

	57
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,8560

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,1712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1952

	58
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	48,8000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	59,5360

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	348,4320

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1952

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,8552

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7808

	59
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,7600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	53,6800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0146

	60
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	48,8000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	21,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	51,4791

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0488

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0488

	61
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	48,8000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,4640

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,3200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4400

	62
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	48,8000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,8400

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	19,5200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,9280

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	24,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,4400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0976

	63
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	9,6000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,2240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1120

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,4080

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0096

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0480

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0595

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0144

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0096

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0096

	64
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	3,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,4580

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,9000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	43,8300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0336

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2370

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0888

	65
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	3,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	3,3000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,4500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0009

	66
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	3,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,6600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	21,4200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2370

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0480

	67
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	3,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	3,1647

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030

	68
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	3,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,4500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1500

	69
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	3,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	70
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	1,6200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,7010

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6480

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	32,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,5346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	6,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0324

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0194

	71
	CL20A
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm


	buc
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2811236306200
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3.3. Pardoseli


	
	

	72
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	18,4000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,5760

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	4,6000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9200

	73
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	34,4100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,8602

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3441

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	34,7541

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,1720

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,3441

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	10,3230

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0241

	74
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	18,4000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8400

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6072

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	239,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7728

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5520

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2208

	75
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	18,4000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9440

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,8096

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	316,4800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0304

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2944

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4416

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2208

	76
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	18,4000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	48,0240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,3360

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	18,9520

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	74,5200

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,5200

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	368,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	16,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8280

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2208

	77
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	17,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	18,2070

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	6,2475

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	107,1000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,7850

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,1000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,8500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0170

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Triaj
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. Cabinet medic


	
	

	
	
	1.4.1. Tavan


	
	

	78
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	18,4000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,7600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	37,7200

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	73,6000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	19,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2760

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4.2. Pereti


	
	

	79
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5200

	80
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	4,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600

	81
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	48,8000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,8320

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	12,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4400

	82
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	68,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,6400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	512,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3416

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,1712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1952

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3904

	83
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,8560

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,1712

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1952

	84
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	48,8000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	59,5360

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	348,4320

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1952

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,8552

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7808

	85
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	48,8000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,7600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	53,6800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0146

	86
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	48,8000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	21,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,8800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	51,4791

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0488

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0488

	87
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	48,8000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,4640

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,3200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4400

	88
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	48,8000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,8400

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	19,5200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,9280

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	24,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,4400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0976

	89
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	9,6000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,2240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1120

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9,4080

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0096

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0480

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0595

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0144

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0096

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0096

	90
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	3,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,4580

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,9000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	43,8300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0336

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2370

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0888

	91
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	3,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	3,3000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,4500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0009

	92
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	3,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,6600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	21,4200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2370

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0480

	93
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	3,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	3,1647

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030

	94
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	3,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,4500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1500

	95
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	3,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	96
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	1,6200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,7010

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6480

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	32,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,5346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	6,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0324

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0194

	97
	CL20A
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm


	buc
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2811236306200
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4.3. Pardoseli


	
	

	98
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	18,4000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,5760

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	4,6000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9200

	99
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	34,4100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,8602

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3441

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	34,7541

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,1720

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,3441

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	10,3230

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0241

	100
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	18,4000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8400

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6072

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	239,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7728

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5520

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2208

	101
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	18,4000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9440

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,8096

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	316,4800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0304

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2944

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4416

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2208

	102
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	18,4000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	48,0240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,3360

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	18,9520

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	74,5200

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,5200

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	368,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	16,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8280

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2208

	103
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	17,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	18,2070

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	6,2475

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	107,1000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,7850

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,1000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,8500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0170

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Cabinet medic
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. Hol


	
	

	
	
	1.5.1. Tavan


	
	

	104
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	24,2000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,6300

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	49,6100

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	96,8000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	25,4100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3630

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5.2. Pereti


	
	

	105
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300

	106
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150

	107
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	51,0000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,1400

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	12,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5500

	108
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	51,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	71,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	535,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,5300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3570

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,2240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4080

	109
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	51,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	20,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,1200

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,2240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2040

	110
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	51,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	62,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	364,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,0290

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8160

	111
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	51,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	22,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	53,7999

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0510

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0510

	112
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	51,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,0500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	20,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	25,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1020

	113
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	21,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	20,5800

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0210

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,1050

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1302

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0315

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0210

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0210

	114
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	3,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,4580

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,9000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	43,8300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0336

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2370

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0888

	115
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	3,0000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,6600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	21,4200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2370

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0480

	116
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	3,0000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	3,1647

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030

	117
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	3,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,4500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1500

	118
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	3,0000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	119
	CL20A
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm


	buc
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2811236306200
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5.3. Pardoseli


	
	

	120
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	24,2000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,3880

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	6,0500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2100

	121
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	50,1200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,2530

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5012

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	50,6212

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,2506

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,5012

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,0360

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0351

	122
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	24,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7986

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	314,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0164

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7260

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2904

	123
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	24,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,8720

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,0648

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	416,2400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,3552

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3872

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5808

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2904

	124
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	24,2000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	63,1620

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,0180

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	24,9260

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	98,0100

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,2600

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	484,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	21,7800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0890

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2904

	125
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	17,0000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	18,2070

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	6,2475

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	107,1000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,7850

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,1000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,8500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0170

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Hol
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6. Cabinet (depozit/cazangerie) 


	
	

	
	
	1.6.1. Tavan


	
	

	126
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	19,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	38,9500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	76,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	19,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2850

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6.2. Pereti


	
	

	127
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600

	128
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	2,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0300

	129
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	49,2000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,8880

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	12,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4600

	130
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	49,2000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	68,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,7600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	516,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4760

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3444

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,1808

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1968

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3936

	131
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)


	m2
	49,2000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,9040

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	1,1808

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1968

	132
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	49,2000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	60,0240

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	351,2880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1968

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,8868

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7872

	133
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	49,2000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,8400

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	54,1200

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,3800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0148

	134
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	49,2000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	22,1400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,9200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	51,9011

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0492

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0492

	135
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	49,2000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,4760

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,3800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4600

	136
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	49,2000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27,0600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	19,6800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,9520

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	24,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,4600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0984

	137
	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime )


	m
	14,4000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,3360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,1680

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	14,1120

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0144

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0720

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0893

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0216

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0144

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0144

	138
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	2,7000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,0122

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,8100

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	39,4470

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0302

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2133

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0799

	139
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	2,7000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5400

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	2,9700

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,4050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0008

	140
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	2,7000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,2940

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	19,2780

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2133

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0432

	141
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor


	m2
	2,7000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,2150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	2,8482

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0027

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0027

	142
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare pereti


	m2
	2,7000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0810

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,4050

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1350

	143
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi executate manual


	m2
	2,7000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,4850

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1620

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,3500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0054

	144
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	1,6200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,6450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3240

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,7010

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6480

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	32,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,5346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0130

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	6,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0324

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0194

	145
	CL20A
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm


	buc
	1,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2811236306200
	Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm
	buc
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6.3. Pardoseli


	
	

	146
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare


	m2
	19,0000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,6600

	
	243022610101011
	Grund cu cuart "Betokontakt"
	kg
	4,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9500

	147
	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi (VR100x100x4)


	kg
	35,5300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,8882

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3553

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	35,8853

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,1776

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,3553

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	10,6590

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0249

	148
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	19,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6270

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	247,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7980

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5700

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2280

	149
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga K=8  (se adauga 4cm)


	m2
	19,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	15,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0400

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,8360

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	326,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4560

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2280

	150
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)


	m2
	19,0000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	49,5900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5100

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	19,5700

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	76,9500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,7000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	380,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	17,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8550

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2280

	151
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv


	m
	17,3000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7300

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	18,5283

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	6,3577

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	108,9900

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,8165

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	5,1900

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,8650

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0173

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Cabinet (depozit/cazangerie) 
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.7. Timplarie


	
	

	152
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2m x 1mx1buc) intrare in acoperis


	m2
	1,2000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0960

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,6000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2100

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,7200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0240

	153
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.1m x 2.1mx1buc)


	m2
	4,6200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,3726

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3696

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,6200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	18,4800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,3100

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,8085

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,7720

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,6200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0924

	154
	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1.2m x 1.7m x2buc)


	m2
	4,0800



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,4680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3672

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	4,0800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,4800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,8764

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,0078

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,4480

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,0800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0816

	155
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm


	m
	2,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0260

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi l=500mm
	m
	2,6000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	15,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0260

	156
	CK26A
	Glafuri din aluminiu montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre


	m
	2,6000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2080

	
	2521106718392
	Glafuri din alumiu pentru ferestre
	m
	2,6520

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	10,6080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0260

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Timplarie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.8. Evacuare deseuri


	
	

	157
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2


	t
	18,0000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	9,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	36,0000

	158
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi


	t
	18,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,4800

	159
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	18,0000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	4,6440

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Evacuare deseuri
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii si asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Total Lucrari de reparatie
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Retele Apa / canalizare / incalzire 


	
	

	160
	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	6,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2800

	
	2521216720160100
	Teava din material plastic pentru canalizare D110
	m
	6,1800

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0900

	161
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0200

	
	2523156721037100
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D110
	buc
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0450

	162
	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	14,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare D50
	m
	14,4200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0560

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1680

	163
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	8,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103750
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	164
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm


	m
	24,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,4400

	
	252121671705020
	Teava din material plastic d20
	m
	24,4800

	
	252315671943020
	Cot din material plastic d20
	buc
	4,8000

	
	252315671945020
	Teu din material plastic d20
	buc
	5,0400

	
	252315671946020
	Reductie din material plastic d20
	buc
	0,9600

	
	252315671940020
	Mufa din material plastic d20
	buc
	0,9600

	
	252315671953020
	Racord drept M x Fe d20
	buc
	24,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1440

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0480

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,4944

	165
	SD20A
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"


	buc
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6400

	
	2721204122300
	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2
	buc
	4,0600

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,0812

	166
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"


	buc
	4,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	4,0600

	167
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.


	buc
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,7000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,2240

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	4,0800

	168
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. (existent - demontat anterior)


	buc
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,5500

	
	2622102438000*0
	Lavoar (existent - demontat anterior)
	buc
	3,0906

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,0600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,8360

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,1200

	169
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	2,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	170
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (existent - demontat anterior)


	buc
	3,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9500

	
	2913124201370*0
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (existent - demontat anterior)
	buc
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	6,0000

	171
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	22,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,9600

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	22,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1540

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3960

	172
	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	6,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5600

	
	2875274110102325
	Piesa de racordare (fiting) D25
	buc
	6,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0420

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1560

	173
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm


	m
	1,6000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5600

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	1,6480

	174
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	287527411010220
	Piesa de racordare (fiting) 2x20
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0600

	175
	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	20,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,6000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	20,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,0000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	20,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	20,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	20,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,0000

	176
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare demontate anterior)


	buc
	5,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2500

	
	2822115700000*0
	Radiator demontat anterior
	buc
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	20,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2500

	177
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm


	buc
	2,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3000

	
	2822115700000*1200
	Radiator 1200 mm
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0160

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,5000

	178
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"


	buc
	4,0000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	287527420270020
	Robinet cu dublu reglaj d20
	buc
	4,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0960

	179
	RpSF05C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	70,0000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,2000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Total Retele Apa / canalizare / incalzire 
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Retea electrica interioara


	
	

	
	
	3.1. Demontari


	
	

	180
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	9,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,9800

	181
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (sensori)


	buc
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4800

	182
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (inclusiv ventilastor existent)


	buc
	18,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0800

	183
	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp


	m
	70,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,6000

	184
	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,8800

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Demontari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.2. Lucrari de montare


	
	

	185
	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica


	buc
	1,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0100

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,0400

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,0400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4040

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200

	186
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu


	buc
	12,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,2400

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	12,1200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6000

	187
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	3,3000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	78,5400

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0069

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	3,1680

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	44,2200

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	44,2200

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,6600

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	3,3000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	22,1100

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	59,4000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	5,9400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3630

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	52,1400

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	8,9100

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	15,9720

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3630

	188
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	1,9000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,9340

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0020

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0380

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,5890

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,5200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	23,1800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0950

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0380

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,6080

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0760

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0760

	189
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	1,4000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,4360

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0008

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0280

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,4340

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,1200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	17,0800

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0700

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0280

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2240

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0280

	190
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	24,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,4400

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	24,4800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	24,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	48,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	48,0000

	191
	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar


	buc
	6,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,9000

	
	1111000100020
	Intrerupator
	buc
	6,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	12,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	192
	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)


	buc
	20,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	22,0000

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  LED 60x60 50W
	buc
	20,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	40,0000

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	40,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,6000

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	4,0000

	193
	RpEF15B
	Montarea sensori *demontati anterior (doar manopera)


	buc
	8,0000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,8000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Contributii asigurari sociale
	24 %
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10 %
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76 %
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total cheltuieli directe
	 
	

	
	
	Total Retea electrica interioara
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4. Utilaj


	
	

	194
	pret piata
	Tub gofrat cu sonda d18mm


	m
	330,0000



	
	el001
	Tub gofrat cu sonda d18mm
	m
	330,0000

	195
	pret piata
	Cablu VVGng-P LS 3x2.5 mm cupru


	m
	190,0000



	
	el002
	Cablu VVGng-P LS 3x2.5 mm cupru
	m
	190,0000

	196
	pret piata
	Cablu VVGng-P LS 3x1.5 mm cupru


	m
	140,0000



	
	el003
	Cablu VVGng-P LS 3x1.5 mm cupru
	m
	140,0000

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	Total Utilaj
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	TVA
	20 %
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


