CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generala a RM
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generala a RM
3. Obiectul achiziţiilor  Procuratura raionului Sîngerei
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Finisari interioare
	
		1.1.1. Tavane
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	10,30	
2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	10,30	
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	10,30	
4	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,30	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	10,30	
6	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	10,30	
7	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	174,50	
		1.1.2. Pereti
	
8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	414,77	
9	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	113,30	
10	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	16,20	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	414,77	
12	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu
	m2	414,67	
13	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	414,67	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	37,16	
15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	37,16	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	37,16	
17	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	377,61	
18	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	377,61	
19	CK18A
	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 20*2 cm, pentru protectia peretilor
	m	32,00	
		1.1.3. Pardoseli
	
20	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	3,60	
21	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	3,60	
22	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 
	m2	3,60	
23	CI14A
	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05
	m	6,80	
24	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	174,50	
25	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 
	m2	174,50	
26	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la dusumele
	m2	174,50	
27	RpCR25C
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existent, inclusiv tevile
	m2	60,80	
28	08-03-605-1
	Ventilator pentru blocuri sanitarea
	buc	1,00	
		1.1.4. Usi
	
29	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi).
	m2	20,79	
30	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii 
	m2	18,90	
31	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,89	
32	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	11,00	
		1.1.5. Scari
	
33	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03
	kg	120,00	
34	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la scari
	m2	19,44	
35	CC09C
	Montarea plasa sudata 25,4x50,8x1,6 mm pe treptele scarii interioare si palierul scarii cu fixare de constructia existenta cu dibluri   pentru corectia treptelor existente.
	m2	19,44	
36	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	2,60	
37	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	12,24	
38	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	12,24	
39	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-32 mm, peste 2 trepte , bara de sprijin d-50.8 mm)
	m	9,00	
40	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv la scari
	m2	19,44	
41	CI14A
	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05
	m	8,85	
		1.1.6.  Evacuarea deseurilor
	
42	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	2,32	
43	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	2,32	
44	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 
	t	2,32	
		1.1.7. Amenajarea teritoriului
	
45	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	82,24	
46	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	41,60	
		1.2. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati
	
47	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3	1,60	
48	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	8,00	
49	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	160,00	
50	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,03
	m3	8,60	
51	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si 2  bare de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).
	m	26,00	
52	CG17A
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare 
	m2	32,00	
		2. Electricitatea
	
		2.1. Lucrari de montaj
	
53	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	22,00	
54	RpEE03A
	Montarea prizelor  
	buc	33,00	
55	RpEE14A
	Montarea intrerupatoare cu doua clape
	buc	11,00	
56	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat tip "Armstrong" - LED
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02
	buc	28,00	
57	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04
	buc	2,00	
58	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - 16A
	buc	12,00	
59	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - 25A
	buc	6,00	
60	08-03-526-1
	Automat - AD12/2PB10A
	buc	6,00	
61	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*1,5
	m	600,00	
62	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*2,5
	m	600,00	
63	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*6.0
	m	30,00	
64	08-02-409-1
	Teava gofra pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	3,60	
65	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850
	buc	2,00	
66	RpED01A
	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet 
	m	320,00	
67	RpEE03A
	 Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E +TF
	buc	11,00	
		2.2. Utilaj
	
68	pret de piata
	Щит распр. ЩСВ-ЩМП-2-036 разм.100х150
	buc	2,00	
		3. Semnalizarea antiincendiu
	
		3.1. Lucrari de montaj
	
69	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze
	buc	1,00	
70	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control
	buc	1,00	
71	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1
	set	1,00	
72	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala, inclusiv avertizatoarele
	buc	32,00	
73	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1
	buc	1,00	
74	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru  СОR 6x0.22mm
	m	400,00	
75	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton
	m	120,00	
		3.2. Utilaj
	
76	pret de piata
	контрольная панель на 8 зон РС5010
	buc	1,00	
77	pret de piata
	клавиатура для РС5010
	buc	1,00	
78	pret de piata
	резервный источник питания РИП-12б 12В2А
	buc	1,00	
79	pret de piata
	радиопередатчик ATS-100
	buc	1,00	
80	pret de piata
	Acumulator 12B. 7Aч
	buc	1,00