CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Resistematizarea incгperilor de la demisolul Blocului A, оn scopul unitгsii de autoclavare si sterlizare a institu?iei medicale IMSP SR Ialoveni creгrii Unitгtii Centrale de Farmacie Spitaliceascг, S
Solutii Arhitecturale 2-1-1
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Resistematizarea incaperilor
			
		1.1. Demolari 
			
1	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Incaperea 14 si 16)
	m3	1,200	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,540	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,028	
	4100126202818	Apa	m3	0,144	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,096	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,384	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,384	
2	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida
	m3	7,000	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,150	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,250	
	4100126202818	Apa	m3	0,840	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,560	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,240	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	2,240	
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn  -usi (9 buc)
	m2	18,500	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,885	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,885	
4	RpCI42A
	Demontarea glafuri montate la ferestre din PVC
	m	15,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,350	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,150	
5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica -  ceramica
	m2	432,640	
	7132010010900	Faiantar	h-om	346,112	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	346,112	
	4100126202818	Apa	m3	1,298	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,490	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite  la pereti
	m2	841,200	
	7122050013400	Zidar	h-om	100,944	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,180	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	42,060	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,412	
7	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   -  placi ceramice
	m2	217,360	
	7132040012700	Parchetar	h-om	84,770	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,770	
	4100126202818	Apa	m3	10,868	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,868	
8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport gr.30mm
	m2	217,360	
	7132040012700	Parchetar	h-om	32,604	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,604	
	4100126202818	Apa	m3	10,868	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,694	
9	RpCO56C
	TAVAN.   Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS la  tavane suspendate
	m2	64,000	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,320	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	7,680	
10	RpID22A
	Demontarea robinetilor  cu diametrul 3/8"-1/2"
	buc	8,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,960	
11	RpID26A
	Demontarea fitingurilor
	buc	8,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,280	
12	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: Panou
	buc	1,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	
13	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	14,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,080	
14	RpEP23A
	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare
	buc	14,000	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,100	
15	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	28,000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,760	
16	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp
	m	143,580	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,486	
17	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	3,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,850	
18	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat 
	buc	2,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700	
19	RpSC13A
	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc	2,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560	
20	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	3,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,550	
21	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,550	
22	RpSC16A
	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic
	buc	2,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	
23	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	68,100	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,576	
24	TRI1AA04B2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2
	t	68,100	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,075	
25	TsI50C5
	Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	68,100	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,537	
		1.2. Timplarii
			
26	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U1=10 buc (1,0*2,05)
	m2	20,500	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,965	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,640	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	20,500	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	82,000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,250	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,587	
	111062741	Energie electrica	kw	20,500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,300	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,410	
27	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U 2 = 2 buc (950*2,05)
	m2	3,900	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,847	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,312	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	3,900	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,600	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,950	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,682	
	111062741	Energie electrica	kw	3,900	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,340	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078	
28	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U3=4 buc (900*2,05)
	m2	7,380	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,387	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,590	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	7,380	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	29,520	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,690	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,291	
	111062741	Energie electrica	kw	7,380	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,428	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,148	
29	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U4=9 buc (800*2,05)
	m2	14,760	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,775	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,181	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	14,760	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	59,040	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,380	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,583	
	111062741	Energie electrica	kw	14,760	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,856	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,295	
30	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U5=1 buc (700*2,05)
	m2	1,435	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,048	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,115	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,435	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,740	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,718	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,251	
	111062741	Energie electrica	kw	1,435	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,861	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029	
31	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U6=1 buc (600*2,05)
	m2	1,230	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,898	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,098	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	1,230	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,920	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,615	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,215	
	111062741	Energie electrica	kw	1,230	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,738	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	
32	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC  placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) U7=1 buc (1200*2200)
	m2	2,640	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,927	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,211	
	203011293915027	Usi din PVC, placate cu sandwichi 24mm, inclusiv miner,yala,5 chei	m2	2,640	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,560	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,320	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,462	
	111062741	Energie electrica	kw	2,640	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,584	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053	
33	CK23C
	Ferestre din mase plastice PVC cu 6 canaturi clasa RAL 9010  cu rupere termica  transmitere termica 1,5 W/m2K cu geam termopan din sticla cu gr.4mm oscilobatante (pliante swing-out) in 6 canaturi inclusiv in prezentea cercevelelor ale geamurilor fixe dintre care 1 canat oscilobatant dotat cu plasa antiinsecte avind suprafata tocului peste 2,5  mp (F1= 1buc)
	m2	3,400	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,734	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice cu 6 canaturi  clasa RAL 9010 	m2	3,400	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,200	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,561	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,418	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,360	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,380	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068	
34	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc	2,000	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,060	
35	CK26C
	Pervazuri montate la ferestrei din mase plastice inclusiv instalarea dopurilor laterale L=250mm
	m	20,000	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	
	2521106718393	Pervazuri  din mase plastice pentru ferestre si usi L=250m	m	20,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	120,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200	
		1.3. Tavan
			
36	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	124,650	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,698	
	7422010060100	Timplar	h-om	255,532	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	498,600	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	130,883	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,870	
37	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umeditate , grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	118,270	
	7422010060100	Timplar	h-om	272,021	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,471	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	5,913	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	43,760	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	101,712	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,933	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 322,150	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 365,400	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	141,924	
	2875276305105	Conector	buc	525,119	
38	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tapeta din fibra de sticla)
	m2	118,270	
	7122050013400	Zidar	h-om	23,654	
	2614122601913	Tapeta din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	130,097	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,740	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
	m2	118,270	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,548	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,740	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,913	
40	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	118,270	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	180,953	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	844,448	
	00126202818	Apa	m3	0,473	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,343	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,306	
41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Strok" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane
	m2	118,270	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,221	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,827	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	124,763	
	00126202818	Apa	m3	0,118	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
	m2	118,270	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,548	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,740	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,913	
43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic)
	m2	118,270	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,049	
	2430116103800	Vopsea  emulsie apasa de exterior si interior 	kg	47,308	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,096	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,135	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,913	
	00126202818	Apa	m3	0,237	
		1.4. Pereti
			
		1.4.1. tip I - Nod 3 incaperile (1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
			
44	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	216,000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	110,160	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,280	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	278,640	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,302	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,858	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,475	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,324	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,324	
45	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	75,600	
	9310060019930	Muncitor	h-om	112,342	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	22,680	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 104,516	
	4100126202818	Apa	m3	0,847	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,972	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,238	
46	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC,  gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie 
	m2	335,450	
	9310060019930	Muncitor	h-om	615,551	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton hidro gr.12,5mm	m2	353,984	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	309,820	
	2710703520285	Profil de suport	m	1 112,520	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	792,249	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	255,374	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	91,361	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,499	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	556,260	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 458,090	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,543	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,934	
47	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	964,600	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 475,838	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 887,244	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,203	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,810	
48	CF53Ak=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art 52)
	m2	964,600	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	626,990	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 896,890	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,823	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	48,230	
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	299,026	
	2875277400000	Compresor 	h-ut	303,849	
49	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	964,600	
	7122050013400	Zidar	h-om	192,920	
	2614122601913	Tapeta din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 061,060	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	144,690	
50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	964,600	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	434,070	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,460	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	1 017,557	
	00126202818	Apa	m3	0,965	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,965	
51	CK18C aplicativ
	Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru pereti si glafuri
	m	1 079,500	
	7422010060100	Timplar	h-om	280,670	
	27431235490251	Coltar  din aluminiu perforat	m	1 133,475	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,988	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,080	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6 477,000	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	964,600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,938	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	144,690	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	48,230	
53	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa exterioar, colorata conform cerintelor beneficiarului tip silikondecor
	m2	964,600	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 176,812	
	26531021008311	Tink	kg	2 218,580	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	5,788	
54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic)
	m2	964,600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	530,530	
	2430116103800	Vopsea  emulsie apasa de exterior si interior 	kg	385,840	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	57,876	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	482,300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,230	
	00126202818	Apa	m3	1,929	
		1.4.2. Tip II -  Nod 4 incaperile (3,14,18,21 pina la 28)
			
55	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	365,600	
	7122050013400	Zidar	h-om	43,872	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,840	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,656	
56	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat
	m2	347,100	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	48,594	
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonocontact "	kg	144,047	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,355	
57	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	365,600	
	7122050013400	Zidar	h-om	365,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,120	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 888,240	
	2652102100737	Var hidratat	kg	219,360	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,774	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,731	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,828	
58	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	365,600	
	7132010010900	Faiantar	h-om	822,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,120	
	267011220300091	Placi tip faianta 400x200mm	m2	383,880	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,240	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	7 312,000	
	24302261000001	Fuga	kg	120,648	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 462,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,312	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,387	
		1.4.3. Tip III -  Nod 5  incaperile (15,17,16,19,20)
			
59	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	141,500	
	7122050013400	Zidar	h-om	16,980	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,225	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,415	
60	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat
	m2	141,500	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,810	
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonocontact "	kg	58,722	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,075	
61	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	141,500	
	7122050013400	Zidar	h-om	141,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 117,850	
	2652102100737	Var hidratat	kg	84,900	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,396	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,283	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,708	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	141,500	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,675	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,150	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Strok"	kg	149,268	
	00126202818	Apa	m3	0,142	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,142	
63	CI23A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  
	m2	141,500	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	353,750	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	222,155	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	21,331	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	60,438	
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	248,863	
	2710503808004	Fir de sudare	m	145,052	
	2523116716347	Covor P.V.C. special  "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	149,318	
	4100126202818	Apa	m3	0,213	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,132	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,123	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,905	
		1.5. Pardosea
			
		1.5.1. Tip I S=124,65 m2
			
64	IzF04J1 aplicativ
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena 
	m2	124,650	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,493	
	2682132601626	folie	m2	134,622	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,062	
65	CC03A1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100*100 d=5 (2,1kg/m2)
	kg	261,800	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,472	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,618	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	264,418	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,309	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,618	
	2010237318750	Distantieri 	buc	78,540	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,183	
66	IzF11B
	Strat termoizolant la pardosea , executat cu cimentoplast gr.8 cm
	m3	9,980	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,068	
	2873122005400	Cimentoplast	m3	10,379	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,794	
67	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	124,650	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	74,790	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,465	
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	4,113	
	00126202818	Apa	m3	1,247	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,740	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,496	
68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic
	m2	124,650	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,451	
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	51,730	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,233	
69	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi:/ Placi de gresieportelanat 600x600mm, mata, calitatea I.
	m2	124,650	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	137,115	
	26611128007200	Placi sau piscoturi de gresie 600x600mm, mata, cal.superioara	m2	129,673	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	805,738	
	24302261000001	Fuga	kg	51,618	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 517,930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,224	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,094	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,853	
70	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	192,000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	76,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	205,632	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	70,560	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 209,600	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	20,160	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	57,600	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,600	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,192	
71	CL20A
	Grile din plastic alba 200x300(h)mm
	buc	4,000	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600	
	28112363062002121	Grila de PVC alba 200x300(h)mm	buc	4,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	
		1.5.2. Tip II S=69,79 m2
			
72	CC03A1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 100*100 d=5 (2,1kg/m2)
	kg	146,600	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,864	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,466	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	148,066	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,733	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,466	
	2010237318750	Distantieri 	buc	43,980	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,103	
73	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	69,790	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,874	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,979	
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	2,303	
	00126202818	Apa	m3	0,698	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,094	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,837	
74	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic
	m2	69,790	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,771	
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	28,963	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,490	
75	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi:/ Placi de gresieportelanat 400x400mm, mata, calitatea I.
	m2	69,790	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,769	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 400x400mm, mata, cal.superioara	m2	72,603	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	451,123	
	24302261000001	Fuga	kg	28,900	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	1 409,758	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,172	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,397	
76	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	88,300	
	7132010010900	Faiantar	h-om	35,320	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,830	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	94,569	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	32,450	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	556,290	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,272	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	26,490	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,415	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,088	
		1.5.3. Tip III S=38,45m2
			
77	IzF04J1 aplicativ
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena 
	m2	38,450	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,769	
	2682132601626	folie	m2	41,526	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,019	
78	IzF11B
	Strat termoizolant la pardosea , executat cu cimentoplast gr.8 cm
	m3	1,950	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,139	
	2873122005400	Cimentoplast	m3	2,028	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,546	
79	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	38,450	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,070	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,845	
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	1,269	
	00126202818	Apa	m3	0,385	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,153	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,461	
80	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic
	m2	38,450	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,383	
	24302261010102	Grund Betonocontact	kg	15,957	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,923	
81	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 3mm 
	m2	38,450	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,997	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	591,226	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,478	
	4100126202818	Apa	m3	0,155	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,615	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,385	
82	CG56A1 K=7
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	-38,450	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-6,190	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-414,153	
	4100126202818	Apa	m3	-0,271	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,077	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,269	
83	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu gr.2,5 mm
	m2	38,450	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,900	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	45,755	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,796	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	13,525	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	202,872	
	2710503808004	Fir de sudare	m	39,415	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	5,796	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	42,506	
	2523116716346	Covor P.V.C.omogen  linoleum medical gr.2,5mm antibacterial	m2	40,574	
	4100126202818	Apa	m3	0,058	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,385	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,461	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,690