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Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	Formular Nr.7
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	




DEVIZ  LOCAL № 2-1-4
 Statia de pompare II. Montarea utilajului tehnologic

	Valoarea de deviz  97 251,35 lei


Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Montarea pompelor

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	1
	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	0,2600

	
	

	 2
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	1,0000

	
	

	 3
	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4

	m
	1,9000

	
	

	 4
	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm

	buc
	3,0000

	
	

	 5
	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Cot din otel d=65 mm 90*

	buc
	3,0000

	
	

	 6
	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Reductie concentrica otel sudabila d=65 mm

	buc
	1,0000

	
	

	 7
	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Stut tip M filetat  la un capat d=32 mm

	buc
	2,0000

	
	

	 8
	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2" (Щтуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2")Racord olandezdrept FI-FI  PN32 d=32 mm

	buc
	2,0000

	
	

	 9
	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm

	m
	0,3000

	
	

	 10
	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC  SDR 6 PN32 d=75 mm

	m
	50,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Lucrari de montare

	
	
	
	

	11
	AcC06C
	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, centrifuge, cu Dn aspiratie pina la 40 mm (Установка на существующем постаменте вакуумных, центробежных насосов, диаметр до 40 мм)

	buc
	2,0000

	
	

	 12
	AcB02B
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm  (Установка в существующем месте, вентелей с голлендерами, линейных со сбросом, из бронзы (конец трубопровода - с муфтой или с закрепленными фланцами), диам. 30 мм)Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm

	buc
	1,0000

	
	

	 13
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")

	buc
	2,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % 
	24 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport (VR) * 4 % 
	4 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  depozit (VR) * 2 % 
	2 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (VR) * 76 % 
	76 %
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % 
	6 %
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Utilaj

	
	
	
	

	14
	Pret de piata
	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P-T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M

	
	2,0000

	
	

	 15
	Pret de piata
	Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm

	
	1,0000

	
	

	 16
	Pret de piata
	Filtru pentru apa potabila d=32

	
	2,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Montarea pompelor
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Montarea retelelor interioare

	
	
	
	

	
	
	2.1. Conducta de presiune cu clapeta de retinere d=65 mm 

	
	
	
	

	17
	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l

	m
	2,5000

	
	

	 18
	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm

	buc
	1,0000

	
	

	 19
	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Capat Flansa  d=75/65 mm

	buc
	1,0000

	
	

	 20
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16

	buc
	13,0000

	
	

	 21
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm

	buc
	1,0000

	
	

	 22
	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту)Cot PE 100 sudura d=75 mm

	buc
	2,0000

	
	

	 23
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	0,0200

	
	

	 24
	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm

	m
	0,3000

	
	

	 25
	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 SDR 17 PN10

	m
	39,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Conducta de presiune cu clapeta de retinere d=65 mm 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2.2.  conducta de golire

	
	
	
	

	26
	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l

	m
	39,0000

	
	

	 27
	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm

	m
	0,3000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total  conducta de golire
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Montarea retelelor interioare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)










	Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	
Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta




Deviz local de resurse № 2-1-4
 Statia de pompare II. Montarea utilajului tehnologic

	


Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări şi cheltuieli      
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Total borderou de resurse № 2-1-4:
	
	
	
	


			Manopera:
	 1.
	+
	Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm
	buc
	1,0000
	
	

	 2.
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,0660
	
	

	 3.
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	 4.
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,1000
	
	

	 5.
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,2000
	
	

	 6.
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	44,1994
	
	

	 7.
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	6,4080
	
	

	 8.
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1288
	
	

	 9.
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,4000
	
	

	 10.
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4580
	
	

	
	
	Total manopera
	
	
	
	


			Materiale:
	 1.
	-
	Filtru pentru apa potabila d=32
	buc
	2,0000
	
	

	 2.
	1
	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P-T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M 
	buc
	2,0000
	
	

	 3.
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,1847
	
	

	 4.
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2006
	
	

	 5.
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0195
	
	

	 6.
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0141
	
	

	 7.
	2 521216710001 1
	Teava polietilena PE100 RC  SDR 6 PN32 d=75 mm
	m
	50,1500
	
	

	 8.
	2 5212167100011
	Teava polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=75 mm
	m
	39,1170
	
	

	 9.
	2 87411730000 0
	Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm
	buc
	1,0400
	
	

	 10.
	2 874117300000
	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16
	buc
	13,5200
	
	

	 11.
	2 875274110150
	Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel d=65 mm 90*
	buc
	3,0600
	
	

	 12.
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	 13.
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0033
	
	

	 14.
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	 15.
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	 16.
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	0,9114
	
	

	 17.
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,6060
	
	

	 18.
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	6,3798
	
	

	 19.
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,0390
	
	

	 20.
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	 21.
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	3,1900
	
	

	 22.
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,9114
	
	

	 23.
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	4,1013
	
	

	 24.
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	9,1140
	
	

	 25.
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,0202
	
	

	 26.
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,0141
	
	

	 27.
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,1560
	
	

	 28.
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0141
	
	

	 29.
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,0780
	
	

	 30.
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,0110
	
	

	 31.
	25  23156713 8 11
	Cot PE 100 sudura d=75 mm
	buc
	2,0200
	
	

	 32.
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,1010
	
	

	 33.
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,7979
	
	

	 34.
	252121670100 0
	Teava din otel d=76x4,0
	m
	46,0256
	
	

	 35.
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	0,9273
	
	

	 36.
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	74,9476
	
	

	 37.
	2721204122300
	Racord olandezdrept FI-FI  PN32 d=32 mm
	buc
	2,0200
	
	

	 38.
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	 39.
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0808
	
	

	 40.
	28 7 5274110150
	Piesa de legatura din otel pentru sudura Stut tip M filetat  la un capat d=32 mm
	buc
	2,0400
	
	

	 41.
	28 75274110150
	Piesa de legatura din otel pentru suduraReductie concentrica otel sudabila d=65 mm
	buc
	1,0200
	
	

	 42.
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	 43.
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	5,9241
	
	

	 44.
	2874115800900
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x60
	buc
	4,1200
	
	

	 45.
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	 46.
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	2,0200
	
	

	 47.
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	 48.
	2874115841435
	Piulite uzuale hexagonale M 10
	buc
	4,1200
	
	

	 49.
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	 50.
	2875 274110150
	Capat Flansa  d=75/65 mm
	buc
	1,0200
	
	

	 51.
	2875274110150
	Piesa de legatura din otel pentru sudura Flansa otel sudabila d=65 mm
	buc
	4,0800
	
	

	 52.
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	 53.
	2913124600000
	Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm
	buc
	1,0100
	
	

	 54.
	2924127322065
	Filtru pentru apa potabila d=32
	buc
	2,0200
	
	

	 55.
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0765
	
	

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	
	
	


			Utilaje de construcţii:
	 1.
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0113
	
	

	 2.
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	2,1600
	
	

	 3.
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	3,5600
	
	

	 4.
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0047
	
	

	 5.
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,1560
	
	

	 6.
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0434
	
	

	 7.
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0148
	
	

	 8.
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,4270
	
	

	 9.
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	2,6400
	
	

	 10.
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	2,1600
	
	

	 11.
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	2,6040
	
	

	 12.
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	3,5600
	
	

	 13.
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0650
	
	

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	
	
	


 
	
	
	
	
	
	

	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)







Formular Nr.5
WinCmeta
	Obiect Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	Investitor Apa-Canal



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Montarea pompelor

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	1
	CA03C

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	284,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7600
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	2
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	3
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5000
	
	

	
	252121670100 0
	Teava din otel d=76x4,0
	m
	1,0100
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0900
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2000
	
	

	
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	0,1300
	
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	0,0700
	
	

	
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,0200
	
	

	
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	0,0200
	
	

	
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	0,1400
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	4
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2875274110150
	Piesa de legatura din otel pentru sudura Flansa otel sudabila d=65 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,2400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	5
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Cot din otel d=65 mm 90*

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2 875274110150
	Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel d=65 mm 90*
	buc
	1,0000
	
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,2400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	6
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Reductie concentrica otel sudabila d=65 mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0500
	
	

	
	28 75274110150
	Piesa de legatura din otel pentru suduraReductie concentrica otel sudabila d=65 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,2400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	7
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Stut tip M filetat  la un capat d=32 mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0500
	
	

	
	28 7 5274110150
	Piesa de legatura din otel pentru sudura Stut tip M filetat  la un capat d=32 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,2400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	8
	SD20C

	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2" (Щтуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2")Racord olandezdrept FI-FI  PN32 d=32 mm

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	
	

	
	2721204122300
	Racord olandezdrept FI-FI  PN32 d=32 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	9
	AcA10B

	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,1660
	
	

	
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	1,0150
	
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0125
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	10
	AcA52B

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC  SDR 6 PN32 d=75 mm

	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0720
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0360
	
	

	
	2 521216710001 1
	Teava polietilena PE100 RC  SDR 6 PN32 d=75 mm
	m
	1,0030
	
	

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2. Lucrari de montare

	
	
	
	

	11
	AcC06C

	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, centrifuge, cu Dn aspiratie pina la 40 mm (Установка на существующем постаменте вакуумных, центробежных насосов, диаметр до 40 мм)

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,5500
	
	

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,3800
	
	

	
	2874115800900
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x60
	buc
	2,0000
	
	

	
	2874115841435
	Piulite uzuale hexagonale M 10
	buc
	2,0000
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	12
	AcB02B

	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm  (Установка в существующем месте, вентелей с голлендерами, линейных со сбросом, из бронзы (конец трубопровода - с муфтой или с закрепленными фланцами), диам. 30 мм)Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm

	buc
	
	
	

	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,1000
	
	

	
	2913124600000
	Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	2,0000
	
	

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0800
	
	

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0140
	
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0140
	
	

	
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,0140
	
	

	
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,0150
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,6000
	
	

	
	2414317346207
	Stearina
	kg
	0,0200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	13
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")

	buc
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	
	

	
	2924127322065
	Filtru pentru apa potabila d=32
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3. Utilaj

	
	
	
	

	14
	Pret de piata

	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P-T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M

	
	
	
	

	
	1
	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit CRNE 3-23 Q- P-T-E -HQQE (sau analog) G-1,11M3/H, h=272,5 M 
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	15
	Pret de piata

	Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm

	
	
	
	

	
	+
	Vana fluture cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	16
	Pret de piata

	Filtru pentru apa potabila d=32

	
	
	
	

	
	-
	Filtru pentru apa potabila d=32
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	2. Montarea retelelor interioare

	
	
	
	

	
	
	2.1. Conducta de presiune cu clapeta de retinere d=65 mm 

	
	
	
	

	17
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5000
	
	

	
	252121670100 0
	Teava din otel d=76x4,0
	m
	1,0100
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0900
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2000
	
	

	
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	0,1300
	
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	0,0700
	
	

	
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,0200
	
	

	
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	0,0200
	
	

	
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	0,1400
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	18
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Flansa otel sudabila d=65 mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2875274110150
	Piesa de legatura din otel pentru sudura Flansa otel sudabila d=65 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,2400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	19
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)Capat Flansa  d=75/65 mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2875 274110150
	Capat Flansa  d=75/65 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,2400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	20
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	
	

	
	2 874117300000
	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	21
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	
	

	
	2 87411730000 0
	Clapeta de sens cu prindere intre flanse PN40 d=65 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	22
	AcA53C

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту)Cot PE 100 sudura d=75 mm

	buc
	
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,2000
	
	

	
	25  23156713 8 11
	Cot PE 100 sudura d=75 mm
	buc
	1,0100
	
	

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,0800
	
	

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,0800
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	23
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	
	

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	
	

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	24
	AcA10B

	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,1660
	
	

	
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	1,0150
	
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0125
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	25
	AcA52B

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 SDR 17 PN10

	m
	
	
	

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0720
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0360
	
	

	
	2 5212167100011
	Teava polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=75 mm
	m
	1,0030
	
	

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	2.2.  conducta de golire

	
	
	
	

	26
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=76x4, l

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5000
	
	

	
	252121670100 0
	Teava din otel d=76x4,0
	m
	1,0100
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0900
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2000
	
	

	
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	0,1300
	
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	0,0700
	
	

	
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,0200
	
	

	
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	0,0200
	
	

	
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	0,1400
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	27
	AcA10B

	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм)Tub de protectie PE d=160 mm

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,1660
	
	

	
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	1,0150
	
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0125
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        


