**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție din *(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării)* |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru vestiarele sălii de sport |

| **Nr. crt.** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **LOT 1. Materiale de construcții** | | | | | | | |
|  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă |  |  |  | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă. Este destinat pentru lipirea țesăturilor de sticlă. Consum: 0,2-0,3 kg/m2. |  |  |
|  | Distanțiere pentru gresie și faianță |  |  |  | Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5 mm. Cutie a câte 200 buc. |  |  |
|  | Plintă pentru tavan (baghetă) |  |  |  | Plintă pentru tavan (baghetă). Material: polistiren. Lățime: 50mm. |  |  |
|  | Tapet din fibră de sticlă |  |  |  | Tapet din fibră de sticlă (de tip pânză), densitate 60 g/m2 |  |  |
|  | Hidroizolant universal |  |  |  | Hidroizolant universal. Tip: mortar hidroizolant. Bază: ciment. Culoare: gri. Destinat pentru lucrări de exterior și interior. |  |  |
|  | Spumă de montaj |  |  |  | Spumă de montaj 750 ml, poliuretanică, destinată pentru lucrări de exterior și interior, pentru toate anotimpurile. |  |  |
|  | Grund universal |  |  |  | Grund universal, destinat pentru lucrări de interior și exterior. |  |  |
|  | Vopsea emulsie pe bază de apă, lavabilă |  |  |  | Vopsea emulsie pe bază de apă, lavabilă. Baza: acrilică. Pentru lucrări de interior. Culoare: gri. |  |  |
|  | Vopsea emulsie pe bază de apă, lavabilă |  |  |  | Vopsea emulsie pe bază de apă, lavabilă. Baza: acrilică. Pentru lucrări de interior. |  |  |
|  | Chit pentru rosturi |  |  |  | Chit pentru rosturi. Consum normat 0,25-0,50 kg/m2. Rezistent la apă. Destinat pentru lucrări de interior și exterior. Culoare: alb. |  |  |
|  | Chit pentru rosturi |  |  |  | Chit pentru rosturi. Consum normat 0,25-0,50 kg/m2. Rezistent la apă. Destinat pentru lucrări de interior și exterior. Culoare: gri. |  |  |
|  | Suport drept gips-carton |  |  |  | Suport drept gips-carton 125x60mm, din oțel zincat. |  |  |
|  | Adeziv ermetic universal |  |  |  | Adeziv ermetic universal (жидкие гвозди - în loc de cuie). Tub 280 ml. |  |  |
|  | Tencuială pe bază de ipsos |  |  |  | Tencuială pe bază de ipsos, de tip MP-75. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare. |  |  |
|  | Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Glet pe bază de ipsos, de tip HP-FINISH. Mortar uscat, pre-amestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali. |  |  |
|  | Gresie |  |  |  | Gresie ceramică (pentru podea) 400x400 mm, antiderapantă. Culoare: nuanțe maro, bej. |  |  |
|  | Faianță |  |  |  | Faianță ceramică (pentru perete) 295x595 mm, lucioasă. Culoare: nuanțe maro, bej. |  |  |
|  | Plăci gips-carton |  |  |  | Plăci gips-carton rezistent la umezeală 2,5x1,2x0,125 m. |  |  |
|  | Adeziv pentru gresie și faianță |  |  |  | Adeziv pentru gresie și faianță. Tip: universal. Destinat pentru lucrări de interior și exterior. |  |  |
|  | Lambriu |  |  |  | Lambriu din plastic 250x6 mm. Culoare: alb mat. Pentru lucrări de interior. |  |  |
|  | Profil terminal pentru lambriu |  |  |  | Profil terminal din plastic pentru lambriu PVC. Tip L. Culoare: alb. |  |  |
|  | Ușiță de vizitare |  |  |  | Ușiță de vizitare 500x500 mm. Material: plastic. |  |  |
|  | Profil de plafon gips-carton |  |  |  | Profil de plafon gips-carton. Tip CD 60/27. Oțel zincat. L=3 m. |  |  |
|  | Profil de contur gips-carton |  |  |  | Profil de contur gips-carton. Tip UD 28/27. Oțel zincat. L=3 m. |  |  |
|  | Șurub |  |  |  | Șurub autofiletant (fără sfredel) 4,2x19 mm, cu cap plat și șaibă, zincat, pentru metal |  |  |
|  | Șurub |  |  |  | Șurub autofiletant (fără sfredel) 3,5x25 mm, pentru gips-carton (metal) |  |  |
|  | Profil protecție colț |  |  |  | Profil de colț 25x25x2500 mm. Material: aluminiu. |  |  |
|  | Profil pentru faianță |  |  |  | Profil exterior pentru faianță 9mm\*2,5m. Material: plastic. |  |  |
|  | Profil de ghidaj |  |  |  | Profil de ghidaj 10 mm. Material: oțel zincat. |  |  |
| **LOT 2. Uși din PVC** | | | | | | | |
|  | Ușă din PVC |  |  |  | Ușă interioară cu balamale 2000x650 mm. Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm. Armarea de metal: min. 1,2 mm. |  |  |
|  | Ușă din PVC |  |  |  | Ușă interioară cu balamale 2000x750 mm. Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm. Armarea de metal: min. 1,2 mm. |  |  |
|  | Ușă din PVC |  |  |  | Ușă interioară cu balamale 2000x800 mm. Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm. Armarea de metal: min. 1,2 mm. |  |  |

Semnat: Numele, Prenumele: În calitate de:

Ofertantul: Adresa:

**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție din *(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării)* |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru vestiarele sălii de sport |

| **Nr. lot** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare/prestare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **LOT 1. Materiale de construcții** | | | | | | | | | | | |
|  | 44110000-4 | Adeziv pentru produse din fibră de sticlă | l/kg | 150 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44110000-4 | Distanțiere pentru gresie și faianță | cut. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Plintă pentru tavan (baghetă) | m.l. | 104 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Tapet din fibră de sticlă | m2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Hidroizolant universal | kg. | 450 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Spumă de montaj | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Grund universal | kg. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Vopsea emulsie pe bază de apă, lavabilă | kg. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Vopsea emulsie pe bază de apă, lavabilă | kg. | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Chit pentru rosturi | kg. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Chit pentru rosturi | kg. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Suport drept gips-carton | buc. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Adeziv ermetic universal | buc. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Tencuială pe bază de ipsos | kg. | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Glet pe bază de ipsos | kg. | 750 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Gresie | m2 | 147 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Faianță | m2 | 154 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Plăci gips-carton | buc. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Adeziv pentru gresie și faianță | kg. | 1250 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Lambriu | m2 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil terminal pentru lambriu | m.l. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Ușiță de vizitare | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil de plafon gips-carton | buc. | 210 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil de contur gips-carton | buc. | 65 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Șurub | buc. | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Șurub | buc. | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil protecție colț | buc. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil pentru faianță | buc. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Profil de ghidaj | buc. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LOT 2. Uși din PVC** | | | | | | | | | | | |
|  | 44221000-5 | Ușă din PVC | buc. | 4 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44221000-5 | Ușă din PVC | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 44221000-5 | Ușă din PVC | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: Numele, Prenumele: În calitate de:

Ofertantul: Adresa: