Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reteua de canalizare pe str.Stefan cel Mare si Sfint.Etapa I(167/8593-5-CE)	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Retea exterioara de canalizare 
			
		1.1. Земляные работы
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором в отвал)
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	
4	TsC18A1 K=0,85
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (окучивание выт.грунта).
	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	
5	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Погрузка)
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	
6	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	
8	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными  трамбовками)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)
	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	
10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
11	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаный грунт в основании траншеи)
	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	
	148211022005252	Nisip local	m3	1,0250	
12	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m
	m2		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111	kg	0,0188	
13	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  в основании колодцев)
	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
		1.2. Conducte
			
14	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm  (Teava  PVC SN4 d200mm)
	m		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	
	2521216700500200	Teava   PVC SN4  d200mm	m	1,0450	
15	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm  (Tub PE 100 PN-4 SDR 26 d350mm)
	m		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	
	2521216701001350	Tub PE 100 PN-4 SDR 26 d350mm	m	1,0150	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	
16	AcA08A
	Inel de stopare d=200mm
	buc		
	25137366017316	Inel de stopare d=200mm	buc	1,0000	
17	AcA08A
	Inel alunicari d=200mm
	buc		
	25137366017116	Inel alunicari d=200mm	buc	1,0000	
18	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm   (Tub PE 100 PN-4 SDR 26 d110mm)
	m		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	
	2521216701001110	Tub PE 100 PN-4 SDR 26 d110mm	m	1,0150	
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	
19	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (Conectare d350)
	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	
20	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Conectare d350)
	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	
		1.3. Camine 
			
21	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,4000	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2260	
	2664102101126	Var	kg	0,1100	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	
22	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  (Бетон на лоток V=8.16м3-1,43м3(учтен в расценке AcE13А)=6,73m3-недостающий бетон)
	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100001200	Beton clasa.М200	m3	1,0250	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
23	AcE13В1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)
	buc		
	6664331520215121	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10	buc	1,0000	
24	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-6)
	buc		
	6664320215121	Placi prefabricate pt. camine  КЦ-10-6	buc	1,0000	
25	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	buc		
	666411320251211	Placi prefabricate pt. camine  КЦ-10-9	buc	1,0000	
26	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
	buc		
	6664331211215131	Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-10-1	buc	1,0000	
27	AcE14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	buc		
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine  КЦ0-1	buc	1,0000	
28	AcE14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	buc		
	266112643115613	Placi prefabricate pt. camine  КЦ-7-3	buc	1,0000	
29	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка )
	m3		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	
30	AcE14B1
	Capac cu rama tip ''Л"
	buc		
	266882643125613	Capac cu rama tip ''Л"	buc	1,0000	
31	AcE14B1
	Стоимость стремянок
	kg		
	266882643115614	Стремянки	kg	1,0000	
32	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок )  
	t		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	
33	CF07C1
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane ((Затирка колодцев цем.песчаным раствором)
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	
		1.4. Разборка и восстановление тротуаров из асфальта (L=403m n=0.9m S=362.7m2)
			
34	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного  покрытия    тротуаров  )
	m3		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	
	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	
35	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания  дороги) 
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	
36	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного  основание  под тротуар)
	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
37	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  
	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h/ut	0,0055	
38	Dl112 К=3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0135	
39	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
40	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)
	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	
41	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307