CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a partii carosabile a str. Independentei din mun. Balti (de la str. Puskin pina la str. Stamati) (Corectare)
Etapa 1
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
		Restabilirea traseului	km		0,300	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km		  
0,950	
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI141A
	Curatirea suprafetei prin suflare cu aer comprimat	m2		1 277,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050		
 2	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		32,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,294		
 3	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 9cm (k=0.9)	m2		705,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0303		
 4	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 	m2		572,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0182		
 5	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 	m2		485,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0182		
 6	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3		1,16	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 7	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 	t		267,49	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 8	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=45cm	m3		195,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 9	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3		1,953	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 10	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		273,42	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 11	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=11cm	m3		163,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 12	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3		1,63	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 13	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 	t		228,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 14	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=20cm	m3		22,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 15	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3		0,228	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 16	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		31,92	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 17	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestec nisip-pietris Hmed=10cm	m3		54,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 18	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)	100 m3		0,548	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 19	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		87,68	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 20	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea covatei)	100 m3		1,70	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 21	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		304,30	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 22	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km, teren categoria II (k=2)	100 m3		4,429	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 23	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		6,059	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.2. Demolarea trotuarului din beton asfaltic (partea stinga)				
24	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (3cm) suprafata S=267m2	m3		8,01	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,775		
 25	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  (h=10cm) suprafata S=267m2	m3		26,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 26	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3cm) S=73.2m2	m3		2,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,775		
 27	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta ( h=7cm) S=73.2m2	m3		5,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 28	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		0,42	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 29	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		78,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 30	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,42	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 31	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4)	100 m3		0,42	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 		1.3. Demolarea trotuarului din pavaj				
32	DG02B
	Desfacerea de pavaje h=6cm	m2		7,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
 33	TsA20C
	Demolarea manuala a stratului de balast si piatra sparta h=15cm	m3		1,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,230		
 34	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		0,015	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 35	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		2,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 36	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,015	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 37	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4)	100 m3		0,015	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 		1.4. Demontarea pietrei de bordura				
38	TsC60C
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator  "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (NORMA APLICATIVA) demolarea mecanizata a  bordurelor - 714ml	100 m3		0,043	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,910		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	19,460		
 39	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton  	m		11,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320		
 40	TsC59A
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1 (NORMA APLICATIVA) adunarea in gramezi si incarcarea bordurei demolate 	100 m3		0,048	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,630		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,900		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	2,950		
 41	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		11,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 42	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,048	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 43	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4)	100 m3		0,048	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 44	TsC60C
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator  "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (NORMA APLICATIVA) decaparea fundatiei sub bordura	100 m3		0,065	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,910		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	19,460		
 45	TsC59A
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1 (NORMA APLICATIVA) adunarea in gramezi a materialului decapat din fundatia bordurei si incarcarea lui	100 m3		0,065	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,630		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,900		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	2,950		
 46	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		14,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 47	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,065	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 48	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4)	100 m3		0,065	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 		1.5. Demontarea si montarea indicatoarelor rutiere existente				
49	DF21A
	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 	buc		2,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,110		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,110		
 50	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi de la demonatre)	buc		1,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-16200	Beton clasa C16/20	m3	0,080		
	2811106301794-2300	Stilp metalic confectionat industrial  (DE LA DEMONTARE) - fara pret	buc	1,000		
 51	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare de la demontare	buc		2,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-000	Indicatoare circulatie rutiera (DE LA DEMONTARE) - fara pret	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 		1.6. Demontarea fintinelor existente				
52	RpAcF34A
	Demontarea capacelor la camine	buc		1,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,220		
 53	PJ08B
	Demolarea elementelor existente degradate ale caminelor de vizitare (0.02m3 + 0.05m3 + 0.1m3 + 0.72m3 + 0.18m3)	m3		1,07	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,400		
	7111020030200	Miner	h-om	5,900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,748		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,870		
 54	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		0,01	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 55	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		2,36	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 56	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,01	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 57	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4)	100 m3		0,01	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 		2. Lucrari de terasament				
58	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului)	100 m3		1,70	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 59	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		323,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 60	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		1,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 61	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (din norma se exclude tractorul si buldozerul) 548m2	100 m3		1,644	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
 62	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente	100m2		5,38	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 63	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		0,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380		
 		3. Imbracamintea rutiera la drumul principal				
64	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-63 h=15cm (coeficient de compactare k=1.22)	m3		26,30	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	1421402200393-1	Amestec optimal pietris-nisip fr.0-63mm	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
 65	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta LA 30, fr. 32-63,  h=0.23m) 	m3		46,22	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-3263	Piatra sparta LA30 fr. 32-63mm	m3	0,203		
	1411122201672-3263	Piatra sparta LA30 fr.32-63mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 66	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta LA 30, fr. 8-16, 16-32mm,  h=0.15m) 	m3		336,90	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-816	Piatra sparta LA30 fr. 8-16mm	m3	0,203		
	1411122201672-1632	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 67	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2	t		1,32	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 68	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2	t		0,11	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 69	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (amestec granular din asfalt frezat-80% cu piatra sparta LA30 fr.4-16mm-16%  cu ciment CEMII/B-LL32.5R - 3% si bitum - 1%) pretul la amestec se aplica in stare compactata  h=8cm 	m3		144,80	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	123345878989090-1	Amestec granular din asfalt frezat-80% cu piatra sparta LA30 fr.4-16mm-16%  cu ciment CEMII/B-LL32.5R - 3% si bitum - 1%	m3	1,003		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 70	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t		0,50	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 71	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce	m2		1 787,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	1111000100013101	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 72	TsJ05B
	Amenajarea geocompozitului PGM-G 100/100 (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0, SCOABELE DIN NORMA SE EXCLUD)	m2		1 603,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,010		
	1711317323525-1010	Geocompozit PGM-G 100/100	m2	1,000		
 73	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		0,536	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 74	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70)  k=1.25	m2		1 787,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 75	material
	Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		7,33	
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	1,000		
 		4. Amenajarea bordurilor partea stinga				
76	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II amenajarea patului	100 m3		0,015	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390		
 77	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului	m3		0,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 78	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 	100 m3		0,082	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 79	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		14,70	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 80	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II   k=4	100 m3		0,082	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 81	TsC51B
	Lucrari la descarcarea 	100 m3		0,082	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 82	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip norma de compresor se exclude	m3		2,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 83	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  SM  EN13285	m3		2,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA30   	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 84	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, C30/37  XF4 pe fundatie de beton C16/20 	m		67,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510		
	2663102100000-C16/20	Beton  C16/20	m3	0,053		
	2651122100024	Ciment 	kg	3,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x18cm  C30/37  XF4	m	1,005		
 85	
	Beton C16/20   (adaugator la norma DE10E)  	m3		0,34	
	2663102100000-C16/20	Beton  C16/20	m3	1,000		
 86	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu umplerea	m3		2,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 87	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,021	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 		5. Demolarea si amenajarea bordurilor				
88	TsC60C
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator  "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (NORMA APLICATIVA) demolarea mecanizata a  bordurelor - 76ml	100 m3		0,033	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,910		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	19,460		
 89	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton  	m		8,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320		
 90	TsC59A
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1 (NORMA APLICATIVA) adunarea in gramezi si incarcarea bordurei demolate 	100 m3		0,014	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,630		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,900		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	2,950		
 91	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		3,30	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 92	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,014	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 93	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4)	100 m3		0,014	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 94	TsC60C
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator  "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (NORMA APLICATIVA) decaparea fundatiei sub bordura	100 m3		0,05	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,910		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	19,460		
 95	TsC59A
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1 (NORMA APLICATIVA) adunarea in gramezi a materialului decapat din fundatia bordurei si incarcarea lui	100 m3		0,05	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,630		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,900		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	2,950		
 96	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		8,70	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 97	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,05	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 98	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 2 km, teren categoria II (k=4)	100 m3		0,05	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 99	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II amenajarea patului	100 m3		0,115	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390		
 100	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului	m3		1,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 101	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea	100 m3		0,102	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 102	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		18,30	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 103	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II   k=4	100 m3		0,102	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 104	TsC51B
	Lucrari la descarcarea 	100 m3		0,102	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 105	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip norma de compresor se exclude	m3		3,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 106	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  SM  EN13285	m3		3,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA30   	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 107	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, C30/37  XF4 pe fundatie de beton C16/20 	m		85,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510		
	2663102100000-C16/20	Beton  C16/20	m3	0,053		
	2651122100024	Ciment 	kg	3,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x18cm  C30/37  XF4	m	1,005		
 108	
	Beton C16/20   (adaugator la norma DE10E)  	m3		0,40	
	2663102100000-C16/20	Beton  C16/20	m3	1,000		
 109	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu umplerea	m3		2,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 110	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,026	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 		6. Amenajarea sistemului rutier pe sectoarele cu canalizare pluviala				
111	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-63 h=15cm (coeficient de compactare k=1.22)	m3		3,30	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	1421402200393-1	Amestec optimal pietris-nisip fr.0-63mm	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
 112	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta LA 30, fr. 32-63,  h=0.20m) 	m3		4,40	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-3263	Piatra sparta LA30 fr. 32-63mm	m3	0,203		
	1411122201672-3263	Piatra sparta LA30 fr.32-63mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 113	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta LA 30, fr. 16-32,  h=0.18m) 	m3		4,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-1632	Piatra sparta LA30 fr. 16-32mm	m3	0,203		
	1411122201672-1632	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 114	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta LA 30, fr. 8-16mm) 	m3		0,33	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-816	Piatra sparta LA30 fr. 8-16mm	m3	0,203		
	1411122201672-8-16	Piatra sparta LA30 fr.8-16mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 115	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2	t		0,018	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 116	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce	m2		22,10	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	1111000100013101	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 117	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t		0,007	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 118	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70)  k=1.25	m2		22,10	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 119	material
	Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		0,10	
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	1,000		
 		7. Ridicarea fintinilor pe trotuar				
120	AcE07A
	Demontarea capacelor din fonta  k=0.8	buc		4,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700		
 121	RpAcF04A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m  c16/20	m3		0,17	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800		
	2663102100897-C16/20	Beton de ciment clasa C16/20	m3	1,030		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,020		
	2651122100024	Ciment 	kg	10,600		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010		
	2030122928335	Panouri cofraj 	m2	12,500		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,400		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350		
 122	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I fara pret	buc		4,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700		
 		8. Ridicarea fintinilor pe carosabil				
123	AcE07A
	Demontarea capacelor din fonta  k=0.8	buc		27,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700		
 124	RpAcF04A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m  c16/20	m3		1,25	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800		
	2663102100897-C16/20	Beton de ciment clasa C16/20	m3	1,030		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,020		
	2651122100024	Ciment 	kg	10,600		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010		
	2030122928335	Panouri cofraj 	m2	12,500		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,400		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350		
 125	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I fara pret	buc		27,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700		
 		9. Coborirea fintinilor pe trotuare				
126	AcE07A
	Demontarea capacelor din fonta  k=0.8	buc		28,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700		
 127	DI123
	Demontarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri demontare placi КЦО-1  к=0,8	m3		0,02	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,380		
 128	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat inel	m3		0,03	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200		
 129	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment M20	m3		0,002	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-1	Mortar de ciment M20	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 130	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea	100 m3		0,001	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 131	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		0,07	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 132	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II   k=4	100 m3		0,001	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 133	DI123
	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri fara pret   КЦО-1   1 buc	m3		0,02	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,380		
 134	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I fara pret	buc		1,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700		
 		10. Coborirea fintinilor pe carosabil				
135	AcE07A
	Demontarea capacelor din fonta  k=0.8	buc		5,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700		
 136	DI123
	Demontarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri demontare placi КЦО-1  к=0,8	m3		0,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,380		
 137	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat inel	m3		0,11	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,200		
 138	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment M20	m3		0,01	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-1	Mortar de ciment M20	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 139	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea	100 m3		0,001	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 140	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		0,28	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 141	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II   k=4	100 m3		0,001	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 142	DI123
	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri fara pret   КЦО-1  13 buc	m3		0,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,380		
 143	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I fara pret	buc		5,00	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,700		
 		11. Amenajarea trotuarului nou stanga				
144	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  SM  EN13285	m3		0,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA30   	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 145	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20 )	m		7,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180		
	2651122100024	Ciment 	kg	1,020		
	2663102100000-C16/20	Beton  C16/20	m3	0,048		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37  XF4	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
 146	
	Beton C16/20   (se exclude la norma DE11A)  	m3		-0,23	
	2663102100000-C16/20	Beton  C16/20	m3	1,000		
 147	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,065	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 148	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta LA30, fr.16-32mm )	m2		130,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	14111222016721632	Piatra sparta LA30, fr.16-32mm 	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 149	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj vibropresat  cu suprafata de granit, culoare gri  (Pavaj  h=6 cm )	m2		472,70	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	2661112800655-5	Pavaj  h=6 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment 	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment 	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 		12. Amenajarea trotuarului nou dreapta				
150	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj vibropresat  cu suprafata de granit, culoare gri  (Pavaj  h=6 cm )	m2		98,20	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	2661112800655-5	Pavaj  h=6 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment 	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment 	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 		13. Amenajarea trotuarelor din beton asfaltic stanga				
151	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente	100m2		0,711	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 152	TsE02B
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu 	100m2		0,079	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,930		
 153	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (piatra sparta LA30,fr16-32mm )	m2		53,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	14111222016721632	Piatra sparta LA30, fr.16-32mm 	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 154	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,5 l/m2	t		0,03	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 155	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala   nisip bitumat si otel patrat in norma se exclude  MAS 16  50/70  h=5 cm  k=1.25	m2		53,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120		
	111100010001311-MAS	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   MAS  16   50/70	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
 156	material
	Beton asfatic cu criblura, MAS16  rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		0,17	
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	1,000		
 157	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta LA30, fr.16-32mm )	m2		26,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	14111222016721632	Piatra sparta LA30, fr.16-32mm 	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 158	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)  k=-9	m2		-26,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135		
	14111222016721632	Piatra sparta LA30, fr.16-32mm 	m3	0,0057		
 159	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		0,01	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 160	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala   nisip bitumat si otel patrat in norma se exclude  MAS 16  50/70  h=5 cm  k=1.25	m2		26,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120		
	111100010001311-MAS	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   MAS  16   50/70	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
 161	material
	Beton asfatic cu criblura, MAS16  rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		0,11	
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	1,000		
 		14. Amenajarea parcare stinga				
162	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 amenajarea patului	100 m3		0,086	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740		
 163	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului	m3		0,95	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 164	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea	100 m3		0,095	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 165	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		17,01	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 166	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II   k=4	100 m3		0,095	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 167	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		0,095	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 168	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip norma de compresor se exclude	m3		1,82	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 169	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30  SM  EN13285	m3		1,82	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA30   	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 170	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20 )	m		48,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180		
	2651122100024	Ciment 	kg	1,020		
	2663102100000-C16/20	Beton  C16/20	m3	0,048		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37  XF4	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
 171	
	Beton C16/20   (se adauga la norma DE11A)  	m3		0,48	
	2663102100000-C16/20	Beton  C16/20	m3	1,000		
 172	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,058	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 173	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta LA30, fr.16-32mm )	m2		115,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	14111222016721632	Piatra sparta LA30, fr.16-32mm 	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 174	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj  h=8 cm )	m2		115,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	2661112800655-8	Pavaj  h=8 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment 	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment 	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 		15. Amenajarea piste de biciclete dreapta				
175	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,053	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 176	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj vibropresat  cu suprafata neteda, culoare rosu (Pavaj  h=6 cm )	m2		106,50	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	2661112800655-5	Pavaj  h=6 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment 	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment 	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 		16. Constructia pavaj tactil				
177	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 amenajarea patului	100 m3		0,04	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740		
 178	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu amenajarea patului	m3		0,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 179	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea	100 m3		0,045	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 180	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 	t		7,99	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 181	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II   k=4	100 m3		0,045	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 182	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		0,045	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 183	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,01	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 184	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Piatra sparta LA30, fr.16-32mm )	m2		18,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	14111222016721632	Piatra sparta LA30, fr.16-32mm 	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 185	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil h=6 cm )	m2		18,60	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	2661112800655-51	Pavaj tactil  h=6cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment 	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment 	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 		17. Indicatoare rutiere temporare				
186	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc		6,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,080		
	2811106301794-130	Stilp metalic confectionat industrial  CKM1.30	buc	1,000		
 187	DF19A
	Montarea indicatoarelor TEMPORARE rutiere noi pe stilpi noi, ( forma si dimensiunile-conform proiectului)	buc		66,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-0001	Indicatoare rutiere temporare (forma si dimensiunile conform proiectului)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 188	DF22A
	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera 	buc		6,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,210		
 189	DF21A
	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 	buc		66,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,110		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,110		
 190	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton) 	m3		0,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,230		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600		
 191	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		0,005	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770		
 192	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		0,96	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 		18. Accese laterale				
193	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-63 h=15cm (coeficient de compactare k=1.22)	m3		50,97	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	1421402200393-1	Amestec optimal pietris-nisip fr.0-63mm	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
 194	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta LA 30, fr. 32-63,  h=0.20m) 	m3		67,96	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-3263	Piatra sparta LA30 fr. 32-63mm	m3	0,203		
	1411122201672-3263	Piatra sparta LA30 fr.32-63mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 195	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta LA 30, fr. 16-32,  h=0.18m) 	m3		61,16	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-1632	Piatra sparta LA30 fr. 16-32mm	m3	0,203		
	1411122201672-1632	Piatra sparta LA30 fr.16-32mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 196	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta LA 30, fr. 8-16mm) 	m3		5,10	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-816	Piatra sparta LA30 fr. 8-16mm	m3	0,203		
	1411122201672-8-16	Piatra sparta LA30 fr.8-16mm	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 197	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2	t		0,27	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 198	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce	m2		339,80	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	1111000100013101	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 199	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t		0,10	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 200	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70)  k=1.25	m2		339,80	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 201	material
	Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		1,46	
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	1,000		
 202	DI141A
	Curatirea suprafetei prin suflare cu aer comprimat	m2		644,18	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050		
 203	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2	t		0,42	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 204	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic BAD 22.4 leg, bitum 50/70) S=266m2	t		34,79	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210		
	1111000100013101	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70	t	1,010		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
 205	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t		0,19	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 206	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70)  k=1.25	m2		644,19	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	0,094		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 207	material
	Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t		2,77	
	11110001000-161	Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70	t	1,000		
 		19. Indicatoare rutiere noi				
208	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc		10,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,080		
	2811106301794-130	Stilp metalic confectionat industrial  CKM1.30	buc	1,000		
 209	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc		3,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-90000	Indicatoare(А900)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 210	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc		5,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-700700	Indicatoare (В700)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 211	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc		8,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-900900	Indicatoare (В900)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 212	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc		1,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-70	Indicatoare D-700	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 213	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x350	buc		1,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-70035	Indicator 700x350	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 214	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x1050	buc		1,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-350105	Indicator 350x1050	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 		20. Marcaj rutier				
215	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile 	m2		142,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,090		
	2430126108720	Email alb	kg	0,730		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048		
 		21. Montarea parapet pietonal				
216	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		0,342	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 217	TsC54B
	 Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-16 mm	m3		0,046	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752-816	Piatra sparta  LA 30 fr.8-16mm	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 218	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 	m3		0,296	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 219	DI127
	Montarea parapetului metalic pietonal (18ml)	t		0,194	
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,400		
	28111063013001-2	Parapet pietonal	t	1,000