Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Instalatii interioare incalzire si ventilare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	
	Приточная установка системы Danvent DV15  в комплекте
	buc	1,000	
 2	
	Приточная установка системы Danvent DV10  в комплекте
	buc	1,000	
 3	
	Вытяжная установка  Danvent DV30  в комплекте
	buc	1,000	
 4	
	Вентилятор КТ 60-35-4
	buc	1,000	
 5	
	Вентилятор КТ 60-35-6
	buc	1,000	
 6	
	Вентилятор КТ 60-30-4
	buc	1,000	
 7	
	Вентилятор КТ 50-25-4
	buc	1,000	
 8	
	Вентилятор К315 L
	buc	1,000	
 9	
	Вентилятор К315 M
	buc	2,000	
 10	
	Ventilator Ariet LL
	buc	3,000	
 11	
	Ventilator Vort Press 140 LLI-T
	buc	2,000	
 12	
	Ventilator Vort Press 110 LL
	buc	1,000	
 13	
	Ventilator Vort Press 220 LL
	buc	2,000	
 14	
	Trasformator RTRD7
	buc	1,000	
 15	
	Trasformator RTRD2
	buc	2,000	
 16	
	Trasformator RTRD4
	buc	1,000	
 17	
	Trasformator RE 1.5
	buc	3,000	
 18	
	Element flexibil DS 60-35
	buc	4,000	
 19	
	Element flexibil DS 60-30
	buc	2,000	
 20	
	Element flexibil DS 50-25
	buc	2,000	
 21	
	Bratara FK 315
	buc	6,000	
 22	
	Клапан отсечной SRK 60-35
	buc	2,000	
 23	
	Клапан отсечной SRK 60-30
	buc	1,000	
 24	
	Клапан отсечной SRK 50-25
	buc	1,000	
 25	
	Энергопривод Belimo LF 230
	buc	4,000	
 26	
	Clapeta retur RSK 315
	buc	3,000	
 27	
	Atenuator de zgomot LDR 60-35
	buc	2,000	
 28	
	Atenuator de zgomot LDR 60-30
	buc	1,000	
 29	
	Atenuator de zgomot LDR 50-20
	buc	1,000	
 30	
	Atenuator de zgomot LDC 315-900
	buc	1,000	
 31	
	Caseta filtrului FFK 60-35
	buc	1,000	
 32	
	Caseta filtrului FFK 60-30
	buc	1,000	
 33	
	Caseta filtrului FFR 315
	buc	1,000	
 34	
	Filtru BFK 60-35-EU7
	buc	1,000	
 35	
	Filtru BFK 60-30-EU5
	buc	1,000	
 36	
	Filtru BFR 315-EU3
	buc	1,000	
 37	
	Calorifer VBR 60-35-4
	buc	1,000	
 38	
	Calorifer VBR 60-30-4
	buc	1,000	
 39	
	Calorifer VBC 200
	buc	1,000	
 40	
	Gratrie WSG 50-25
	buc	1,000	
 41	
	Difuzor Sinus-C/T-315
	buc	14,000	
 42	
	Осушитель воздуха TG4801/5
	buc	4,000	
 43	
	Электронный регулятор "ECL Comfort 300"
	buc	3,000	
 44	
	Датчик температуры  ESM-11
	buc	3,000	
 45	
	Датчик температуры  ESMU
	buc	3,000	
 46	
	Regulator de presiune DN20 mm
	buc	2,000	
 47	
	Regulator de presiune DN25 mm
	buc	2,000	
 48	
	Регулятор расхода DN15 mm
	buc	1,000	
 49	
	Регулятор расхода DN20 mm
	buc	2,000	
 50	
	Pompa Wilo-STAR-RS 25/4
	buc	4,000	
 51	
	Pompa Wilo-STAR-RS 25/2
	buc	2,000	
 52	
	Clapeta de balansare AB-QM DN 25
	buc	2,000	
 53	
	Clapeta de balansare AB-QM DN 20
	buc	1,000	
 54	
	Clapeta de balansare AB-QM DN 15
	buc	1,000	
 55	
	Clapeta de balansare AB-QM DN 10
	buc	1,000	
 56	
	Электропривод WA-Z 082F1226
	buc	5,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
57	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  - Приточная установка
	buc	3,000	
 58	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic
	buc	15,000	
 59	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc
	buc	8,000	
 60	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Клапан воздушный отсечной SR
	buc	4,000	
 61	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm
	buc	4,000	
 62	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Calorifer
	buc	3,000	
 63	ID05H
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 300 mm - Clapeta retur d 315 mm
	buc	3,000	
 64	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm
	buc	5,000	
 65	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg
	buc	6,000	
 66	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor
	buc	15,000	
 67	VC14A
	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg - Осушитель воздуха
	buc	4,000	
 68	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" - Regulator RCL Comfort 300
	buc	3,000	
 69	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 -  Датчик температуры
	buc	6,000	
 70	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"
	buc	7,000	
 71	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"
	buc	3,000	
 72	AcC03A
	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw
	buc	3,000	
 73	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Сlapeta AB-QM DN 3/4"-1"
	buc	3,000	
 74	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta AB-QM DN 3/8"
	buc	2,000	
 75	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm
	buc	5,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 3.1. Incalzire
			
76	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 10K 300/400
	buc	2,000	
 77	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 10K 500/400
	buc	1,000	
 78	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 10K 500/520
	buc	2,000	
 79	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 10K 500/720
	buc	13,000	
 80	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/600
	buc	1,000	
 81	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/720
	buc	4,000	
 82	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/800
	buc	9,000	
 83	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/920
	buc	1,000	
 84	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/1000
	buc	1,000	
 85	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Vogel&Noot 11K 500/1120
	buc	1,000	
 86	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Vogel&Noot 22K  300/2000
	buc	12,000	
 87	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv -  Vogel&Noot 22K 500/520
	buc	1,000	
 88	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv -  Vogel&Noot 22K 500/600
	buc	5,000	
 89	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv -  Vogel&Noot 22K 500/720
	buc	1,000	
 90	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv -  Vogel&Noot 22K 500/800
	buc	2,000	
 91	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv -  Vogel&Noot 22K 500/900
	buc	3,000	
 92	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -  Vogel&Noot 22K 900/1320
	buc	2,000	
 93	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -  Vogel&Noot 22K 900/2000
	buc	2,000	
 94	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop latun 1/2" pu radiator Vanova
	buc	62,000	
 95	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Vanova
	buc	62,000	
 96	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton Vanova
	buc	62,000	
 97	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta termostatica HERZ-TS-90  1/2"
	buc	13,000	
 98	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta termostatica HERZ-RL-5  1/2"
	buc	13,000	
 99	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Capul termostatic HERZ DESIGN
	buc	13,000	
 100	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Ventil cu miner  HERZ-GP  1/2"
	buc	49,000	
 101	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Ventil de colt  HERZ-RL-1  1/2"
	buc	49,000	
 102	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Ventil de inchidere STREMAKS-A  1/2"
	buc	3,000	
 103	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil STREMAX-A  d=3/4"
	buc	12,000	
 104	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil STREMAX-A  d=1"
	buc	2,000	
 105	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil STREMAX-R  d=3/4"
	buc	10,000	
 106	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil STREMAX-R  d=1"
	buc	2,000	
 107	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Ventil de scurgere DN  1/4"
	buc	29,000	
 108	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv - Stuter d 3/8" HERZ
	buc	11,000	
 109	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - FIX MATIC
	buc	12,000	
 110	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-AL  d16x2 mm
	m	455,000	
 111	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-AL  d20x2 mm
	m	192,000	
 112	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PE-Xc-AL  d26x3 mm
	m	8,000	
 113	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 2,5 mm 
	m	11,000	
 114	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"
	m	28,000	
 115	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"
	m	71,000	
 116	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	53,000	
 117	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	71,000	
 118	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"
	m	67,000	
 119	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	846,000	
 120	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	110,000	
 121	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	190,000	
 122	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 mm ISOTEK KK-AL
	m	38,000	
 123	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm ISOTEK KK-AL
	m	14,000	
 124	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x20 mm ISOTEK KK-AL
	m	43,000	
 125	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x20 mm ISOTEK KK-AL
	m	71,000	
 126	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x20 mm ISOTEK KK-AL
	m	28,000	
 127	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x20 mm ISOTEK KK-AL
	m	11,000	
 		Capitolul 3.2. Система напольного отопления
			
128	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Dulap de distributie H=70 mm HERZ
	buc	1,000	
 129	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Набор из 4-х распределителей д=25 мм HERZ
	buc	1,000	
 130	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Набор из 3-х распределителей д=25 мм HERZ
	buc	1,000	
 131	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu bila d=1"
	buc	14,000	
 132	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Колпачки со сливом и автомат. спуском воздуха HERZ
	buc	2,000	
 133	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil HERZ-AS  d=1"
	buc	1,000	
 134	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil de trecere si inchidere HERZ  d=1"
	buc	1,000	
 135	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 3/8"  HERZ
	buc	1,000	
 136	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-AL  d16x2 mm
	m	1 074,000	
 137	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	8,000	
 138	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	1 082,000	
 139	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x20 mm ISOTEK KK-AL
	m	6,500	
 140	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	5,000	
 		Capitolul 3.3. Termoficare
			
141	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet cu bila X3777 DN 1/2" Danfoss
	buc	1,000	
 142	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu bila X3777 DN 3/4" Danfoss
	buc	1,000	
 143	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu bila X3777 DN 1" Danfoss
	buc	1,000	
 144	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Clapeta USV-1 DN 1" Danfoss
	buc	1,000	
 145	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Clapeta USV-1 DN 3/4" Danfoss
	buc	1,000	
 146	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta USV-1 DN 1/2" Danfoss
	buc	1,000	
 147	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y222P DN 15 mm Danfoss
	buc	1,000	
 148	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y222P DN 20 mm Danfoss
	buc	1,000	
 149	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y222P DN 25 mm Danfoss
	buc	1,000	
 150	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de aerisire automatic cu  Dn 3/8 " FIX MATIC
	buc	11,000	
 151	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"
	m	22,500	
 152	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	5,000	
 153	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	46,000	
 154	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"
	m	35,000	
 155	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"
	m	45,000	
 156	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	73,500	
 157	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	80,000	
 158	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	95,000	
 159	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Кран  10б9бк1 д=1/2"
	buc	5,000	
 160	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control WIKA
	buc	9,000	
 		Capitolul 3.4. Ventilatia
			
161	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAR 600*200
	buc	5,000	
 162	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAR 500*200
	buc	8,000	
 163	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAR 400*150
	buc	7,000	
 164	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAG 200*150
	buc	1,000	
 165	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAG 250*150
	buc	1,000	
 166	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - OVF 200
	buc	4,000	
 167	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 750*300
	buc	2,000	
 168	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 700*200
	buc	6,000	
 169	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 700*100
	buc	2,000	
 170	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 500*200
	buc	8,000	
 171	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 400*200
	buc	1,000	
 172	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 300*150
	buc	3,000	
 173	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 300*100
	buc	1,000	
 174	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 200*200
	buc	2,000	
 175	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 200*150
	buc	3,000	
 176	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 200*100
	buc	8,000	
 177	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 150*150
	buc	1,000	
 178	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 150*100
	buc	14,000	
 179	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAG 300*150
	buc	2,000	
 180	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Corob
	m2	3,180	
 181	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Corob
	m2	0,680	
 182	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm - Corob
	m2	2,640	
 183	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm - Patruboc
	m2	2,050	
 184	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Patruboc
	m2	0,670	
 185	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm
	m2	1,750	
 186	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm
	m2	9,480	
 187	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm
	m2	33,180	
 188	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm
	m2	14,850	
 189	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2	57,960	
 190	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm
	m2	446,850	
 191	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm
	m2	95,500	
 192	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm
	m2	177,050	
 193	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm
	m2	32,850	
 194	VA02D
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm
	m2	143,900	
 195	VB30B
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime
	m2	0,050	
 196	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm  Heralan-Lam
	m2	757,320	
 
		ALTE CHELTUIELI			
1		Reglarea şi demararea  utilajului, cu anexarea documentelor necesare	Lei		
2		Marca  utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	Lei		
3		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemei montate	Lei		
4		Prezentarea pachetului de documente: racordări, coordonări, certificate necesare, procese-verbale  ş.a	Lei		
5		Montarea indicătoarelor “Trecere este interzisă”, “Pericol de electrocutare”, “Ocolire” ş.a.	Lei		
6		Cheltuieli pentru energia electrică pentru scopuri generale	Lei		

	
INVESTITOR                                                                                ALEXANDRU PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.