WinСмета 
Centrul Orasanescal Tinerilor Naturalisti, situate pe adresa bd. Traian nr. 3 mun. Chisinau	Formular Nr.7	
(denumirea obiectului)		

DEVIZ  LOCAL № 

          Valoarea de deviz  118 646,57 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
	1. Demolari	
	1.1. Demolari	
1	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	110,0000	24,111
	2 652,221
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial)
	m2	40,0000	14,314
	572,556
	
3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,0000	11,565
	69,392
	
4	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	21,0000	11,211
	235,435
	
5	RpEF23A
	Demontari intrerupatoare
	buc	3,0000	11,565
	34,696
	
6	CL20Ak=0.5
	Demontare grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual si montate in zidarie RESURSE manopera k=0.5
	buc	2,0000	13,143
	26,285
	
	Total	 Lei		3 590,585	
	Total Demolari	3 590,585	
	Inclusiv salariu	2 204,785	
	1.2. Antreu	
7	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	14,4000	49,416
	711,588
	
8	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,0000	11,566
	23,131
	
	Total	 Lei		734,719	
	Total Antreu	734,719	
	Inclusiv salariu	734,719	
	1.3. Transportarea gunoiului	
9	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	1,0000	28,914
	28,914
	
10	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	1,0000	59,340
	59,340
	
11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea deseurilor de constructie
	100 m3	0,1200	94,125
	11,295
	
	Total	 Lei		99,549	
	Total Transportarea gunoiului	99,549	
	Inclusiv salariu	31,185	
	Total	 Lei		4 424,853	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		668,405	
	Transportarea materialelor	7 %		92,554	
	Total	 		5 185,812	
	Cheltuieli de regie	14,5 %		751,943	
	Total	 		5 937,755	
	Beneficiu	5 %		296,888	
	Total Demolari	6 234,643	
	Inclusiv salariu	2 970,689	
	2. Lucrari de reparatie	
	2.1. 	
	2.1.1. Tavane	
12	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	30,0000	265,046
	7 951,367
	
13	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	30,0000	93,752
	2 812,563
	
14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,0000	22,989
	114,945
	
15	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	30,0000	18,968
	569,031
	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	30,0000	4,902
	147,063
	
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	30,0000	33,356
	1 000,682
	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	30,0000	37,104
	1 113,132
	
	Total	 Lei		13 708,783	
	Total Tavane	13 708,783	
	Inclusiv salariu	7 748,818	
	2.1.2. Pereti	
19	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 
	m2	110,0000	17,495
	1 924,428
	
20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	110,0000	77,413
	8 515,474
	
21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	110,0000	22,989
	2 528,790
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	110,0000	4,902
	539,231
	
23	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	50,0000	15,276
	763,790
	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	50,0000	33,356
	1 667,804
	
25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	50,0000	37,104
	1 855,220
	
26	СF62A
	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"
	m2	60,0000	263,623
	15 817,407
	
27	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (pentru tava d=32mm)
	100 m	0,4000	1 027,785
	411,114
	
28	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Resurse- Grila, manopera)
	buc	4,0000	54,285
	217,140
	
	Total	 Lei		34 240,398	
	Total Pereti	34 240,398	
	Inclusiv salariu	23 589,000	
	Total	 Lei		47 949,181	
	Total 	47 949,181	
	Inclusiv salariu	31 337,818	
	2.2. Antreu	
	2.2.1. Tavane	
29	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	14,4000	265,046
	3 816,656
	
30	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	14,4000	93,752
	1 350,030
	
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	14,4000	22,989
	331,042
	
32	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	14,4000	18,968
	273,134
	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	14,4000	4,902
	70,590
	
34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 
	m2	14,4000	33,356
	480,329
	
35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	14,4000	37,104
	534,303
	
	Total	 Lei		6 856,084	
	Total Tavane	6 856,084	
	Inclusiv salariu	3 845,600	
	2.2.2. Pereti	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	40,0000	4,902
	196,084
	
37	CF08B
	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos
	m2	40,0000	33,857
	1 354,280
	
38	CN33B
	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet
	m2	40,0000	108,992
	4 359,692
	
	Total	 Lei		5 910,056	
	Total Pereti	5 910,056	
	Inclusiv salariu	2 565,416	
	Total	 Lei		12 766,140	
	Total Antreu	12 766,140	
	Inclusiv salariu	6 411,016	
	Total	 Lei		60 715,321	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		8 493,488	
	Transportarea materialelor	7 %		1 590,189	
	Total	 		70 798,998	
	Cheltuieli de regie	14,5 %		10 265,855	
	Total	 		81 064,853	
	Beneficiu	5 %		4 053,243	
	Total Lucrari de reparatie	85 118,096	
	Inclusiv salariu	37 748,834	
	3. Lucrari de Electricitate	
39	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat 
	buc	6,0000	203,867
	1 223,202
	
40	RpEA09E
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal
	m	21,0000	20,692
	434,527
	
41	RpED01B
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor  VVGn 3x2.5 mm2
	m	21,0000	27,337
	574,075
	
42	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,
	buc	3,0000	34,031
	102,093
	
43	RpED01B
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVGn 3x1.5 mm2
	m	35,0000	24,328
	851,476
	
44	RpEC08B
	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite
	buc	3,0000	784,494
	2 353,482
	
	Total	 Lei		5 538,855	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		417,774	
	Transportarea materialelor	7 %		257,746	
	Total	 		6 214,375	
	Cheltuieli de regie	51 %		946,954	
	Total	 		7 161,329	
	Beneficiu	5 %		358,066	
	Total Lucrari de Electricitate	7 519,395	
	Inclusiv salariu	1 856,772	
	Total	 Lei		98 872,14	
	Tva	20 %		19 774,43	
	Total deviz:	118 646,57	
	Inclusiv salariu	42 576,26	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)