	                                                                                    
	Replanificarea zonei adiacente accesului în cabina ascensorului din clădirea cu nr. cadastral 100520.225.14 (cota -3.300, schimbarea ușii de intrare), pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 100520.225 situal în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-1
Lucrari de constructie - 2-20026 SAC
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Modificarea pozitiei usii acsensorului  (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2 h-om, h-ut )  
Coieficient la manopera=1,200
Coieficient la utilaje=1,200

	
	
	

	
	
	1.1. Deschideri in pereti portanti cu instalarea ramelor (poz.3 din plan cota -3.300 - Schema interventii)

	
	
	

	1
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 22 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm  
Materiale marunte=1,050

	buc
	20,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,880

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	31,500

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	6,300

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	1,440

	2
	RpCU06B1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata - Realizarea canelurilor in beton 

	m
	18,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,240

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	12,528

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,320

	3
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura -  Consolidarea deschisului usii cu o grinda [20 (швеллер 20) , tiranti, coltare si plai metalice 

	t
	0,307

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	15,657

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	10,960

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	3,131

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,566

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	307,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,688

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,535

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,535

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,535

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,123

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,184

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	2,026

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	3,500

	4
	RpIzE18C

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina  cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email, la confectii si constructii metalice din profile pina la 7 mm grosime 
Materiale marunte (petrol,abrazive,scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,010

	t
	0,307

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,347

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,006

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,860

	
	2430116100000
	Email 
	kg
	3,721

	
	2430226109444
	Diluant rasini alchidice   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,260

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,930

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,465

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,092

	5
	material

	Buloane M20 cu saibe si piulite 

	buc
	20,000

	
	2874115850000
	Buloane M20 cu saibe si piulite
	buc
	20,000

	6
	PD01Aadapt

	Ancora chimica Hilti 

	kg
	1,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,024

	
	123654987524131h
	Ancora chimica Hilti 
	kg
	1,000

	7
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 

	m3
	0,900

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,620

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,045

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,378

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,378

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,216

	8
	CR14C

	Tencuieli interioare la pereti din placi de stufit, de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, inclusiv acoperirea rosturilor dintre placi, cu fisii din impletitura din sirma zincata, executate cu mortar de var marca M 4-T, cu adaos de 200 kg ipsos/mc de mortar 

	m2
	1,600

	
	7122050013450
	Zidar - tencuitor
	h-om
	2,400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,480

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,051

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,240

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,016

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,056

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,016

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	0,112

	
	2873145887401
	Cuie cu cioc
	kg
	0,056

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010

	9
	TrB01A1-3

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m 

	t
	2,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,403

	10
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 

	t
	2,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,485

	11
	TsI50B5

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	2,250

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,697

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Deschideri in pereti portanti cu instalarea ramelor (poz.3 din plan cota -3.300 - Schema interventii)
	            
	

	 
	
	1.2. Inchiderea pereti portanti dn beton armat (poz. 2 din plan cota -3.300 -  schema interventii)

	
	
	

	12
	TrB01A1-3

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m 

	t
	2,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,136

	13
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	10,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,400

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	12,000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,050

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,300

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,500

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,250

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,300

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,010

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,010

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,200

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,240

	14
	CC02K4

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  - SM SR EN 10080-2014 _ A500C (A-III) - doua plase d8mm 150x150mm 

	kg
	60,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,288

	
	2710602400000
	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	60,900

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,600

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	16,800

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,072

	
	2952270006600
	Troliu cu act. electrica 
	h-ut
	0,058

	
	2952270004100
	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton
	h-ut
	0,122

	
	2952270004250
	Masina automata de taiat si indreptat otel beton
	h-ut
	0,094

	
	2940340004000
	Masina de fasonat otel beton cu motor electric
	h-ut
	0,374

	15
	RpCB04C

	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) - Бетон С20/25 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,030

	m3
	0,700

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,771

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,932

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	261,723

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,474

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,511

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,224

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,273

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,504

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,126

	16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	8,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,288

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,400

	17
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	8,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	14,688

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	57,120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,758

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,187

	18
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	8,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,288

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,400

	19
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 

	m2
	8,000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	4,320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,960

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	8,439

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	20
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	8,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,280

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,480

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,016


 
	21
	CI09A

	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei  proiectul si valoarea  arhitecturala dim. 30x20 cm. culoare identica faianța existent.

	m2
	3,7000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	16,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7000

	
	2670112202001
	Placi din gresie portelanata 30x20 cm
	m2
	4,1558

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	3,0784

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	15,3920

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	76,9600

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,2698

	
	2952270003831
	Malaxor de adezivi
	h-ut
	0,0555

	
	2952270007610
	Dispozitiv pentru gaurit placi
	h-ut
	1,4800

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,4800

	
	3320120007707
	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel
	h-ut
	1,1100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0925
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