CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Primăria com. Băcioi
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a străzilor din comuna Băcioi (str.Miorița / str.Chișinăului / str.Lozioara / Ion Vatamanu)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	2,20	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)
	100 m3	2,20	
3	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	418,00	
4	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (finisarea si compactarea patului drumului) 
	100 m3	3,52	
5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea piatra sparta de la demolare din depozit temporar)
	100 m3	0,898	
6	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	111,20	
7	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta DE LA DEMOLARE, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 
	m3	63,00	
8	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	65,20	
9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea material demolat)
	100 m3	0,85	
10	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	156,50	
11	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	247,30	
12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)
	100 m3	2,473	
13	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	445,74	
14	DI89A
	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material 
	100m2	6,82	
15	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm (fr.10-40mm)
	m3	68,20	
16	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de egalizare)
	m3	27,00	
17	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 
	m3	179,40	
18	DH11B
	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice
	100m2	40,40	
19	DA01A
	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere
	100m2	53,35	
20	DB01B
	Curatirea macanica a straturilor suport, executata cu perie mecanica
	m2	18 046,00	
21	RpAr6B
	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos
	m	130,50	
22	DI114
	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum
	100 m	219,98	
23	DI141A
	Curatirea suprafetei imbracamintilor asfaltice  prin suflare cu compresor manual 
	m2	1 294,00	
24	DI158B
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm
	m2	668,92	
25	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	93,00	
26	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	4,208	
27	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  SKPg-II
	m2	1 667,00	
28	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	0,554	
29	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (SMBg-II)
	t	602,26	
30	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)
	m2	2 121,00	
31	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)  k=2.5
	m2	52,00	
32	DI152A
	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu  incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 mm
	100m2	160,86	
33	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma a fost exclusa)
	100 m3	1,17	
34	TsA20A
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor
	m3	50,00	
35	TsE02A
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor (fundul rigolei)
	100m2	0,88	
36	TsE03A
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (taluzul rigolei)
	100m2	3,50	
37	DI130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
	100m2	3,53	
38	DI131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130  (k=-5)
	100m2	-3,53	
39	DI124
	Montarea placilor din beton armat la rigole (Placi prefabricate din beton armat la intrari in curti )
	m3	8,96	
40	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamint decapat)
	100 m3	1,67	
41	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	317,30	
42	TsG05G
	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm
	buc	50,00	
43	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norma a fost exclusa)
	100 m3	9,10	
44	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	1 729,00	
45	RpDA03B
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete
	m3	40,00	
46	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamint decapat)
	100 m3	0,40	
47	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	76,00