Lucrari de amenajare a terenului din s. Viisoara	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  86 492 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Amenajare trotuar
					
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 
	100 m3	0,1200	6 758,450
——————————
225,150
	811,014
——————————
27,018
	
 2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	19,2000	47,700
——————————
0,000
	915,840
——————————
0,000
	
 3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Pentru bordure)
	m3	3,4800	293,260
——————————
293,260
	1 020,545
——————————
1 020,545
	
 4	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (100*20*8 cm)
	m	58,0000	200,482
——————————
66,220
	11 627,985
——————————
3 840,760
	
 5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2	0,3900	1 034,238
——————————
854,238
	403,353
——————————
333,153
	
 6	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	39,0000	111,258
——————————
24,218
	4 339,046
——————————
944,486
	
 7	DI112 K-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
	m2	-39,0000	7,969
——————————
2,554
	-310,799
——————————
-99,614
	
 8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat tip caramida gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm
	m2	39,0000	361,860
——————————
98,762
	14 112,533
——————————
3 851,734
	
 9		G-8 Ghiveci
	buc	16,0000	1 250,000
——————————
0,000
	20 000,000
——————————
0,000

		Total	 Lei			 52 919,517
	
		Total Amenajare trotuar
Inclusiv salariu				52 919,517
9 918,082	

		Total	 Lei			52 919
	
		CAS	24 %			2 380
	
		Cheltuieli de transport	10 %			4 087
	
		Cheltuieli de regie	14,5 %			8 611
	
		Beneficiu de deviz	6 %			4 080
	
		TVA	20 %			14 415

Total deviz:
Inclusiv salariu				86 492
——————
9 918

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lucrari de amenajare a terenului din s. Viisoara	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 

Valoarea de deviz  86 492 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7129020012800	Pavator	h-om	75,4436	94,60	7 136,965	
 2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5217	94,60	333,153	
 3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6400	94,60	438,944	
 4.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,2324	94,60	116,585	
 5.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,2166	94,60	871,890	
 6.	9312040019600	Sapator	h-om	10,7880	94,60	1 020,545	
		Total manopera				9 918	
			Materiale:
 1.	09	G-8 Ghiveci	buc	16,0000	1 250,00	20 000,000	
 2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,3414	475,00	3 012,165	
 3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,7980	450,00	809,100	
 4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0160	425,00	1 281,800	
 5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1950	425,00	82,875	
 6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,9640	425,00	1 259,700	
 7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	62,4000	2,40	149,760	
 8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	775,7500	2,40	1 861,800	
 9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 029,6000	2,40	2 471,040	
 10.	26611128006559	Placi din beton, pentru trotuare  vibropresat tip caramida gr. 40mm	m2	39,5850	154,16	6 102,424	
 11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,9000	0,00	0,000	
 12.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8700	0,00	0,000	
 13.	26661228003016	Bordura  pentru trotuare  (100*20*8 cm)	m	58,2900	62,50	3 643,125	
 14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,7800	250,00	195,000	
 15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1700	0,00	0,000	
 16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,7540	0,00	0,000	
		Total materiale de construcţii				40 869	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,4680	150,00	70,200	
 2.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,5694	150,00	85,410	
 3.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,3440	583,33	783,996	
 4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,3200	55,00	127,600	
 5.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	1,1600	55,00	63,800	
 6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0352	450,00	915,840	
 7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2145	400,00	85,800	
		Total utilaje de construcţii				2 132	

	Total	 Lei			52 919	
	CAS	24 %			2 380	
	Cheltuieli de transport	10 %			4 087	
	Cheltuieli de regie	14,5 %			8 611	
	Beneficiu de deviz	6 %			4 080	
	TVA	20 %			14 415	
	Total deviz:				86 492	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de amenajare a terenului din s. Viisoara	Investitor Primaria com. Purcari	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Amenajare trotuar
					
1	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 
	100 m3			6 758,450
—————
225,150	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,15	
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	583,33	6 533,30	
2	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t			47,700
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70	
3	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Pentru bordure)
	m3			293,260
—————
293,260	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26	
4	CO03A
	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (100*20*8 cm)
	m			200,482
—————
66,220	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	94,60	58,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00	
	26661228003016	Bordura  pentru trotuare  (100*20*8 cm)	m	1,0050	62,50	62,81	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	425,00	22,10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	2,40	32,10	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	450,00	13,95	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0130	0,00	0,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	55,00	2,20	
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	55,00	1,10	
5	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2			1 034,238
—————
854,238	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	150,00	180,00	
6	DI111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2			111,258
—————
24,218	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	475,00	82,65	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	150,00	2,19	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	400,00	2,20	
7	DI112 K-2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
	m2			7,969
—————
2,554	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	2,55	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	475,00	5,42	
8	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat tip caramida gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm
	m2			361,860
—————
98,762	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0316	94,60	2,99	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,40	63,36	
	26611128006559	Placi din beton, pentru trotuare  vibropresat tip caramida gr. 40mm	m2	1,0150	154,16	156,47	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	425,00	2,12	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	425,00	32,30	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00	
9	
	G-8 Ghiveci
	buc			1 250,000
—————
0,000	
	09	G-8 Ghiveci	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.