Formular Nr.1
WinСмета2000     
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Reparatii curente la caminul nr.2 din str. Hristo Botev 4/1, mun. Chisinau		
(denumirea obiectivului)		
                                 
                                          Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Lucrari de reparatii
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5	6	7	
 		1.	Tâmplarie
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	

	

	m2	69,93			
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (compartiment  grup-sanitar)	m2	20,52			
3	CK03A
	Usi din lemn sponate  interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ДГ21-9: 13 buc.)	m2	23,8			
4	CK03C	Usi din lemn interioare in doua	

canaturi, pe captuseli 	

, inclusiv izolatia hidrofuga ; termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pana la 35 m (intre etaje si casa scarii, 10 buc.)	

	m2	46,13			
5	CK33C
	Broasca ingropata cu 5 chei
	buc	23,000			
6	

CK22B	Glasvanduri din profile din
aluminiu la constructii cu inaltimi
pina la 35 m din panouri fixe
(pereti despartitori in grupuri
sanitare)	m2	20,52			
7	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usi in grupuri sanitare)
	m2	18,63			
8	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre)
	m2	27,5000			
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	27,5000			
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	21,0000			
 				            				
 		3. Diverse					
23	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),k=3 - scoaterea deseurilor
	t	5,000			
24	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),k=3 - transportarea materialelor la locul de lucru
	t	5,000			
25	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t	5,000			
 
		2. Lucrari tehnico-sanitare					
12	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	60,000			
13	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm -racord p/m d20 x 1/2 M	buc	20,000			
14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 	buc	20,000			
15	IC53A
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000			
16	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- teu 32x25x32
	buc	20,000			
17	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1"	buc	6,000			
18	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"	buc	6,000			
19	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 " ,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,000			
20	SA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	40,000			
21	RpIB11A	Demontari radiatoare (cu pastrarea materialelor)	m2	6,20			
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor)	M2	6,2