Obiectul Modernizarea schemei de 
alimentare ce energie termica a imobilului 
Serviciul Arhiva al Primariei mun. Balti din 
str. Decebal, 99 A, mun. Balti nr. 25/2021 – IV

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE. SISTEMUL INTERIOR DE INCALZIRE.
	
		1.1. Conducte. Armatura de conducte
	
1	pret furnizor
	Robinet sferic cu filet FF  DN 32 PN25
	buc	4,0000
	
2	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Montare Montarea Robinet sferic cu filet FF  DN32  PN25
	buc	4,0000
	
3	pret furnizor
	Robinet sferic cu filet FF  DN 25 PN25
	buc	12,0000
	
4	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF  DN 25 PN25
	buc	12,0000
	
5	pret furnizor
	Robinet sferic cu filet FF  DN 20 PN25
	buc	16,0000
	
6	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF  DN 20 PN25
	buc	16,0000
	
7	pret furnizor
	Robinet sferic cu filet FF  DN 15 PN25
	buc	8,0000
	
8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF  DN 15 PN25
	buc	8,0000
	
9	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Clapeta de balansare automata livrat[ in set cu fitinguri si tubul de impuls  kvs=2.5 mc/h, DN 20 PN16. diapazon de presetare 0,5...0,25 bar  tip AS-PV 20
	buc	8,0000
	
10	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Clapeta de balansare automata livrat[ in set cu fitinguri si tubul de impuls  kvs=4.0 mc/h, DN 25 PN16. diapazon de presetare 0,5...0,25 bar  tip AS-PV 25
	buc	4,0000
	
11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet de inchidere kvs=4.0 mc/h DN25 PN16 tip ASV-M 25
	buc	4,0000
	
12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet de inchidere kvs=2.5 mc/h DN20 PN16 tip ASV-M 20
	buc	8,0000
	
13	pret furnizor
	Robinet de evacuare aerului automat tip Airvent 15
	buc	8,0000
	
14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet de evacuare aerului automat tip Airvent 15
	buc	8,0000
	
15	pret furnizor
	Robinet sferic cu filet  3/4"
	buc	24,0000
	
16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet  3/4"
	buc	24,0000
	
17	pret furnizor
	Robinet pentru drenaj 1/2"
	buc	18,0000
	
18	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet pentru drenaj 1/2"
	buc	18,0000
	
19	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Teava din otel electrosudata  ГОСТ 10704-91 DN 50 B 20
	m	75,0000
	
20	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava din otel electrosudata  ГОСТ 3262-75 DN 32 B 20
	m	25,0000
	
21	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava din otel electrosudata  ГОСТ 3262-75 DN 25 B 20
	m	60,0000
	
22	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Teava din otel electrosudata ГОСТ 3262-75-75 DN 20 B 20
	m	25,0000
	
23	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"  Teava din otel electrosudata  ГОСТ 10706-76 DN 15 B 20
	m	3,0000
	
24	TfC01A
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	75,0000
	
25	TfC01A k=0.5
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 32; 40; mm
	m	25,0000
	
26	TfC01A k=0.5
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 15; 20; 25 mm
	m	88,0000
	
27	TfC02A
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	75,0000
	
28	TfC02A k=0.5
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 32; 40 mm
	m	25,0000
	
29	TfC02A k=0.5
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 15; 20; 25 mm
	m	88,0000
	
30	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PP-R PN 25 DN 40
	m	5,0000
	
31	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Teava PP-R PN 25 DN 32
	m	110,0000
	
32	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava PP-R PN 25 DN 25
	m	290,0000
	
33	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Teava PP-R PN 25 DN 20
	m	470,0000
	
34	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Teava PP-R PN 25 DN 32; DN 40
	m	115,0000
	
35	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" Teava PP-R PN 25 DN 20; DN 25
	m	760,0000
	
36	pret furnizor
	Reductie otel ф 57x32
	buc	2,0000
	
37	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2" Reductie otel ф 57x32
	buc	4,0000
	
38	pret furnizor
	Reductie otel ф 57x25
	buc	2,0000
	
39	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2" Reductie otel ф 57x25
	buc	4,0000
	
40	pret furnizor
	Reductie otel ф 32x25
	buc	8,0000
	
41	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2" Reductie otel ф 32x25
	buc	16,0000
	
42	pret furnizor
	Reductie otel ф 25x20
	buc	8,0000
	
43	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"Reductie otel ф 25x20
	buc	16,0000
	
44	pret furnizor
	Teu egal ф 57x3.0
	buc	2,0000
	
45	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2" Teu egal ф 57x3.0
	buc	6,0000
	
46	pret furnizor
	Teu redus ф 57x3.0 - ф 42.3x2.8
	buc	2,0000
	
47	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2" Teu redus ф 57x3.0 - ф 42.3x2.8
	buc	6,0000
	
48	pret furnizor
	Teu redus ф 57x3.0 - ф 33.5x2.8
	buc	2,0000
	
49	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2" Teu redus ф 57x3.0 - ф 33.5x2.8
	buc	6,0000
	
50	pret furnizor
	Teu egal ф 42,3 x 2,8
	buc	4,0000
	
51	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2" Teu egal ф 42,3 x 2,8
	buc	12,0000
	
52	pret furnizor
	Teu redus ф 42,3 x 2,8 - ф 33,5 x 2,8
	buc	2,0000
	
53	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2" Teu redus ф 42,3 x 2,8 - ф 33,5 x 2,8
	buc	6,0000
	
54	pret furnizor
	Teu redus ф 42,3 x 2,8 - ф 26,8 x 2,5
	buc	2,0000
	
55	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2" Teu redus ф 42,3 x 2,8 - ф 26,8 x 2,5
	buc	6,0000
	
56	pret furnizor
	Teu egal ф 33,5 x 2,8
	buc	4,0000
	
57	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Teu egal ф 33,5 x 2,8
	buc	12,0000
	
58	pret furnizor
	Teu redus ф 33,5 x 2,8 -  ф 26.8 x 2,5
	buc	4,0000
	
59	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Teu redus ф 33,5 x 2,8 -  ф 26.8 x 2,5
	buc	12,0000
	
60	pret furnizor
	Teu redus ф 33,5 x 2,8 -  ф 21,3 x 2,5
	buc	2,0000
	
61	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Teu redus ф 33,5 x 2,8 -  ф 21,3 x 2,5
	buc	6,0000
	
62	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot 90* DN 50
	buc	8,0000
	
63	pret furnizor
	COT 90 DN 32
	buc	5,0000
	
64	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2" Montarea  COT 90 DN 32
	buc	10,0000
	
65	pret furnizor
	COT 90 DN 25
	buc	12,0000
	
66	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"  COT 90 DN 25
	buc	24,0000
	
67	pret furnizor
	COT 90 DN 20
	buc	14,0000
	
68	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"  COT 90 DN 20
	buc	28,0000
	
69	pret furnizor
	COT 90 DN 15
	buc	2,0000
	
70	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"  COT 90 DN 15
	buc	4,0000
	
71	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	120,0000
	
72	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Suport T3.05
	kg	10,2920
	
73	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"  Element fixare a tevilor PP-R dublu ф 40
	buc	5,0000
	
74	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"  Element fixare a tevilor PP-R dublu ф 32
	buc	28,0000
	
75	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv Element fixare a tevilor PP-R dublu ф 25
	buc	73,0000
	
76	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv Element fixare a tevilor PP-R dublu ф 20
	buc	120,0000
	
77	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Teava din otel electrosudata  ГОСТ 10704-91 DN 50 B 20 pentru executarea tuburilor de protectie
	m	13,0000
	
78	RCsB31H
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 90 mm
	buc	44,0000
	
		1.2. Izolare termica
	
79	Pret furnizor
	Termoizolatie conducte din vata minerala D57x30
	m	78,0000
	
80	Pret furnizor
	Termoizolatie conducte din vata minerala D42x30
	m	26,4000
	
81	Pret furnizor
	Termoizolatie conducte din vata minerala D33.5x30
	m	62,4000
	
82	Pret furnizor
	Termoizolatie conducte din vata minerala D26.8x30
	m	26,4000
	
83	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm
	m	78,0000
	
84	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm
	m	115,2000
	
		1.3. Protectie anticoroziva
	
85	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	25,0000
	
86	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi
	m2	25,0000
	
		1.4. Corpuri de incalzire
	
87	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=500 mm.
	buc	4,0000
	
88	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=600 mm.
	buc	4,0000
	
89	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=700 mm.
	buc	12,0000
	
90	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=800 mm.
	buc	7,0000
	
91	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=900 mm.
	buc	16,0000
	
92	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=1000 mm.
	buc	13,0000
	
93	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=1100 mm.
	buc	17,0000
	
94	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=1200 mm.
	buc	8,0000
	
95	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm  Radiator otel tip panou cu conexiune laterala, livrat in set cu robinetul de evacuarea aerului  si mijloace de fixare tip 22 H=500 mm; L=1400 mm.
	buc	15,0000
	
96	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Montare Ventil radiator  RA-N 15 DN 15 PN 10
	buc	96,0000
	
97	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Montare Robinet blocare radiator RLV  15 DN 15 PN 10
	buc	96,0000
	
98	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Montare Element termostatic (interval de temperaturi 6-26*C)
	buc	96,0000
	
		2. UTILAJ TEHNICO-SANITAR SISTEMUL INTERIOR DE INCALZIRE
	
99	DANFOSS
	Clapeta de balansare automata livrat[ in set cu fitinguri si tubul de impuls  kvs=2.5 mc/h, DN 20 PN16. diapazon de presetare 0,5...0,25 bar  tip AS-PV 20
	set	8,0000
	
100	DANFOSS
	Clapeta de balansare automata livrat in set cu fitinguri si tubul de impuls  kvs=4.0 mc/h, DN 25 PN16. diapazon de presetare 0,5...0,25 bar  tip AS-PV 25
	set	4,0000
	
101	DANFOSS
	Robinet de inchidere kvs=4.0 mc/h DN25 PN16 tip ASV-M 25
	buc	4,0000
	
102	DANFOSS
	Robinet de inchidere kvs=2.5 mc/h DN20 PN16 tip ASV-M 20
	buc	8,0000
	
		3. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE
	
103	1-09-001-1
	Lucrari de reglareClapeta de balansare automata livrat[ in set cu fitinguri si tubul de impuls  kvs=2.5 mc/h, DN 20 PN16. diapazon de presetare 0,5...0,25 bar  tip AS-PV 20
	buc	8,0000
	
104	1-09-001-1
	Lucrari de reglare rClapeta de balansare automata livrat[ in set cu fitinguri si tubul de impuls  kvs=4.0 mc/h, DN 25 PN16. diapazon de presetare 0,5...0,25 bar  tip AS-PV 25
	buc	4,0000