CAIET DE SARCINI
pentru achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic
privind reparația capitală a căsuței modulare (încăperi de serviciu)
Postul vamal Săiți – Biroul Vamal Centru

1. Informații generale despre obiectiv
•	Denumirea obiectivului: Reparația capitală a căsuței modulare (încăperi de serviciu), Postul vamal Săiți.
•	Amplasament: Postul vamal Săiți, raionul Căușeni.
•	Investitor: Serviciul Vamal.

2. Obiectul achiziției
Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentației tehnice (proiect tehnic + detalii de execuție) în vederea realizării lucrărilor de reparație capitală a căsuței modulare de serviciu.

3. Scopul proiectului
•	Modernizarea spațiului de lucru pentru angajații vamali;
•	Asigurarea condițiilor sanitare, de confort termic și siguranță;
•	Reabilitarea acoperișului, pardoselilor, instalațiilor electrice și termice;
•	Amenajarea exterioară (prispă, trotuare, rigole etc.).

4. Obiectivele documentației de proiect
Proiectul va cuprinde, dar nu se va limita la:
•	Ridicarea și analiza situației existente;
•	Plan general de organizare a execuției;
•	Soluții de arhitectură, structură, instalații electrice și de încălzire;
•	Devize pe categorii de lucrări conform normelor valabile în RM;
•	Liste de cantități, manoperă, materiale și utilaje;
•	Documentație grafică (planuri, detalii, scheme) în format .DWG și .PDF;
•	Copii după avizele și aprobările necesare (dacă este cazul);
•	Proiectul va fi livrat în format tipărit și electronic.

5. Documente livrabile
•	Proiect tehnic complet verificat conform cerințelor din HG 361/2016;
•	Deviz general, devize locale și liste de cantități (WinSmeta);
•	Planuri de arhitectură, instalații și structură;
•	Detalii de execuție;
•	Note de calcul;
•	Tabelul cu volumele de lucrări.

6. Cerințe față de ofertant
•	Deținerea licenței valabile pentru activitatea de proiectare în construcții civile;
•	Experiență în elaborarea a cel puțin 2 proiecte similare în ultimii 3 ani;
•	Prezentarea echipei de proiect (arhitect, inginer structurist, inginer instalații etc.);
•	Asumarea termenului de prestare de maxim 30 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat;
•	Respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții.

7. Valoare estimativă a serviciilor de proiectare: 27000,00 lei fără TVA.

8. Termenul de prestare a serviciului 30 (treizeci) zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

9. Forma de prezentare a ofertei
•	Propunere tehnică: metodologie, echipă, termene.
•	Propunere financiară: preț total defalcat pe componente.
•	Copii ale actelor permisive (licență, CV echipă, contracte similare etc.).

10. Alte prevederi
•	Proiectantul va include în proiect măsuri de protecție a muncii și PSI;
•	Proiectantul va colabora cu autoritatea contractantă la identificarea soluțiilor tehnice optime;
•	Proiectul tehnic va sta la baza inițierii ulterioare a achiziției lucrărilor de execuție;
•	În perioada de clarificări, participanții la licitație sunt obligați să efectueze o vizită la fața locului (Postul vamal Săiți, raionul Căușeni) pentru a se documenta cu privire la starea construcției, volumele reale de lucrări și particularitățile obiectivului, persoana de contact, tel: 069195893

Tema de proiectare

Nr.d/o	Descrierea lucrărilor propuse	
1.		Briul de tereacota (reparație/înlocuire)
•	Verificare structură de sprijin
•	Înlocuire elemente fisurate/sparte
•	Refacere rosturi, curățare, chituire
•	Materiale cerute: teracotă, mortar refractar etc	
2.		Scări
•	Demontare elemente deteriorate
•	Refacere trepte, contratrepte, finisaj antiderapant
•	Opțional: montare balustrade noi	
3.		Podea
•	Decopertare strat vechi
•	Reparații șapă/substructură
•	Montare strat finisaj: gresie, etc.	
4.		Rețea electrică
•	Verificare traseu existent
•	Înlocuire cabluri, prize, întrerupătoare
•	Montare tablou nou dacă e necesar
•	Schimbare plafoane de iluminat	
5.		Rețea de încălzire + schimbare radiatoare
•	Demontare radiatoare vechi
•	Spălare conducte (dacă se păstrează)
•	Montare radiatoare noi + robineți termostatabili
•	Proiectare traseu optim (dacă se reconfigurează)	
6.		Prispă și fântână
•	Reparații structurale la prispă: stâlpi, planșeu
•	Finisaje noi: tencuieli, pardoseli
•	Restaurare fântână: zidărie, cămin, capac de protecție	
7.		Trotuare
•	Decopertare trotuare vechi
•	Strat suport + finisaj: beton/spațiu pavaj
•	Scurgere ape pluviale asigurată	
8.		Acoperiș
•	Înlocuire/integritate învelitoare (tablă/țiglă)
•	Verificare și reparație astereală
•	Refacere elemente de fixare	
9.		Sistem de colectare ape pluviale (burlane, streașină)
•	Montaj jgheaburi și burlane noi
•	Legare la sistem de scurgere