Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti    №221-2020(7.20 )	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 6-1
 Retele  exterioare   de gaze

Valoarea de deviz  54 586,79 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Земляные работы для трубопроводов
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   (Разработка грунта экскаватором)
	100 m3	1,118
	717,531
——————————
0,000
	802,200
——————————
0,000
	
 2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и приямки)
	m3	3,680
	118,783
——————————
118,783
	437,120
——————————
437,120
	
 3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. )
	100 m3	0,980
	381,429
——————————
0,000
	373,800
——————————
0,000
	
 4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,980
	976,126
——————————
508,585
	956,603
——————————
498,413
	
 5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	24,470
	17,875
——————————
17,875
	437,409
——————————
437,409
	
 6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)
Коэффициент к машинам=0,850
	100 m3	0,002
	525,000
——————————
0,000
	1,050
——————————
0,000

		Total Земляные работы для трубопроводов
Inclusiv salariu				3 008,182
1 372,942	
		1.2. Трубы и материалы
					
7	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран шаровой ст.  фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)
	buc	1,000
	848,603
——————————
33,443
	848,603
——————————
33,443
	
 8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm  (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф  40х3.7   в том числе на укладку змейкой )
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	120,000
	48,736
——————————
5,189
	5 848,266
——————————
622,728
	
 9	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*) 
	m	5,000
	82,189
——————————
29,983
	410,946
——————————
149,916
	
 10	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (отвод) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm под  90*
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000
	304,390
——————————
57,660
	304,390
——————————
57,660
	
 11	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm 
	1 km	0,125
	12,424
——————————
9,224
	1,553
——————————
1,153
	
 12	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  (Окраска  труб)
	m2	0,600
	41,660
——————————
32,290
	24,996
——————————
19,374

		Total Трубы и материалы
Inclusiv salariu				7 438,754
884,274	
		1.3. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт)   Обвязка
					
13	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m
Коэффициент к трудозатратам=0,400
Коэффициент к машинам=0,100
	buc	1,000
	58,128
——————————
46,128
	58,128
——————————
46,128
	
 14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент  Ф2 под опору для ШГРП из бетона  В12,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,070
	1 111,157
——————————
253,700
	77,781
——————————
17,759
	
 15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка )
	m2	0,250
	228,356
——————————
97,792
	57,089
——————————
24,448
	
 16	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm 
	buc	1,000
	511,194
——————————
33,443
	511,194
——————————
33,443
	
 17	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm 
	buc	2,000
	153,425
——————————
28,830
	306,850
——————————
57,660
	
 18	TfA01С1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) 
	m	2,400
	154,908
——————————
29,983
	371,779
——————————
71,960
	
 19	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная  ф38мм, ГОСТ 3262-75*) 
	m	1,000
	82,120
——————————
29,984
	82,120
——————————
29,984
	
 20	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 
	m2	0,520
	21,531
——————————
15,523
	11,196
——————————
8,072
	
 21	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2	0,520
	42,675
——————————
27,056
	22,191
——————————
14,069
	
 22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3  0,8м-1шт,  
	kg	1,890
	27,191
——————————
13,271
	51,391
——————————
25,082
	
 23	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  
	t	0,002
	57,500
——————————
57,500
	0,115
——————————
0,115
	
 24	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,002
	323,000
——————————
230,500
	0,646
——————————
0,461
	
 25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,002
	441,000
——————————
230,500
	0,882
——————————
0,461

		Total . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт)   Обвязка
Inclusiv salariu				1 551,362
329,642	
		1.4. УПГ-21-2  Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт
					
		1.4.1. поз.1 Колодец 
					
26	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В 7,5 (Бетонное основание)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,005
	985,000
——————————
219,000
	4,925
——————————
1,095
	
 27	CD54A	Сamine din caramida
	m3	0,500
	2 267,146
——————————
755,346
	1 133,573
——————————
377,673
	
 28	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	0,500
	277,500
——————————
0,000
	138,750
——————————
0,000
	
 29	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030
	buc	1,000
	1 327,862
——————————
40,362
	1 327,862
——————————
40,362
	
 30	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	0,780
	374,314
——————————
80,724
	291,965
——————————
62,965
	
 31	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2	6,500
	98,808
——————————
5,189
	642,251
——————————
33,731

		Total поз.1 Колодец 
Inclusiv salariu				3 539,326
515,826	
		1.4.2. п2   УПГ-6   (ППС-К)
					
32	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (Ковер)
	buc	1,000
	391,386
——————————
66,886
	391,386
——————————
66,886
	
 33		Плата, текстолит А-8,  100х250мм
	buc	1,000
	35,000
——————————
0,000
	35,000
——————————
0,000
	
 34	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Труба п/э Д=50 мм)
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	1,000
	209,239
——————————
97,791
	209,239
——————————
97,791
	
 35	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,040
	1 096,325
——————————
222,000
	43,853
——————————
8,880
	
 36	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	0,300
	108,160
——————————
69,193
	32,448
——————————
20,758
	
 37	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6  АII)
	kg	2,100
	15,321
——————————
2,471
	32,175
——————————
5,189
	
 38	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,001
	173,000
——————————
173,000
	0,173
——————————
0,173
	
 39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,020
	353,000
——————————
51,900
	7,060
——————————
1,038
	
 40	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
Коэффициент к трудозатратам=0,500
Коэффициент к материалам=0,500
Коэффициент к машинам=0,500
	m2	0,400
	48,795
——————————
2,595
	19,518
——————————
1,038

		Total п2   УПГ-6   (ППС-К)
Inclusiv salariu				770,852
201,753	
		1.4.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый   д=40мм
					
41	GD53A1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - Кран шаровый полиэтиленовый   д=40
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc	1,000
	495,771
——————————
76,111
	495,771
——————————
76,111

		Total поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый   д=40мм
Inclusiv salariu				495,771
76,111	
		1.4.4. поз.4 Электросварная муфта  д=40мм
					
42	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  (Электросварная муфта  д=40мм)
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	2,000
	245,821
——————————
57,660
	491,643
——————————
115,320

		Total поз.4 Электросварная муфта  д=40мм
Inclusiv salariu				491,643
115,320	
		1.4.5. поз.5 Опора в сборе
					
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора ф57 мм L=400мм,2шт)
	kg	3,200
	30,457
——————————
11,532
	97,462
——————————
36,902

		Total поз.5 Опора в сборе
Inclusiv salariu				97,462
36,902	
		1.4.6. п6  Футляр
					
44	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm  Футляр из  металлической  трубы ду=65мм
	m	0,300
	275,640
——————————
24,217
	82,692
——————————
7,265

		Total п6  Футляр
Inclusiv salariu				82,692
7,265	
							
		Total УПГ-21-2  Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт
Inclusiv salariu				5 477,746
953,177	
		1.5.  УПГ-16-2 Ввод п/э газопровода (Д=40) - 1шт  
					
45	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm  Футляр из  металлической  трубы ду=108мм
	m	1,000
	307,116
——————————
24,217
	307,116
——————————
24,217
	
 46	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010
	1 047,100
——————————
224,900
	10,471
——————————
2,249
	
 47	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	1,000
	261,628
——————————
190,855
	261,628
——————————
190,855
	
 48	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm 
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1,500
	48,723
——————————
5,190
	73,084
——————————
7,785
	
 49	TfA01A2	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)
	m	0,500
	75,494
——————————
29,984
	37,747
——————————
14,992
	
 50	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita 
	m2	0,080
	118,050
——————————
35,312
	9,444
——————————
2,825
	
 51	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm 
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000
	201,598
——————————
46,128
	201,598
——————————
46,128
	
 52	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot)  din polietilena, Переход полиэтилен-сталь  Дн 40
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000
	251,628
——————————
46,128
	251,628
——————————
46,128
	
 53	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт,  патрубок Д20мм-1т, кожух 350х450х3-1 шт)=24,71кг
	kg	24,710
	27,181
——————————
13,261
	671,645
——————————
327,682
	
 54	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  
	t	0,025
	69,200
——————————
69,200
	1,730
——————————
1,730
	
 55	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t	0,025
	328,160
——————————
235,280
	8,204
——————————
5,882
	
 56	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,025
	436,400
——————————
221,400
	10,910
——————————
5,535

		Total  УПГ-16-2 Ввод п/э газопровода (Д=40) - 1шт  
Inclusiv salariu				1 845,205
676,008	
		1.6. УПГ- 29-4   Врезка в существующий газопровод ф63 Газопровод ф40(подземный вариант) 1шт
					
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu  
	m3	2,900
	68,616
——————————
68,616
	198,985
——————————
198,985
	
 58	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)
	m3	2,900
	261,660
——————————
35,173
	758,813
——————————
102,001
	
 59	GD14B.1	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2  1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода
	buc	1,000
	410,723
——————————
399,584
	410,723
——————————
399,584
	
 60	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу
	buc	1,000
	856,251
——————————
856,251
	856,251
——————————
856,251
	
 61	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Седелка   D63/ D40мм)
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000
	646,928
——————————
46,128
	646,928
——————————
46,128
	
 62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm  
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000
	201,598
——————————
46,128
	201,598
——————————
46,128

		Total УПГ- 29-4   Врезка в существующий газопровод ф63 Газопровод ф40(подземный вариант) 1шт
Inclusiv salariu				3 073,298
1 649,077	
		1.7. Установка контрольной трубки  (1шт)
					
63	IzI22A	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, К=2)
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
Коэффициент к материалам=2,060
	m2	0,500
	66,982
——————————
36,210
	33,491
——————————
18,105
	
 64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный)
	m3	0,500
	365,484
——————————
57,084
	182,742
——————————
28,542
	
 65	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба РЕ Дн=32х3,0  SDR11 )
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	1,500
	26,993
——————————
4,152
	40,490
——————————
6,228
	
 66	GD52E	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm  (Полуцилиндр (кожух) из п/э трубы Д=140мм)
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m	0,700
	339,271
——————————
32,784
	237,490
——————————
22,949
	
 67	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Заглушка  Д=50мм)
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc	1,000
	285,015
——————————
46,128
	285,015
——————————
46,128
	
 68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,500
	357,894
——————————
51,894
	178,947
——————————
25,947
	
 69	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,010
	1 058,100
——————————
224,900
	10,581
——————————
2,249
	
 70	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )
	m2	0,460
	112,648
——————————
69,193
	51,818
——————————
31,829
	
 71	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante )
	kg	2,000
	18,782
——————————
5,708
	37,563
——————————
11,416
	
 72	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (   Ковер)
	buc	1,000
	271,386
——————————
66,886
	271,386
——————————
66,886
	
 73	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,001
	1 010,000
——————————
173,000
	1,010
——————————
0,173
	
 74	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm  (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм   К=0,38)
Коэффициент к трудозатратам=0,380
Коэффициент к материалам=0,380
Коэффициент к машинам=0,380
	m2	0,480
	31,117
——————————
6,367
	14,936
——————————
3,056

		Total Установка контрольной трубки  (1шт)
Inclusiv salariu				1 345,469
263,508	
		1.8. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода ф40мм  в полиэтиленовом футляре ф75х6,8мм,  (открытым способом),  L= 11м), 1шт
					
75	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Футляр из  ПЭ   трубы  ф 75х6,8мм  ,  L=11м, открытым способом)
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m	11,000
	371,955
——————————
97,791
	4 091,507
——————————
1 075,705
	
 76	IzF10Hf	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 
	m2	0,040
	9 007,200
——————————
7,200
	360,288
——————————
0,288
	
 77	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 
	m2	0,010
	101,600
——————————
11,600
	1,016
——————————
0,116
	
 78		Полимерная липкая лента
	m	20,000
	15,000
——————————
0,000
	300,000
——————————
0,000
	
 79	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020
	buc	1,000
	19,604
——————————
19,604
	19,604
——————————
19,604
	
 80	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3	0,040
	1 076,525
——————————
227,750
	43,061
——————————
9,110
	
 81	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер )
	buc	1,000
	271,306
——————————
66,886
	271,306
——————————
66,886
	
 82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)
	kg	2,100
	30,032
——————————
11,532
	63,067
——————————
24,217
	
 83	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 
	m2	0,010
	83,400
——————————
63,400
	0,834
——————————
0,634
	
 84	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)
	m3	0,060
	435,150
——————————
66,317
	26,109
——————————
3,979
	
 85	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)
	buc	1,000
	309,692
——————————
167,790
	309,692
——————————
167,790

		Total Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода ф40мм  в полиэтиленовом футляре ф75х6,8мм,  (открытым способом),  L= 11м), 1шт
Inclusiv salariu				5 486,484
1 368,329	
		1.9. Разборка и восстановление асфальтового покрытия (7 м2)
					
86	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m	20,000
	45,643
——————————
16,721
	912,852
——————————
334,428
	
 87	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3	1,080
	274,019
——————————
92,256
	295,941
——————————
99,636
	
 88	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV 
	100 m3	0,019
	820,789
——————————
0,000
	15,595
——————————
0,000
	
 89	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 
	t	6,950
	15,194
——————————
0,000
	105,600
——————————
0,000
	
 90	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 
	100 m3	0,019
	168,632
——————————
21,263
	3,204
——————————
0,404
	
 91	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 
	m3	1,050
	355,990
——————————
51,894
	373,789
——————————
54,489
	
 92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3	1,260
	405,521
——————————
57,065
	510,957
——————————
71,902
	
 93	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	7,000
	128,829
——————————
3,460
	901,804
——————————
24,217
	
 94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	7,000
	132,392
——————————
2,883
	926,743
——————————
20,181

		Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия (7 м2)
Inclusiv salariu				4 046,485
605,257	
							
		Прямые затраты	 lei			 33 272,985
	
		Asigurari sociale	24,00 %			 1 944,531
	
		Total	100,00 +			 35 217,516
	
		Transportarea materialelor	5,00 %			 966,598
	
		Total	100,00 +			 36 184,114
	
		Cheltuieli de regie	8,00 %			 2 894,729
	
		Total	100,00 +			 39 078,843
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 1 172,366
	
		Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu				40 251,209
8 102,214	
		2. Lucrari de montare 
					
95	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h  Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа  2 FRG/2MB  DN15
	buc	1,000
	546,048
——————————
167,791
	546,048
——————————
167,791

		Прямые затраты	 lei			 546,048
	
		Asigurari sociale	24,00 %			 40,270
	
		Total	100,00 +			 586,318
	
		Cheltuieli de transport	5,00 %			 2,413
	
		Total	100,00 +			 588,731
	
		Cheltuieli de regie	76,00 %			 127,521
	
		Total	100,00 +			 716,252
	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			 21,487
	
		Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu				737,739
167,791	
		3. Valoarea utilajului
					
96	Цена поставщика	Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа  2 FRG/2MB  DN15 с фильтром
	buc	1,000
	4 500,000
——————————
0,000
	4 500,000
——————————
0,000

		Total Valoarea utilajului
Inclusiv salariu				4 500,000

							
		Прямые затраты	 lei			45 488,99
	
		TVA	20,00 %			9 097,80

Total deviz:
Inclusiv salariu				54 586,79
——————
8 270,03

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti        №221-2020(7.20 )	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 6-1
 Retele  exterioare   de gaze

Valoarea de deviz  54 586,79 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 6-1:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	3,310	57,66	190,855	
 2.	7112020030100	Specialist	h-om	0,161	57,66	9,283	
 3.	7122050013400	Zidar	h-om.	5,435	57,66	313,382	
 4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,520	57,66	87,643	
 5.	7123010010200	Betonist	h-om	6,031	57,66	347,747	
 6.	7123010010200	Betonist	h-om.	0,438	57,66	25,255	
 7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,280	57,66	16,144	
 8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,798	57,66	46,013	
 9.	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,582	57,66	33,558	
 10.	7129020012800	Pavator	h-om	1,092	57,66	62,965	
 11.	7129020012800	Pavator	h-om.	0,069	57,66	3,979	
 12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,830	57,66	47,858	
 13.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,585	57,66	33,731	
 14.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	57,66	40,362	
 15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,240	57,66	13,838	
 16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,042	57,66	2,422	
 17.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,320	57,66	133,772	
 18.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	24,470	57,66	1 410,941	
 19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,118	57,66	352,764	
 20.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,340	57,66	19,604	
 21.	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,580	57,66	783,024	
 22.	7137010011500	Electrician	h-om	0,032	57,66	1,845	
 23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,347	57,66	20,008	
 24.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,424	57,66	24,447	
 25.	7212030022700	Sudor	h-om	6,839	57,66	394,336	
 26.	7212030022700	Sudor	h-om.	0,546	57,66	31,482	
 27.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,907	57,66	744,218	
 28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,359	57,66	136,021	
 29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,007	57,66	58,063	
 30.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,180	57,66	68,039	
 31.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,003	57,66	0,173	
 32.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,836	57,66	1 950,985	
 33.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,304	57,66	594,131	
 34.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,090	57,66	5,189	
 35.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,728	57,66	99,636	
 36.	9310060019930	Muncitor	h-om.	1,115	57,66	64,291	
 37.	9312040019600	Sapator	h-om	1,769	57,66	102,001	
		Total manopera				8 270,03	
			Materiale:
 1.	0002511111	Полимерная липкая лента	m	20,000	15,00	300,000	
 2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,049	37,00	1,813	
 3.	10119778	Коробка клеммная в комплекте 	buc	1,000	68,00	68,000	
 4.	1019852	Vopsea	kg	0,030	32,00	0,960	
 5.	1025001128991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,000	48,00	48,000	
 6.	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,475	1 320,00	627,000	
 7.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,826	1 005,00	830,130	
 8.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,658	1 320,00	868,560	
 9.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,009	1 320,00	11,880	
 10.	11112201	Плата, текстолит А-8,  100х250мм	buc	1,000	35,00	35,000	
 11.	123456000	Пакля смоляная ленточная (на 1 узел)	kg	0,222	37,00	8,214	
 12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	0,780	250,00	195,000	
 13.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,449	250,00	362,250	
 14.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,050	250,00	12,500	
 15.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,575	250,00	143,750	
 16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,797	221,00	397,137	
 17.	1421102200525п	Nisip (засыпка песком)	m3	2,972	221,00	656,812	
 18.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,079	250,00	19,750	
 19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,088	3,00	0,264	
 20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,062	3,00	0,186	
 21.	17113173093261	Пакля смоляная	kg	2,340	37,00	86,580	
 22.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,053	37,00	1,961	
 23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 200,00	3,200	
 24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	4 500,00	36,000	
 25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 500,00	4,500	
 26.	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	3,911	2,50	9,778	
 27.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,076	185,00	14,060	
 28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,040	16,50	0,660	
 29.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,020	17,20	0,344	
 30.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,211	13,80	2,912	
 31.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,211	13,80	2,912	
 32.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,004	23,75	0,095	
 33.	2320166200676	White spirit	kg	0,048	23,75	1,142	
 34.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	13,62	0,409	
 35.	2320187315789	Decofrol	kg	0,121	16,00	1,936	
 36.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	15,608	8,04	125,488	
 37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,858	9,27	7,954	
 38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,366	14,35	33,952	
 39.	2413547342571415	Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа   2 FRG/2MB  DN15  с фильтром	buc	1,000	4 500,00	4 500,000	
 40.	2416526101467	Mastic 	kg	1,864	12,75	23,765	
 41.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,090	36,00	3,240	
 42.	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,165	39,70	6,550	
 43.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,140	39,70	5,558	
 44.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	25,50	4,131	
 45.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,002	39,70	0,079	
 46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,109	26,50	2,888	
 47.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,079	36,00	2,844	
 48.	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,001	36,00	0,036	
 49.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,078	36,00	2,808	
 50.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,406	36,00	14,616	
 51.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,001	16,00	0,016	
 52.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,016	33,30	0,533	
 53.	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,001	33,30	0,033	
 54.	2500000000000525	Защитная обертка из бризола	m2	0,500	18,00	9,000	
 55.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	11,683	90,00	1 051,470	
 56.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,310	33,33	10,331	
 57.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,009	33,33	0,300	
 58.	25212115011108	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм	m	1,020	104,96	107,059	
 59.	25212115011165	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=65мм	m	0,306	74,10	22,675	
 60.	2521216710001140	Teava polietilena PE80 SDR11 (Semicilindru (carcasa) din teava PE D=140mm	m	0,703	290,80	204,432	
 61.	252121671000132	Teava  РЕ D=32х3,0  SDR11	m	1,504	15,86	23,853	
 62.	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11 Du40x3.7mm	m	121,864	27,50	3 351,260	
 63.	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3мм	m	1,000	7,92	7,920	
 64.	252121671117568	Teava polietilena  (Футляр из  ПЭ трубы  ф75х6,8мм )	m	11,242	126,67	1 424,024	
 65.	2521216716005050	Teava din polietilena  Д=50мм	m	1,022	37,74	38,570	
 66.	252130260201	Пенополимерный материал 	kg	0,050	18,00	0,900	
 67.	2521302602904п	Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт	kg	4,000	90,00	360,000	
 68.	252315671323240	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход  полиэт/сталь Дн 40	buc	1,000	109,20	109,200	
 69.	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ"  DFSL	m	133,596	2,08	277,880	
 70.	252315671380040	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40	buc	1,000	59,17	59,170	
 71.	252315671381040	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)   Муфта  40мм)	buc	1,000	59,17	59,170	
 72.	252315671381140M	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)  (Электросварная муфта  д=40мм)	buc	2,020	59,17	119,523	
 73.	25231567138115	Fiting polietilena   Dop D=50mm	buc	1,010	191,67	193,587	
 74.	252315671386340	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Седелка   D63/ D40мм)	buc	1,010	550,00	555,500	
 75.	2523156715814090	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)   Отвод Д40 под 90* 	buc	1,000	118,33	118,330	
 76.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,120	685,83	82,300	
 77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	210,500	3,20	673,600	
 78.	2663102100000125	Beton В12,5	m3	0,063	822,22	51,799	
 79.	26631021000002	Beton В12,5	m3	0,073	822,22	60,022	
 80.	266310210000075	Beton В7,5	m3	0,005	752,92	3,765	
 81.	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,042	822,22	34,533	
 82.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,070	300,00	21,000	
 83.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,002	6,00	0,012	
 84.	2710403607555125	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм	m	0,350	76,27	26,694	
 85.	2710503808003	Fir trasor	m	136,070	2,00	272,140	
 86.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,050	12,54	25,707	
 87.	271060210000006	Otel beton - Каркас, круг Д6  АII	kg	2,152	12,54	26,986	
 88.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,189	13,01	2,459	
 89.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	26,600	13,92	370,272	
 90.	272210310700032	Conducta de otel  Ду=32мм 	m	0,502	34,09	17,113	
 91.	27221031071083	Conducta de otel  (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*)	m	2,410	112,00	269,920	
 92.	27221031073830	Conducta de otel  (Труба стальная электросварная ф 38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*)	m	5,020	39,53	198,441	
 93.	27221031074038	Conducta de otel  (Труба стальная водогазопроводная  ф38мм, ГОСТ 3262-75*) 	m	1,004	39,53	39,688	
 94.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,386	22,00	8,492	
 95.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,032	22,00	0,704	
 96.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,075	22,00	1,650	
 97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,020	22,00	0,440	
 98.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25 	kg	0,128	22,00	2,816	
 99.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,089	41,00	3,649	
 100.	277527505050	Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,100	18,50	38,850	
 101.	2775276302457	Confectii metalice inglobate in beton   (Опора ф57 мм L=400мм,2шт)	kg	3,200	18,50	59,200	
 102.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	7,500	18,50	138,750	
 103.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,123	18,50	2,275	
 104.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,472	41,00	60,352	
 105.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,016	41,00	0,656	
 106.	28734626400040	Кран шаровый полиэтиленовый   д=40мм	buc	1,000	320,00	320,000	
 107.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	16,000	0,50	8,000	
 108.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,228	0,50	0,114	
 109.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,228	0,10	0,023	
 110.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	0,10	1,600	
 111.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	0,20	3,200	
 112.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,004	37,00	0,148	
 113.	28752742000007	Capac cu rama Люк	buc	1,030	1 250,00	1 287,500	
 114.	287527420210032	Robinet fonta si otel,ф32мм	buc	1,000	468,00	468,000	
 115.	287527420215032	Robinet otel   (Кран шаровой ст.  фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)	buc	1,000	805,00	805,000	
 116.	287527440020032	Flanse din otel ф32мм	buc	2,000	81,66	163,320	
 117.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,023	18,00	0,414	
 118.	30211	Ruberoid Brizol	m2	1,257	10,00	12,570	
 119.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	2,000	200,00	400,000	
 120.	316213700000к	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund - Ковер	buc	1,000	320,00	320,000	
 121.	4100116202818	Apa	m3	0,106	20,00	2,120	
 122.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025	20,00	0,500	
 123.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,050	20,00	1,000	
 124.	456123000	Пенополимерный материал (на 1 узел)	kg	0,001	85,00	0,085	
		Total materiale de construcţii				23 880,21	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,884	300,00	565,200	
 2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,398	45,00	62,910	
 3.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,837	200,00	167,400	
 4.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,002	200,00	0,400	
 5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,918	200,00	183,600	
 6.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,005	200,00	1,000	
 7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,404	75,50	106,002	
 8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,086	75,50	534,993	
 9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,920	25,00	123,000	
 10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,021	380,00	7,980	
 11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,083	250,00	20,750	
 12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,228	250,00	57,000	
 13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,083	500,00	41,500	
 14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,062	251,54	15,595	
 15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,292	350,00	802,200	
 16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,068	350,00	373,800	
 17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,011	350,00	3,850	
 18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,016	15,00	0,240	
 19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,034	15,00	0,510	
 20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,837	25,00	20,925	
 21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,182	45,00	458,190	
 22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,078	45,00	3,510	
 23.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,014	45,00	0,630	
 24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	5,880	94,80	557,424	
 25.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,151	45,00	6,795	
 26.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,795	85,00	577,575	
 27.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	85,00	56,100	
 28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,860	200,00	972,000	
 29.	3410520006728	Automacara	h-ut	1,100	300,00	330,000	
 30.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,528	200,00	105,600	
 31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,001	130,00	0,130	
 32.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,048	250,00	12,000	
		Total utilaje de construcţii				6 168,82	

	Прямые затраты	 lei			45 488,99	
	TVA	20,00 %			9 097,80	
	Total deviz:				54 586,79	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Incalzirea gradinitei de copii pentru 60  locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti        №221-2020(7.20 )	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Земляные работы для трубопроводов
					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   (Разработка грунта экскаватором)
	100 m3			717,531
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,531	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и приямки)
	m3			118,783
—————
118,783	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,783	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. )
	100 m3			381,429
—————
0,000	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,429	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3			976,126
—————
508,585	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,585	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,541	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3			17,875
—————
17,875	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875	
6	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)
Коэффициент к машинам=0,850
	100 m3			525,000
—————
0,000	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	525,000	
		1.2. Трубы и материалы
					
7	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран шаровой ст.  фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)
	buc			848,603
—————
33,443	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	287527420215032	Robinet otel   (Кран шаровой ст.  фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)	buc	1,0000	805,00	805,000	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,50	0,265	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,50	0,330	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	13,62	0,409	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	33,33	2,666	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,090	
8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm  (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф  40х3.7   в том числе на укладку змейкой )
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m			48,736
—————
5,189	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076	
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11 Du40x3.7mm	m	1,0030	27,50	27,582	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,200	
	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ"  DFSL	m	1,0800	2,08	2,246	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150	12,75	0,191	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	200,00	0,400	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	85,00	1,020	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	75,50	0,906	
9	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*) 
	m			82,189
—————
29,983	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	27221031073830	Conducta de otel  (Труба стальная электросварная ф 38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*)	m	1,0040	39,53	39,688	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	41,00	0,410	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	9,27	0,009	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	3,00	0,012	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	33,33	0,033	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	20,00	0,120	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	20,00	0,060	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	17,20	0,069	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	14,35	0,014	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	85,00	9,180	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,810	
10	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (отвод) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm под  90*
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc			304,390
—————
57,660	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	2523156715814090	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)   Отвод Д40 под 90* 	buc	1,0000	118,33	118,330	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	85,00	68,000	
11	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm 
	1 km			12,424
—————
9,224	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	9,224	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	200,00	3,200	
12	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  (Окраска  труб)
	m2			41,660
—————
32,290	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,290	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,1000	39,70	3,970	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	36,00	5,400	
		1.3. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт)   Обвязка
					
13	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m
Коэффициент к трудозатратам=0,400
Коэффициент к машинам=0,100
	buc			58,128
—————
46,128	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	1,845	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	44,283	
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	250,00	12,000	
14	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент  Ф2 под опору для ШГРП из бетона  В12,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 111,157
—————
253,700	
	7123010010200	Betonist	h-om.	4,0000	57,66	230,643	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000	57,66	23,057	
	26631021000002	Beton В12,5	m3	1,0250	822,22	857,457	
15	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка )
	m2			228,356
—————
97,792	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	57,66	14,300	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,4500	57,66	83,492	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	22,00	3,256	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,50	4,588	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	12,800	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	18,000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 500,00	90,000	
16	GB01A
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm 
	buc			511,194
—————
33,443	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	287527420210032	Robinet fonta si otel,ф32мм	buc	1,0000	468,00	468,000	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	0,50	4,000	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,10	0,800	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	0,20	1,600	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,50	0,265	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	16,50	0,330	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	33,33	2,666	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,090	
17	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm 
	buc			153,425
—————
28,830	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,830	
	287527440020032	Flanse din otel ф32мм	buc	1,0000	81,66	81,660	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	41,00	13,940	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	9,27	0,371	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	14,35	0,574	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	85,00	28,050	
18	TfA01С1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) 
	m			154,908
—————
29,983	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	27221031071083	Conducta de otel  (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*)	m	1,0040	112,00	112,467	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	41,00	0,410	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	9,27	0,008	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	3,00	0,013	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	33,33	0,028	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	20,00	0,117	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	20,00	0,058	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	14,35	0,012	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	85,00	9,173	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,833	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,806	
19	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная  ф38мм, ГОСТ 3262-75*) 
	m			82,120
—————
29,984	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	27221031074038	Conducta de otel  (Труба стальная водогазопроводная  ф38мм, ГОСТ 3262-75*) 	m	1,0040	39,53	39,688	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	20,00	0,120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	41,00	0,410	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	9,27	0,009	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	3,00	0,012	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	33,33	0,033	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	20,00	0,060	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	14,35	0,014	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	85,00	9,180	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,800	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,810	
20	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat 
	m2			21,531
—————
15,523	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	57,66	15,523	
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	36,00	5,400	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	23,75	0,458	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150	
21	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2			42,675
—————
27,056	
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,852	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,204	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2020	39,70	8,015	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	36,00	5,469	
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	33,30	1,025	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	23,75	0,960	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150	
22	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3  0,8м-1шт,  
	kg			27,191
—————
13,271	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,271	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,92	13,920	
23	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  
	t			57,500
—————
57,500	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	57,66	57,500	
24	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t			323,000
—————
230,500	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	57,66	86,500	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	144,000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	26,50	92,500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	23,75	0,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	3,00	0,000	
25	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t			441,000
—————
230,500	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	230,500	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	39,70	198,500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	23,75	12,000	
		1.4. УПГ-21-2  Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт
					
		1.4.1. поз.1 Колодец 
					
26	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В 7,5 (Бетонное основание)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			985,000
—————
219,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	196,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,000	
	266310210000075	Beton В7,5	m3	1,0250	752,92	753,000	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	4,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
27	CD54A
	Сamine din caramida
	m3			2 267,146
—————
755,346	
	7122050013400	Zidar	h-om.	10,8700	57,66	626,764	
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,2300	57,66	128,582	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,0000	3,20	1 347,200	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	685,83	164,600	
28	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m			277,500
—————
0,000	
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	18,50	277,500	
29	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк)
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030
	buc			1 327,862
—————
40,362	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,362	
	28752742000007	Capac cu rama Люк	buc	1,0000	1 250,00	1 287,500	
30	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3			374,314
—————
80,724	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,724	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,0000	250,00	250,000	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	250,00	43,590	
31	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2			98,808
—————
5,189	
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,0900	57,66	5,189	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,0710	1 320,00	93,618	
		1.4.2. п2   УПГ-6   (ППС-К)
					
32	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (Ковер)
	buc			391,386
—————
66,886	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	57,66	66,886	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,500	
	316213700000к	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund - Ковер	buc	1,0000	320,00	320,000	
33	
	Плата, текстолит А-8,  100х250мм
	buc			35,000
—————
0,000	
	11112201	Плата, текстолит А-8,  100х250мм	buc	1,0000	35,00	35,000	
34	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm  (Труба п/э Д=50 мм)
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m			209,239
—————
97,791	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,652	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,652	
	2521216716005050	Teava din polietilena  Д=50мм	m	1,0200	37,74	38,570	
	456123000	Пенополимерный материал (на 1 узел)	kg	0,0006	85,00	0,085	
	123456000	Пакля смоляная ленточная (на 1 узел)	kg	0,2220	37,00	8,214	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	1,0100	2,50	2,530	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	300,00	47,100	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,1980	75,50	14,949	
35	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 096,325
—————
222,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,925	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,075	
	2663102100000125	Beton В12,5	m3	1,0250	822,22	863,325	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
36	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2			108,160
—————
69,193	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,650	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,247	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,50	1,480	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	185,00	18,500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,000	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920	
37	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6  АII)
	kg			15,321
—————
2,471	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,471	
	271060210000006	Otel beton - Каркас, круг Д6  АII	kg	1,0250	12,54	12,850	
38	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			173,000
—————
173,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	173,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	0,000	
39	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3			353,000
—————
51,900	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,900	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	221,00	243,100	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	200,00	40,000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,000	
40	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)
Коэффициент к трудозатратам=0,500
Коэффициент к материалам=0,500
Коэффициент к машинам=0,500
	m2			48,795
—————
2,595	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	2,595	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	0,0710	1 320,00	46,200	
		1.4.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый   д=40мм
					
41	GD53A1
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - Кран шаровый полиэтиленовый   д=40
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	buc			495,771
—————
76,111	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,3200	57,66	76,111	
	28734626400040	Кран шаровый полиэтиленовый   д=40мм	buc	1,0000	320,00	320,000	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,3200	75,50	99,660	
		1.4.4. поз.4 Электросварная муфта  д=40мм
					
42	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  (Электросварная муфта  д=40мм)
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc			245,821
—————
57,660	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	252315671381140M	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)  (Электросварная муфта  д=40мм)	buc	1,0100	59,17	59,761	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	85,00	68,000	
		1.4.5. поз.5 Опора в сборе
					
43	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Опора ф57 мм L=400мм,2шт)
	kg			30,457
—————
11,532	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	2775276302457	Confectii metalice inglobate in beton   (Опора ф57 мм L=400мм,2шт)	kg	1,0000	18,50	18,500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,220	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205	
		1.4.6. п6  Футляр
					
44	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm  Футляр из  металлической  трубы ду=65мм
	m			275,640
—————
24,217	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,4200	57,66	24,217	
	25212115011165	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=65мм	m	1,0200	74,10	75,583	
	17113173093261	Пакля смоляная	kg	1,8000	37,00	66,600	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,0000	8,04	96,480	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	36,00	4,320	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	41,00	5,740	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	45,00	2,700	
		1.5.  УПГ-16-2 Ввод п/э газопровода (Д=40) - 1шт  
					
45	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm  Футляр из  металлической  трубы ду=108мм
	m			307,116
—————
24,217	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,4200	57,66	24,217	
	25212115011108	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм	m	1,0200	104,96	107,059	
	17113173093261	Пакля смоляная	kg	1,8000	37,00	66,600	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,0000	8,04	96,480	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	36,00	4,320	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	41,00	5,740	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	45,00	2,700	
46	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 047,100
—————
224,900	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	201,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,100	
	2663102100000125	Beton В12,5	m3	1,0250	822,22	822,200	
47	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc			261,628
—————
190,855	
	1	Muncitor	h-om	3,3100	57,66	190,855	
	10119778	Коробка клеммная в комплекте 	buc	1,0000	68,00	68,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490	37,00	1,813	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,00	0,960	
48	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm 
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m			48,723
—————
5,190	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076	
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11 Du40x3.7mm	m	1,0030	27,50	27,573	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,200	
	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ"  DFSL	m	1,0800	2,08	2,247	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150	12,75	0,187	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	200,00	0,400	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	85,00	1,020	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	75,50	0,906	
49	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)
	m			75,494
—————
29,984	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	272210310700032	Conducta de otel  Ду=32мм 	m	1,0040	34,09	34,226	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	41,00	0,410	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	33,33	0,066	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	14,35	0,028	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	85,00	9,180	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,600	
50	IzL02C
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita 
	m2			118,050
—————
35,312	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,438	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5200	57,66	30,275	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,438	
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0400	57,66	2,163	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	8,04	0,800	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	23,75	1,188	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	13,80	36,400	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	2,6420	13,80	36,400	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,075	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1700	45,00	7,875	
51	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm 
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc			201,598
—————
46,128	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	252315671380040	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д40	buc	1,0000	59,17	59,170	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,300	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	85,00	51,000	
52	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot)  din polietilena, Переход полиэтилен-сталь  Дн 40
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc			251,628
—————
46,128	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	252315671323240	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход  полиэт/сталь Дн 40	buc	1,0000	109,20	109,200	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,300	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	85,00	51,000	
53	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт,  патрубок Д20мм-1т, кожух 350х450х3-1 шт)=24,71кг
	kg			27,181
—————
13,261	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,261	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	13,92	13,920	
54	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  
	t			69,200
—————
69,200	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	57,66	69,200	
55	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme
	t			328,160
—————
235,280	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	57,66	96,880	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	138,400	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	26,50	86,920	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	23,75	5,720	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	3,00	0,240	
56	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t			436,400
—————
221,400	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	221,400	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	39,70	206,440	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	23,75	8,560	
		1.6. УПГ- 29-4   Врезка в существующий газопровод ф63 Газопровод ф40(подземный вариант) 1шт
					
57	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu  
	m3			68,616
—————
68,616	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,616	
58	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)
	m3			261,660
—————
35,173	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173	
	1421102200525п	Nisip (засыпка песком)	m3	1,0250	221,00	226,487	
59	GD14B.1
	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2  1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода
	buc			410,723
—————
399,584	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	57,66	79,571	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	5,5500	57,66	320,013	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500	33,33	4,999	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0200	37,00	0,740	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170	14,35	3,114	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	9,27	0,834	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660	22,00	1,452	
60	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу
	buc			856,251
—————
856,251	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	14,8500	57,66	856,251	
61	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Седелка   D63/ D40мм)
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc			646,928
—————
46,128	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	252315671386340	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Седелка   D63/ D40мм)	buc	1,0100	550,00	555,500	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,300	
62	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm  
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc			201,598
—————
46,128	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	252315671381040	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)   Муфта  40мм)	buc	1,0000	59,17	59,170	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,300	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	85,00	51,000	
		1.7. Установка контрольной трубки  (1шт)
					
63	IzI22A
	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, К=2)
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
Коэффициент к материалам=2,060
	m2			66,982
—————
36,210	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	57,66	26,984	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	9,226	
	30211	Ruberoid Brizol	m2	1,2200	10,00	25,140	
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25 	kg	0,1240	22,00	5,632	
64	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный)
	m3			365,484
—————
57,084	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900	
65	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба РЕ Дн=32х3,0  SDR11 )
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m			26,993
—————
4,152	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076	
	252121671000132	Teava  РЕ D=32х3,0  SDR11	m	1,0030	15,86	15,902	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,200	
	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ"  DFSL	m	1,0800	2,08	2,247	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0150	12,75	0,187	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0020	200,00	0,400	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,000	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	75,50	0,906	
66	GD52E
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm  (Полуцилиндр (кожух) из п/э трубы Д=140мм)
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000
	m			339,271
—————
32,784	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,2270	57,66	13,097	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1140	57,66	6,590	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2270	57,66	13,097	
	2521216710001140	Teava polietilena PE80 SDR11 (Semicilindru (carcasa) din teava PE D=140mm	m	1,0050	290,80	292,046	
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	2,00	2,200	
	25231567138	Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ"  DFSL	m	1,0800	2,08	2,246	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,0280	12,75	0,364	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0030	200,00	0,571	
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1200	75,50	9,060	
67	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm  (Заглушка  Д=50мм)
Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000
	buc			285,015
—————
46,128	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	25231567138115	Fiting polietilena   Dop D=50mm	buc	1,0100	191,67	193,587	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,300	
68	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3			357,894
—————
51,894	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	221,00	243,100	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900	
69	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 058,100
—————
224,900	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	201,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,100	
	2663102100000125	Beton В12,5	m3	1,0250	822,22	822,200	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000	
70	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка )
	m2			112,648
—————
69,193	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,650	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,161	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,548	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,50	1,487	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	185,00	18,500	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	19,565	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,000	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,913	
71	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante )
	kg			18,782
—————
5,708	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,54	12,854	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,220	
72	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare  (   Ковер)
	buc			271,386
—————
66,886	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	57,66	66,886	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1250	36,00	4,500	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	200,00	200,000	
73	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3			1 010,000
—————
173,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	173,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	0,000	
	2663102100000125	Beton В12,5	m3	1,0250	822,22	822,000	
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	0,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	15,000	
74	DE12A
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm  (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм   К=0,38)
Коэффициент к трудозатратам=0,380
Коэффициент к материалам=0,380
Коэффициент к машинам=0,380
	m2			31,117
—————
6,367	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2300	57,66	5,046	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	1,321	
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0480	1 320,00	24,750	
		1.8. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода ф40мм  в полиэтиленовом футляре ф75х6,8мм,  (открытым способом),  L= 11м), 1шт
					
75	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   (Футляр из  ПЭ   трубы  ф 75х6,8мм  ,  L=11м, открытым способом)
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m			371,955
—————
97,791	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,652	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,652	
	252121671117568	Teava polietilena  (Футляр из  ПЭ трубы  ф75х6,8мм )	m	1,0200	126,67	129,457	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m	1,0600	90,00	95,588	
	2010237318750	Distantier pe conducte 	buc	0,2630	2,50	0,659	
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1570	300,00	47,100	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	85,00	1,360	
76	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 
	m2			9 007,200
—————
7,200	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	4,325	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	2,875	
	2521302602904п	Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт	kg	100,0000	90,00	9 000,000	
77	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 
	m2			101,600
—————
11,600	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	57,66	5,800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	57,66	5,800	
	252130260201	Пенополимерный материал 	kg	5,0000	18,00	90,000	
78	
	Полимерная липкая лента
	m			15,000
—————
0,000	
	0002511111	Полимерная липкая лента	m	1,0000	15,00	15,000	
79	AcA11B1
	Протаскивание труб через футляр
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020
	buc			19,604
—————
19,604	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,3400	57,66	19,604	
80	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010
	m3			1 076,525
—————
227,750	
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,9500	57,66	227,750	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	1,0250	822,22	842,775	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000	
81	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер )
	buc			271,306
—————
66,886	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,1600	57,66	66,886	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	221,00	4,420	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,0000	200,00	200,000	
82	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)
	kg			30,032
—————
11,532	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	277527505050	Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг  6 А- II)	kg	1,0000	18,50	18,500	
83	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 
	m2			83,400
—————
63,400	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,400	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1040	36,00	3,600	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	33,30	3,300	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	16,00	1,600	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,70	7,900	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,200	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,400	
84	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)
	m3			435,150
—————
66,317	
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,1500	57,66	66,317	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	329,167	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	37,500	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	130,00	2,167	
85	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)
	buc			309,692
—————
167,790	
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2200	57,66	12,685	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	57,66	67,462	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	1,5200	57,66	87,643	
	2710403607555125	Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм	m	0,3500	76,27	26,694	
	2521216710323	Teava polietilena PE80 SDR11,  ф32х3мм	m	1,0000	7,92	7,920	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,0500	250,00	12,500	
	1025001128991	Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм	buc	1,0000	48,00	48,000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	221,00	11,050	
	2663102100001	Beton clasa.В12,5	m3	0,0010	822,22	0,822	
	2500000000000525	Защитная обертка из бризола	m2	0,5000	18,00	9,000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	41,00	25,010	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	75,50	0,906	
		1.9. Разборка и восстановление асфальтового покрытия (7 м2)
					
86	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 
	m			45,643
—————
16,721	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035	300,00	1,050	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940	94,80	27,871	
87	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3			274,019
—————
92,256	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256	
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,00	7,389	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,375	
88	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV 
	100 m3			820,789
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	251,54	820,789	
89	TsI50C
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 
	t			15,194
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,194	
90	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 
	100 m3			168,632
—————
21,263	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,263	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0050	250,00	0,000	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,368	
91	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 
	m3			355,990
—————
51,894	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	221,00	243,100	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	200,00	42,095	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900	
92	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3			405,521
—————
57,065	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,065	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	250,00	287,500	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	200,00	42,063	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,893	
93	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2			128,829
—————
3,460	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 005,00	118,590	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	13,01	0,208	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	250,00	1,643	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	250,00	1,643	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	500,00	3,286	
94	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2			132,392
—————
2,883	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,00	124,080	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,01	0,143	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,321	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,321	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,643	
		2. Lucrari de montare 
					
95	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h  Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа  2 FRG/2MB  DN15
	buc			546,048
—————
167,791	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	2,9100	57,66	167,791	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0330	37,00	1,221	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	14,35	29,561	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1620	25,50	4,131	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	9,27	6,304	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	22,00	7,040	
	3410520006728	Automacara	h-ut	1,1000	300,00	330,000	
		3. Valoarea utilajului
					
96	Цена поставщика
	Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа  2 FRG/2MB  DN15 с фильтром
	buc			4 500,000
—————
0,000	
	2413547342571415	Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа   2 FRG/2MB  DN15  с фильтром	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.