Anexa nr. 23
la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021


Se completează de către autoritatea contractantă.


[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI
Obiectul: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului CM Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrările de reparație curentă a acoperișului edificiului CM Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia presupun reparația parțială a acoperișului șarpantă din panouri sandwich, precum și a acoperișului din membrane bituminoase.
[bookmark: _GoBack]Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: 
•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.
•  HG nr. 913 din 25.07.2016.
• CPL.01.01-2012„Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

          4. Mostre: membrane KP Hydrobase Elast EKP, KP Hydrobase Elast EPP sau echivalent dupa caracteristici.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. 

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.
Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -
------------------------
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 
Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________


1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări


Obiectul: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului CM Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia


Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin,      nr. 42
 
Lista cu cantităţile de lucrări 2-1-1
Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului CM Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia	

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Reparatie acoperis

	
	
	
	

	1
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile 

	m2
	22,1000

	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	7,9560
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,9560
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4420
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	2
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	22,1000

	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,3870
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,4200
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3260
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	3
	RpCI32C

	Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungeri 

	m2
	22,1000

	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	5,5250
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1050
	
	

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	2,4310
	
	

	
	2940420007687
	Masina portabila de taiat cu disc abraziv
	h-ut
	3,5360
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	4
	CK26B

	Glafuri picurator din tabla zincata grosime 0,6 mm, confectionata in atelier (desfasurata pana la l=0,45 m) 

	m
	22,1000

	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,0720
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7680
	
	

	
	27431235490442226231133
	Glafuri picurator din tabla zincata grosime 0,6 mm, confectionata in atelier (desfasurata pana la l=0,45 m)
	m
	22,1000
	
	

	
	287411582912611
	Suruburi autoforant pentru acoperis 4,8x35 mm
	buc
	265,2000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2210
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	5
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici 

	m2
	30,9400

	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,2376
	
	

	
	24133173460001
	Praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici
	kg
	9,2820
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0309
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0093
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	6
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (KP Hydrobase Elast EKP, KP Hydrobase Elast EPP) sau echivalent dupa caracteristici 

	m2
	30,9400

	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	13,9230
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,1162
	
	

	
	268213260047011
	Membrane bituminoase  KP Hydrobase Elast EKP sau echivalent dupa caracteristici
	m2
	37,3600
	
	

	
	268213260043270222
	Membrana bituminoasa KP Hydrobase Elast EPP sau echivalent dupa caracterisitici
	m2
	37,3600
	
	

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	19,4922
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	6,1880
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,8564
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	7
	CK26D

	Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet 

	m
	22,1000

	
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,9890
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2210
	
	

	
	274312354902723322
	Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet 
	m
	22,1000
	
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	132,6000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2210
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	8
	pret de piata

	Spuma poliuretanica (pena) 

	buc
	2,0000

	
	

	
	5366
	Spuma poliuretanica (pena)
	buc
	2,0000
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	9
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  cu Izofol-Roof in 2 straturi  (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici 

	m2
	6,5000

	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2500
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,4700
	
	

	
	241653732243829033
	Izofol-Roof in 2 straturi  (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici
	kg
	6,5000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1625
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	10
	CE25B

	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta) 

	m
	22,1000

	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,3150
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1050
	
	

	
	281210630600511
	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta
	m
	25,5255
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Reparatie acoperis
	            
	
	
	

	 
	
	2. Reparatii interioare

	
	
	
	

	
	
	2.1. Tavane

	
	
	
	

	11
	RpIzA03A

	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor 

	m2
	25,5000

	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5700
	
	

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	7,6500
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	12
	CN53A aplicativ

	Aplicarea tratamentului antimucegai a peretilor si tavanului 

	m2
	25,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7650
	
	

	
	241658610530333
	Solutie antimucegai
	kg
	3,8250
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2750
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	13
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	25,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7650
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,8250
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2750
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	14
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	25,5000

	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	11,4750
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5500
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	26,9000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0255
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0255
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	15
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	25,5000

	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5500
	
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	12,5715
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0255
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	25,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7650
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,8250
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2750
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	17
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	25,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14,0250
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,2000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,5300
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,7500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,2750
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0510
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	
	
	

	 
	
	2.2. Pereti

	
	
	
	

	18
	RpIzA03A

	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor 

	m2
	76,5000

	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	
	

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	22,9500
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	19
	CN53A aplicativ

	Aplicarea tratamentului antimucegai a peretilor si tavanului 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2950
	
	

	
	241658610530333
	Solutie antimucegai
	kg
	11,4750
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8250
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	20
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2950
	
	

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	20,6550
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8250
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	21
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,3000
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	84,1500
	
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	11,4750
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0230
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	22
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	93,3300
	
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	546,2100
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3060
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,0435
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2240
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	23
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2950
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,4750
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8250
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	24
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	34,4250
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,6500
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	80,6998
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0765
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0765
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	25
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	15,3000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,6500
	
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	37,7145
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0765
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	26
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2950
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,4750
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8250
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	27
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	76,5000

	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	42,0750
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	30,6000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,5900
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	38,2500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,8250
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1530
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	28
	RpCE29A

	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei 

	m2
	35,0000

	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	3,5000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	
	

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	39,3225
	
	

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0735
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,0500
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Reparatii interioare
	            
	
	
	

	 
	
	3. Evacuare gunoi

	
	
	
	

	29
	TrB05B2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m 

	t
	0,9000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,6640
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	30
	TrI1AA02C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 

	t
	0,9000

	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4050
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	31
	TsI50G

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) 

	t
	0,9000

	
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2322
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	


	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Evacuare gunoi
	            
	
	
	


 
	
	Total
	
	
	
	

	
	CAS
	
	
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




1. Termenul  de efectuare a lucrărilor – 40 de zile calendaristice din data stipulată în ordinul de începere a lucrărilor de reparație.
2. Termenul şi condiţiile de achitare: fără avans, pe etape, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.


Şef  SC a DAIL                                                                             Fiodor DUMITRAȘCU


Şef –adjunct SC a DAIL                                                                          Victor LUCAȘENCO	                                                                                  
1

