Amenajarea  locurilor  publice  al  orasului  Briceni.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. str.  Frunze  or.  Briceni
			
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	97,50	
 2	DG04B  K = 0,5
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	1 315,00	
 3	DA12B
	Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	97,50	
 4	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   gr. 60 mm   asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  ( Solutii  architecturale  si  culoarea  pavajului  se  coordoneaza  cu  beneficiarul )
	m2	975,00	
 5	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Placa  de  tip  "Bordur"  pentru  pietonie  БР 100 х 20 х 80 )  
	m	1 315,00	
 6	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	146,25	
 7	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	146,25	
 8	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t	146,25	
 		Capitolul 2. str.  Uzinelor  or.  Briceni
			
9	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	100,20	
 10	DG04B  K = 0,5
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	1 351,00	
 11	DA12B
	Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	100,20	
 12	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   gr. 60 mm   asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  ( Solutii  architecturale  si  culoarea  pavajului  se  coordoneaza  cu  beneficiarul )
	m2	1 002,00	
 13	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Placa  de  tip  "Bordur"  pentru  pietonie  БР 100 х 20 х 80 )  
	m	1 351,00	
 14	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	150,30	
 15	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	150,30	
 16	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t	150,30	
 		Capitolul 3. Rampa   la  terenul  sportiv  universal  pentru  copii  pe  str. Independentei, 41 or. Briceni
			
17	DA12B
	Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	22,00	
 18	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   gr. 60 mm   asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  ( Solutii  architecturale  si  culoarea  pavajului  se  coordoneaza  cu  beneficiarul )
	m2	220,00	
 19	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Placa  de  tip  "Bordur"  pentru  pietonie  БР 100 х 20 х 80 )  
	m	100,00	
 		Capitolul 4. Scoala  muzicala  or.  Briceni
			
20	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	20,00	
 21	DG04B  K = 0,5
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	70,00	
 22	DA12B
	Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	20,00	
 23	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   gr. 60 mm   asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  ( Solutii  architecturale  si  culoarea  pavajului  se  coordoneaza  cu  beneficiarul )
	m2	200,00	
 24	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Placa  de  tip  "Bordur"  pentru  pietonie  БР 100 х 20 х 80 )  
	m	38,00	
 25	DE09A
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm
	m	32,00	
 26	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	30,00	
 27	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	30,00	
 28	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t	30,00	
		Capitolul 5. Amenajarea  teritoriului  aferent  casei  de  cultura  din  or.  Briceni.
			
29	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	285,00	
 30	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	136,00	
 31	DA12B
	Reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	285,00	
 32	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat   gr. 40 mm   asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  ( Solutii  architecturale  si  culoarea  pavajului  se  coordoneaza  cu  beneficiarul )
	m2	2 850,00	
 33	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Placa  de  tip  "Bordur"  pentru  pietonie  БР 100 х 20 х 80 )  
	m	424,00	
 34	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	427,50	
 35	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	427,50	
 36	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t	427,50