**Caiet de sarcini**

**privind achiziția jaluzelelor exterioare**

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziționarea jaluzelelor exterioare pentru obiectele instalate pe teritoriul Î.M. „Piața Centrală”, este parte componentă a documentației de atribuire în cadrul procedurii de achiziție și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora operatorii economici vor întocmi oferta tehnico-financiară.

Caietul de sarcini conține cerințe (caracteristici, specificații tehnice, cantități, condiții) care vor fi considerate ca minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Oferta care va conține bunuri cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea operatorului economic participant la procedura de achiziție enunțată. Cerințele de calificare vor fi indicate în Anunțul de participare.

**Specificații tehnice obligatorii:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **crt.** | **Denumirea bunurilor/lucrărilor** | **U.M.** | **Cantitate** |
| **1** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 2100mm\*1950h | buc | 1 |
| **2** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 2140mm\*1950h | buc | 1 |
| **3** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 2370mm\*1980h | buc | 1 |
| **4** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 1860mm\*2250h | buc | 1 |
| **5** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 1930mm\*1935h | buc | 1 |
| **6** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 55mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 1590mm\*2150h | buc | 2 |
| **7** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 1630mm\*2160h | buc | 1 |
| **8** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 2610mm\*1920h | buc | 1 |
| **9** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 1715mm\*1920h | buc | 2 |
| **10** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 1640mm\*1920h | buc | 2 |
| **11** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 2615mm\*2190h | buc | 1 |
| **12** | Demontarea jaluzelei vechi și instalarea jaluzelei noi cu lățimea profilului 41mm alb, mecanic cu urechiușe, cu dimensiune: 2990mm\*2130h | buc | 1 |
|  | **Total** | **buc** | **15** |

**Condiții obligatorii:**

1. Operatorul economic va întocmi oferta în corespundere cu cerințele din prezentul caiet de sarcini.

2. Operatorul economic este obligat să livreze și să instaleze bunurile la adresa mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 63 în termen de 25 zile calendaristice din data semnării contractului.

3. Oferta financiară întocmită va include prețul pentru serviciile de demontare, măsurare, confecționare și instalarea jaluzelelor noi.

4. Dimensiunile indicate în specificația tehnică sunt pentru ofertare, iar pentru execuție, antreprenorul are obligația de a măsura dimensiunile la fața locului. Măsurile vor fi coordonate în formă scrisă cu reprezentantul beneficiarului.

5. La instalare, bunurile vor fi verificate să corespundă specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini de către reprezentantul beneficiarului în prezența reprezentantului operatorului economic. Bunurile care nu vor corespunde solicitărilor autorității contractante din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu bunuri corespunzătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către operatorul economic.

6. Termenul de garanție pentru bunurile instalate va fi minim 5 ani.

7. Pe perioada de garanție, vânzătorul va face constatarea defectelor sesizate și va asigura reparația sau înlocuirea bunurilor defecte în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data înștiințării.

8. Termenul de achitare: în timp de 30 zile de la semnarea, fără obiecții a Procesului verbal de recepție finală.